# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку автомобиля Москвич 3 или эквивалент**

**для ГАОУ ОЦ "ЙОНДОЗ"**

**1. Технические характеристики автомобиля:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Показатели характеристики** |
| Количество авто. | не менее 1 шт. |
| Внешние габариты (Длина х Ширина х Высота), мм | не менее 4410х1800х1660 |
| Колесная база, мм | не менее 2600 |
| Привод | Передний |
| Максимальные обороты, об/мин | не менее 5500 |
| Объем двигателя, см3 | не менее 1450 |
| Мощность | не менее 130 л/с |
| Максимальная скорость, км/ч | не менее 170 |
| Тип топлива Бензин, АИ | не ниже 92 |
| Экологический класс | не ниже 5 |
| Количество мест | не менее 5 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 170 |
| Объем топливного бака,л | не менее 50 |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Полунезависимая подвеска с торсионом |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| **Комплектация автомобиля** | |
| Зеркала заднего вида с обогревом и электрической регулировкой | наличие |
| Повторители поворотных сигналов в зеркалах заднего вида | наличие |
| Ручки дверей в цвет кузова | наличие |
| Люк с электроприводом, с шторкой | наличие |
| Рейлинги на крыше | наличие |
| Антенна «акулий плавник» | наличие |
| Легкосплавные колесные диски диаметром не менее 17" | наличие |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира | наличие |
| Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | наличие |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | наличие |
| Подогрев передних сидений | наличие |
| Комбинированная отделка сидений ткань/кожа черного цвета | наличие |
| Центральный передний подлокотник | наличие |
| Центральный задний подлокотник | наличие |
| Климат-контроль Воздуховоды для задних пассажиров | наличие |
| Импульсные стеклоподъёмники дверей с защитой от защемления | наличие |
| Ручная регулировка водительского сиденья по 6-ти направлениям | наличие |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира по 4-м направлениям | наличие |
| Задний центральный подголовник | наличие |
| Складывающаяся спинка второго ряда сидений | наличие |
| Шумоизоляция капота | наличие |
| Монохромный экран бортового компьютера, диагональ не менее 3,5" | наличие |
| Круиз-контроль | наличие |
| Задние датчики парковки | наличие |
| Камера заднего вида | наличие |
| Бесключевой доступ | наличие |
| Система запуска без ключа | наличие |
| Стояночный тормоз с электроприводом, с системой автоматического удержания | наличие |
| Электроусилитель рулевого управления | наличие |
| Галогеновые лампы дальнего и ближнего света | наличие |
| Светодиодные дневные ходовые огни | наличие |
| Светодиодные габаритные огни | наличие |
| Светодиодные задние фонари | наличие |
| Задниe противотуманные фонари | наличие |
| Автоматическое включение фар (датчик света) | наличие |
| Регулировка уровня фар по высоте | наличие |
| Функция задержки выключения фар | наличие |
| Передняя лампа для чтения | наличие |
| Задняя лампа для чтения | наличие |
| Лампа освещения багажника | наличие |
| Мультимедийная система не менее 10,25" с не менее 6 динамиками и поддержкой: MP5, Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto | наличие |
| Разъем USB для передних пассажиров для подключения внешних устройств | наличие |
| Разъемы (2 шт.) USB для задних пассажиров для подключения внешних устройств | наличие |
| Розетка 12В для передних пассажиров | наличие |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | наличие |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | наличие |
| Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира | наличие |
| Система крепления ISOFIX для задних сидений | наличие |
| Иммобилайзер | наличие |
| Система контроля давления в шинах (ABS) | наличие |
| Aнтиблокировочная система + Система распределения тормозного усилия (EBD) | наличие |
| Система курсовой стабилизации (ESP) | наличие |
| Ассистент экстренного торможения (HBA) | наличие |
| Система помощи при старте на подъеме (HSA) | наличие |
| Система приоритета торможения (BOS) | наличие |
| Предупреждение о превышении скорости | наличие |
| Ковры (комплект) в салоне | наличие |

*В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».*

**2**. **Место поставки товара:** 450080, Республика Башкортостан, г Уфа, ул Авроры, д. 18/2

**3. Срок и условия поставки:**

3.1. Поставка товара должна быть осуществлена в течении 3 рабочих дней с даты подписания сторонами договора.

В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

3.2. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи.

**4. Общие требования к качеству товара:**

4.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобиль, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены.

4.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.

4.3. Допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением предъявительских приемо-сдаточных испытаний и погрузкой, разгрузкой автомобиля.

4.4.Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.

4.5. Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении.

**5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:**

5.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, в т.ч.:

- паспорт технического средства (оригинал) (далее ПТС) или ЭПТС - 1 экз.;

- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке - 1 экз.;

- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;

- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;

- акты приема передачи автомобиля - 2 экз.;

- гарантийные талоны (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов сервисных центров;

- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).

**6.** **Требования к сроку действия гарантии Поставщика:** Гарантийный срок на Товар и его сборку устанавливается в соответствии со сроком указанным заводом-изготовителем с момента получения товара Заказчиком по акту приема-передачи, не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км пробега, в зависимости какое из этих условий наступит первым с момента поставки товара, при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил технической эксплуатации транспортного средства, указанных в руководстве по эксплуатации. Срок гарантии на транспортное средство исчисляется с момента подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 и (или) Акта сдачи-приёмки Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течении гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.

Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправного автомобиля, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.

Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ.

Гарантийный срок на комплектующие изделия автомобиля считается равным гарантийному сроку на автомобиль и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на автомобиль.

Гарантия качества на комплектующие изделия автомобиля, замененные поставщиком в рамках, указанных выше гарантийных обязательств, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на автомобиль.

Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком, Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».