**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку автомобиля легкового для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями**

1. **Объект закупки:**

**ОКПД 2: 29.10.22.000**

***Закупка попадает под ограничение допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Требуемое значение параметра** |
| Автомобиль для перевозки инвалидов-колясочников на базе Granta Kub | **1 шт** |
| **Технические характеристики** | |
| Длина, мм | не менее 4970 |
| Ширина, мм | не менее 1700 |
| Высота, мм | не менее 1930 |
| Колесная база, мм | не менее 3050 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 160 |
| Место размещения пассажира в кресле-коляске, мм | не менее 1300\*1300\*1300 |
| Количество посадочых мест | не менее 6 |
| Материал салона | Искусственная кожа |
| Объем топливного бака, л | не менее 50 |
| Цвет | белый |
| Усилитель рулевого управления | наличие |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | наличие |
| Кондиционер | наличие |
| Боковые зеркала заднего вида с подогревом | наличие |
| Полноразмерное запасное колесо | наличие |
| Защита двигателя и подкапотного пространства | наличие |
| Передние стеклоподъемники | наличие |
| Тип легкового автомобиля | универсал |
| Тип привода | моноприводный |
| Тормозные механизмы задние | барабанные |
| Тормозные механизмы передние | дисковые |
| Передний пластиковый бампер | наличие |
| **Безопасность** | |
| Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | наличие |
| Автомобильная сигнализация с обратной связью | наличие |
| **Комфорт** | |
| Центральный замок | наличие |
| Автомобильная магнитола с навигатором | наличие |
| Камера заднего вида | наличие |
| Партроники заднего хода | наличие |
| **Двигатель** | |
| Двигатель, л.с. | не менее 1.6 л (не менее 90 л.с.) |
| Рабочий объем двигателя, см ³ | не менее 1596 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Количество и расположение цилиндров | не менее 4, рядное |
| Рекомендуемое топливо | бензин 92 |
| **Трансмиссия** | |
| Трансмиссия | Механика |
| Тип трансмиссии | не менее 5МТ |
| **Динамические характеристики** | |
| Расход топлива, смешанный цикл (л/100 км/ч), с | не менее 8,5 |
| **Очиститель-обеззараживатель воздуха** | |
| Очиститель-обеззараживатель воздуха | Тиокрафт |
| Способ очистки воздуха | фотокаталитический |
| Фотокаталитический фильтр | наличие |
| Материал фильтра | Пористое стекло |
| Количество вентиляторов | Не менее 2 |
| Параметры электрической сети, В | Не менее 12 |
| Безопасность эксплуатации в присутствии людей | соответствие |
| Корпус из негорючих материалов | наличие |
| **Шины** | |
| Размерность | не менее 15 |
| **Дополнительное оборудование для перевозки** | |
| Цветографическая оклейка автомобиля | наличие |
| Окна салона со сдвижной форточкой на боковых дверях | наличие |
| Остекление пассажирского салона | полное |
| Сдвижные занавески на окнах в отсеке для перевозки инвалида-колясочника | наличие |
| Термоизоляция салона | наличие |
| Отделка потолка, стен легкомоющимися материалами | Панели из формованного АБС-пластика, белого цвета, закрывающие полностью борта салона. Толщина АБС- не менее 3 мм |
| Дополнительное освещение заднего дверного проема | наличие |
| Освещение салона светодиодными плафонами- полосы во всю длину салона с двумя режимами освещения | наличие |
| Управление освещением салона в кабине водителя | наличие |
| Розетки 12V | не менее 2 |
| Разъемы USB | не менее 2 |
| Кнопка сигнала водителю «Требование остановки» в пассажирском салоне | наличие |
| Дополнительный отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя | наличие |
| Дополнительный испаритель кондиционера с разводкой на пассажирский салон | наличие |
| Такелажные петли в пассажирском отсеке | не менее 2 |
| Место для транспортировки инвалида в кресле-коляске | наличие |
| Место для крепления коляски в сложенном виде для перевозки двух инвалидов | наличие |
| Ремни-катушки для крепления кресла-коляски | наличие |
| Аппарели для подъема инвалидной коляски, установленный в проеме задних распашных дверей | наличие |
| Повторители аварийных сигналов на крыше в задней части автомобиля | наличие |
| **Прочее** | |
| Автомобильные коврики | наличие |
| Огнетушитель | наличие |
| Видеорегистратор с флэшнакопителем | наличие |
| Комплект летней резины на литых дисках | наличие |
| Комплект зимней резины на литых дисках | наличие |
| Чехлы на сидения в кабине водителя | наличие |

***В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».***

**2**. **Место поставки товара:** 644022, Россия, Омская обл., г. Омск, ул. Новороссийская, 5А

**3. Срок и условия поставки:**

3.1. Поставка товара должна быть осуществлена с момента подписания договора в течение 90 (девяносто) календарных дней. Поставка товара производится в дневное время с 08.30 до 16.30.

В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара по адресу Заказчика, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

3.2. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи.

**4. Общие требования к качеству товара:**

4.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобиль, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены.

4.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.

4.3.Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.

4.4. Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении.

5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:

5.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, в т.ч.:

- паспорт технического средства (оригинал) (далее ПТС) - 1 экз.;

- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке - 1 экз.;

- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;

- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;

- акты приема передачи автомобиля - 2 экз.;

- гарантийные талоны (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов сервисных центров;

- руководство по эксплуатации на дополнительное оборудование;

- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).

5.3. Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующих и установленных в товаре на момент его передачи.

6. Требования к сроку действия гарантии Поставщика:

6.1. Гарантийный срок на Товар и его сборку устанавливается в соответствии со сроком указанным заводом-изготовителем с момента получения товара Заказчиком по акту приема-передачи, но не менее 24 месяцев без ограничения пробега, при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил технической эксплуатации транспортного средства, указанных в руководстве по эксплуатации.

6.2. Срок гарантии на транспортное средство исчисляется с момента подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 и (или) Акта сдачи-приёмки Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течении гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.

6.3. Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправного автомобиля, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.

6.4. Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ.

6.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

6.6. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком, Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза   
№ 877 от 09.12.2011 «О принятии технического регламента Таможенного союза   
«О безопасности колесных транспортных средств».