**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на комплексное оказание услуг по транспортной экспедиции, переработке и хранению грузов и ТМЦ для нужд АО «Янолово»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование требований | Содержание |
| Цель | * Перевозка ТМЦ на производственный участок «Тирехтях» расположенный в Усть Янском районе РС (Я)
* Переработка прибывающего в г.Якутск груза и ТМЦ на складской территории Исполнителя, включая погрузочно-разгрузочные работы.
* Хранение прибывающего в г.Якутск груза и ТМЦ на складской территории Исполнителя до момента отгрузки на производственные участки.
* Перевозка металлолома с населенного пункта Сайылык Усть-Янского района РС(Я) до г.Якутска
 |
| Сведения о районе оказания услуг | Административное положение: Россия, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район. Месторождение: Объект АО «Янолово»: участок «Тирехтях» |
| Координаты участка | участок «Тирехтях» - 68.5314, 139.1121 |
| Период оказания услуг | С момента заключения договора - в период действия зимних автомобильных дорог, февраль - апрель 2025 года |
| Транспортная схема | Расстояния по маршрутам:г.Якутск – участок «Тирехтях» в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) – 2292,73 км.участок «Тирехтях» в Усть-Янском районе Республики Саха (Якутия) – г.Якутск – 2292,73 км.Силенняхский национальный наслег (с.Сайылык) Усть–Янского района РС(Я) – г.Якутск – 2252,73 км.До всех объектов отсутствуют круглогодичные автодороги общего пользования с твердым покрытием, внутрипромысловые автодороги с твердым и\или грунтовым покрытием. Транспортная схема по перевозке грузов и ТМЦ предусматривает частичное использование ФАД «Колыма», автозимников республиканского значения «Яна» и технологических автозимников Заказчика до производственного участка.В период завоза грузов Заказчик обеспечивает обустройство технологических автозимников по маршрутам п. Депутатский – участок «Тирехтях» общей протяженностью 110 км |
| Вид перевозимого груза | * Тяжелая гусеничная/колесная спецтехника весом до 53 тн.
* Запасные части для горно-обогатительного оборудования
* Запасные части для тяжелой землеройной техники и автомобилей
* Масла автомобильные и спецжидкости
* Автомобильные шины
* Товарно-материальные ценности
* Металлолом

Плановый объем грузов подлежащей перевозке, переработке и хранению из/в г.Якутск составляет 2013 тн.  |
| Срок доставки | Доставка груза должна осуществляться в течение не более 10 к.д., с момента загрузки груза. |
| Тип требуемого транспорта | Минимальное количество требуемой техники для оказания услуг: * автомобили повышенной проходимости (вездеходы с колесной формулой 6\*6) с тральными прицепами – 2 ед.,
* автомобили повышенной проходимости (вездеходы с колесной формулой 6\*6) с прицепами – 6 ед.

Наличие техники участника закупки подтверждается копиями ПТС и ПСМ техники, находящихся на праве собственности участника закупки или на ином другом, предусмотренном законом основании, документы подтверждающие правообладание. |
| Перечень требуемого имущества для работ по переработке и хранению грузов и ТМЦ | Минимальное количество требуемых помещений и площадей для оказания услуг: * Круглосуточно охраняемый и огороженный земельный участок находящийся в административных границах ГО «г. Якутск», позволяющий беспрепятственный заезд/выезд/разворот длинномерных автомобилей, общей длиной до 20 м., с общей площадью не менее 3000 кв.м. и без ограничений по времени суток по заезду и выезду техники, грузов и тмц на территорию.
* Крытые складские помещения (склад, ангар, гараж) с воротами шириной и высотой не менее 4 метров, позволяющий беспрепятственный заезд/выезд длинномерных автомобилей, общей длиной до 20 м. и спецтехники, общей площадью не менее 400 кв.м.

Наличие объектов недвижимости участника закупки подтверждается копиями свидетельств о регистрации права собственности или на ином другом, предусмотренном законом основании и выпиской из ЕГРН подписанной электронной цифровой подписью Росреестра, полученной не менее чем за 5 календарных дней до момента подачи заявки.Наличие объектов недвижимости считается подтвержденной, если право собственности оформлено на участника закупки - индивидуального предпринимателя, на юридическое лицо или на участника и/или единоличного исполнительного органа этого юридического лица. Иные другие, предусмотренные законом основании владения и пользования недвижимым имуществом/Минимальное количество техники для осуществления погрузочно-разгрузочных работ:* вилочные погрузчики грузоподъемностью 1,5-5 тн – не менее 2 ед.
* автокраны грузоподъемностью до 50 тн – не менее 1 ед.

Наличие техники участника закупки подтверждается копиями ПТС и ПСМ техники, находящихся на праве собственности участника закупки или на ином другом, предусмотренном законом основании, документы подтверждающие правообладание. |
| Наличие необходимого опыта  | Участник закупки должен иметь опыт оказания услуг, аналогичных предмету закупки (комплексное оказание услуг по транспортной экспедиции, переработке и хранению грузов) за предыдущие 3 года, с суммарной стоимостью выполненных за этот период договоров не менее 100 000 000,00 рублейОпыт участника подтверждается копиями исполненных договоров перевозок с актами выполненных работ по перевозке грузов, ТМЦ и ГСМ, в т.ч. крупногабаритной спецтехники, из г.Якутска или иных городов и населенных пунктов не входящих в Арктические зоны РФ в Арктические районы РС(Я), сведения о которых содержатся в реестре контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными гражданско-правового характера; |
| Срок предоставления транспортного средства |  Не более 4 (четырех) часов с момента подачи заявки |
| Оплата за оказанные услуги | - предоплата 30 % от общей стоимости договора в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания договора.- 70 % от общей стоимости договора в течение 7 (семи) рабочих дней на основании подписанных актов оказанных услуг. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Маршрут перевозки грузов** | **Вид перевозки** | **Кол-во****рейсов** |
| **1** | п.Нижний Бестях – участок Тирехтях Усть-Янского района РС(Я) (а/м с тральным прицепом) Экскаватор Doosan DX490 – 3 шт. (53 тн) | **Тральная перевозка** | **3 рейса** |
| **2** | п.Нижний Бестях – участок Тирехтях Усть-Янского района РС(Я) (а/м с тральным прицепом) Экскаватор Doosan DX360 весом 36 тн, 2 шт | **Тральная перевозка** | **2 рейса** |
| **3** | г.Якутск – участок Тирехтях Усть-Янского района РС(Я) (а/м с тральным прицепом) Фронтальный погрузчик Ensign YX677HV общим весом 26 тн – 1 шт | **Тральная перевозка** | **1 рейс** |
| **4** | г.Якутск - Тирехтях (бульдозер Shantui SD32, 32 тн, 3 шт) (а/м с тральным прицепом) | **Тральная перевозка** | **3 рейса** |
| **5** | г.Якутск – участок Тирехтях Усть-Янского района РС(Я) (а/м с тральным прицепом) Телескопический погрузчик SANY общим весом 10 тн – 1 шт | **Тральная перевозка** | **1 рейс** |
| **6** | г.Якутск - участок «Тирехтях» Усть–Янского района РС(Я) (а/м с прицепами/ппр) ТМЦ | **ППР, открытая перевозка навалом** | **840 тн** |
| **7** | г.Якутск - участок «Тирехтях» Усть–Янского района РС(Я) (а/м с прицепами/ппр) Горно-обогатительное оборудование (Фабрика) | **ППР, открытая перевозка навалом** | **400 тн** |
| **8** | уч.Нямнягинджа Аллаиховского р-на - участок «Тирехтях» Усть–Янского района РС(Я) (а/м с прицепами/ппр) Емкости ГСМ 50 м3 | **ППР, открытая перевозка навалом** | **220 тн** |
| **9** | Силенняхский национальный наслег (с.Сайылык) Усть–Янского района РС(Я) – г.Якутск (а/м с прицепами/ппр) - металлолом | **ППР, открытая перевозка навалом** | **100 тн** |
| **10** | Внутренние перевозки (перебазировка с п.Депутатский, уч.Мамонт и т.д.) | **ППР, открытая перевозка навалом** | **20 рейсов** |
| **11** | Услуги по переработке и хранению груза (включает в себя предоставление складских помещений, комплексные работы по переработке груза (прием/отгрузка/погрузка/разгрузка/комплектация груза, ручная и/или механизированная работы вилочным погрузчиком, погрузка/разгрузка автокраном до 30 тн, услуги стропальщиков при механизированном труде) |  | **2013 тн** |
|  |   |

Загрузка груза производится по полной вместимости автотранспортного средства, но не более 20 тн для ППР 12м и машин с прицепами, у которых соответственно общая длина машины и прицепа не менее 12м.

Загрузка легковесных или негабаритных грузов, занимающие всю вместимость автотранспортного средства, до полной вместимости, не допускающей большей загруженности.

При этом, в связи с нормативными требованиями загрузки, независимо от фактического веса легковесных или негабаритных грузов и при условии загрузки до полной вместимости, не допускающей большей загруженности, загрузка считается равной 20 тн.