**Техническое задание**

**на** Поставку оборудования для оснащения токарной мастерской (лаборатории токарной мастерской), расположенной в здании мастерской по адресу: Свердловская область г. Ревда, ул. Спортивная д. 18

**Технические характеристики поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **ОКПД 2** | **П/О** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Инструментальная тележка | 31.09.11.190 | О | Система храненияящикКоличество ящиков5ЦветсинийДлина655 ммШирина330 ммВысота620 ммВес нетто24 кгГабариты без упаковки655х330х620 мм *Внутреннее наполнение*Количество ящиков не менее 5Количество ящиков с телескопическими направляющими 5система полного выдвижения ящиков: наличие*Покрытие и цвет*Цвет Синий, СерыйКоличество колес не менее 4Количество колес с тормозом не менее 1:Диаметр колеса не менее 100 мм.верх тележек покрыт маслостойким пластиковым ковриком: наличиеМатериал: высокопрочная сталь;тележка комплектуется центральным ключевым замком: наличие;поставляется в собранном виде. | шт | 4 |
|  | Сборщик стружки | 25.99.29.110 | П | Тип магнитный сборщикДлина рабочей части400 ммДиаметр22 ммГабариты без упаковки22х400 мм Не требует электропитания: соответствиеДиапазон рабочих температур: не менее от -40 до +80 °СМожно использовать в жидкостях: соответствиеЭргономическая нескользящая ручка: наличиеМощная магнитная система: соответствие | шт | 4 |
|  | Шкаф инструментальный | 31.09.11.190 | О | Предназначен для хранения ИнструментовВысота, мм не менее 1900Ширина, мм не менее 950Глубина, мм не менее 500*Внутреннее наполнение*Толщина корпуса, мм не менее 0.8Шаг регулирования высоты полки, мм не менее 50Угол открывания двери не менее 90°*Двери*Тип открывания дверей: РаспашныеКоличество дверей: не менее 2Толщина двери, мм: не менее 0.8*Грузоподъемность*Нагрузка на полку, кг не менее 80Максимальная общая нагрузка, кг: не менее 500Максимальная нагрузка на ящик, кг: не менее 30*Покрытие и цвет*Цвет Синий, Серый | шт | 1 |
|  | Верстак | 31.09.11.190 | О | Длина рабочего стола 1596 ммШирина рабочего стола696 ммВысота стола 854 ммMax нагрузка на стол 750 кгГабариты без упаковки1470x1596x696 ммКласс товара[Профессиональный](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/professionalnye-verstaki-24565/)Основной цвет[синий](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/verstaki-sinego-tsveta-24568/)Цвет элементовсиний, серыйЭкран[есть](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/slesarnye-verstaki-s-ekranom-24599/)Тип перфорацииквадрат 12х12 мм с шагом 38 ммСтолешница[фанера 24 мм](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/verstaki-so-stoleshnitsej-iz-fanery-24-mm-1637191/)Покрытие столешницыоцинкованная сталь 1.2 ммНаличие тумб[однотумбовый](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/odnotumbovye-slesarnye-verstaki-5418/)Подвесная тумбанетТумба с дверьюнетТумба с ящикамидаMax нагрузка на ящик30 кгПолка/полка-стенкадаВес нетто98 кгВерстак Верстакофф TNC 161.15.3-1 125147 1 | шт | 5 |
|  | Тележка для стружки | 31.09.11.190 | О | Тип тележки для стружкиКласс товара[Профессиональный](https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/telezhki-skladskie-gruzovye-professionalnye-18847/)Материал металлДиаметр колес160 ммОбъем ковша180 лГрузоподъемность400 кгВысота ручки770 ммСкладная конструкциянетСо стопоромдаРазмер платформы1025х570 ммГабариты без упаковки1025х570х770 ммВес нетто38 кгКрышкаНетЦветсинийТележка оборудована не менее 4 промышленными поворотными колёсами: Ø не менее 160 мм | шт | 4 |

***Закупка попадает под ограничение допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”***

**2. Место поставки товара:** Свердловская область, г. Ревда, ул. Спортивная, 18. Погрузочно-разгрузочные работы и доставка Товара осуществляется силами и транспортом Поставщика.

**3. Срок поставки товара:** с даты заключения договора в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Доставка товара осуществляется в рабочие дни с 8-30 до 15-00 часов по согласованию с Заказчиком.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором