**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по предоставлению автотранспорта (спецтехники)

АО «Региональная сетевая компания» на 2025 год

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры** | **Основные данные и требования** |
| **Заказчик** | АО «Региональная сетевая компания»  Юридический адрес: АО «Региональная сетевая компания»  Юридический адрес: Свердловская область,  г. Екатеринбург, пер. Полимерный, д. 4, Телефон**:** 8 (343) 379-43-77 |
| **Адрес м****еста предоставления автотранспорта (спецтехники) для оказания услуг** | - Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д. 15 «б»;  - Свердловская область, г. Краснотуринск, ул. Октябрьская, д. 34;  - Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Народной Воли, д. 10;  - Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 7;  - Свердловская область, г. Серов, ул. Кирова, д. 51;  - Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 40;  - Свердловская область, Сысертский район, р.п. Большой Исток,ул. Луначарского, 11а.  - Свердловская область,г.Тавда ,ул.Куйбышева, 1 а |
| **Наименование оказываемых услуг** | Оказание услуг по предоставлению специальной автомобильной техники без экипажа (автогидроподъемник, автокран, автопогрузчик, ямобур, экскаватор, трактор для переработки веток, , автокран, автомобиль самосвал, автомобиль бортовой, автомобиль седельный тягач, автомобиль электролаборатории) для нужд предприятия |
| **Условия оказания** | Предоставить автотранспорт по заявке Заказчика в пределах Свердловской области в течение 2 (двух) часов к месторасположению объекта, где оказывается соответствующая услуга. |
| **Срок оказания услуг** | В течение 12 месяцев с даты заключения договора |
| **Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов** | Оказание услуг должно осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда:   * строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; * государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; * правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; * государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. |
| **Порядок оплаты** | Расчеты по настоящему договору производятся за фактический оказанный объем услуг не позднее 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за отчетным, с момента предоставления Исполнителем отчета по отработанным часам по территориям (Приложение № 2) и надлежаще оформленного комплекта приемно-даточной документации (счет, счет-фактура и другие необходимые документы по требованию Заказчика). |
| **Особые условия** | Условия оказания услуг:  1. Заказчик за свой счет осуществляет управление автотранспортом (спецтехникой), производит ее техническую эксплуатацию, ремонт и обслуживание, обеспечивает страхование гражданской ответственности владельца автотранспортного средства, страхование ОПО, оснащение тахографами, оснащение бортовыми устройствами системы "Платон", проведение обследований и экспертиз промышленной безопасности для подъемных сооружений" (если оно обязательно в соответствии с требованиями законодательства РФ).  2. Автотранспорт (спецтехника) в обязательном порядке должен быть представлен в соответствии с соблюдением требований техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, правил дорожного движения, иных требований, установленных законодательством Российской Федерации при оказании данного вида (рода) услуг, а также требований, установленных Заказчиком на его территории и объектах.  3. Техника должна сопровождаться следующей технической документацией, действующей в течение всего периода срока действия Договора:  - свидетельство о регистрации транспортного средства (ТС);  - руководство по эксплуатации транспортного средства на русском языке;  - сервисная книжка;  - свидетельство о регистрации в Ростехнадзоре (при необходимости).  4. Услуги по предоставлению автотранспорта (спецтехники) оказываются Исполнителем на основании заявок, подаваемых Заказчиком. Заказчик оставляет за собой право направить заявку нарочно, посредством телефонной, факсимильной связи или электронной почты.  5. Получив заявку, Исполнитель в срок не позднее 1 (одного) часа до предполагаемого времени начала оказания услуг обязан сообщить Заказчику о приеме заявки к исполнению.  6.Автотранспорт (спецтехника) должна предоставляться Исполнителем в строгом соответствии с заявкой Заказчика, допускается задержка по времени предоставления не более 1 (одного) часа.  7. Моментом начала оказания услуг считается момент фиксации (отметки) уполномоченным представителем Заказчика времени прибытия автотранспорта (спецтехники) в путевом листе автоспецтехники; окончанием оказания услуг считается момент фиксации (отметки) уполномоченным сотрудником Заказчика времени окончания услуг в путевом листе автотранспорта (спецтехники).  8. Исполнитель должен обеспечить непрерывность работы автотранспорта (спецтехники) и во время оказания услуг.  9. По итогам окончания очередного месяца Исполнитель предоставляет Заказчику комплект надлежаще оформленной отчета по отработанным часам по территориям, счет, счет-фактура (при необходимости) не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Требуемая спецтехника (наименование автотранспорта)** | **Марка автотранспортного средства (спецмеханизма)** |
| **1. Автогидроподъемник**  Высота подъема от 17 до 22 м.на базе автомобилей ГАЗ, ЗИЛ и их аналогов | АП-17-04 , АГП-18, ПСС-13.18, АП-17 А-04, АПТ-17Э, ВИПО 18-01-05, ПСС-131.18 |
| **2.Автомобиль фургон с кунгом на полноприводном шасси.** Экологический класс не менее 3-го. Грузоподъемность от 4т до 10т., | ГАЗ |
| **3. Автопогрузчик**  Вилочный на пневмоходу грузоподъемностью не менее 5 тн | АП 40816 |
| **4. Ямобур**  Глубина бурения не менее 2,5 м, диаметр не менее 0,36 м экологический класс не менее 3-го, регистрация в Гостехнадзоре, ГИБДД. | Ямобур на базе БМ-205, Автоямобур на базе ГАЗ-3308, Автоямобур БКМ-317 на базе ГАЗ-27844К |
| **5. Экскаватор**  Объем рабочего механизма не менее 1,5 куб.м., объем ковша не менее 1,0 куб.м., экологический класс не менее 3-го. Регистрация в Гостехнадзоре. | ЭО-2621МСТ, ЭО-2621В, JCB-3CX |
| **6. Трактор** **тягового класса 1.4**  Грузоподъемность прицепа не менее 4 тнс установкой для переработки веток | МТЗ,ЮМЗ |
| **7.Автомобиль грузопассажирский, полноприводный для перевозки бригад электромонтеров** | УАЗ |
| **8. Автомобиль самосвал**  Экологический класс не менее 3-го. Грузоподъемность от 10т до 20т., объем кузова не более 20 м3 | ЗИЛ-45050 |
| **9. Автомобиль бортовой** Экологический класс не менее 3-го. Грузоподъемность от 5т до 10т., | ЗИЛ |
| **10. Автомобиль электролаборатори****я для отыскания мест повреждения КЛ**  Грузоподъемность не более 5 т. Регистрация в Ростехнадзоре. | ГАЗ-3307 ЛВИ-2Г, ГАЗ-47953 ЛВИ-2Г, ГАЗ-3307 ЛВИ-3 и их модификации |