Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.241105)	
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022 с доп. и изм. 12 (приказ Минстроя России № 747/пр)	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России № 747/пр от 07.11.2024	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 25 ноября 2024 г. № 69894-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.03.2024 № 124-П	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Сплит-форма ФГИС ЦС, Ямало-Ненецкий автономный округ, IV квартал 2024	
Наименование субъекта Российской Федерации	Ямало-Ненецкий автономный округ	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Ямало-Ненецкий автономный округ (3 зона)	
	
Пуровск, Сывдарма	
(наименование стройки)	
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр. Пуровск, ул. Железнодорожная, д.9, ЦПВ	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 1	
на текущий ремонт	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем уровне цен	IV квартал 2024			
Сметная стоимость	56 179,26	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	8 706,26	тыс. руб.	
	Средства на оплату труда машинистов	247,99	тыс. руб.	
в том числе		
строительных работ	36 386,06	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	11 673,9	чел.-ч.	
монтажных работ	8 753,15	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	325,33	чел.-ч.	
оборудования	11 040,05	тыс. руб.		
прочих затрат				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Перегородки	
	Демонтажные работы	
1	ГЭСНр 55-01-005-01	Разборка кирпичных на отдельные кирпичи (помещение 75, 73)	м3	14,29584		14,29584						
	1	ОТ	чел.-ч			227,0179392					149 559,42	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15,88		227,0179392			658,80		149 559,42	
	2	ЭМ									4 073,40	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,55		22,158552	115,43	1,53	176,61		3 913,42	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,1		44,317104			3,61		159,98	
	4	М										
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2		28,59168						
		Итого прямые затраты									153 632,82	
	999-9899_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	2		28,59168			356,48		10 192,36	
		ФОТ									149 559,42	
	Пр/812-089.0-3	НР Перегородки	%	97		97					145 072,64	
	Пр/774-089.0	СП Перегородки	%	49		49					73 284,12	
		Всего по позиции							26 733,79		382 181,94	
2	ГЭСНр 55-01-005-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (помещения 86,87,88,89,90,92,93,94 )	м3	110,63268		110,63268						
	1	ОТ	чел.-ч			1 756,8469584					1 157 410,78	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15,88		1 756,8469584			658,80		1 157 410,78	
	2	ЭМ									31 523,29	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,55		171,480654	115,43	1,53	176,61		30 285,20	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,1		342,961308			3,61		1 238,09	
	4	М										
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2		221,26536						
		Итого прямые затраты									1 188 934,07	
	999-9899_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	2		221,26536			356,48		78 876,68	
		ФОТ									1 157 410,78	
	Пр/812-089.0-3	НР Перегородки	%	97		97					1 122 688,46	
	Пр/774-089.0	СП Перегородки	%	49		49					567 131,28	
		Всего по позиции							26 733,79		2 957 630,49	
3	ГЭСНр 55-01-005-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (помещения 81,82,83,85,95 )	м3	59,25744		59,25744						
	1	ОТ	чел.-ч			941,0081472					619 936,17	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15,88		941,0081472			658,80		619 936,17	
	2	ЭМ									16 884,61	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,55		91,849032	115,43	1,53	176,61		16 221,46	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,1		183,698064			3,61		663,15	
	4	М										
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2		118,51488						
		Итого прямые затраты									636 820,78	
	999-9899_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	2		118,51488			356,48		42 248,18	
		ФОТ									619 936,17	
	Пр/812-089.0-3	НР Перегородки	%	97		97					601 338,08	
	Пр/774-089.0	СП Перегородки	%	49		49					303 768,72	
		Всего по позиции							26 733,79		1 584 175,76	
4	ГЭСНр 55-01-005-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (помещения 71,72,76)	м3	16,14024		16,14024						
	1	ОТ	чел.-ч			256,3070112					168 855,06	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15,88		256,3070112			658,80		168 855,06	
	2	ЭМ									4 598,95	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,55		25,017372	115,43	1,53	176,61		4 418,32	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,1		50,034744			3,61		180,63	
	4	М										
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2		32,28048						
		Итого прямые затраты									173 454,01	
	999-9899_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	2		32,28048			356,48		11 507,35	
		ФОТ									168 855,06	
	Пр/812-089.0-3	НР Перегородки	%	97		97					163 789,41	
	Пр/774-089.0	СП Перегородки	%	49		49					82 738,98	
		Всего по позиции							26 733,79		431 489,75	
5	ГЭСНр 55-01-005-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (помещения 59,61,64,65,70)	м3	35,496		35,496						
	1	ОТ	чел.-ч			563,67648					371 350,07	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15,88		563,67648			658,80		371 350,07	
	2	ЭМ									10 114,11	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,55		55,0188	115,43	1,53	176,61		9 716,87	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,1		110,0376			3,61		397,24	
	4	М										
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2		70,992						
		Итого прямые затраты									381 464,18	
	999-9899_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	2		70,992			356,48		25 307,23	
		ФОТ									371 350,07	
	Пр/812-089.0-3	НР Перегородки	%	97		97					360 209,57	
	Пр/774-089.0	СП Перегородки	%	49		49					181 961,53	
		Всего по позиции							26 733,79		948 942,51	
6	ГЭСНр 55-01-005-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (помещения 62,63)	м3	7,0818		7,0818						
	1	ОТ	чел.-ч			112,458984					74 087,98	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15,88		112,458984			658,80		74 087,98	
	2	ЭМ									2 017,86	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,55		10,97679	115,43	1,53	176,61		1 938,61	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,1		21,95358			3,61		79,25	
	4	М										
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2		14,1636						
		Итого прямые затраты									76 105,84	
	999-9899_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	2		14,1636			356,48		5 049,04	
		ФОТ									74 087,98	
	Пр/812-089.0-3	НР Перегородки	%	97		97					71 865,34	
	Пр/774-089.0	СП Перегородки	%	49		49					36 303,11	
		Всего по позиции							26 733,79		189 323,33	
	Монтажные работы	
7	ГЭСН 08-04-003-03	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,18		0,18						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			16,59933					11 838,48	
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	80,19	1,15	16,59933			713,19		11 838,48	
	2	ЭМ									668,36	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5625					552,53	
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,6	1,25	0,135	251,77	1,76	443,12		59,82	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,6	1,25	0,135			1 087,92		146,87	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,95	1,25	0,21375			2 144,41		458,37	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,95	1,25	0,21375			1 087,92		232,54	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,95	1,25	0,21375	477,92	1,47	702,54		150,17	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,95	1,25	0,21375			809,90		173,12	
	4	М									374,83	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0828		0,014904	35,71	1,48	52,85		0,79	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1376		0,024768			6,90		0,17	
	08.4.03.03-0031	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм	т	0,031		0,00558	65 360,00	0,96	62 745,60		350,12	
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00155		0,000279	51 280,15	1,66	85 125,05		23,75	
	05.2.02.09	Блоки из ячеистых бетонов стеновые	м3	20,2		3,636						
	14.1.06.02	Состав клеящий	кг	409,98		73,7964						
		Итого прямые затраты									13 434,20	
7.1	05.2.02.09-0026	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, бетон В7,5	м3	20,2		3,636	5 719,62	1,58	9 037,00		32 858,53	
7.2	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,40998		0,0737964	36 038,35	1,3	46 849,86		3 457,35	
		ФОТ									12 391,01	
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116	0,9	104,4					12 936,21	
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					7 267,33	
		Всего по позиции							388 631,22		69 953,62	
8	ГЭСН 08-03-002-01	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м	м3	5,4		5,4						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			27,5103					20 035,75	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4,43	1,15	27,5103			728,30		20 035,75	
	2	ЭМ									3 664,53	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,97					3 231,12	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,44	1,25	2,97			1 233,85		3 664,53	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,44	1,25	2,97			1 087,92		3 231,12	
	4	М									107,71	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,26		1,404	35,71	1,48	52,85		74,20	
	11.1.03.01-0064	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3	0,0005		0,0027	11 821,04	1,05	12 412,09		33,51	
	04.3.01.12	Растворы цементно-известковые	м3	0,11		0,594						
	05.2.03.01	Камни легкобетонные	м3	0,92		4,968						
		Итого прямые затраты									27 039,11	
8.1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	0,11		0,594	4 131,87	2,97	12 271,65		7 289,36	
8.2	05.2.03.01-0014	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, размеры 390х190х188 мм, марка 75	м3	0,92		4,968	4 751,88	2,17	10 311,58		51 227,93	
		ФОТ									23 266,87	
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116	0,9	104,4					24 290,61	
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					13 646,02	
		Всего по позиции							22 869,08		123 493,03	
9	ГЭСН 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,252		0,252						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			21,4452					16 979,45	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	74	1,15	21,4452			791,76		16 979,45	
	2	ЭМ									43,98	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,7451					1 255,14	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,84	1,25	0,2646	37,32	1,86	69,42		18,37	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,84	1,25	0,2646			719,24		190,31	
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4,7	1,25	1,4805	10,81	1,6	17,30		25,61	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	4,7	1,25	1,4805			719,24		1 064,83	
	4	М									5 352,78	
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,00012		0,0000302	76 630,40	1,4	107 282,56		3,24	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,006		0,001512	4 338,27	1,41	6 116,96		9,25	
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,87		0,47124	3 392,36	2,97	10 075,31		4 747,89	
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	5,54		1,39608	353,61	1,2	424,33		592,40	
		Итого прямые затраты									23 631,35	
9.1	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-1,87		-0,47124	3 392,36	2,97	10 075,31		-4 747,89	
9.2	04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	1,87		0,47124	3 589,79	2,97	10 661,68		5 024,21	
		ФОТ									18 234,59	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					17 231,69	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 594,71	
		Всего по позиции							193 389,17		48 734,07	
									
		Итого прямые затраты по разделу 1. Перегородки						2 942 806,69	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						2 590 053,16	
		эксплуатация машин и механизмов						73 589,09	
		оплата труда машинистов (ОТм)						5 038,79	
		материальные ресурсы						100 944,81	
		перевозка						173 180,84	
		Итого ФОТ						2 595 091,95	
		Итого накладные расходы						2 519 422,01	
		Итого сметная прибыль						1 273 695,80	
		Итого по разделу 1. Перегородки						6 735 924,50	
		Справочно							
		затраты труда рабочих	3 922,87035						
		затраты труда машинистов	5,2776						
		Итого с непредвиденными затратами 1%						6 735 924,50	
		Индекс фактической инфляции						6 735 924,50	
		Индекс прогнозной инфляции						6 735 924,50	
		Итого с коэффициентом для последующего расчета с подрядчиком						6 735 924,50	
		НДС%						1 347 184,90	
		Итого с НДС						8 083 109,40	
Раздел 2. Пол	
	Демонтажные работы	
10	ГЭСНр 57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (помещение 75, 73)	100 м2	0,7802		0,7802						
	1	ОТ	чел.-ч			8,886478					5 854,41	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		8,886478			658,80		5 854,41	
	2	ЭМ									7,04	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,101426					72,95	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,101426	37,32	1,86	69,42		7,04	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,13		0,101426			719,24		72,95	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,366694						
		Итого прямые затраты									5 934,40	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,47		0,366694			356,48		130,72	
		ФОТ									5 927,36	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					5 512,44	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					2 904,41	
		Всего по позиции							18 561,87		14 481,97	
11	ГЭСНр 57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (помещение 75, 73)	100 м	0,508		0,508						
	1	ОТ	чел.-ч			1,91516					1 261,71	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		1,91516			658,80		1 261,71	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,05588						
		Итого прямые затраты									1 261,71	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,11		0,05588			356,48		19,92	
		ФОТ									1 261,71	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					1 173,39	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					618,24	
		Всего по позиции							6 049,72		3 073,26	
12	ГЭСНр 57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных (помещение 75, 73)	100 м2	0,7802		0,7802						
	1	ОТ	чел.-ч			14,737978					9 709,38	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,89		14,737978			658,80		9 709,38	
	2	ЭМ									1 349,83	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		7,48992	115,43	1,53	176,61		1 322,79	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		7,48992			3,61		27,04	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	4,8		3,74496						
		Итого прямые затраты									11 059,21	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	4,8		3,74496			356,48		1 335,00	
		ФОТ									9 709,38	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					9 029,72	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					4 757,60	
		Всего по позиции							33 557,46		26 181,53	
13	ГЭСНр 57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0,9616		0,9616						
	1	ОТ	чел.-ч			10,952624					7 215,59	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		10,952624			658,80		7 215,59	
	2	ЭМ									8,68	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,125008					89,91	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,125008	37,32	1,86	69,42		8,68	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,13		0,125008			719,24		89,91	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,451952						
		Итого прямые затраты									7 314,18	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,47		0,451952			356,48		161,11	
		ФОТ									7 305,50	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					6 794,12	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					3 579,70	
		Всего по позиции							18 561,89		17 849,11	
14	ГЭСНр 57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м	1,3278		1,3278						
	1	ОТ	чел.-ч			5,005806					3 297,82	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		5,005806			658,80		3 297,82	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,146058						
		Итого прямые затраты									3 297,82	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,11		0,146058			356,48		52,07	
		ФОТ									3 297,82	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					3 066,97	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					1 615,93	
		Всего по позиции							6 049,70		8 032,79	
15	ГЭСНр 57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0,9616		0,9616						
	1	ОТ	чел.-ч			18,164624					11 966,85	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,89		18,164624			658,80		11 966,85	
	2	ЭМ									1 663,68	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		9,23136	115,43	1,53	176,61		1 630,35	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		9,23136			3,61		33,33	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	4,8		4,61568						
		Итого прямые затраты									13 630,53	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	4,8		4,61568			356,48		1 645,40	
		ФОТ									11 966,85	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					11 129,17	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					5 863,76	
		Всего по позиции							33 557,47		32 268,86	
16	ГЭСНр 57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0,9441		0,9441						
	1	ОТ	чел.-ч			10,753299					7 084,27	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		10,753299			658,80		7 084,27	
	2	ЭМ									8,52	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,122733					88,27	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,122733	37,32	1,86	69,42		8,52	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,13		0,122733			719,24		88,27	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,443727						
		Итого прямые затраты									7 181,06	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,47		0,443727			356,48		158,18	
		ФОТ									7 172,54	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					6 670,46	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					3 514,54	
		Всего по позиции							18 561,85		17 524,24	
17	ГЭСНр 57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (помещение 81,82,83,85,95)	100 м	0,9745		0,9745						
	1	ОТ	чел.-ч			3,673865					2 420,34	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		3,673865			658,80		2 420,34	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,107195						
		Итого прямые затраты									2 420,34	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,11		0,107195			356,48		38,21	
		ФОТ									2 420,34	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					2 250,92	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					1 185,97	
		Всего по позиции							6 049,71		5 895,44	
18	ГЭСНр 57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0,9441		0,9441						
	1	ОТ	чел.-ч			17,834049					11 749,07	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,89		17,834049			658,80		11 749,07	
	2	ЭМ									1 633,40	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		9,06336	115,43	1,53	176,61		1 600,68	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		9,06336			3,61		32,72	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	4,8		4,53168						
		Итого прямые затраты									13 382,47	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	4,8		4,53168			356,48		1 615,45	
		ФОТ									11 749,07	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					10 926,64	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					5 757,04	
		Всего по позиции							33 557,46		31 681,60	
19	ГЭСНр 57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (помещение 71,72,76,79,80)	100 м2	0,8769		0,8769						
	1	ОТ	чел.-ч			9,987891					6 580,02	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		9,987891			658,80		6 580,02	
	2	ЭМ									7,91	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,113997					81,99	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,113997	37,32	1,86	69,42		7,91	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,13		0,113997			719,24		81,99	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,412143						
		Итого прямые затраты									6 669,92	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,47		0,412143			356,48		146,92	
		ФОТ									6 662,01	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					6 195,67	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					3 264,38	
		Всего по позиции							18 561,85		16 276,89	
20	ГЭСНр 57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (помещение 71,72,76,79,80)	100 м	0,6321		0,6321						
	1	ОТ	чел.-ч			2,383017					1 569,93	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,383017			658,80		1 569,93	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,069531						
		Итого прямые затраты									1 569,93	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,11		0,069531			356,48		24,79	
		ФОТ									1 569,93	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					1 460,03	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					769,27	
		Всего по позиции							6 049,71		3 824,02	
21	ГЭСНр 57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных (помещение 71,72,76,79,80)	100 м2	0,8769		0,8769						
	1	ОТ	чел.-ч			16,564641					10 912,79	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,89		16,564641			658,80		10 912,79	
	2	ЭМ									1 517,14	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		8,41824	115,43	1,53	176,61		1 486,75	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		8,41824			3,61		30,39	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	4,8		4,20912						
		Итого прямые затраты									12 429,93	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	4,8		4,20912			356,48		1 500,47	
		ФОТ									10 912,79	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					10 148,89	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					5 347,27	
		Всего по позиции							33 557,49		29 426,56	
22	ГЭСНр 57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (помещение 57)	100 м2	0,0347		0,0347						
	1	ОТ	чел.-ч			0,395233					260,38	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		0,395233			658,80		260,38	
	2	ЭМ									0,31	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,004511					3,24	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,004511	37,32	1,86	69,42		0,31	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,13		0,004511			719,24		3,24	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,016309						
		Итого прямые затраты									263,93	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,47		0,016309			356,48		5,81	
		ФОТ									263,62	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					245,17	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					129,17	
		Всего по позиции							18 561,38		644,08	
23	ГЭСНр 57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (помещение 57)	100 м	0,06		0,06						
	1	ОТ	чел.-ч			0,2262					149,02	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,2262			658,80		149,02	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,0066						
		Итого прямые затраты									149,02	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,11		0,0066			356,48		2,35	
		ФОТ									149,02	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					138,59	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					73,02	
		Всего по позиции							6 049,67		362,98	
24	ГЭСНр 57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных (помещение 57)	100 м2	0,0347		0,0347						
	1	ОТ	чел.-ч			0,655483					431,83	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,89		0,655483			658,80		431,83	
	2	ЭМ									60,03	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		0,33312	115,43	1,53	176,61		58,83	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		0,33312			3,61		1,20	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	4,8		0,16656						
		Итого прямые затраты									491,86	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	4,8		0,16656			356,48		59,38	
		ФОТ									431,83	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					401,60	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					211,60	
		Всего по позиции							33 557,35		1 164,44	
25	ГЭСНр 57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (помещение 56)	100 м2	0,0309		0,0309						
	1	ОТ	чел.-ч			0,351951					231,87	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		0,351951			658,80		231,87	
	2	ЭМ									0,28	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,004017					2,89	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,004017	37,32	1,86	69,42		0,28	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,13		0,004017			719,24		2,89	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,014523						
		Итого прямые затраты									235,04	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,47		0,014523			356,48		5,18	
		ФОТ									234,76	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					218,33	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					115,03	
		Всего по позиции							18 562,46		573,58	
26	ГЭСНр 57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (помещение 56)	100 м	0,0892		0,0892						
	1	ОТ	чел.-ч			0,336284					221,54	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,336284			658,80		221,54	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,009812						
		Итого прямые затраты									221,54	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,11		0,009812			356,48		3,50	
		ФОТ									221,54	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					206,03	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					108,55	
		Всего по позиции							6 049,55		539,62	
27	ГЭСНр 57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных (помещение 56)	100 м2	0,0309		0,0309						
	1	ОТ	чел.-ч			0,583701					384,54	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,89		0,583701			658,80		384,54	
	2	ЭМ									53,46	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		0,29664	115,43	1,53	176,61		52,39	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		0,29664			3,61		1,07	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	4,8		0,14832						
		Итого прямые затраты									438,00	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	4,8		0,14832			356,48		52,87	
		ФОТ									384,54	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					357,62	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					188,42	
		Всего по позиции							33 556,96		1 036,91	
28	ГЭСНр 57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0,7394		0,7394						
	1	ОТ	чел.-ч			8,421766					5 548,26	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		8,421766			658,80		5 548,26	
	2	ЭМ									6,67	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,096122					69,13	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,096122	37,32	1,86	69,42		6,67	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,13		0,096122			719,24		69,13	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,347518						
		Итого прямые затраты									5 624,06	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,47		0,347518			356,48		123,88	
		ФОТ									5 617,39	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					5 224,17	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					2 752,52	
		Всего по позиции							18 561,85		13 724,63	
29	ГЭСНр 57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (помещение 59,61,64,65,70)	100 м	0,7841		0,7841						
	1	ОТ	чел.-ч			2,956057					1 947,45	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		2,956057			658,80		1 947,45	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,086251						
		Итого прямые затраты									1 947,45	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,11		0,086251			356,48		30,75	
		ФОТ									1 947,45	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					1 811,13	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					954,25	
		Всего по позиции							6 049,71		4 743,58	
30	ГЭСНр 57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0,7394		0,7394						
	1	ОТ	чел.-ч			13,967266					9 201,63	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,89		13,967266			658,80		9 201,63	
	2	ЭМ									1 279,24	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		7,09824	115,43	1,53	176,61		1 253,62	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		7,09824			3,61		25,62	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	4,8		3,54912						
		Итого прямые затраты									10 480,87	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	4,8		3,54912			356,48		1 265,19	
		ФОТ									9 201,63	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					8 557,52	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					4 508,80	
		Всего по позиции							33 557,45		24 812,38	
31	ГЭСНр 57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (помещение 62,63)	100 м2	0,1742		0,1742						
	1	ОТ	чел.-ч			1,984138					1 307,15	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39		1,984138			658,80		1 307,15	
	2	ЭМ									1,57	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,022646					16,29	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13		0,022646	37,32	1,86	69,42		1,57	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,13		0,022646			719,24		16,29	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,081874						
		Итого прямые затраты									1 325,01	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,47		0,081874			356,48		29,19	
		ФОТ									1 323,44	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					1 230,80	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					648,49	
		Всего по позиции							18 561,94		3 233,49	
32	ГЭСНр 57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (помещение 62,63)	100 м	0,1788		0,1788						
	1	ОТ	чел.-ч			0,674076					444,08	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,674076			658,80		444,08	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,019668						
		Итого прямые затраты									444,08	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,11		0,019668			356,48		7,01	
		ФОТ									444,08	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					412,99	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					217,60	
		Всего по позиции							6 049,66		1 081,68	
33	ГЭСНр 57-01-021-01	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных (помещение 62,63)	100 м2	0,1742		0,1742						
	1	ОТ	чел.-ч			3,290638					2 167,87	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18,89		3,290638			658,80		2 167,87	
	2	ЭМ									301,39	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9,6		1,67232	115,43	1,53	176,61		295,35	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,6		1,67232			3,61		6,04	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	4,8		0,83616						
		Итого прямые затраты									2 469,26	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	4,8		0,83616			356,48		298,07	
		ФОТ									2 167,87	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					2 016,12	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					1 062,26	
		Всего по позиции							33 557,46		5 845,71	
34	ГЭСНр 57-01-001-04	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета (веранда)	100 м2	0,3		0,3						
	1	ОТ	чел.-ч			4,47					2 944,84	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14,9		4,47			658,80		2 944,84	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	1,92		0,576						
		Итого прямые затраты									2 944,84	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	1,92		0,576			356,48		205,33	
		ФОТ									2 944,84	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					2 738,70	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					1 442,97	
		Всего по позиции							24 439,47		7 331,84	
35	ГЭСНр 57-01-001-03	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов (веранда)	100 м2	0,3		0,3						
	1	ОТ	чел.-ч			5,232					3 446,84	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		5,232			658,80		3 446,84	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	4,67		1,401						
		Итого прямые затраты									3 446,84	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	4,67		1,401			356,48		499,43	
		ФОТ									3 446,84	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					3 205,56	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					1 688,95	
		Всего по позиции							29 469,27		8 840,78	
36	ГЭСНр 57-01-001-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (веранда)	100 м2	0,3		0,3						
	1	ОТ	чел.-ч			2,301					1 515,90	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7,67		2,301			658,80		1 515,90	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,7		0,21						
		Итого прямые затраты									1 515,90	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,7		0,21			356,48		74,86	
		ФОТ									1 515,90	
	Пр/812-091.0-3	НР Полы	%	93		93					1 409,79	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49					742,79	
		Всего по позиции							12 477,80		3 743,34	
	Монтажные работы	
	Веранда	
37	ГЭСН 01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (веранда)	100 м3	0,15		0,15						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			2,161425					1 554,58	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12,53	1,15	2,161425			719,24		1 554,58	
	2	ЭМ									214,53	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,49125					397,86	
	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	10,5	1,25	1,96875	2,41	1,58	3,81		7,50	
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	2,62	1,25	0,49125			421,44		207,03	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	2,62	1,25	0,49125			809,90		397,86	
		Итого прямые затраты									2 166,97	
		ФОТ									1 952,44	
	Пр/812-001.1-3	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	97	0,9	87,3					1 704,48	
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					763,40	
		Всего по позиции							30 899,00		4 634,85	
38	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	3		3						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			12,627					8 929,18	
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3,66	1,15	12,627			707,15		8 929,18	
	2	ЭМ									23,06	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,48	1,25	1,8	8,54	1,5	12,81		23,06	
	4	М									490,47	
	01.2.03.03-0156	Мастика битумно-латексная гидроизоляционная, кровельная, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	т	0,002		0,006	39 492,01	1,72	67 926,26		407,56	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		1,05	35,71	1,48	52,85		55,49	
	11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3	0,001		0,003	7 555,00	1,21	9 141,55		27,42	
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,02		3,06						
		Итого прямые затраты									9 442,71	
38.1	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,02		3,06			16 078,23		49 199,38	
		ФОТ									8 929,18	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					9 482,79	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 933,37	
		Всего по позиции							24 352,75		73 058,25	
39	ГЭСН 26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	6		6						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			65,343					51 735,97	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	9,47	1,15	65,343			791,76		51 735,97	
	2	ЭМ									1 696,32	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,325					1 883,02	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,45	1,25	3,375			18,64		62,91	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31	1,25	2,325	477,92	1,47	702,54		1 633,41	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,31	1,25	2,325			809,90		1 883,02	
	4	М										
	12.2.05.06	Изделия теплоизоляционные из пенопласта	м3	1,02		6,12						
		Итого прямые затраты									55 315,31	
39.1	12.2.05.06-1008	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС30	м3	1,02		6,12	7 111,33	2,46	17 493,87		107 062,48	
		ФОТ									53 618,99	
	Пр/812-020.0-3	НР Теплоизоляционные работы	%	102	0,9	91,8					49 222,23	
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75					25 066,88	
		Всего по позиции							39 444,48		236 666,90	
40	ГЭСН 11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	0,3		0,3						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			2,0769					1 543,65	
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,00345			604,40		2,09	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,07935			658,80		52,28	
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	1,3869			719,24		997,51	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	0,6072			809,90		491,77	
	2	ЭМ									51,53	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,045					40,64	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,01875			2 144,41		40,21	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,05	1,25	0,01875			1 087,92		20,40	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,01125	37,32	1,86	69,42		0,78	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,01125			719,24		8,09	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,015	477,92	1,47	702,54		10,54	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,25	0,015			809,90		12,15	
	4	М										
	08.1.02.17	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия	м2	101		30,3						
	11.3.03.15	Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона	100 шт	5,0894		1,52682						
		Итого прямые затраты									1 635,82	
40.1	08.1.02.17-1000	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 6 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	101		30,3	250,84	1,2	301,01		9 120,60	
40.2	11.3.03.15-1011	Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 мм	100 шт	5,0894		1,52682	82,82	1,21	100,21		153,00	
		ФОТ									1 584,29	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					1 682,52	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					875,32	
		Всего по позиции							44 890,87		13 467,26	
41	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,3		0,3						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			12,282					8 239,75	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	12,282			670,88		8 239,75	
	2	ЭМ									70,63	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,47625					342,54	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	0,47625	37,32	1,86	69,42		33,06	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1,27	1,25	0,47625			719,24		342,54	
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	2,9325	8,54	1,5	12,81		37,57	
	4	М									55,49	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		1,05	35,71	1,48	52,85		55,49	
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,612						
		Итого прямые затраты									8 708,41	
41.1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,04		0,612	3 948,62	2,97	11 727,40		7 177,17	
		ФОТ									8 582,29	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					9 114,39	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 741,72	
		Всего по позиции							99 138,97		29 741,69	
42	ГЭСН 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0,3		0,3						
		ЗТ: 10, ЗТм: 10, ЭМ: 10, М: 10										
	1	ОТ	чел.-ч			1,32					885,56	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	10	1,32			670,88		885,56	
	2	ЭМ									120,59	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,63					453,12	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	10	0,63	37,32	1,86	69,42		43,73	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,21	10	0,63			719,24		453,12	
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	10	6	8,54	1,5	12,81		76,86	
	4	М										
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51		1,53						
		Итого прямые затраты									1 459,27	
42.1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,51	10	1,53	3 948,62	2,97	11 727,40		17 942,92	
		ФОТ									1 338,68	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					1 421,68	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					739,62	
		Всего по позиции							71 878,30		21 563,49	
43	ГЭСН 11-01-021-03	Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм	100 м2	0,3		0,3						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			43,0629					32 143,44	
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	124,82	1,15	43,0629			746,43		32 143,44	
	2	ЭМ									602,74	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			12,48					9 028,13	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,09	1,25	0,40875	37,32	1,86	69,42		28,38	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1,09	1,25	0,40875			719,24		293,99	
	91.07.08-025	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л	маш.-ч	30,66	1,25	11,4975	7,15	1,7	12,16		139,81	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	30,66	1,25	11,4975			719,24		8 269,46	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,53	1,25	0,57375	477,92	1,47	702,54		403,08	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1,53	1,25	0,57375			809,90		464,68	
	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	4	1,25	1,5	13,11	1,6	20,98		31,47	
	4	М									11 124,19	
	01.3.05.03-0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	0,003		0,0009	94 000,83	1,77	166 381,47		149,74	
	01.3.05.16-0012	Кальций хлористый технический, сорт I	т	0,004		0,0012	46 489,20	1,77	82 285,88		98,74	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,435		0,1305	35,71	1,48	52,85		6,90	
	01.7.07.04-0005	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н	кг	217		65,1	70,90	1,35	95,72		6 231,37	
	01.7.07.13-0011	Порошок кислотоупорный	т	0,527		0,1581	10 167,55	1,45	14 742,95		2 330,86	
	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	0,7		0,21	170,43	1,35	230,08		48,32	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,15	56,11	1,5	84,17		12,63	
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,442		0,1326	4 800,85	1,91	9 169,62		1 215,89	
	14.4.02.04-0143	Краска масляная МА-0115, охра	кг	35		10,5	60,91	1,61	98,07		1 029,74	
	02.3.01.07	Песок кварцевый	т	1,365		0,4095						
		Итого прямые затраты									52 898,50	
43.1	02.3.01.07-0008	Песок кварцевый, фракция 1,0-2,5 мм, цвет серый	т	1,365		0,4095	18 885,68	1,65	31 161,37		12 760,58	
		ФОТ									41 171,57	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					43 724,21	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					22 747,29	
		Всего по позиции							440 435,27		132 130,58	
44	ГЭСН 11-01-038-02	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 75,73)	100 м2	0,3		0,3						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			17,6916					15 183,82	
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	51,28	1,15	17,6916			858,25		15 183,82	
	2	ЭМ									84,76	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03					23,28	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,01125	37,32	1,86	69,42		0,78	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,01125			719,24		8,09	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,01875	477,92	1,47	702,54		13,17	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,05	1,25	0,01875			809,90		15,19	
	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	9	1,25	3,375	13,11	1,6	20,98		70,81	
	4	М									16 157,83	
	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	102		30,6	318,23	1,23	391,42		11 977,45	
	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	1		0,3	170,43	1,35	230,08		69,02	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,3	56,11	1,5	84,17		25,25	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	52		15,6	113,39	2,31	261,93		4 086,11	
	14.5.11.10	Полимерцементная шпатлевка	кг	1,9		0,57						
		Итого прямые затраты									31 449,69	
44.1	14.5.11.10-0202	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0,0019		0,00057	144 902,00	1,59	230 394,18		131,32	
44.2	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	- 102		-30,6	318,23	1,23	391,42		-11 977,45	
44.3	01.6.03.01-1008	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	102		30,6	1 246,07	1,23	1 532,67		46 899,70	
		ФОТ									15 207,10	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					16 149,94	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					8 401,92	
		Всего по позиции							303 517,07		91 055,12	
45	ГЭСН 11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 75,73)	100 м	0,35		0,35						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			3,626525					2 980,93	
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	9,01	1,15	3,626525			821,98		2 980,93	
	2	ЭМ									9,37	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0153125					12,20	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,0021875	37,32	1,86	69,42		0,15	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,005	1,25	0,0021875			719,24		1,57	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,013125	477,92	1,47	702,54		9,22	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,013125			809,90		10,63	
	4	М									472,13	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,15		1,8025	113,39	2,31	261,93		472,13	
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		35,35						
		Итого прямые затраты									3 474,63	
45.1	11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	101		35,35	29,45	1,21	35,63		1 259,52	
		ФОТ									2 993,13	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					3 178,70	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 653,70	
		Всего по позиции							27 333,00		9 566,55	
	Помещение 75,73,86,87,88,89,90,92,93,94,81,82,83,85,95,71,72,76,79,80,56,57,59,61,64,65,70,62,63	
46	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	4,542		4,542						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			185,94948					124 749,79	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6	1,15	185,94948			670,88		124 749,79	
	2	ЭМ									1 069,29	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			7,210425					5 186,03	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27	1,25	7,210425	37,32	1,86	69,42		500,55	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1,27	1,25	7,210425			719,24		5 186,03	
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82	1,25	44,39805	8,54	1,5	12,81		568,74	
	4	М									840,16	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		15,897	35,71	1,48	52,85		840,16	
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		9,26568						
		Итого прямые затраты									131 845,27	
46.1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	2,04		9,26568	3 948,62	2,97	11 727,40		108 662,34	
		ФОТ									129 935,82	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					137 991,84	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					71 789,54	
		Всего по позиции							99 138,92		450 288,99	
47	ГЭСН 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	4,542		4,542						
		ЗТ: 20, ЗТм: 20, ЭМ: 20, М: 20										
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			45,96504					30 837,03	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	23	45,96504			670,88		30 837,03	
	2	ЭМ									4 564,50	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			23,8455					17 150,64	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	25	23,8455	37,32	1,86	69,42		1 655,35	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,21	25	23,8455			719,24		17 150,64	
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	25	227,1	8,54	1,5	12,81		2 909,15	
	4	М										
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51		46,3284						
		Итого прямые затраты									52 552,17	
47.1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,51	20	46,3284	3 948,62	2,97	11 727,40		543 311,68	
		ФОТ									47 987,67	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					50 962,91	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					26 513,19	
		Всего по позиции							148 247,46		673 339,95	
48	ГЭСН 11-01-021-03	Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм	100 м2	4,542		4,542						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			651,972306					486 651,69	
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	124,82	1,15	651,972306			746,43		486 651,69	
	2	ЭМ									9 125,45	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			188,9472					136 685,91	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,09	1,25	6,188475	37,32	1,86	69,42		429,60	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1,09	1,25	6,188475			719,24		4 451,00	
	91.07.08-025	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л	маш.-ч	30,66	1,25	174,07215	7,15	1,7	12,16		2 116,72	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	30,66	1,25	174,07215			719,24		125 199,65	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,53	1,25	8,686575	477,92	1,47	702,54		6 102,67	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1,53	1,25	8,686575			809,90		7 035,26	
	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	4	1,25	22,71	13,11	1,6	20,98		476,46	
	4	М									168 420,16	
	01.3.05.03-0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	0,003		0,013626	94 000,83	1,77	166 381,47		2 267,11	
	01.3.05.16-0012	Кальций хлористый технический, сорт I	т	0,004		0,018168	46 489,20	1,77	82 285,88		1 494,97	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,435		1,97577	35,71	1,48	52,85		104,42	
	01.7.07.04-0005	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н	кг	217		985,614	70,90	1,35	95,72		94 342,97	
	01.7.07.13-0011	Порошок кислотоупорный	т	0,527		2,393634	10 167,55	1,45	14 742,95		35 289,23	
	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	0,7		3,1794	170,43	1,35	230,08		731,52	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		2,271	56,11	1,5	84,17		191,15	
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,442		2,007564	4 800,85	1,91	9 169,62		18 408,60	
	14.4.02.04-0143	Краска масляная МА-0115, охра	кг	35		158,97	60,91	1,61	98,07		15 590,19	
	02.3.01.07	Песок кварцевый	т	1,365		6,19983						
		Итого прямые затраты									800 883,21	
48.1	02.3.01.07-0008	Песок кварцевый, фракция 1,0-2,5 мм, цвет серый	т	1,365		6,19983	18 885,68	1,65	31 161,37		193 195,20	
		ФОТ									623 337,60	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					661 984,53	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					344 394,02	
		Всего по позиции							440 435,26		2 000 456,96	
49	ГЭСН 11-01-038-02	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 75,73)	100 м2	0,7802		0,7802						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			46,0099544					39 488,04	
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	51,28	1,15	46,0099544			858,25		39 488,04	
	2	ЭМ									220,44	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,07802					60,53	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,0292575	37,32	1,86	69,42		2,03	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0292575			719,24		21,04	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0487625	477,92	1,47	702,54		34,26	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,05	1,25	0,0487625			809,90		39,49	
	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	9	1,25	8,77725	13,11	1,6	20,98		184,15	
	4	М									42 021,14	
	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	102		79,5804	318,23	1,23	391,42		31 149,36	
	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	1		0,7802	170,43	1,35	230,08		179,51	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,7802	56,11	1,5	84,17		65,67	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	52		40,5704	113,39	2,31	261,93		10 626,60	
	14.5.11.10	Полимерцементная шпатлевка	кг	1,9		1,48238						
		Итого прямые затраты									81 790,15	
49.1	14.5.11.10-0202	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0,0019		0,0014824	144 902,00	1,59	230 394,18		341,54	
49.2	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	- 102		-79,5804	318,23	1,23	391,42		-31 149,36	
49.3	01.6.03.01-1008	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	102		79,5804	1 246,07	1,23	1 532,67		121 970,49	
		ФОТ									39 548,57	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					42 000,58	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					21 850,58	
		Всего по позиции							303 517,02		236 803,98	
50	ГЭСН 11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 75,73)	100 м	0,508		0,508						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			5,263642					4 326,61	
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	9,01	1,15	5,263642			821,98		4 326,61	
	2	ЭМ									13,60	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,022225					17,71	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,003175	37,32	1,86	69,42		0,22	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,005	1,25	0,003175			719,24		2,28	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,01905	477,92	1,47	702,54		13,38	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,01905			809,90		15,43	
	4	М									685,26	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,15		2,6162	113,39	2,31	261,93		685,26	
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		51,308						
		Итого прямые затраты									5 043,18	
50.1	11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	101		51,308	29,45	1,21	35,63		1 828,10	
		ФОТ									4 344,32	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					4 613,67	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 400,24	
		Всего по позиции							27 333,05		13 885,19	
51	ГЭСН 11-01-038-02	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0,9616		0,9616						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			56,7074752					48 669,19	
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	51,28	1,15	56,7074752			858,25		48 669,19	
	2	ЭМ									271,68	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,09616					74,61	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,03606	37,32	1,86	69,42		2,50	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,03606			719,24		25,94	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0601	477,92	1,47	702,54		42,22	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,05	1,25	0,0601			809,90		48,67	
	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	9	1,25	10,818	13,11	1,6	20,98		226,96	
	4	М									51 791,25	
	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	102		98,0832	318,23	1,23	391,42		38 391,73	
	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	1		0,9616	170,43	1,35	230,08		221,24	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,9616	56,11	1,5	84,17		80,94	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	52		50,0032	113,39	2,31	261,93		13 097,34	
	14.5.11.10	Полимерцементная шпатлевка	кг	1,9		1,82704						
		Итого прямые затраты									100 806,73	
51.1	14.5.11.10-0202	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0,0019		0,001827	144 902,00	1,59	230 394,18		420,93	
51.2	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	- 102		-98,0832	318,23	1,23	391,42		-38 391,73	
51.3	01.6.03.01-1008	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	102		98,0832	1 246,07	1,23	1 532,67		150 329,18	
		ФОТ									48 743,80	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					51 765,92	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					26 930,95	
		Всего по позиции							303 517,03		291 861,98	
52	ГЭСН 11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м	1,3278		1,3278						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			13,7579997					11 308,80	
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	9,01	1,15	13,7579997			821,98		11 308,80	
	2	ЭМ									35,56	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0580913					46,30	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,0082988	37,32	1,86	69,42		0,58	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,005	1,25	0,0082988			719,24		5,97	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0497925	477,92	1,47	702,54		34,98	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0497925			809,90		40,33	
	4	М									1 791,12	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,15		6,83817	113,39	2,31	261,93		1 791,12	
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		134,1078						
		Итого прямые затраты									13 181,78	
52.1	11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	101		134,1078	29,45	1,21	35,63		4 778,26	
		ФОТ									11 355,10	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					12 059,12	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					6 273,69	
		Всего по позиции							27 333,07		36 292,85	
53	ГЭСН 11-01-038-02	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0,9441		0,9441						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			55,6754652					47 783,47	
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	51,28	1,15	55,6754652			858,25		47 783,47	
	2	ЭМ									266,74	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0944101					73,25	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,0354038	37,32	1,86	69,42		2,46	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0354038			719,24		25,46	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0590063	477,92	1,47	702,54		41,45	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,05	1,25	0,0590063			809,90		47,79	
	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	9	1,25	10,621125	13,11	1,6	20,98		222,83	
	4	М									50 848,70	
	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	102		96,2982	318,23	1,23	391,42		37 693,04	
	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	1		0,9441	170,43	1,35	230,08		217,22	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,9441	56,11	1,5	84,17		79,46	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	52		49,0932	113,39	2,31	261,93		12 858,98	
	14.5.11.10	Полимерцементная шпатлевка	кг	1,9		1,79379						
		Итого прямые затраты									98 972,16	
53.1	14.5.11.10-0202	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0,0019		0,0017938	144 902,00	1,59	230 394,18		413,28	
53.2	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	- 102		-96,2982	318,23	1,23	391,42		-37 693,04	
53.3	01.6.03.01-1008	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	102		96,2982	1 246,07	1,23	1 532,67		147 593,36	
		ФОТ									47 856,72	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					50 823,84	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					26 440,84	
		Всего по позиции							303 517,04		286 550,44	
54	ГЭСН 11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 81,82,83,85,95)	100 м	0,9745		0,9745						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			10,0972818					8 299,76	
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	9,01	1,15	10,0972818			821,98		8 299,76	
	2	ЭМ									26,09	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0426344					33,98	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,0060906	37,32	1,86	69,42		0,42	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,005	1,25	0,0060906			719,24		4,38	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0365438	477,92	1,47	702,54		25,67	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0365438			809,90		29,60	
	4	М									1 314,54	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,15		5,018675	113,39	2,31	261,93		1 314,54	
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		98,4245						
		Итого прямые затраты									9 674,37	
54.1	11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	101		98,4245	29,45	1,21	35,63		3 506,86	
		ФОТ									8 333,74	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					8 850,43	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 604,39	
		Всего по позиции							27 333,04		26 636,05	
55	ГЭСН 11-01-038-02	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 71,72,76)	100 м2	0,8327		0,8327						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			49,1059844					42 145,21	
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	51,28	1,15	49,1059844			858,25		42 145,21	
	2	ЭМ									235,27	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0832701					64,61	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,0312263	37,32	1,86	69,42		2,17	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0312263			719,24		22,46	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0520438	477,92	1,47	702,54		36,56	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,05	1,25	0,0520438			809,90		42,15	
	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	9	1,25	9,367875	13,11	1,6	20,98		196,54	
	4	М									44 848,76	
	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	102		84,9354	318,23	1,23	391,42		33 245,41	
	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	1		0,8327	170,43	1,35	230,08		191,59	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,8327	56,11	1,5	84,17		70,09	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	52		43,3004	113,39	2,31	261,93		11 341,67	
	14.5.11.10	Полимерцементная шпатлевка	кг	1,9		1,58213						
		Итого прямые затраты									87 293,85	
55.1	14.5.11.10-0202	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0,0019		0,0015821	144 902,00	1,59	230 394,18		364,51	
55.2	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	- 102		-84,9354	318,23	1,23	391,42		-33 245,41	
55.3	01.6.03.01-1008	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	102		84,9354	1 246,07	1,23	1 532,67		130 177,94	
		ФОТ									42 209,82	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					44 826,83	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					23 320,93	
		Всего по позиции							303 517,05		252 738,65	
56	ГЭСН 11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 71,72,76)	100 м	0,5161		0,5161						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			5,3475702					4 395,60	
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	9,01	1,15	5,3475702			821,98		4 395,60	
	2	ЭМ									13,82	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0225794					17,99	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,0032256	37,32	1,86	69,42		0,22	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,005	1,25	0,0032256			719,24		2,32	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0193538	477,92	1,47	702,54		13,60	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0193538			809,90		15,67	
	4	М									696,19	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,15		2,657915	113,39	2,31	261,93		696,19	
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		52,1261						
		Итого прямые затраты									5 123,60	
56.1	11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	101		52,1261	29,45	1,21	35,63		1 857,25	
		ФОТ									4 413,59	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					4 687,23	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 438,51	
		Всего по позиции							27 333,06		14 106,59	
57	ГЭСН 11-01-038-02	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 79,80)	100 м2	0,0442		0,0442						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			2,6065624					2 237,08	
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	51,28	1,15	2,6065624			858,25		2 237,08	
	2	ЭМ									12,49	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00442					3,43	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,0016575	37,32	1,86	69,42		0,12	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0016575			719,24		1,19	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0027625	477,92	1,47	702,54		1,94	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,05	1,25	0,0027625			809,90		2,24	
	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	9	1,25	0,49725	13,11	1,6	20,98		10,43	
	4	М									2 380,59	
	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	102		4,5084	318,23	1,23	391,42		1 764,68	
	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	1		0,0442	170,43	1,35	230,08		10,17	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,0442	56,11	1,5	84,17		3,72	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	52		2,2984	113,39	2,31	261,93		602,02	
	14.5.11.10	Полимерцементная шпатлевка	кг	1,9		0,08398						
		Итого прямые затраты									4 633,59	
57.1	14.5.11.10-0202	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0,0019		0,000084	144 902,00	1,59	230 394,18		19,35	
57.2	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	- 102		-4,5084	318,23	1,23	391,42		-1 764,68	
57.3	01.6.03.01-1008	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	102		4,5084	1 246,07	1,23	1 532,67		6 909,89	
		ФОТ									2 240,51	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					2 379,42	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 237,88	
		Всего по позиции							303 516,97		13 415,45	
58	ГЭСН 11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 79,80)	100 м	0,116		0,116						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			1,201934					987,97	
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	9,01	1,15	1,201934			821,98		987,97	
	2	ЭМ									3,11	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,005075					4,04	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,000725	37,32	1,86	69,42		0,05	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,005	1,25	0,000725			719,24		0,52	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,00435	477,92	1,47	702,54		3,06	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,00435			809,90		3,52	
	4	М									156,48	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,15		0,5974	113,39	2,31	261,93		156,48	
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		11,716						
		Итого прямые затраты									1 151,60	
58.1	11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	101		11,716	29,45	1,21	35,63		417,44	
		ФОТ									992,01	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					1 053,51	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					548,09	
		Всего по позиции							27 333,10		3 170,64	
59	ГЭСН 11-01-038-02	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 57)	100 м2	0,0347		0,0347						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			2,0463284					1 756,26	
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	51,28	1,15	2,0463284			858,25		1 756,26	
	2	ЭМ									9,80	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0034701					2,70	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,0013013	37,32	1,86	69,42		0,09	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0013013			719,24		0,94	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0021688	477,92	1,47	702,54		1,52	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,05	1,25	0,0021688			809,90		1,76	
	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	9	1,25	0,390375	13,11	1,6	20,98		8,19	
	4	М									1 868,92	
	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	102		3,5394	318,23	1,23	391,42		1 385,39	
	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	1		0,0347	170,43	1,35	230,08		7,98	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,0347	56,11	1,5	84,17		2,92	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	52		1,8044	113,39	2,31	261,93		472,63	
	14.5.11.10	Полимерцементная шпатлевка	кг	1,9		0,06593						
		Итого прямые затраты									3 637,68	
59.1	14.5.11.10-0202	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0,0019		0,0000659	144 902,00	1,59	230 394,18		15,18	
59.2	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	- 102		-3,5394	318,23	1,23	391,42		-1 385,39	
59.3	01.6.03.01-1008	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	102		3,5394	1 246,07	1,23	1 532,67		5 424,73	
		ФОТ									1 758,96	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					1 868,02	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					971,83	
		Всего по позиции							303 517,29		10 532,05	
60	ГЭСН 11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 57)	100 м	0,06		0,06						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			0,62169					511,02	
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	9,01	1,15	0,62169			821,98		511,02	
	2	ЭМ									1,61	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,002625					2,09	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,000375	37,32	1,86	69,42		0,03	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,005	1,25	0,000375			719,24		0,27	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,00225	477,92	1,47	702,54		1,58	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,00225			809,90		1,82	
	4	М									80,94	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,15		0,309	113,39	2,31	261,93		80,94	
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		6,06						
		Итого прямые затраты									595,66	
60.1	11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	101		6,06	29,45	1,21	35,63		215,92	
		ФОТ									513,11	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					544,92	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					283,49	
		Всего по позиции							27 333,17		1 639,99	
61	ГЭСН 11-01-038-02	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 56)	100 м2	0,0309		0,0309						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			1,8222348					1 563,93	
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	51,28	1,15	1,8222348			858,25		1 563,93	
	2	ЭМ									8,73	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0030901					2,39	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,0011588	37,32	1,86	69,42		0,08	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0011588			719,24		0,83	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0019313	477,92	1,47	702,54		1,36	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,05	1,25	0,0019313			809,90		1,56	
	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	9	1,25	0,347625	13,11	1,6	20,98		7,29	
	4	М									1 664,26	
	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	102		3,1518	318,23	1,23	391,42		1 233,68	
	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	1		0,0309	170,43	1,35	230,08		7,11	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,0309	56,11	1,5	84,17		2,60	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	52		1,6068	113,39	2,31	261,93		420,87	
	14.5.11.10	Полимерцементная шпатлевка	кг	1,9		0,05871						
		Итого прямые затраты									3 239,31	
61.1	14.5.11.10-0202	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0,0019		0,0000587	144 902,00	1,59	230 394,18		13,52	
61.2	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	- 102		-3,1518	318,23	1,23	391,42		-1 233,68	
61.3	01.6.03.01-1008	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	102		3,1518	1 246,07	1,23	1 532,67		4 830,67	
		ФОТ									1 566,32	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					1 663,43	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					865,39	
		Всего по позиции							303 515,86		9 378,64	
62	ГЭСН 11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 56)	100 м	0,0892		0,0892						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			0,9242458					759,71	
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	9,01	1,15	0,9242458			821,98		759,71	
	2	ЭМ									2,39	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0039025					3,11	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,0005575	37,32	1,86	69,42		0,04	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,005	1,25	0,0005575			719,24		0,40	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,003345	477,92	1,47	702,54		2,35	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,003345			809,90		2,71	
	4	М									120,33	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,15		0,45938	113,39	2,31	261,93		120,33	
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		9,0092						
		Итого прямые затраты									885,54	
62.1	11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	101		9,0092	29,45	1,21	35,63		321,00	
		ФОТ									762,82	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					810,11	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					421,46	
		Всего по позиции							27 333,07		2 438,11	
63	ГЭСН 11-01-038-02	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0,7394		0,7394						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			43,6038968					37 423,04	
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	51,28	1,15	43,6038968			858,25		37 423,04	
	2	ЭМ									208,91	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,07394					57,37	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,0277275	37,32	1,86	69,42		1,92	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0277275			719,24		19,94	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0462125	477,92	1,47	702,54		32,47	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,05	1,25	0,0462125			809,90		37,43	
	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	9	1,25	8,31825	13,11	1,6	20,98		174,52	
	4	М									39 823,68	
	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	102		75,4188	318,23	1,23	391,42		29 520,43	
	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	1		0,7394	170,43	1,35	230,08		170,12	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,7394	56,11	1,5	84,17		62,24	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	52		38,4488	113,39	2,31	261,93		10 070,89	
	14.5.11.10	Полимерцементная шпатлевка	кг	1,9		1,40486						
		Итого прямые затраты									77 513,00	
63.1	14.5.11.10-0202	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0,0019		0,0014049	144 902,00	1,59	230 394,18		323,68	
63.2	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	- 102		-75,4188	318,23	1,23	391,42		-29 520,43	
63.3	01.6.03.01-1008	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	102		75,4188	1 246,07	1,23	1 532,67		115 592,13	
		ФОТ									37 480,41	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					39 804,20	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					20 707,93	
		Всего по позиции							303 517,05		224 420,51	
64	ГЭСН 11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 59,61,64,65,70)	100 м	0,7841		0,7841						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			8,1244522					6 678,14	
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	9,01	1,15	8,1244522			821,98		6 678,14	
	2	ЭМ									21,00	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0343044					27,33	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,0049006	37,32	1,86	69,42		0,34	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,005	1,25	0,0049006			719,24		3,52	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0294038	477,92	1,47	702,54		20,66	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0294038			809,90		23,81	
	4	М									1 057,70	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,15		4,038115	113,39	2,31	261,93		1 057,70	
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		79,1941						
		Итого прямые затраты									7 784,17	
64.1	11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	101		79,1941	29,45	1,21	35,63		2 821,69	
		ФОТ									6 705,47	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					7 121,21	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					3 704,77	
		Всего по позиции							27 333,04		21 431,84	
65	ГЭСН 11-01-038-02	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 62,63)	100 м2	0,1742		0,1742						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			10,2729224					8 816,74	
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	51,28	1,15	10,2729224			858,25		8 816,74	
	2	ЭМ									49,22	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01742					13,52	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,0065325	37,32	1,86	69,42		0,45	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0065325			719,24		4,70	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0108875	477,92	1,47	702,54		7,65	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,05	1,25	0,0108875			809,90		8,82	
	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	9	1,25	1,95975	13,11	1,6	20,98		41,12	
	4	М									9 382,32	
	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	102		17,7684	318,23	1,23	391,42		6 954,91	
	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	1		0,1742	170,43	1,35	230,08		40,08	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,1742	56,11	1,5	84,17		14,66	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	52		9,0584	113,39	2,31	261,93		2 372,67	
	14.5.11.10	Полимерцементная шпатлевка	кг	1,9		0,33098						
		Итого прямые затраты									18 261,80	
65.1	14.5.11.10-0202	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0,0019		0,000331	144 902,00	1,59	230 394,18		76,26	
65.2	01.6.03.01-0011	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	- 102		-17,7684	318,23	1,23	391,42		-6 954,91	
65.3	01.6.03.01-1008	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	102		17,7684	1 246,07	1,23	1 532,67		27 233,09	
		ФОТ									8 830,26	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					9 377,74	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					4 878,72	
		Всего по позиции							303 517,22		52 872,70	
66	ГЭСН 11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 62,63)	100 м	0,1788		0,1788						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			1,8526362					1 522,83	
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	9,01	1,15	1,8526362			821,98		1 522,83	
	2	ЭМ									4,79	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0078225					6,23	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,0011175	37,32	1,86	69,42		0,08	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,005	1,25	0,0011175			719,24		0,80	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,006705	477,92	1,47	702,54		4,71	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,006705			809,90		5,43	
	4	М									241,19	
	14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5,15		0,92082	113,39	2,31	261,93		241,19	
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		18,0588						
		Итого прямые затраты									1 775,04	
66.1	11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	101		18,0588	29,45	1,21	35,63		643,44	
		ФОТ									1 529,06	
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	118	0,9	106,2					1 623,86	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25					844,81	
		Всего по позиции							27 333,05		4 887,15	
									
		Итого прямые затраты по разделу 2. Пол						3 432 834,91	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						1 143 934,17	
		эксплуатация машин и механизмов						26 937,17	
		оплата труда машинистов (ОТм)						172 139,23	
		материальные ресурсы						2 080 333,30	
		перевозка						9 491,04	
		Итого ФОТ						1 316 073,40	
		Итого накладные расходы						1 375 026,80	
		Итого сметная прибыль						715 367,00	
		Итого по разделу 2. Пол						5 523 228,71	
		Справочно							
		затраты труда рабочих	1 525,8256769						
		затраты труда машинистов	237,7398574						
		Итого с непредвиденными затратами 1%						5 523 228,71	
		Индекс фактической инфляции						5 523 228,71	
		Индекс прогнозной инфляции						5 523 228,71	
		Итого с коэффициентом для последующего расчета с подрядчиком						5 523 228,71	
		НДС%						1 104 645,74	
		Итого с НДС						6 627 874,45	
Раздел 3. Оконные и дверные проемы	
	Демонтажные работы	
67	ГЭСНр 56-01-001-02	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (помещение 75,73)	100 шт	0,04		0,04						
	1	ОТ	чел.-ч			15,2944					10 075,95	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	382,36		15,2944			658,80		10 075,95	
	2	ЭМ									23,41	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,028					20,14	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,7		0,028	37,32	1,86	69,42		1,94	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,7		0,028			719,24		20,14	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,92		0,1168	115,43	1,53	176,61		20,63	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	5,84		0,2336			3,61		0,84	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	10,76		0,4304						
		Итого прямые затраты									10 119,50	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	10,76		0,4304			356,48		153,43	
		ФОТ									10 096,09	
	Пр/812-090.0-3	НР Проемы	%	95		95					9 591,29	
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					4 745,16	
		Всего по позиции							615 234,50		24 609,38	
68	ГЭСНр 56-01-003-02	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (помещение 75,73)	100 м2	0,0156		0,0156						
	1	ОТ	чел.-ч			1,481532					1 002,89	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	94,97		1,481532			676,93		1 002,89	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	3,5		0,0546						
		Итого прямые затраты									1 002,89	
	999-9900_03-25-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-панелевозами грузоподъемностью до 25 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	3,5		0,0546			307,88		16,81	
		ФОТ									1 002,89	
	Пр/812-090.0-3	НР Проемы	%	95		95					952,75	
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					471,36	
		Всего по позиции							156 654,49		2 443,81	
69	ГЭСНр 56-01-001-02	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 шт	0,07		0,07						
	1	ОТ	чел.-ч			26,7652					17 632,91	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	382,36		26,7652			658,80		17 632,91	
	2	ЭМ									40,98	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,049					35,24	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,7		0,049	37,32	1,86	69,42		3,40	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,7		0,049			719,24		35,24	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,92		0,2044	115,43	1,53	176,61		36,10	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	5,84		0,4088			3,61		1,48	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	10,76		0,7532						
		Итого прямые затраты									17 709,13	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	10,76		0,7532			356,48		268,50	
		ФОТ									17 668,15	
	Пр/812-090.0-3	НР Проемы	%	95		95					16 784,74	
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					8 304,03	
		Всего по позиции							615 234,29		43 066,40	
70	ГЭСНр 56-01-003-02	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0,0273		0,0273						
	1	ОТ	чел.-ч			2,592681					1 755,06	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	94,97		2,592681			676,93		1 755,06	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	3,5		0,09555						
		Итого прямые затраты									1 755,06	
	999-9900_03-25-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-панелевозами грузоподъемностью до 25 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	3,5		0,09555			307,88		29,42	
		ФОТ									1 755,06	
	Пр/812-090.0-3	НР Проемы	%	95		95					1 667,31	
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					824,88	
		Всего по позиции							156 654,58		4 276,67	
71	ГЭСНр 56-01-001-02	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (помещение 81,82,83,85,95)	100 шт	0,07		0,07						
	1	ОТ	чел.-ч			26,7652					17 632,91	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	382,36		26,7652			658,80		17 632,91	
	2	ЭМ									40,98	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,049					35,24	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,7		0,049	37,32	1,86	69,42		3,40	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,7		0,049			719,24		35,24	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,92		0,2044	115,43	1,53	176,61		36,10	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	5,84		0,4088			3,61		1,48	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	10,76		0,7532						
		Итого прямые затраты									17 709,13	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	10,76		0,7532			356,48		268,50	
		ФОТ									17 668,15	
	Пр/812-090.0-3	НР Проемы	%	95		95					16 784,74	
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					8 304,03	
		Всего по позиции							615 234,29		43 066,40	
72	ГЭСНр 56-01-003-02	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0,0273		0,0273						
	1	ОТ	чел.-ч			2,592681					1 755,06	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	94,97		2,592681			676,93		1 755,06	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	3,5		0,09555						
		Итого прямые затраты									1 755,06	
	999-9900_03-25-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-панелевозами грузоподъемностью до 25 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	3,5		0,09555			307,88		29,42	
		ФОТ									1 755,06	
	Пр/812-090.0-3	НР Проемы	%	95		95					1 667,31	
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					824,88	
		Всего по позиции							156 654,58		4 276,67	
73	ГЭСНр 56-01-001-02	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (помещение 71,72,76)	100 шт	0,02		0,02						
	1	ОТ	чел.-ч			7,6472					5 037,98	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	382,36		7,6472			658,80		5 037,98	
	2	ЭМ									11,70	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,014					10,07	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,7		0,014	37,32	1,86	69,42		0,97	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,7		0,014			719,24		10,07	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,92		0,0584	115,43	1,53	176,61		10,31	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	5,84		0,1168			3,61		0,42	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	10,76		0,2152						
		Итого прямые затраты									5 059,75	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	10,76		0,2152			356,48		76,71	
		ФОТ									5 048,05	
	Пр/812-090.0-3	НР Проемы	%	95		95					4 795,65	
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					2 372,58	
		Всего по позиции							615 234,50		12 304,69	
74	ГЭСНр 56-01-003-02	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (помещение 71,72,76)	100 м2	0,0078		0,0078						
	1	ОТ	чел.-ч			0,740766					501,45	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	94,97		0,740766			676,93		501,45	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	3,5		0,0273						
		Итого прямые затраты									501,45	
	999-9900_03-25-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-панелевозами грузоподъемностью до 25 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	3,5		0,0273			307,88		8,41	
		ФОТ									501,45	
	Пр/812-090.0-3	НР Проемы	%	95		95					476,38	
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					235,68	
		Всего по позиции							156 656,41		1 221,92	
75	ГЭСНр 56-01-001-02	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (помещение 59,61,64,65,70)	100 шт	0,04		0,04						
	1	ОТ	чел.-ч			15,2944					10 075,95	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	382,36		15,2944			658,80		10 075,95	
	2	ЭМ									23,41	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,028					20,14	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,7		0,028	37,32	1,86	69,42		1,94	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,7		0,028			719,24		20,14	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,92		0,1168	115,43	1,53	176,61		20,63	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	5,84		0,2336			3,61		0,84	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	10,76		0,4304						
		Итого прямые затраты									10 119,50	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	10,76		0,4304			356,48		153,43	
		ФОТ									10 096,09	
	Пр/812-090.0-3	НР Проемы	%	95		95					9 591,29	
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					4 745,16	
		Всего по позиции							615 234,50		24 609,38	
76	ГЭСНр 56-01-003-02	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0,0156		0,0156						
	1	ОТ	чел.-ч			1,481532					1 002,89	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	94,97		1,481532			676,93		1 002,89	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	3,5		0,0546						
		Итого прямые затраты									1 002,89	
	999-9900_03-25-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-панелевозами грузоподъемностью до 25 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	3,5		0,0546			307,88		16,81	
		ФОТ									1 002,89	
	Пр/812-090.0-3	НР Проемы	%	95		95					952,75	
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					471,36	
		Всего по позиции							156 654,49		2 443,81	
77	ГЭСНр 56-01-001-02	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (помещение 62,63)	100 шт	0,01		0,01						
	1	ОТ	чел.-ч			3,8236					2 518,99	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	382,36		3,8236			658,80		2 518,99	
	2	ЭМ									5,86	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,007					5,03	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,7		0,007	37,32	1,86	69,42		0,49	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,7		0,007			719,24		5,03	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,92		0,0292	115,43	1,53	176,61		5,16	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	5,84		0,0584			3,61		0,21	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	10,76		0,1076						
		Итого прямые затраты									2 529,88	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	10,76		0,1076			356,48		38,36	
		ФОТ									2 524,02	
	Пр/812-090.0-3	НР Проемы	%	95		95					2 397,82	
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					1 186,29	
		Всего по позиции							615 235,00		6 152,35	
78	ГЭСНр 56-01-003-02	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (помещение 62,63)	100 м2	0,0039		0,0039						
	1	ОТ	чел.-ч			0,370383					250,72	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	94,97		0,370383			676,93		250,72	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	3,5		0,01365						
		Итого прямые затраты									250,72	
	999-9900_03-25-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-панелевозами грузоподъемностью до 25 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	3,5		0,01365			307,88		4,20	
		ФОТ									250,72	
	Пр/812-090.0-3	НР Проемы	%	95		95					238,18	
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					117,84	
		Всего по позиции							156 651,28		610,94	
79	ГЭСНр 56-01-009-02	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 шт	0,16		0,16						
	1	ОТ	чел.-ч			71,936					48 695,64	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	449,6		71,936			676,93		48 695,64	
	2	ЭМ									116,76	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,6352	115,43	1,53	176,61		112,18	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		1,2688			3,61		4,58	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	10,6		1,696						
		Итого прямые затраты									48 812,40	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	10,6		1,696			356,48		604,59	
		ФОТ									48 695,64	
	Пр/812-090.0-3	НР Проемы	%	95		95					46 260,86	
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					22 886,95	
		Всего по позиции							741 030,00		118 564,80	
80	ГЭСНр 56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02		0,02						
	1	ОТ	чел.-ч			3,586					2 427,47	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		3,586			676,93		2 427,47	
	2	ЭМ									14,59	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,0794	115,43	1,53	176,61		14,02	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,1586			3,61		0,57	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	10,5		0,21						
		Итого прямые затраты									2 442,06	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	10,5		0,21			356,48		74,86	
		ФОТ									2 427,47	
	Пр/812-090.0-3	НР Проемы	%	95		95					2 306,10	
	Пр/774-090.0	СП Проемы	%	47		47					1 140,91	
		Всего по позиции							298 196,50		5 963,93	
	Монтажные работы	
81	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (помещение 75,73)	100 м2	0,1393		0,1393						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			34,2961476					25 288,95	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	214,09	1,15	34,2961476			737,37		25 288,95	
	2	ЭМ									422,51	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,87759					682,98	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76	1,25	0,30646	37,32	1,86	69,42		21,27	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1,76	1,25	0,30646			719,24		220,42	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	1,25	0,57113	477,92	1,47	702,54		401,24	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	3,28	1,25	0,57113			809,90		462,56	
	4	М									9 137,06	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	26,702		3,7195886			6,90		25,67	
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	496		69,0928	24,39	1,72	41,95		2 898,44	
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	27,1		3,77503	158,82	1,72	273,17		1 031,22	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	85,5		11,91015	241,35	1,18	284,79		3 391,89	
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	71,4		9,94602	92,73	1,4	129,82		1 291,19	
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		1,1144	369,80	1,21	447,46		498,65	
	11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	100		13,93						
		Итого прямые затраты									35 531,50	
81.1	11.3.02.02-0023	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотной створкой, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	100		13,93	3 762,32	1,6	6 019,71		83 854,56	
		ФОТ									25 971,93	
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					26 413,45	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					12 141,88	
		Всего по позиции							1 133 821,90		157 941,39	
82	ГЭСН 10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (помещение 75,73)	100 м	0,057		0,057						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			1,2854355					924,54	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,61	1,15	1,2854355			719,24		924,54	
	2	ЭМ									14,37	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0249375					19,75	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	1,25	0,0049875	37,32	1,86	69,42		0,35	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,07	1,25	0,0049875			719,24		3,59	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,01995	477,92	1,47	702,54		14,02	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,28	1,25	0,01995			809,90		16,16	
	4	М									1 206,35	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	68,03		3,87771	241,35	1,18	284,79		1 104,33	
	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0		0	326,12	1,21	394,61			
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,228	369,80	1,21	447,46		102,02	
	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	П		П						
		Итого прямые затраты									2 165,01	
82.1	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	3,5087719		0,2	326,12	1,21	394,61		78,92	
82.2	11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	114		6,498	568,51	1,6	909,62		5 910,71	
		ФОТ									944,29	
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					960,34	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					441,46	
		Всего по позиции							167 656,84		9 556,44	
83	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0,0995		0,0995						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			24,4972483					18 063,54	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	214,09	1,15	24,4972483			737,37		18 063,54	
	2	ЭМ									301,80	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,62685					487,84	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76	1,25	0,2189	37,32	1,86	69,42		15,20	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1,76	1,25	0,2189			719,24		157,44	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	1,25	0,40795	477,92	1,47	702,54		286,60	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	3,28	1,25	0,40795			809,90		330,40	
	4	М									6 526,48	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	26,702		2,656849			6,90		18,33	
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	496		49,352	24,39	1,72	41,95		2 070,32	
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	27,1		2,69645	158,82	1,72	273,17		736,59	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	85,5		8,50725	241,35	1,18	284,79		2 422,78	
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	71,4		7,1043	92,73	1,4	129,82		922,28	
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,796	369,80	1,21	447,46		356,18	
	11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	100		9,95						
		Итого прямые затраты									25 379,66	
83.1	11.3.02.02-0023	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотной створкой, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	100		9,95	3 762,32	1,6	6 019,71		59 896,11	
		ФОТ									18 551,38	
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					18 866,75	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					8 672,77	
		Всего по позиции							1 133 822,01		112 815,29	
84	ГЭСН 10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м	0,0798		0,0798						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			1,7996097					1 294,35	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,61	1,15	1,7996097			719,24		1 294,35	
	2	ЭМ									20,10	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0349125					27,64	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	1,25	0,0069825	37,32	1,86	69,42		0,48	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,07	1,25	0,0069825			719,24		5,02	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,02793	477,92	1,47	702,54		19,62	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,28	1,25	0,02793			809,90		22,62	
	4	М									1 688,90	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	68,03		5,428794	241,35	1,18	284,79		1 546,07	
	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0		0	326,12	1,21	394,61			
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,3192	369,80	1,21	447,46		142,83	
	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	П		П						
		Итого прямые затраты									3 030,99	
84.1	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	2,5062657		0,2	326,12	1,21	394,61		78,92	
84.2	11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	114		9,0972	568,51	1,6	909,62		8 275,00	
		ФОТ									1 321,99	
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					1 344,46	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					618,03	
		Всего по позиции							167 260,65		13 347,40	
85	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0,1393		0,1393						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			34,2961476					25 288,95	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	214,09	1,15	34,2961476			737,37		25 288,95	
	2	ЭМ									422,51	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,87759					682,98	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76	1,25	0,30646	37,32	1,86	69,42		21,27	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1,76	1,25	0,30646			719,24		220,42	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	1,25	0,57113	477,92	1,47	702,54		401,24	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	3,28	1,25	0,57113			809,90		462,56	
	4	М									9 137,06	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	26,702		3,7195886			6,90		25,67	
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	496		69,0928	24,39	1,72	41,95		2 898,44	
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	27,1		3,77503	158,82	1,72	273,17		1 031,22	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	85,5		11,91015	241,35	1,18	284,79		3 391,89	
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	71,4		9,94602	92,73	1,4	129,82		1 291,19	
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		1,1144	369,80	1,21	447,46		498,65	
	11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	100		13,93						
		Итого прямые затраты									35 531,50	
85.1	11.3.02.02-0023	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотной створкой, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	100		13,93	3 762,32	1,6	6 019,71		83 854,56	
		ФОТ									25 971,93	
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					26 413,45	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					12 141,88	
		Всего по позиции							1 133 821,90		157 941,39	
86	ГЭСН 10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (помещение 81,82,83,85,95)	100 м	0,0798		0,0798						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			1,7996097					1 294,35	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,61	1,15	1,7996097			719,24		1 294,35	
	2	ЭМ									20,10	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0349125					27,64	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	1,25	0,0069825	37,32	1,86	69,42		0,48	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,07	1,25	0,0069825			719,24		5,02	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,02793	477,92	1,47	702,54		19,62	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,28	1,25	0,02793			809,90		22,62	
	4	М									1 688,90	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	68,03		5,428794	241,35	1,18	284,79		1 546,07	
	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0		0	326,12	1,21	394,61			
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,3192	369,80	1,21	447,46		142,83	
	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	П		П						
		Итого прямые затраты									3 030,99	
86.1	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	2,5062657		0,2	326,12	1,21	394,61		78,92	
86.2	11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	114		9,0972	568,51	1,6	909,62		8 275,00	
		ФОТ									1 321,99	
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					1 344,46	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					618,03	
		Всего по позиции							167 260,65		13 347,40	
87	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (помещение 71,72,76)	100 м2	0,0398		0,0398						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			9,7988993					7 225,41	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	214,09	1,15	9,7988993			737,37		7 225,41	
	2	ЭМ									120,72	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,25074					195,14	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76	1,25	0,08756	37,32	1,86	69,42		6,08	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1,76	1,25	0,08756			719,24		62,98	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	1,25	0,16318	477,92	1,47	702,54		114,64	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	3,28	1,25	0,16318			809,90		132,16	
	4	М									2 610,59	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	26,702		1,0627396			6,90		7,33	
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	496		19,7408	24,39	1,72	41,95		828,13	
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	27,1		1,07858	158,82	1,72	273,17		294,64	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	85,5		3,4029	241,35	1,18	284,79		969,11	
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	71,4		2,84172	92,73	1,4	129,82		368,91	
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,3184	369,80	1,21	447,46		142,47	
	11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	100		3,98						
		Итого прямые затраты									10 151,86	
87.1	11.3.02.02-0023	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотной створкой, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	100		3,98	3 762,32	1,6	6 019,71		23 958,45	
		ФОТ									7 420,55	
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					7 546,70	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 469,11	
		Всего по позиции							1 133 822,11		45 126,12	
88	ГЭСН 10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (помещение 71,72,76)	100 м	0,0228		0,0228						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			0,5141742					369,81	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,61	1,15	0,5141742			719,24		369,81	
	2	ЭМ									5,75	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,009975					7,89	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	1,25	0,001995	37,32	1,86	69,42		0,14	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,07	1,25	0,001995			719,24		1,43	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,00798	477,92	1,47	702,54		5,61	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,28	1,25	0,00798			809,90		6,46	
	4	М									482,54	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	68,03		1,551084	241,35	1,18	284,79		441,73	
	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0		0	326,12	1,21	394,61			
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,0912	369,80	1,21	447,46		40,81	
	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	П		П						
		Итого прямые затраты									865,99	
88.1	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	8,7719298		0,2	326,12	1,21	394,61		78,92	
88.2	11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	114		2,5992	568,51	1,6	909,62		2 364,28	
		ФОТ									377,70	
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					384,12	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					176,57	
		Всего по позиции							169 731,58		3 869,88	
89	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0,0597		0,0597						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			14,698349					10 838,12	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	214,09	1,15	14,698349			737,37		10 838,12	
	2	ЭМ									181,08	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,37611					292,70	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76	1,25	0,13134	37,32	1,86	69,42		9,12	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1,76	1,25	0,13134			719,24		94,46	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	1,25	0,24477	477,92	1,47	702,54		171,96	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	3,28	1,25	0,24477			809,90		198,24	
	4	М									3 915,89	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	26,702		1,5941094			6,90		11,00	
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	496		29,6112	24,39	1,72	41,95		1 242,19	
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	27,1		1,61787	158,82	1,72	273,17		441,95	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	85,5		5,10435	241,35	1,18	284,79		1 453,67	
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	71,4		4,26258	92,73	1,4	129,82		553,37	
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,4776	369,80	1,21	447,46		213,71	
	11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	100		5,97						
		Итого прямые затраты									15 227,79	
89.1	11.3.02.02-0023	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотной створкой, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	100		5,97	3 762,32	1,6	6 019,71		35 937,67	
		ФОТ									11 130,82	
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					11 320,04	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					5 203,66	
		Всего по позиции							1 133 821,78		67 689,16	
90	ГЭСН 10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (помещение 59,61,64,65,70)	100 м	0,0456		0,0456						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			1,0283484					739,63	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,61	1,15	1,0283484			719,24		739,63	
	2	ЭМ									11,49	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01995					15,80	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	1,25	0,00399	37,32	1,86	69,42		0,28	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,07	1,25	0,00399			719,24		2,87	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,01596	477,92	1,47	702,54		11,21	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,28	1,25	0,01596			809,90		12,93	
	4	М									965,09	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	68,03		3,102168	241,35	1,18	284,79		883,47	
	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0		0	326,12	1,21	394,61			
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,1824	369,80	1,21	447,46		81,62	
	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	П		П						
		Итого прямые затраты									1 732,01	
90.1	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	4,3859649		0,2	326,12	1,21	394,61		78,92	
90.2	11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	114		5,1984	568,51	1,6	909,62		4 728,57	
		ФОТ									755,43	
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					768,27	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					353,16	
		Всего по позиции							168 002,85		7 660,93	
91	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (помещение 62,63)	100 м2	0,0199		0,0199						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			4,8994497					3 612,71	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	214,09	1,15	4,8994497			737,37		3 612,71	
	2	ЭМ									60,36	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,12537					97,57	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76	1,25	0,04378	37,32	1,86	69,42		3,04	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1,76	1,25	0,04378			719,24		31,49	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	1,25	0,08159	477,92	1,47	702,54		57,32	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	3,28	1,25	0,08159			809,90		66,08	
	4	М									1 305,31	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	26,702		0,5313698			6,90		3,67	
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	496		9,8704	24,39	1,72	41,95		414,06	
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	27,1		0,53929	158,82	1,72	273,17		147,32	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	85,5		1,70145	241,35	1,18	284,79		484,56	
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	71,4		1,42086	92,73	1,4	129,82		184,46	
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,1592	369,80	1,21	447,46		71,24	
	11.3.02.02	Блоки оконные пластиковые	м2	100		1,99						
		Итого прямые затраты									5 075,95	
91.1	11.3.02.02-0023	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотной створкой, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	100		1,99	3 762,32	1,6	6 019,71		11 979,22	
		ФОТ									3 710,28	
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					3 773,35	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					1 734,56	
		Всего по позиции							1 133 823,12		22 563,08	
92	ГЭСН 10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (помещение 62,63)	100 м	0,0114		0,0114						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			0,2570871					184,91	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	19,61	1,15	0,2570871			719,24		184,91	
	2	ЭМ									2,87	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0049875					3,95	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	1,25	0,0009975	37,32	1,86	69,42		0,07	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,07	1,25	0,0009975			719,24		0,72	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,00399	477,92	1,47	702,54		2,80	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,28	1,25	0,00399			809,90		3,23	
	4	М									241,27	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	68,03		0,775542	241,35	1,18	284,79		220,87	
	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0		0	326,12	1,21	394,61			
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	4		0,0456	369,80	1,21	447,46		20,40	
	11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	П		П						
		Итого прямые затраты									433,00	
92.1	11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	17,5438596		0,2	326,12	1,21	394,61		78,92	
92.2	11.3.03.01-0012	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	114		1,2996	568,51	1,6	909,62		1 182,14	
		ФОТ									188,86	
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					192,07	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					88,29	
		Всего по позиции							173 194,74		1 974,42	
93	ГЭСН 10-04-013-01	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2	0,208		0,208						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			16,05032					11 835,02	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	67,1	1,15	16,05032			737,37		11 835,02	
	2	ЭМ									1 078,79	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,8632					790,18	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,26	1,25	0,3276			2 144,41		702,51	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,26	1,25	0,3276			1 087,92		356,40	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,06	1,25	0,5356	477,92	1,47	702,54		376,28	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	2,06	1,25	0,5356			809,90		433,78	
	4	М									69,60	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0034		0,0007072	70 296,20	1,4	98 414,68		69,60	
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	П		П						
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		20,8						
		Итого прямые затраты									13 773,59	
93.1	01.7.04.11-0092	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 80 кг	компл	0		0	740,90	1,53	1 133,58			
		ФОТ									12 625,20	
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					12 839,83	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					5 902,28	
		Всего по позиции							156 325,48		32 515,70	
94	ТЦ_11.2.02.01_77_7729608600_24.01.2025_02	Комплект двери в сборе FILO-60 с полотном под покраску на алюминиевом коробе с наличниками со вставкой	шт	13		13			90 981,96		1 182 765,48	
		Формула ценообразования: 86600 + 2598 + 1783,96(2%)	
		Всего по позиции							90 981,96		1 182 765,48	
95	ГЭСН 10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0504		0,0504						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			11,5346196					8 609,79	
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	199,01	1,15	11,5346196			746,43		8 609,79	
	2	ЭМ									149,76	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,27279					214,94	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,05	1,25	0,06615	37,32	1,86	69,42		4,59	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1,05	1,25	0,06615			719,24		47,58	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	1,25	0,20664	477,92	1,47	702,54		145,17	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	3,28	1,25	0,20664			809,90		167,36	
	4	М									3 289,31	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	24,39		1,229256			6,90		8,48	
	01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	445		22,428	24,39	1,72	41,95		940,85	
	01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	29,3		1,47672	158,82	1,72	273,17		403,40	
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	92,63		4,668552	241,35	1,18	284,79		1 329,56	
	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	65,2		3,28608	92,73	1,4	129,82		426,60	
	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		0,4032	369,80	1,21	447,46		180,42	
	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100		5,04						
		Итого прямые затраты									12 263,80	
		ФОТ									8 824,73	
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					8 974,75	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					4 125,56	
		Всего по позиции							503 256,15		25 364,11	
96	ТЦ_07.1.01.01_50_5020088027_28.01.2025_02	Дверь огнестойкая из алюминия светопрозрачная двупольная	шт	2		2			100 036,69		200 073,38	
		Формула ценообразования: 96400 + 2892 + 744,69(0,75%)	
		Всего по позиции							100 036,69		200 073,38	
97	ГЭСН 15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (помещение 75,73)	100 м2	0,06048		0,06048						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			11,6624794					8 916,78	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	11,6624794			764,57		8 916,78	
	2	ЭМ									2,77	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0105841					7,94	
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0012853			534,89		0,69	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,017	1,25	0,0012853			809,90		1,04	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0070308	37,32	1,86	69,42		0,49	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,093	1,25	0,0070308			719,24		5,06	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,002268	477,92	1,47	702,54		1,59	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,002268			809,90		1,84	
	4	М									348,98	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,0110074			6,90		0,08	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,012096	56,11	1,5	84,17		1,02	
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		1,8144	65,33	2,42	158,10		286,86	
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,538272	68,29	1,66	113,36		61,02	
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		6,3504						
		Итого прямые затраты									9 276,47	
97.1	11.2.11.01-0001	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,105		0,0063504	467 942,46	1,21	566 210,38		3 595,66	
		ФОТ									8 924,72	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					8 433,86	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 717,15	
		Всего по позиции							413 742,39		25 023,14	
98	ГЭСН 15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (помещение 75,73)	100 м2	0,056		0,056						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			10,798592					8 256,28	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	10,798592			764,57		8 256,28	
	2	ЭМ									2,57	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0098					7,34	
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,00119			534,89		0,64	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,017	1,25	0,00119			809,90		0,96	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,00651	37,32	1,86	69,42		0,45	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,093	1,25	0,00651			719,24		4,68	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0021	477,92	1,47	702,54		1,48	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0021			809,90		1,70	
	4	М									323,12	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,010192			6,90		0,07	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,0112	56,11	1,5	84,17		0,94	
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		1,68	65,33	2,42	158,10		265,61	
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,4984	68,29	1,66	113,36		56,50	
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		5,88						
		Итого прямые затраты									8 589,31	
98.1	11.2.11.01-0001	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,105		0,00588	467 942,46	1,21	566 210,38		3 329,32	
		ФОТ									8 263,62	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					7 809,12	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 441,80	
		Всего по позиции							413 741,96		23 169,55	
99	ГЭСН 15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0,098		0,098						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			18,897536					14 448,49	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	18,897536			764,57		14 448,49	
	2	ЭМ									4,48	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01715					12,86	
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0020825			534,89		1,11	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,017	1,25	0,0020825			809,90		1,69	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0113925	37,32	1,86	69,42		0,79	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,093	1,25	0,0113925			719,24		8,19	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,003675	477,92	1,47	702,54		2,58	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,003675			809,90		2,98	
	4	М									565,45	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,017836			6,90		0,12	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,0196	56,11	1,5	84,17		1,65	
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		2,94	65,33	2,42	158,10		464,81	
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,8722	68,29	1,66	113,36		98,87	
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		10,29						
		Итого прямые затраты									15 031,28	
99.1	11.2.11.01-0001	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,105		0,01029	467 942,46	1,21	566 210,38		5 826,30	
		ФОТ									14 461,35	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					13 665,98	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					6 023,15	
		Всего по позиции							413 741,94		40 546,71	
100	ГЭСН 15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0,098		0,098						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			18,897536					14 448,49	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	18,897536			764,57		14 448,49	
	2	ЭМ									4,48	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01715					12,86	
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0020825			534,89		1,11	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,017	1,25	0,0020825			809,90		1,69	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0113925	37,32	1,86	69,42		0,79	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,093	1,25	0,0113925			719,24		8,19	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,003675	477,92	1,47	702,54		2,58	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,003675			809,90		2,98	
	4	М									565,45	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,017836			6,90		0,12	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,0196	56,11	1,5	84,17		1,65	
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		2,94	65,33	2,42	158,10		464,81	
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,8722	68,29	1,66	113,36		98,87	
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		10,29						
		Итого прямые затраты									15 031,28	
100.1	11.2.11.01-0001	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,105		0,01029	467 942,46	1,21	566 210,38		5 826,30	
		ФОТ									14 461,35	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					13 665,98	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					6 023,15	
		Всего по позиции							413 741,94		40 546,71	
101	ГЭСН 15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (помещение 71,72,76)	100 м2	0,028		0,028						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			5,399296					4 128,14	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	5,399296			764,57		4 128,14	
	2	ЭМ									1,29	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0049					3,67	
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,000595			534,89		0,32	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,017	1,25	0,000595			809,90		0,48	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,003255	37,32	1,86	69,42		0,23	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,093	1,25	0,003255			719,24		2,34	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,00105	477,92	1,47	702,54		0,74	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,00105			809,90		0,85	
	4	М									161,56	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,005096			6,90		0,04	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,0056	56,11	1,5	84,17		0,47	
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		0,84	65,33	2,42	158,10		132,80	
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,2492	68,29	1,66	113,36		28,25	
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		2,94						
		Итого прямые затраты									4 294,66	
101.1	11.2.11.01-0001	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,105		0,00294	467 942,46	1,21	566 210,38		1 664,66	
		ФОТ									4 131,81	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					3 904,56	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 720,90	
		Всего по позиции							413 742,14		11 584,78	
102	ГЭСН 15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0,056		0,056						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			10,798592					8 256,28	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	10,798592			764,57		8 256,28	
	2	ЭМ									2,57	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0098					7,34	
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,00119			534,89		0,64	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,017	1,25	0,00119			809,90		0,96	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,00651	37,32	1,86	69,42		0,45	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,093	1,25	0,00651			719,24		4,68	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0021	477,92	1,47	702,54		1,48	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0021			809,90		1,70	
	4	М									323,12	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,010192			6,90		0,07	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,0112	56,11	1,5	84,17		0,94	
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		1,68	65,33	2,42	158,10		265,61	
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,4984	68,29	1,66	113,36		56,50	
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		5,88						
		Итого прямые затраты									8 589,31	
102.1	11.2.11.01-0001	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,105		0,00588	467 942,46	1,21	566 210,38		3 329,32	
		ФОТ									8 263,62	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					7 809,12	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 441,80	
		Всего по позиции							413 741,96		23 169,55	
103	ГЭСН 15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (помещение 62,63)	100 м2	0,014		0,014						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			2,699648					2 064,07	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167,68	1,15	2,699648			764,57		2 064,07	
	2	ЭМ									0,64	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00245					1,84	
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,017	1,25	0,0002975			534,89		0,16	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,017	1,25	0,0002975			809,90		0,24	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,093	1,25	0,0016275	37,32	1,86	69,42		0,11	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,093	1,25	0,0016275			719,24		1,17	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,000525	477,92	1,47	702,54		0,37	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,000525			809,90		0,43	
	4	М									80,78	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,002548			6,90		0,02	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,2		0,0028	56,11	1,5	84,17		0,24	
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30		0,42	65,33	2,42	158,10		66,40	
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8,9		0,1246	68,29	1,66	113,36		14,12	
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	м2	105		1,47						
		Итого прямые затраты									2 147,33	
103.1	11.2.11.01-0001	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0,105		0,00147	467 942,46	1,21	566 210,38		832,33	
		ФОТ									2 065,91	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					1 952,28	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					860,45	
		Всего по позиции							413 742,14		5 792,39	
									
		Итого прямые затраты по разделу 3. Оконные и дверные проемы						2 087 598,69	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						296 454,48	
		эксплуатация машин и механизмов						3 108,70	
		оплата труда машинистов (ОТм)						3 726,71	
		материальные ресурсы						1 782 565,35	
		перевозка						1 743,45	
		Итого ФОТ						300 181,19	
		Итого накладные расходы						292 850,11	
		Итого сметная прибыль						137 546,75	
		Итого по разделу 3. Оконные и дверные проемы						2 517 995,55	
		Справочно							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						1 382 838,86	
		затраты труда рабочих	416,2807001						
		затраты труда машинистов	4,6467491						
		Итого с непредвиденными затратами 1%						2 517 995,55	
		Индекс фактической инфляции						2 517 995,55	
		Индекс прогнозной инфляции						2 517 995,55	
		Итого с коэффициентом для последующего расчета с подрядчиком						2 517 995,55	
		НДС%						503 599,11	
		Итого с НДС						3 021 594,66	
Раздел 4. Потолок	
	Демонтажные работы	
104	ГЭСНр 63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков (помещение 75,73)	100 м2	0,7802		0,7802						
	1	ОТ	чел.-ч			7,474316					5 443,54	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9,58		7,474316			728,30		5 443,54	
	2	ЭМ									10,83	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,15604					112,23	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,15604	37,32	1,86	69,42		10,83	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,2		0,15604			719,24		112,23	
		Итого прямые затраты									5 566,60	
104.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,696		1,3232192						
104.1.1	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	1,696		1,3232192			356,48		471,70	
		ФОТ									5 555,77	
	Пр/812-097.0-3	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	95		95					5 277,98	
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					2 500,10	
		Всего по позиции							17 708,77		13 816,38	
105	ГЭСНр 63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков(помещение (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0,9616		0,9616						
	1	ОТ	чел.-ч			9,212128					6 709,19	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9,58		9,212128			728,30		6 709,19	
	2	ЭМ									13,35	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,19232					138,32	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,19232	37,32	1,86	69,42		13,35	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,2		0,19232			719,24		138,32	
		Итого прямые затраты									6 860,86	
105.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,696		1,6308736						
105.1.1	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	1,696		1,6308736			356,48		581,37	
		ФОТ									6 847,51	
	Пр/812-097.0-3	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	95		95					6 505,13	
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					3 081,38	
		Всего по позиции							17 708,76		17 028,74	
106	ГЭСНр 63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков(помещение (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0,9441		0,9441						
	1	ОТ	чел.-ч			9,044478					6 587,09	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9,58		9,044478			728,30		6 587,09	
	2	ЭМ									13,11	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,18882					135,81	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,18882	37,32	1,86	69,42		13,11	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,2		0,18882			719,24		135,81	
		Итого прямые затраты									6 736,01	
106.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,696		1,6011936						
106.1.1	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	1,696		1,6011936			356,48		570,79	
		ФОТ									6 722,90	
	Пр/812-097.0-3	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	95		95					6 386,76	
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					3 025,31	
		Всего по позиции							17 708,79		16 718,87	
107	ГЭСНр 63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков(помещение (помещение 71,72,76)	100 м2	0,8769		0,8769						
	1	ОТ	чел.-ч			8,400702					6 118,23	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9,58		8,400702			728,30		6 118,23	
	2	ЭМ									12,17	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,17538					126,14	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,17538	37,32	1,86	69,42		12,17	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,2		0,17538			719,24		126,14	
		Итого прямые затраты									6 256,54	
107.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,696		1,4872224						
107.1.1	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	1,696		1,4872224			356,48		530,17	
		ФОТ									6 244,37	
	Пр/812-097.0-3	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	95		95					5 932,15	
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					2 809,97	
		Всего по позиции							17 708,78		15 528,83	
108	ГЭСНр 63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков(помещение (помещение 57)	100 м2	0,0347		0,0347						
	1	ОТ	чел.-ч			0,332426					242,11	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9,58		0,332426			728,30		242,11	
	2	ЭМ									0,48	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00694					4,99	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,00694	37,32	1,86	69,42		0,48	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,2		0,00694			719,24		4,99	
		Итого прямые затраты									247,58	
108.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,696		0,0588512						
108.1.1	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	1,696		0,0588512			356,48		20,98	
		ФОТ									247,10	
	Пр/812-097.0-3	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	95		95					234,75	
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					111,20	
		Всего по позиции							17 709,22		614,51	
109	ГЭСНр 63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков(помещение (помещение 56)	100 м2	0,0309		0,0309						
	1	ОТ	чел.-ч			0,296022					215,59	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9,58		0,296022			728,30		215,59	
	2	ЭМ									0,43	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00618					4,44	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,00618	37,32	1,86	69,42		0,43	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,2		0,00618			719,24		4,44	
		Итого прямые затраты									220,46	
109.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,696		0,0524064						
109.1.1	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	1,696		0,0524064			356,48		18,68	
		ФОТ									220,03	
	Пр/812-097.0-3	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	95		95					209,03	
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					99,01	
		Всего по позиции							17 708,09		547,18	
110	ГЭСНр 63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков(помещение (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0,7394		0,7394						
	1	ОТ	чел.-ч			7,083452					5 158,88	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9,58		7,083452			728,30		5 158,88	
	2	ЭМ									10,27	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,14788					106,36	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,14788	37,32	1,86	69,42		10,27	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,2		0,14788			719,24		106,36	
		Итого прямые затраты									5 275,51	
110.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,696		1,2540224						
110.1.1	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	1,696		1,2540224			356,48		447,03	
		ФОТ									5 265,24	
	Пр/812-097.0-3	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	95		95					5 001,98	
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					2 369,36	
		Всего по позиции							17 708,79		13 093,88	
111	ГЭСНр 63-03-004-02	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков(помещение (помещение 62,63)	100 м2	0,1742		0,1742						
	1	ОТ	чел.-ч			1,668836					1 215,41	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9,58		1,668836			728,30		1 215,41	
	2	ЭМ									2,42	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03484					25,06	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,03484	37,32	1,86	69,42		2,42	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,2		0,03484			719,24		25,06	
		Итого прямые затраты									1 242,89	
111.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,696		0,2954432						
111.1.1	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	1,696		0,2954432			356,48		105,32	
		ФОТ									1 240,47	
	Пр/812-097.0-3	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	95		95					1 178,45	
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					558,21	
		Всего по позиции							17 708,78		3 084,87	
112	ГЭСН 15-01-047-15	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,3516		0,3516						
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	(Демонтаж), ЗТ: 0.8, ЗТм: 0.8, ЭМ: 0.8, М: 0										
	1	ОТ	чел.-ч			28,8199488					22 818,48	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	0,8	28,8199488			791,76		22 818,48	
	2	ЭМ									919,90	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,5020352					1 197,11	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	0,8	0,2137728	37,32	1,86	69,42		14,84	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,76	0,8	0,2137728			719,24		153,75	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	0,8	1,2882624	477,92	1,47	702,54		905,06	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	4,58	0,8	1,2882624			809,90		1 043,36	
	4	М										
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,782	0	0			6,90			
	01.6.04.02	Панели потолочные с комплектующими	м2	103		0						
		Итого прямые затраты									24 935,49	
	01.6.04.02	Панели потолочные с комплектующими	м2	103	0	0						
		ФОТ									24 015,59	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					22 694,73	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					10 002,49	
		Всего по позиции							163 915,56		57 632,71	
	Монтажные работы	
113	ГЭСН 15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (помещение 75,73)	100 м2	0,7802		0,7802						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			33,8614602					24 354,52	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,74	1,15	33,8614602			719,24		24 354,52	
	2	ЭМ									54,85	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9654975					698,55	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,019505			1 901,77		37,09	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,019505			930,78		18,15	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	1,25	0,214555	37,32	1,86	69,42		14,89	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,22	1,25	0,214555			719,24		154,32	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75	1,25	0,7314375	2,31	1,7	3,93		2,87	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,75	1,25	0,7314375			719,24		526,08	
	4	М									22,27	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,54		0,421308	35,71	1,48	52,85		22,27	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	П		П						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	П		П						
		Итого прямые затраты									25 130,19	
113.1	04.3.02.09-3278	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	2 000		1 560,4	48,81	1,59	77,61		121 102,64	
113.2	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	200		156,04	1 284,05	1,3	1 669,27		260 472,89	
		ФОТ									25 053,07	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					23 675,15	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					10 434,60	
		Всего по позиции							565 003,17		440 815,47	
114	ГЭСН 15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0,9616		0,9616						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			41,7344016					30 017,05	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,74	1,15	41,7344016			719,24		30 017,05	
	2	ЭМ									67,62	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,18998					860,97	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,02404			1 901,77		45,72	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,02404			930,78		22,38	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	1,25	0,26444	37,32	1,86	69,42		18,36	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,22	1,25	0,26444			719,24		190,20	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75	1,25	0,9015	2,31	1,7	3,93		3,54	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,75	1,25	0,9015			719,24		648,39	
	4	М									27,44	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,54		0,519264	35,71	1,48	52,85		27,44	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	П		П						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	П		П						
		Итого прямые затраты									30 973,08	
114.1	04.3.02.09-3278	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	2 000		1 923,2	48,81	1,59	77,61		149 259,55	
114.2	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	200		192,32	1 284,05	1,3	1 669,27		321 034,01	
		ФОТ									30 878,02	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					29 179,73	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					12 860,70	
		Всего по позиции							565 003,19		543 307,07	
115	ГЭСН 15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0,9441		0,9441						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			40,9748841					29 470,78	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,74	1,15	40,9748841			719,24		29 470,78	
	2	ЭМ									66,39	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,1683238					845,29	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0236025			1 901,77		44,89	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,0236025			930,78		21,97	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	1,25	0,2596275	37,32	1,86	69,42		18,02	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,22	1,25	0,2596275			719,24		186,73	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75	1,25	0,8850938	2,31	1,7	3,93		3,48	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,75	1,25	0,8850938			719,24		636,59	
	4	М									26,94	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,54		0,509814	35,71	1,48	52,85		26,94	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	П		П						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	П		П						
		Итого прямые затраты									30 409,40	
115.1	04.3.02.09-3278	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	2 000		1 888,2	48,81	1,59	77,61		146 543,20	
115.2	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	200		188,82	1 284,05	1,3	1 669,27		315 191,56	
		ФОТ									30 316,07	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					28 648,69	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					12 626,64	
		Всего по позиции							565 003,17		533 419,49	
116	ГЭСН 15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (помещение 71,72,76,79,80)	100 м2	0,8769		0,8769						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			38,0583369					27 373,08	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,74	1,15	38,0583369			719,24		27 373,08	
	2	ЭМ									61,66	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,0851638					785,13	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0219225			1 901,77		41,69	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,0219225			930,78		20,41	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	1,25	0,2411475	37,32	1,86	69,42		16,74	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,22	1,25	0,2411475			719,24		173,44	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75	1,25	0,8220938	2,31	1,7	3,93		3,23	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,75	1,25	0,8220938			719,24		591,28	
	4	М									25,03	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,54		0,473526	35,71	1,48	52,85		25,03	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	П		П						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	П		П						
		Итого прямые затраты									28 244,90	
116.1	04.3.02.09-3278	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	2 000		1 753,8	48,81	1,59	77,61		136 112,42	
116.2	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	200		175,38	1 284,05	1,3	1 669,27		292 756,57	
		ФОТ									28 158,21	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					26 609,51	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					11 727,89	
		Всего по позиции							565 003,18		495 451,29	
117	ГЭСН 15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (помещение 57)	100 м2	0,0347		0,0347						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			1,5060147					1 083,19	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,74	1,15	1,5060147			719,24		1 083,19	
	2	ЭМ									2,44	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0429413					31,07	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0008675			1 901,77		1,65	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,0008675			930,78		0,81	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	1,25	0,0095425	37,32	1,86	69,42		0,66	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,22	1,25	0,0095425			719,24		6,86	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75	1,25	0,0325313	2,31	1,7	3,93		0,13	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,75	1,25	0,0325313			719,24		23,40	
	4	М									0,99	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,54		0,018738	35,71	1,48	52,85		0,99	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	П		П						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	П		П						
		Итого прямые затраты									1 117,69	
117.1	04.3.02.09-3278	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	2 000		69,4	48,81	1,59	77,61		5 386,13	
117.2	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	200		6,94	1 284,05	1,3	1 669,27		11 584,73	
		ФОТ									1 114,26	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					1 052,98	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					464,09	
		Всего по позиции							565 003,46		19 605,62	
118	ГЭСН 15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (помещение 56)	100 м2	0,0309		0,0309						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			1,3410909					964,57	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,74	1,15	1,3410909			719,24		964,57	
	2	ЭМ									2,17	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0382388					27,67	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0007725			1 901,77		1,47	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,0007725			930,78		0,72	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	1,25	0,0084975	37,32	1,86	69,42		0,59	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,22	1,25	0,0084975			719,24		6,11	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75	1,25	0,0289688	2,31	1,7	3,93		0,11	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,75	1,25	0,0289688			719,24		20,84	
	4	М									0,88	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,54		0,016686	35,71	1,48	52,85		0,88	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	П		П						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	П		П						
		Итого прямые затраты									995,29	
118.1	04.3.02.09-3278	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	2 000		61,8	48,81	1,59	77,61		4 796,30	
118.2	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	200		6,18	1 284,05	1,3	1 669,27		10 316,09	
		ФОТ									992,24	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					937,67	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					413,27	
		Всего по позиции							565 003,88		17 458,62	
119	ГЭСН 15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0,7394		0,7394						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			32,0906994					23 080,91	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,74	1,15	32,0906994			719,24		23 080,91	
	2	ЭМ									51,99	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9150075					662,03	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,018485			1 901,77		35,15	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,018485			930,78		17,21	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	1,25	0,203335	37,32	1,86	69,42		14,12	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,22	1,25	0,203335			719,24		146,25	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75	1,25	0,6931875	2,31	1,7	3,93		2,72	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,75	1,25	0,6931875			719,24		498,57	
	4	М									21,10	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,54		0,399276	35,71	1,48	52,85		21,10	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	П		П						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	П		П						
		Итого прямые затраты									23 816,03	
119.1	04.3.02.09-3278	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	2 000		1 478,8	48,81	1,59	77,61		114 769,67	
119.2	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	200		147,88	1 284,05	1,3	1 669,27		246 851,65	
		ФОТ									23 742,94	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					22 437,08	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 888,93	
		Всего по позиции							565 003,19		417 763,36	
120	ГЭСН 15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (помещение 62,63)	100 м2	0,1742		0,1742						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			7,5604542					5 437,78	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,74	1,15	7,5604542			719,24		5 437,78	
	2	ЭМ									12,25	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2155725					155,97	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,004355			1 901,77		8,28	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,004355			930,78		4,05	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	1,25	0,047905	37,32	1,86	69,42		3,33	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,22	1,25	0,047905			719,24		34,46	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75	1,25	0,1633125	2,31	1,7	3,93		0,64	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,75	1,25	0,1633125			719,24		117,46	
	4	М									4,97	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,54		0,094068	35,71	1,48	52,85		4,97	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	П		П						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	П		П						
		Итого прямые затраты									5 610,97	
120.1	04.3.02.09-3278	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	2 000		348,4	48,81	1,59	77,61		27 039,32	
120.2	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	200		34,84	1 284,05	1,3	1 669,27		58 157,37	
		ФОТ									5 593,75	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					5 286,09	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 329,80	
		Всего по позиции							565 003,16		98 423,55	
121	ГЭСН 15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (помещение 75,73)	100 м2	0,7802		0,7802						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			13,45845					10 777,93	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15	1,15	13,45845			800,83		10 777,93	
	2	ЭМ									28,09	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0487625					38,60	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0097525	37,32	1,86	69,42		0,68	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0097525			719,24		7,01	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,03901	477,92	1,47	702,54		27,41	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,25	0,03901			809,90		31,59	
	4	М									3 464,97	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,43288	531,44	1,35	717,44		2 462,89	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,11703	56,11	1,5	84,17		9,85	
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032		0,0249664	24 995,33	1,59	39 742,57		992,23	
		Итого прямые затраты									14 309,59	
		ФОТ									10 816,53	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					10 221,62	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 505,08	
		Всего по позиции							37 216,47		29 036,29	
122	ГЭСН 15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0,9616		0,9616						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			16,5876					13 283,85	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15	1,15	16,5876			800,83		13 283,85	
	2	ЭМ									34,61	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0601					47,59	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01202	37,32	1,86	69,42		0,83	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,01202			719,24		8,65	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,04808	477,92	1,47	702,54		33,78	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,25	0,04808			809,90		38,94	
	4	М									4 270,59	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		4,23104	531,44	1,35	717,44		3 035,52	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,14424	56,11	1,5	84,17		12,14	
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032		0,0307712	24 995,33	1,59	39 742,57		1 222,93	
		Итого прямые затраты									17 636,64	
		ФОТ									13 331,44	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					12 598,21	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 552,54	
		Всего по позиции							37 216,50		35 787,39	
123	ГЭСН 15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0,9441		0,9441						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			16,285725					13 042,10	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15	1,15	16,285725			800,83		13 042,10	
	2	ЭМ									33,98	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0590063					46,72	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0118013	37,32	1,86	69,42		0,82	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0118013			719,24		8,49	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,047205	477,92	1,47	702,54		33,16	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,25	0,047205			809,90		38,23	
	4	М									4 192,86	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		4,15404	531,44	1,35	717,44		2 980,27	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,141615	56,11	1,5	84,17		11,92	
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032		0,0302112	24 995,33	1,59	39 742,57		1 200,67	
		Итого прямые затраты									17 315,66	
		ФОТ									13 088,82	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					12 368,93	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 451,49	
		Всего по позиции							37 216,48		35 136,08	
124	ГЭСН 15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (помещение 71,72,76,79,80)	100 м2	0,8769		0,8769						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			15,126525					12 113,78	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15	1,15	15,126525			800,83		12 113,78	
	2	ЭМ									31,56	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0548063					43,39	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0109613	37,32	1,86	69,42		0,76	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0109613			719,24		7,88	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,043845	477,92	1,47	702,54		30,80	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,25	0,043845			809,90		35,51	
	4	М									3 894,42	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,85836	531,44	1,35	717,44		2 768,14	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,131535	56,11	1,5	84,17		11,07	
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032		0,0280608	24 995,33	1,59	39 742,57		1 115,21	
		Итого прямые затраты									16 083,15	
		ФОТ									12 157,17	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					11 488,53	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 063,46	
		Всего по позиции							37 216,49		32 635,14	
125	ГЭСН 15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (помещение 57)	100 м2	0,0347		0,0347						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			0,598575					479,36	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15	1,15	0,598575			800,83		479,36	
	2	ЭМ									1,25	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0021688					1,72	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0004338	37,32	1,86	69,42		0,03	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0004338			719,24		0,31	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,001735	477,92	1,47	702,54		1,22	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,25	0,001735			809,90		1,41	
	4	М									154,11	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,15268	531,44	1,35	717,44		109,54	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,005205	56,11	1,5	84,17		0,44	
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032		0,0011104	24 995,33	1,59	39 742,57		44,13	
		Итого прямые затраты									636,44	
		ФОТ									481,08	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					454,62	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					200,37	
		Всего по позиции							37 217,00		1 291,43	
126	ГЭСН 15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (помещение 56)	100 м2	0,0309		0,0309						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			0,533025					426,86	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15	1,15	0,533025			800,83		426,86	
	2	ЭМ									1,12	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0019313					1,53	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0003863	37,32	1,86	69,42		0,03	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0003863			719,24		0,28	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,001545	477,92	1,47	702,54		1,09	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,25	0,001545			809,90		1,25	
	4	М									137,23	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,13596	531,44	1,35	717,44		97,54	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,004635	56,11	1,5	84,17		0,39	
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032		0,0009888	24 995,33	1,59	39 742,57		39,30	
		Итого прямые затраты									566,74	
		ФОТ									428,39	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					404,83	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					178,42	
		Всего по позиции							37 216,50		1 149,99	
127	ГЭСН 15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0,7394		0,7394						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			12,75465					10 214,31	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15	1,15	12,75465			800,83		10 214,31	
	2	ЭМ									26,61	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0462125					36,59	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0092425	37,32	1,86	69,42		0,64	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0092425			719,24		6,65	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,03697	477,92	1,47	702,54		25,97	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,25	0,03697			809,90		29,94	
	4	М									3 283,77	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,25336	531,44	1,35	717,44		2 334,09	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,11091	56,11	1,5	84,17		9,34	
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032		0,0236608	24 995,33	1,59	39 742,57		940,34	
		Итого прямые затраты									13 561,28	
		ФОТ									10 250,90	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					9 687,10	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 269,50	
		Всего по позиции							37 216,50		27 517,88	
128	ГЭСН 15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (помещение 62,63)	100 м2	0,1742		0,1742						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			3,00495					2 406,45	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15	1,15	3,00495			800,83		2 406,45	
	2	ЭМ									6,27	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0108875					8,62	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0021775	37,32	1,86	69,42		0,15	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0021775			719,24		1,57	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,00871	477,92	1,47	702,54		6,12	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04	1,25	0,00871			809,90		7,05	
	4	М									773,64	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		0,76648	531,44	1,35	717,44		549,90	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,02613	56,11	1,5	84,17		2,20	
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032		0,0055744	24 995,33	1,59	39 742,57		221,54	
		Итого прямые затраты									3 194,98	
		ФОТ									2 415,07	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					2 282,24	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 005,88	
		Всего по позиции							37 216,42		6 483,10	
129	ГЭСН 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (помещение 75,73)	100 м2	0,7802		0,7802						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			5,0962664					4 127,47	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,68	1,15	5,0962664			809,90		4 127,47	
	2	ЭМ									7,53	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,019505					14,91	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0097525	37,32	1,86	69,42		0,68	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0097525			719,24		7,01	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0097525	477,92	1,47	702,54		6,85	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0097525			809,90		7,90	
	4	М									6,57	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,07802	56,11	1,5	84,17		6,57	
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0080361						
		Итого прямые затраты									4 156,48	
129.1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		8,03606	65,84	1,3	85,59		687,81	
		ФОТ									4 142,38	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					3 914,55	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 725,30	
		Всего по позиции							13 437,76		10 484,14	
130	ГЭСН 15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя (помещение 75,73)	100 м2	0,7802		0,7802						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			108,6994145					101 175,24	
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	121,15	1,15	108,6994145			930,78		101 175,24	
	4	М										
	01.7.07.03	Воск защитный	кг	10		7,802						
	04.3.02.09	Штукатурка венецианская	кг	60		46,812						
	14.5.07.04	Колер для веницианской штукатурки	кг	П		П						
		Итого прямые затраты									101 175,24	
130.1	01.7.07.03-0006	Воск пчелиный производственный	кг	10		7,802	561,53	1,75	982,68		7 666,87	
130.2	04.3.02.09-1014	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	60		46,812	112,54	3	337,62		15 804,67	
130.3	14.5.07.04-0102	Краска сухая клеевая с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,2 кг/м2	т	0,05		0,03901	131 135,30	1,23	161 296,42		6 292,17	
		ФОТ									101 175,24	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					95 610,60	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					42 139,49	
		Всего по позиции							344 384,82		268 689,04	
131	ГЭСН 34-01-016-06	Окраска поверхностей потолков: лаком (помещение 75,73)	100 м2	0,7802		0,7802						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			21,53352					17 440,00	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	24	1,15	21,53352			809,90		17 440,00	
	2	ЭМ									13,70	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,019505					15,80	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,019505	477,92	1,47	702,54		13,70	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,019505			809,90		15,80	
	4	М									991,55	
	14.4.03.11-0001	Лак НЦ-221	т	0,005		0,003901	206 648,96	1,23	254 178,22		991,55	
		Итого прямые затраты									18 461,05	
		ФОТ									17 455,80	
	Пр/812-028.0-3	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	103	0,9	92,7					16 181,53	
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3					8 605,71	
		Всего по позиции							55 432,31		43 248,29	
132	ГЭСН 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0,9616		0,9616						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			6,2811712					5 087,12	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,68	1,15	6,2811712			809,90		5 087,12	
	2	ЭМ									9,27	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02404					18,38	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,01202	37,32	1,86	69,42		0,83	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,01202			719,24		8,65	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,01202	477,92	1,47	702,54		8,44	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,01202			809,90		9,73	
	4	М									8,09	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,09616	56,11	1,5	84,17		8,09	
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0099045						
		Итого прямые затраты									5 122,86	
132.1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		9,90448	65,84	1,3	85,59		847,72	
		ФОТ									5 105,50	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					4 824,70	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 126,44	
		Всего по позиции							13 437,73		12 921,72	
133	ГЭСН 15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0,9616		0,9616						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			133,972516					124 698,94	
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	121,15	1,15	133,972516			930,78		124 698,94	
	4	М										
	01.7.07.03	Воск защитный	кг	10		9,616						
	04.3.02.09	Штукатурка венецианская	кг	60		57,696						
	14.5.07.04	Колер для веницианской штукатурки	кг	П		П						
		Итого прямые затраты									124 698,94	
133.1	01.7.07.03-0006	Воск пчелиный производственный	кг	10		9,616	561,53	1,75	982,68		9 449,45	
133.2	04.3.02.09-1014	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	60		57,696	112,54	3	337,62		19 479,32	
133.3	14.5.07.04-0102	Краска сухая клеевая с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,2 кг/м2	т	0,05		0,04808	131 135,30	1,23	161 296,42		7 755,13	
		ФОТ									124 698,94	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					117 840,50	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					51 937,11	
		Всего по позиции							344 384,83		331 160,45	
134	ГЭСН 34-01-016-06	Окраска поверхностей потолков: лаком (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0,9616		0,9616						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			26,54016					21 494,88	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	24	1,15	26,54016			809,90		21 494,88	
	2	ЭМ									16,89	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02404					19,47	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,02404	477,92	1,47	702,54		16,89	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,02404			809,90		19,47	
	4	М									1 222,09	
	14.4.03.11-0001	Лак НЦ-221	т	0,005		0,004808	206 648,96	1,23	254 178,22		1 222,09	
		Итого прямые затраты									22 753,33	
		ФОТ									21 514,35	
	Пр/812-028.0-3	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	103	0,9	92,7					19 943,80	
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3					10 606,57	
		Всего по позиции							55 432,30		53 303,70	
135	ГЭСН 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0,9441		0,9441						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			6,1668612					4 994,54	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,68	1,15	6,1668612			809,90		4 994,54	
	2	ЭМ									9,11	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0236026					18,05	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0118013	37,32	1,86	69,42		0,82	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0118013			719,24		8,49	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0118013	477,92	1,47	702,54		8,29	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0118013			809,90		9,56	
	4	М									7,95	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,09441	56,11	1,5	84,17		7,95	
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0097242						
		Итого прямые затраты									5 029,65	
135.1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		9,72423	65,84	1,3	85,59		832,30	
		ФОТ									5 012,59	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					4 736,90	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 087,74	
		Всего по позиции							13 437,76		12 686,59	
136	ГЭСН 15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0,9441		0,9441						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			131,5343723					122 429,56	
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	121,15	1,15	131,5343723			930,78		122 429,56	
	4	М										
	01.7.07.03	Воск защитный	кг	10		9,441						
	04.3.02.09	Штукатурка венецианская	кг	60		56,646						
	14.5.07.04	Колер для веницианской штукатурки	кг	П		П						
		Итого прямые затраты									122 429,56	
136.1	01.7.07.03-0006	Воск пчелиный производственный	кг	10		9,441	561,53	1,75	982,68		9 277,48	
136.2	04.3.02.09-1014	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	60		56,646	112,54	3	337,62		19 124,82	
136.3	14.5.07.04-0102	Краска сухая клеевая с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,2 кг/м2	т	0,05		0,047205	131 135,30	1,23	161 296,42		7 614,00	
		ФОТ									122 429,56	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					115 695,93	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					50 991,91	
		Всего по позиции							344 384,81		325 133,70	
137	ГЭСН 34-01-016-06	Окраска поверхностей потолков: лаком (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0,9441		0,9441						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			26,05716					21 103,69	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	24	1,15	26,05716			809,90		21 103,69	
	2	ЭМ									16,58	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0236025					19,12	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0236025	477,92	1,47	702,54		16,58	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,0236025			809,90		19,12	
	4	М									1 199,85	
	14.4.03.11-0001	Лак НЦ-221	т	0,005		0,0047205	206 648,96	1,23	254 178,22		1 199,85	
		Итого прямые затраты									22 339,24	
		ФОТ									21 122,81	
	Пр/812-028.0-3	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	103	0,9	92,7					19 580,84	
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3					10 413,55	
		Всего по позиции							55 432,30		52 333,63	
138	ГЭСН 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (помещение 71,72,76)	100 м2	0,8769		0,8769						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			5,7279108					4 639,03	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,68	1,15	5,7279108			809,90		4 639,03	
	2	ЭМ									8,46	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0219226					16,76	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0109613	37,32	1,86	69,42		0,76	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0109613			719,24		7,88	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0109613	477,92	1,47	702,54		7,70	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0109613			809,90		8,88	
	4	М									7,38	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,08769	56,11	1,5	84,17		7,38	
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0090321						
		Итого прямые затраты									4 671,63	
138.1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		9,03207	65,84	1,3	85,59		773,05	
		ФОТ									4 655,79	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					4 399,72	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 939,14	
		Всего по позиции							13 437,72		11 783,54	
139	ГЭСН 15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя (помещение 71,72,76)	100 м2	0,8769		0,8769						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			122,1719003					113 715,16	
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	121,15	1,15	122,1719003			930,78		113 715,16	
	4	М										
	01.7.07.03	Воск защитный	кг	10		8,769						
	04.3.02.09	Штукатурка венецианская	кг	60		52,614						
	14.5.07.04	Колер для веницианской штукатурки	кг	П		П						
		Итого прямые затраты									113 715,16	
139.1	01.7.07.03-0006	Воск пчелиный производственный	кг	10		8,769	561,53	1,75	982,68		8 617,12	
139.2	04.3.02.09-1014	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	60		52,614	112,54	3	337,62		17 763,54	
139.3	14.5.07.04-0102	Краска сухая клеевая с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,2 кг/м2	т	0,05		0,043845	131 135,30	1,23	161 296,42		7 072,04	
		ФОТ									113 715,16	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					107 460,83	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					47 362,36	
		Всего по позиции							344 384,82		301 991,05	
140	ГЭСН 34-01-016-06	Окраска поверхностей потолков: лаком (помещение 71,72,76)	100 м2	0,8769		0,8769						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			24,20244					19 601,56	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	24	1,15	24,20244			809,90		19 601,56	
	2	ЭМ									15,40	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0219225					17,76	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0219225	477,92	1,47	702,54		15,40	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,0219225			809,90		17,76	
	4	М									1 114,44	
	14.4.03.11-0001	Лак НЦ-221	т	0,005		0,0043845	206 648,96	1,23	254 178,22		1 114,44	
		Итого прямые затраты									20 749,16	
		ФОТ									19 619,32	
	Пр/812-028.0-3	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	103	0,9	92,7					18 187,11	
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3					9 672,32	
		Всего по позиции							55 432,31		48 608,59	
141	ГЭСН 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (помещение 57,56)	100 м2	0,0656		0,0656						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			0,4284992					347,04	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,68	1,15	0,4284992			809,90		347,04	
	2	ЭМ									0,64	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00164					1,25	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00082	37,32	1,86	69,42		0,06	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,00082			719,24		0,59	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00082	477,92	1,47	702,54		0,58	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,00082			809,90		0,66	
	4	М									0,55	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,00656	56,11	1,5	84,17		0,55	
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0006757						
		Итого прямые затраты									349,48	
141.1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		0,67568	65,84	1,3	85,59		57,83	
		ФОТ									348,29	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					329,13	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					145,06	
		Всего по позиции							13 437,50		881,50	
142	ГЭСН 15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя (помещение 57,56)	100 м2	0,0656		0,0656						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			9,139556					8 506,92	
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	121,15	1,15	9,139556			930,78		8 506,92	
	4	М										
	01.7.07.03	Воск защитный	кг	10		0,656						
	04.3.02.09	Штукатурка венецианская	кг	60		3,936						
	14.5.07.04	Колер для веницианской штукатурки	кг	П		П						
		Итого прямые затраты									8 506,92	
142.1	01.7.07.03-0006	Воск пчелиный производственный	кг	10		0,656	561,53	1,75	982,68		644,64	
142.2	04.3.02.09-1014	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	60		3,936	112,54	3	337,62		1 328,87	
142.3	14.5.07.04-0102	Краска сухая клеевая с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,2 кг/м2	т	0,05		0,00328	131 135,30	1,23	161 296,42		529,05	
		ФОТ									8 506,92	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					8 039,04	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 543,13	
		Всего по позиции							344 384,91		22 591,65	
143	ГЭСН 34-01-016-06	Окраска поверхностей потолков: лаком (помещение 57,56)	100 м2	0,0656		0,0656						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			1,81056					1 466,37	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	24	1,15	1,81056			809,90		1 466,37	
	2	ЭМ									1,15	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00164					1,33	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00164	477,92	1,47	702,54		1,15	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,00164			809,90		1,33	
	4	М									83,37	
	14.4.03.11-0001	Лак НЦ-221	т	0,005		0,000328	206 648,96	1,23	254 178,22		83,37	
		Итого прямые затраты									1 552,22	
		ФОТ									1 467,70	
	Пр/812-028.0-3	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	103	0,9	92,7					1 360,56	
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3					723,58	
		Всего по позиции							55 432,32		3 636,36	
144	ГЭСН 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0,7394		0,7394						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			4,8297608					3 911,62	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,68	1,15	4,8297608			809,90		3 911,62	
	2	ЭМ									7,13	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,018485					14,14	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0092425	37,32	1,86	69,42		0,64	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0092425			719,24		6,65	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0092425	477,92	1,47	702,54		6,49	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0092425			809,90		7,49	
	4	М									6,22	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,07394	56,11	1,5	84,17		6,22	
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0076158						
		Итого прямые затраты									3 939,11	
144.1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		7,61582	65,84	1,3	85,59		651,84	
		ФОТ									3 925,76	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					3 709,84	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 635,08	
		Всего по позиции							13 437,75		9 935,87	
145	ГЭСН 15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0,7394		0,7394						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			103,0150565					95 884,35	
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	121,15	1,15	103,0150565			930,78		95 884,35	
	4	М										
	01.7.07.03	Воск защитный	кг	10		7,394						
	04.3.02.09	Штукатурка венецианская	кг	60		44,364						
	14.5.07.04	Колер для веницианской штукатурки	кг	П		П						
		Итого прямые затраты									95 884,35	
145.1	01.7.07.03-0006	Воск пчелиный производственный	кг	10		7,394	561,53	1,75	982,68		7 265,94	
145.2	04.3.02.09-1014	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	60		44,364	112,54	3	337,62		14 978,17	
145.3	14.5.07.04-0102	Краска сухая клеевая с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,2 кг/м2	т	0,05		0,03697	131 135,30	1,23	161 296,42		5 963,13	
		ФОТ									95 884,35	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					90 610,71	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					39 935,83	
		Всего по позиции							344 384,81		254 638,13	
146	ГЭСН 34-01-016-06	Окраска поверхностей потолков: лаком (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0,7394		0,7394						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			20,40744					16 527,99	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	24	1,15	20,40744			809,90		16 527,99	
	2	ЭМ									12,99	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,018485					14,97	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,018485	477,92	1,47	702,54		12,99	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,018485			809,90		14,97	
	4	М									939,70	
	14.4.03.11-0001	Лак НЦ-221	т	0,005		0,003697	206 648,96	1,23	254 178,22		939,70	
		Итого прямые затраты									17 495,65	
		ФОТ									16 542,96	
	Пр/812-028.0-3	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	103	0,9	92,7					15 335,32	
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3					8 155,68	
		Всего по позиции							55 432,31		40 986,65	
147	ГЭСН 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (помещение 62,63)	100 м2	0,1742		0,1742						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			1,1378744					921,56	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,68	1,15	1,1378744			809,90		921,56	
	2	ЭМ									1,68	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,004355					3,33	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0021775	37,32	1,86	69,42		0,15	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0021775			719,24		1,57	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0021775	477,92	1,47	702,54		1,53	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0021775			809,90		1,76	
	4	М									1,47	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,01742	56,11	1,5	84,17		1,47	
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0017943						
		Итого прямые затраты									928,04	
147.1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		1,79426	65,84	1,3	85,59		153,57	
		ФОТ									924,89	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					874,02	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					385,22	
		Всего по позиции							13 437,72		2 340,85	
148	ГЭСН 15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя (помещение 62,63)	100 м2	0,1742		0,1742						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			24,2699795					22 590,01	
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	121,15	1,15	24,2699795			930,78		22 590,01	
	4	М										
	01.7.07.03	Воск защитный	кг	10		1,742						
	04.3.02.09	Штукатурка венецианская	кг	60		10,452						
	14.5.07.04	Колер для веницианской штукатурки	кг	П		П						
		Итого прямые затраты									22 590,01	
148.1	01.7.07.03-0006	Воск пчелиный производственный	кг	10		1,742	561,53	1,75	982,68		1 711,83	
148.2	04.3.02.09-1014	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	60		10,452	112,54	3	337,62		3 528,80	
148.3	14.5.07.04-0102	Краска сухая клеевая с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,2 кг/м2	т	0,05		0,00871	131 135,30	1,23	161 296,42		1 404,89	
		ФОТ									22 590,01	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					21 347,56	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 408,74	
		Всего по позиции							344 384,79		59 991,83	
149	ГЭСН 34-01-016-06	Окраска поверхностей потолков: лаком (помещение 62,63)	100 м2	0,1742		0,1742						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			4,80792					3 893,93	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	24	1,15	4,80792			809,90		3 893,93	
	2	ЭМ									3,06	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,004355					3,53	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,004355	477,92	1,47	702,54		3,06	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,004355			809,90		3,53	
	4	М									221,39	
	14.4.03.11-0001	Лак НЦ-221	т	0,005		0,000871	206 648,96	1,23	254 178,22		221,39	
		Итого прямые затраты									4 121,91	
		ФОТ									3 897,46	
	Пр/812-028.0-3	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	103	0,9	92,7					3 612,95	
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3					1 921,45	
		Всего по позиции							55 432,32		9 656,31	
	Веранда	
150	ГЭСН 10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	100 м2	0,3		0,3						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			33,465					25 586,34	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	97	1,15	33,465			764,57		25 586,34	
	2	ЭМ									203,27	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1425					135,22	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,07125			2 144,41		152,79	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,19	1,25	0,07125			1 087,92		77,51	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,07125	477,92	1,47	702,54		50,06	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,19	1,25	0,07125			809,90		57,71	
	91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,32	1,25	0,12			3,54		0,42	
	4	М									13 627,54	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,036		0,0108	35,71	1,48	52,85		0,57	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,232		0,6696			6,90		4,62	
	01.7.06.01-0041	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30х30000 мм	м	135		40,5	3,62	1,72	6,23		252,32	
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	68		20,4	2,60	0,97	2,52		51,41	
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	1,35		0,405	1 955,23	1,72	3 363,00		1 362,02	
	01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0,81		0,243	178,64	1,4	250,10		60,77	
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	3,22		0,966	52,34	1,53	80,08		77,36	
	01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	3,68		1,104	22,93	1,4	32,10		35,44	
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	22,21		6,663	22,84	1,4	31,98		213,08	
	07.2.06.03-0119	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	136		40,8	44,16	0,99	43,72		1 783,78	
	07.2.06.03-0155	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	306		91,8	64,44	0,99	63,80		5 856,84	
	07.2.06.04-0078	Подвесы анкерные стальные оцинкованные пружинные с зажимом профиля, размеры профиля 60х27 мм	100 шт	0,81		0,243	2 384,14	1,48	3 528,53		857,43	
	07.2.06.05-0001	Удлинители стальные оцинкованные для соединения потолочных профилей размером 60х27 мм, размеры 110х58х25 мм, толщина 0,6 мм	100 шт	0,81		0,243	1 701,99	1,48	2 518,95		612,10	
	07.2.06.05-0017	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	1,83		0,549	2 013,47	1,48	2 979,94		1 635,99	
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10		3	68,29	1,66	113,36		340,08	
	14.5.11.03-0001	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	4		1,2	66,77	1,62	108,17		129,80	
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	42		12,6	17,34	1,62	28,09		353,93	
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	111		33,3						
	07.2.06.04	Тяга подвесов	шт	81		24,3						
		Итого прямые затраты									39 552,37	
150.1	01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	111		33,3	108,98	1,91	208,15		6 931,40	
150.2	07.2.06.04-0112	Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 350 мм	100 шт	0,81		0,243	681,34	1,48	1 008,38		245,04	
		ФОТ									25 721,56	
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					26 158,83	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					12 024,83	
		Всего по позиции							283 041,57		84 912,47	
151	ГЭСН 15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,3		0,3						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			13,0203					9 364,72	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37,74	1,15	13,0203			719,24		9 364,72	
	2	ЭМ									21,10	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,37125					268,61	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0075			1 901,77		14,26	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,0075			930,78		6,98	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22	1,25	0,0825	37,32	1,86	69,42		5,73	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,22	1,25	0,0825			719,24		59,34	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,75	1,25	0,28125	2,31	1,7	3,93		1,11	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,75	1,25	0,28125			719,24		202,29	
	4	М									8,56	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,54		0,162	35,71	1,48	52,85		8,56	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	П		П						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	П		П						
		Итого прямые затраты									9 662,99	
151.1	04.3.02.09-3278	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	2 000		600	48,81	1,59	77,61		46 566,00	
151.2	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	200		60	1 284,05	1,3	1 669,27		100 156,20	
		ФОТ									9 633,33	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					9 103,50	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 012,28	
		Всего по позиции							565 003,23		169 500,97	
152	ГЭСН 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (помещение 75,73)	100 м2	0,3		0,3						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			1,9596					1 587,08	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5,68	1,15	1,9596			809,90		1 587,08	
	2	ЭМ									2,89	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0075					5,74	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00375	37,32	1,86	69,42		0,26	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,00375			719,24		2,70	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00375	477,92	1,47	702,54		2,63	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,00375			809,90		3,04	
	4	М									2,53	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,03	56,11	1,5	84,17		2,53	
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,00309						
		Итого прямые затраты									1 598,24	
152.1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		3,09	65,84	1,3	85,59		264,47	
		ФОТ									1 592,82	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					1 505,21	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					663,41	
		Всего по позиции							13 437,77		4 031,33	
153	ГЭСН 15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя (помещение 75,73)	100 м2	0,3		0,3						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			41,79675					38 903,58	
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	121,15	1,15	41,79675			930,78		38 903,58	
	4	М										
	01.7.07.03	Воск защитный	кг	10		3						
	04.3.02.09	Штукатурка венецианская	кг	60		18						
	14.5.07.04	Колер для веницианской штукатурки	кг	П		П						
		Итого прямые затраты									38 903,58	
153.1	01.7.07.03-0006	Воск пчелиный производственный	кг	10		3	561,53	1,75	982,68		2 948,04	
153.2	04.3.02.09-1014	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	60		18	112,54	3	337,62		6 077,16	
153.3	14.5.07.04-0102	Краска сухая клеевая с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,2 кг/м2	т	0,05		0,015	131 135,30	1,23	161 296,42		2 419,45	
		ФОТ									38 903,58	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					36 763,88	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					16 203,34	
		Всего по позиции							344 384,83		103 315,45	
154	ГЭСН 34-01-016-06	Окраска поверхностей потолков: лаком (помещение 75,73)	100 м2	0,3		0,3						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			8,28					6 705,97	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	24	1,15	8,28			809,90		6 705,97	
	2	ЭМ									5,27	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0075					6,07	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0075	477,92	1,47	702,54		5,27	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,0075			809,90		6,07	
	4	М									381,27	
	14.4.03.11-0001	Лак НЦ-221	т	0,005		0,0015	206 648,96	1,23	254 178,22		381,27	
		Итого прямые затраты									7 098,58	
		ФОТ									6 712,04	
	Пр/812-028.0-3	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	103	0,9	92,7					6 222,06	
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3					3 309,04	
		Всего по позиции							55 432,27		16 629,68	
									
		Итого прямые затраты по разделу 4. Потолок						3 671 433,67	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						1 055 739,71	
		эксплуатация машин и механизмов						1 821,94	
		оплата труда машинистов (ОТм)						6 736,34	
		материальные ресурсы						2 604 389,64	
		перевозка						2 746,04	
		Итого ФОТ						1 062 476,05	
		Итого накладные расходы						1 004 103,56	
		Итого сметная прибыль						453 204,00	
		Итого по разделу 4. Потолок						5 128 741,23	
		Справочно							
		затраты труда рабочих	1 234,1611399						
		затраты труда машинистов	9,0708858						
		Итого с непредвиденными затратами 1%						5 128 741,23	
		Индекс фактической инфляции						5 128 741,23	
		Индекс прогнозной инфляции						5 128 741,23	
		Итого с коэффициентом для последующего расчета с подрядчиком						5 128 741,23	
		НДС%						1 025 748,25	
		Итого с НДС						6 154 489,48	
Раздел 5. Стены	
	Демонтажные работы	
155	ГЭСНр 63-03-004-01	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,27		0,27						
	1	ОТ	чел.-ч			1,9737					1 437,45	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7,31		1,9737			728,30		1 437,45	
	2	ЭМ									3,75	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,054					38,84	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2		0,054	37,32	1,86	69,42		3,75	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,2		0,054			719,24		38,84	
		Итого прямые затраты									1 480,04	
		ФОТ									1 476,29	
	Пр/812-097.0-3	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	95		95					1 402,48	
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					664,33	
		Всего по позиции							13 136,48		3 546,85	
156	ГЭСНр 63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных (помещение 75,73)	100 м2	1,48		1,48						
	1	ОТ	чел.-ч			15,392					10 140,25	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		15,392			658,80		10 140,25	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,03		0,0444						
		Итого прямые затраты									10 140,25	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,03		0,0444			356,48		15,83	
		ФОТ									10 140,25	
	Пр/812-097.0-3	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	95		95					9 633,24	
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					4 563,11	
		Всего по позиции							16 454,34		24 352,43	
157	ГЭСНр 63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	4,78		4,78						
	1	ОТ	чел.-ч			49,712					32 750,27	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		49,712			658,80		32 750,27	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,03		0,1434						
		Итого прямые затраты									32 750,27	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,03		0,1434			356,48		51,12	
		ФОТ									32 750,27	
	Пр/812-097.0-3	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	95		95					31 112,76	
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					14 737,62	
		Всего по позиции							16 454,35		78 651,77	
158	ГЭСНр 63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	1,52		1,52						
	1	ОТ	чел.-ч			15,808					10 414,31	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		15,808			658,80		10 414,31	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,03		0,0456						
		Итого прямые затраты									10 414,31	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,03		0,0456			356,48		16,26	
		ФОТ									10 414,31	
	Пр/812-097.0-3	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	95		95					9 893,59	
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					4 686,44	
		Всего по позиции							16 454,34		25 010,60	
159	ГЭСНр 63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных (помещение 71,72,76,79,80)	100 м2	1,79		1,79						
	1	ОТ	чел.-ч			18,616					12 264,22	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		18,616			658,80		12 264,22	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,03		0,0537						
		Итого прямые затраты									12 264,22	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,03		0,0537			356,48		19,14	
		ФОТ									12 264,22	
	Пр/812-097.0-3	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	95		95					11 651,01	
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					5 518,90	
		Всего по позиции							16 454,34		29 453,27	
160	ГЭСНр 63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных (помещение 56,57)	100 м2	0,57		0,57						
	1	ОТ	чел.-ч			5,928					3 905,37	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		5,928			658,80		3 905,37	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,03		0,0171						
		Итого прямые затраты									3 905,37	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,03		0,0171			356,48		6,10	
		ФОТ									3 905,37	
	Пр/812-097.0-3	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	95		95					3 710,10	
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					1 757,42	
		Всего по позиции							16 454,37		9 378,99	
161	ГЭСНр 63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	2,19		2,19						
	1	ОТ	чел.-ч			22,776					15 004,83	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		22,776			658,80		15 004,83	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,03		0,0657						
		Итого прямые затраты									15 004,83	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,03		0,0657			356,48		23,42	
		ФОТ									15 004,83	
	Пр/812-097.0-3	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	95		95					14 254,59	
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					6 752,17	
		Всего по позиции							16 454,34		36 035,01	
162	ГЭСНр 63-02-001-01	Снятие обоев: простых и улучшенных (помещение 62,63)	100 м2	0,64		0,64						
	1	ОТ	чел.-ч			6,656					4 384,97	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,4		6,656			658,80		4 384,97	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,03		0,0192						
		Итого прямые затраты									4 384,97	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,03		0,0192			356,48		6,84	
		ФОТ									4 384,97	
	Пр/812-097.0-3	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	95		95					4 165,72	
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы	%	45		45					1 973,24	
		Всего по позиции							16 454,33		10 530,77	
	Монтажные работы	
163	ГЭСН 08-01-003-11	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси (помещение 79)	100 м2	0,21		0,21						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			1,94649					1 434,88	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,48	1,15	0,35742			658,80		235,47	
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4	1,15	0,966			719,24		694,79	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	2,58	1,15	0,62307			809,90		504,62	
	2	ЭМ									18,44	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02625					21,26	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,02625	477,92	1,47	702,54		18,44	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,1	1,25	0,02625			809,90		21,26	
	4	М									5 722,66	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,04		0,6384	35,71	1,48	52,85		33,74	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,12		0,2352			6,90		1,62	
	04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	97		20,37	132,95	2,1	279,20		5 687,30	
		Итого прямые затраты									7 197,24	
		ФОТ									1 456,14	
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116	0,9	104,4					1 520,21	
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					854,03	
		Всего по позиции							45 578,48		9 571,48	
164	ГЭСН 08-01-003-11	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси (помещение 80)	100 м2	0,21		0,21						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			1,94649					1 434,88	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,48	1,15	0,35742			658,80		235,47	
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4	1,15	0,966			719,24		694,79	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	2,58	1,15	0,62307			809,90		504,62	
	2	ЭМ									18,44	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02625					21,26	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,02625	477,92	1,47	702,54		18,44	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,1	1,25	0,02625			809,90		21,26	
	4	М									5 722,66	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,04		0,6384	35,71	1,48	52,85		33,74	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,12		0,2352			6,90		1,62	
	04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	97		20,37	132,95	2,1	279,20		5 687,30	
		Итого прямые затраты									7 197,24	
		ФОТ									1 456,14	
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116	0,9	104,4					1 520,21	
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					854,03	
		Всего по позиции							45 578,48		9 571,48	
165	ГЭСН 08-01-003-11	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси (помещение 57)	100 м2	0,27		0,27						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			2,50263					1 844,84	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,48	1,15	0,45954			658,80		302,74	
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4	1,15	1,242			719,24		893,30	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	2,58	1,15	0,80109			809,90		648,80	
	2	ЭМ									23,71	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03375					27,33	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,03375	477,92	1,47	702,54		23,71	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,1	1,25	0,03375			809,90		27,33	
	4	М									7 357,72	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,04		0,8208	35,71	1,48	52,85		43,38	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,12		0,3024			6,90		2,09	
	04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	97		26,19	132,95	2,1	279,20		7 312,25	
		Итого прямые затраты									9 253,60	
		ФОТ									1 872,17	
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116	0,9	104,4					1 954,55	
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					1 098,03	
		Всего по позиции							45 578,44		12 306,18	
166	ГЭСН 08-01-003-11	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси (помещение 56)	100 м2	0,27		0,27						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			2,50263					1 844,84	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,48	1,15	0,45954			658,80		302,74	
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4	1,15	1,242			719,24		893,30	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	2,58	1,15	0,80109			809,90		648,80	
	2	ЭМ									23,71	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03375					27,33	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,03375	477,92	1,47	702,54		23,71	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,1	1,25	0,03375			809,90		27,33	
	4	М									7 357,72	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,04		0,8208	35,71	1,48	52,85		43,38	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,12		0,3024			6,90		2,09	
	04.3.02.09-0811	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	97		26,19	132,95	2,1	279,20		7 312,25	
		Итого прямые затраты									9 253,60	
		ФОТ									1 872,17	
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	116	0,9	104,4					1 954,55	
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					1 098,03	
		Всего по позиции							45 578,44		12 306,18	
167	ГЭСН 10-06-039-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами или гипсостружечными плитами в два слоя: с оконным проемом	100 м2	0,27		0,27						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			30,1185					23 027,70	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	97	1,15	30,1185			764,57		23 027,70	
	2	ЭМ									417,09	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,239625					241,93	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,51	1,25	0,172125			2 144,41		369,11	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,51	1,25	0,172125			1 087,92		187,26	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,0675	477,92	1,47	702,54		47,42	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,2	1,25	0,0675			809,90		54,67	
	91.21.12-004	Ножницы электрические	маш.-ч	0,47	1,25	0,158625			3,54		0,56	
	4	М									11 908,09	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,077		0,02079	35,71	1,48	52,85		1,10	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,072		0,55944			6,90		3,86	
	01.7.06.01-0043	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 70х30000 мм	м	116		31,32	6,77	1,72	11,64		364,56	
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	153		41,31	2,60	0,97	2,52		104,10	
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,82		0,2214	1 955,23	1,72	3 363,00		744,57	
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,53		0,4131	52,34	1,53	80,08		33,08	
	01.7.15.14-0022	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 30 мм	100 шт	7,35		1,9845	36,48	1,4	51,07		101,35	
	01.7.15.14-0023	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 45 мм	100 шт	18,55		5,0085	47,89	1,4	67,05		335,82	
	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	88		23,76	85,93	0,99	85,07		2 021,26	
	07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм	м	225		60,75	103,37	0,99	102,34		6 217,16	
	07.2.06.03-0229	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31х31 мм, толщина 0,4 мм	м	46		12,42	28,48	0,99	28,20		350,24	
	14.1.06.01-0001	Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	119		32,13	10,29	1,62	16,67		535,61	
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	12		3,24	68,29	1,66	113,36		367,29	
	14.5.11.03-0003	Смеси сухие шпатлевочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	96		25,92	17,34	1,62	28,09		728,09	
	01.6.01.01	Листы гипсоволокнистые и плиты гипсостружечные	м2	212		57,24						
	14.5.01.01	Герметик акриловый, 300мл	шт	7		1,89						
		Итого прямые затраты									35 594,81	
167.1	01.6.01.01-0002	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	212		57,24	180,24	1,32	237,92		13 618,54	
167.2	14.5.01.01-0012	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов	л	0		0	316,55	1,18	373,53			
		ФОТ									23 269,63	
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					23 665,21	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					10 878,55	
		Всего по позиции							310 211,52		83 757,11	
168	ГЭСН 15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (помещение 75,73)	100 м2	1,176		1,176						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			43,939476					31 603,03	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49	1,15	43,939476			719,24		31 603,03	
	2	ЭМ									81,38	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,3671					989,49	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0294			1 901,77		55,91	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,0294			930,78		27,36	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,25	0,3087	37,32	1,86	69,42		21,43	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,21	1,25	0,3087			719,24		222,03	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7	1,25	1,029	2,31	1,7	3,93		4,04	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,7	1,25	1,029			719,24		740,10	
	4	М									31,70	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,59976	35,71	1,48	52,85		31,70	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	П		П						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	П		П						
		Итого прямые затраты									32 705,60	
168.1	04.3.02.09-3278	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	2 000		2 352	48,81	1,59	77,61		182 538,72	
168.2	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	200		235,2	1 284,05	1,3	1 669,27		392 612,30	
		ФОТ									32 592,52	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					30 799,93	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					13 574,78	
		Всего по позиции							554 618,48		652 231,33	
169	ГЭСН 15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (помещение 86,94)	100 м2	0,84		0,84						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			31,38534					22 573,59	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49	1,15	31,38534			719,24		22 573,59	
	2	ЭМ									58,14	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9765					706,78	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,021			1 901,77		39,94	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,021			930,78		19,55	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,25	0,2205	37,32	1,86	69,42		15,31	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,21	1,25	0,2205			719,24		158,59	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7	1,25	0,735	2,31	1,7	3,93		2,89	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,7	1,25	0,735			719,24		528,64	
	4	М									22,64	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,4284	35,71	1,48	52,85		22,64	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	П		П						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	П		П						
		Итого прямые затраты									23 361,15	
169.1	04.3.02.09-3278	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	2 000		1 680	48,81	1,59	77,61		130 384,80	
169.2	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	200		168	1 284,05	1,3	1 669,27		280 437,36	
		ФОТ									23 280,37	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					21 999,95	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 696,27	
		Всего по позиции							554 618,49		465 879,53	
170	ГЭСН 15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0,84		0,84						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			31,38534					22 573,59	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49	1,15	31,38534			719,24		22 573,59	
	2	ЭМ									58,14	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9765					706,78	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,021			1 901,77		39,94	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,021			930,78		19,55	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,25	0,2205	37,32	1,86	69,42		15,31	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,21	1,25	0,2205			719,24		158,59	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7	1,25	0,735	2,31	1,7	3,93		2,89	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,7	1,25	0,735			719,24		528,64	
	4	М									22,64	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,4284	35,71	1,48	52,85		22,64	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	П		П						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	П		П						
		Итого прямые затраты									23 361,15	
170.1	04.3.02.09-3278	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	2 000		1 680	48,81	1,59	77,61		130 384,80	
170.2	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	200		168	1 284,05	1,3	1 669,27		280 437,36	
		ФОТ									23 280,37	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					21 999,95	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 696,27	
		Всего по позиции							554 618,49		465 879,53	
171	ГЭСН 15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (помещение 71,72,76)	100 м2	1,416		1,416						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			52,906716					38 052,63	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49	1,15	52,906716			719,24		38 052,63	
	2	ЭМ									97,99	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,6461					1 191,43	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0354			1 901,77		67,32	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,0354			930,78		32,95	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,25	0,3717	37,32	1,86	69,42		25,80	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,21	1,25	0,3717			719,24		267,34	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7	1,25	1,239	2,31	1,7	3,93		4,87	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,7	1,25	1,239			719,24		891,14	
	4	М									38,17	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,72216	35,71	1,48	52,85		38,17	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	П		П						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	П		П						
		Итого прямые затраты									39 380,22	
171.1	04.3.02.09-3278	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	2 000		2 832	48,81	1,59	77,61		219 791,52	
171.2	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	200		283,2	1 284,05	1,3	1 669,27		472 737,26	
		ФОТ									39 244,06	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					37 085,64	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					16 345,15	
		Всего по позиции							554 618,50		785 339,79	
172	ГЭСН 15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0,923		0,923						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			34,4865105					24 804,08	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49	1,15	34,4865105			719,24		24 804,08	
	2	ЭМ									63,87	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,0729875					776,62	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,023075			1 901,77		43,88	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,023075			930,78		21,48	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,25	0,2422875	37,32	1,86	69,42		16,82	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,21	1,25	0,2422875			719,24		174,26	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7	1,25	0,807625	2,31	1,7	3,93		3,17	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,7	1,25	0,807625			719,24		580,88	
	4	М									24,88	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,47073	35,71	1,48	52,85		24,88	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	П		П						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	П		П						
		Итого прямые затраты									25 669,45	
172.1	04.3.02.09-3278	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	2 000		1 846	48,81	1,59	77,61		143 268,06	
172.2	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	200		184,6	1 284,05	1,3	1 669,27		308 147,24	
		ФОТ									25 580,70	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					24 173,76	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					10 654,36	
		Всего по позиции							554 618,49		511 912,87	
173	ГЭСН 15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (помещение 62,63)	100 м2	0,56		0,56						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			20,92356					15 049,06	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49	1,15	20,92356			719,24		15 049,06	
	2	ЭМ									38,75	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,651					471,19	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,014			1 901,77		26,62	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,014			930,78		13,03	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,25	0,147	37,32	1,86	69,42		10,20	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,21	1,25	0,147			719,24		105,73	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7	1,25	0,49	2,31	1,7	3,93		1,93	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,7	1,25	0,49			719,24		352,43	
	4	М									15,09	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,2856	35,71	1,48	52,85		15,09	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	П		П						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	П		П						
		Итого прямые затраты									15 574,09	
173.1	04.3.02.09-3278	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	2 000		1 120	48,81	1,59	77,61		86 923,20	
173.2	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	200		112	1 284,05	1,3	1 669,27		186 958,24	
		ФОТ									15 520,25	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					14 666,64	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					6 464,18	
		Всего по позиции							554 618,48		310 586,35	
174	ГЭСН 15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (помещение 75,73)	100 м2	1,176		1,176						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			14,74116					11 805,16	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	14,74116			800,83		11 805,16	
	2	ЭМ									32,00	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0588					46,29	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0147	37,32	1,86	69,42		1,02	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0147			719,24		10,57	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0441	477,92	1,47	702,54		30,98	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0441			809,90		35,72	
	4	М									5 082,55	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		5,1744	531,44	1,35	717,44		3 712,32	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,1764	56,11	1,5	84,17		14,85	
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,034104	24 995,33	1,59	39 742,57		1 355,38	
		Итого прямые затраты									16 966,00	
174.1	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,029		-0,034104	24 995,33	1,59	39 742,57		-1 355,38	
174.2	14.5.11.02-0002	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °C, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	т	0,029		0,034104	78 377,50	1,59	124 620,23		4 250,05	
		ФОТ									11 851,45	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					11 199,62	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 936,13	
		Всего по позиции							30 609,20		35 996,42	
175	ГЭСН 15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (помещение 86,94)	100 м2	0,84		0,84						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			10,5294					8 432,26	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	10,5294			800,83		8 432,26	
	2	ЭМ									22,86	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,042					33,06	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0105	37,32	1,86	69,42		0,73	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0105			719,24		7,55	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0315	477,92	1,47	702,54		22,13	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0315			809,90		25,51	
	4	М									3 630,40	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,696	531,44	1,35	717,44		2 651,66	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,126	56,11	1,5	84,17		10,61	
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,02436	24 995,33	1,59	39 742,57		968,13	
		Итого прямые затраты									12 118,58	
175.1	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,029		-0,02436	24 995,33	1,59	39 742,57		- 968,13	
175.2	14.5.11.02-0002	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °C, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	т	0,029		0,02436	78 377,50	1,59	124 620,23		3 035,75	
		ФОТ									8 465,32	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					7 999,73	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 525,81	
		Всего по позиции							30 609,21		25 711,74	
176	ГЭСН 15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0,84		0,84						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			10,5294					8 432,26	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	10,5294			800,83		8 432,26	
	2	ЭМ									22,86	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,042					33,06	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0105	37,32	1,86	69,42		0,73	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0105			719,24		7,55	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0315	477,92	1,47	702,54		22,13	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0315			809,90		25,51	
	4	М									3 630,40	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		3,696	531,44	1,35	717,44		2 651,66	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,126	56,11	1,5	84,17		10,61	
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,02436	24 995,33	1,59	39 742,57		968,13	
		Итого прямые затраты									12 118,58	
176.1	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,029		-0,02436	24 995,33	1,59	39 742,57		- 968,13	
176.2	14.5.11.02-0002	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °C, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	т	0,029		0,02436	78 377,50	1,59	124 620,23		3 035,75	
		ФОТ									8 465,32	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					7 999,73	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 525,81	
		Всего по позиции							30 609,21		25 711,74	
177	ГЭСН 15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (помещение 71,72,76)	100 м2	1,416		1,416						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			17,74956					14 214,38	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	17,74956			800,83		14 214,38	
	2	ЭМ									38,53	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0708					55,74	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0177	37,32	1,86	69,42		1,23	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0177			719,24		12,73	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0531	477,92	1,47	702,54		37,30	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0531			809,90		43,01	
	4	М									6 119,81	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		6,2304	531,44	1,35	717,44		4 469,94	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,2124	56,11	1,5	84,17		17,88	
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,041064	24 995,33	1,59	39 742,57		1 631,99	
		Итого прямые затраты									20 428,46	
177.1	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,029		-0,041064	24 995,33	1,59	39 742,57		-1 631,99	
177.2	14.5.11.02-0002	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °C, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	т	0,029		0,041064	78 377,50	1,59	124 620,23		5 117,41	
		ФОТ									14 270,12	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					13 485,26	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 943,50	
		Всего по позиции							30 609,21		43 342,64	
178	ГЭСН 15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0,923		0,923						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			11,569805					9 265,45	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	11,569805			800,83		9 265,45	
	2	ЭМ									25,12	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04615					36,33	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0115375	37,32	1,86	69,42		0,80	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0115375			719,24		8,30	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0346125	477,92	1,47	702,54		24,32	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0346125			809,90		28,03	
	4	М									3 989,11	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		4,0612	531,44	1,35	717,44		2 913,67	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,13845	56,11	1,5	84,17		11,65	
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,026767	24 995,33	1,59	39 742,57		1 063,79	
		Итого прямые затраты									13 316,01	
178.1	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,029		-0,026767	24 995,33	1,59	39 742,57		-1 063,79	
178.2	14.5.11.02-0002	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °C, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	т	0,029		0,026767	78 377,50	1,59	124 620,23		3 335,71	
		ФОТ									9 301,78	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					8 790,18	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					3 874,19	
		Всего по позиции							30 609,21		28 252,30	
179	ГЭСН 15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (помещение 62,63)	100 м2	0,56		0,56						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			7,0196					5 621,51	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	7,0196			800,83		5 621,51	
	2	ЭМ									15,24	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,028					22,04	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,007	37,32	1,86	69,42		0,49	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,007			719,24		5,03	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,021	477,92	1,47	702,54		14,75	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,021			809,90		17,01	
	4	М									2 420,26	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		2,464	531,44	1,35	717,44		1 767,77	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,084	56,11	1,5	84,17		7,07	
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,01624	24 995,33	1,59	39 742,57		645,42	
		Итого прямые затраты									8 079,05	
179.1	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,029		-0,01624	24 995,33	1,59	39 742,57		- 645,42	
179.2	14.5.11.02-0002	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °C, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	т	0,029		0,01624	78 377,50	1,59	124 620,23		2 023,83	
		ФОТ									5 643,55	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					5 333,15	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 350,54	
		Всего по позиции							30 609,20		17 141,15	
180	ГЭСН 15-04-048-08	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) (помещение 75,73)	100 м2	1,176		1,176						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			85,255296					75 230,98	
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	63,04	1,15	85,255296			882,42		75 230,98	
	2	ЭМ									492,52	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,7938					633,57	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	1,25	0,1029	37,32	1,86	69,42		7,14	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,07	1,25	0,1029			719,24		74,01	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47	1,25	0,6909	477,92	1,47	702,54		485,38	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,47	1,25	0,6909			809,90		559,56	
	4	М									11,40	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,07		0,08232	35,71	1,48	52,85		4,35	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,8684		1,0212384			6,90		7,05	
	04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т	0,45		0,5292						
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,016		0,018816						
		Итого прямые затраты									76 368,47	
180.1	04.3.01.02-0001	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм	т	0,45		0,5292	89 945,10	1,65	148 409,42		78 538,27	
180.2	14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	16		18,816	98,12	1,3	127,56		2 400,17	
		ФОТ									75 864,55	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					71 692,00	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					31 597,59	
		Всего по позиции							221 595,66		260 596,50	
181	ГЭСН 15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 (помещение 75,73)	100 м2	1,176		1,176						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			30,49662					26 910,83	
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	22,55	1,15	30,49662			882,42		26 910,83	
		Итого прямые затраты									26 910,83	
		ФОТ									26 910,83	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					25 430,73	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					11 208,36	
		Всего по позиции							54 039,05		63 549,92	
182	ГЭСН 15-04-051-03	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: стен внутри помещений по штукатурке или бетону (помещение 75,73)	100 м2	1,176		1,176						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			16,83738					13 178,62	
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12,45	1,15	16,83738			782,70		13 178,62	
	2	ЭМ									337,50	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4263					345,26	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,17	1,25	0,2499	6,62	1,67	11,06		2,76	
	91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	0,15	1,25	0,2205	101,18	1,58	159,86		35,25	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,29	1,25	0,4263	477,92	1,47	702,54		299,49	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,29	1,25	0,4263			809,90		345,26	
	4	М									12 530,74	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,028		0,032928	35,71	1,48	52,85		1,74	
	01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0,1		0,1176	206,62	1,35	278,94		32,80	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,01176	56,11	1,5	84,17		0,99	
	14.2.06.06-0011	Латекс СКС-65 ГП	т	0,026		0,030576	215 084,63	1,9	408 660,80		12 495,21	
	04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т	0,176		0,206976						
	14.5.08.04	Покрытия текстурные на основе акриловых сополимеров	т	0,0824		0,0969024						
		Итого прямые затраты									26 392,12	
182.1	04.3.02.13-0230	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,176		0,206976	9 102,50	1,82	16 566,55		3 428,88	
182.2	14.5.08.04-0060	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет по NCS	т	0,0824		0,0969024	131 293,73	1,58	207 444,09		20 101,83	
		ФОТ									13 523,88	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					12 780,07	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 632,70	
		Всего по позиции							58 108,50		68 335,60	
183	04.3.02.09-1014	Смеси сухие для декоративной штукатурки стен, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	759,696		759,696	112,54	3	337,62		256 488,56	
		Всего по позиции							337,62		256 488,56	
184	ГЭСН 15-04-048-08	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0,84		0,84						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			60,89664					53 736,41	
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	63,04	1,15	60,89664			882,42		53 736,41	
	2	ЭМ									351,80	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,567					452,55	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	1,25	0,0735	37,32	1,86	69,42		5,10	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,07	1,25	0,0735			719,24		52,86	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47	1,25	0,4935	477,92	1,47	702,54		346,70	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,47	1,25	0,4935			809,90		399,69	
	4	М									8,14	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,07		0,0588	35,71	1,48	52,85		3,11	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,8684		0,729456			6,90		5,03	
	04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т	0,45		0,378						
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,016		0,01344						
		Итого прямые затраты									54 548,90	
184.1	04.3.01.02-0001	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм	т	0,45		0,378	89 945,10	1,65	148 409,42		56 098,76	
184.2	14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	16		13,44	98,12	1,3	127,56		1 714,41	
		ФОТ									54 188,96	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					51 208,57	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					22 569,70	
		Всего по позиции							221 595,64		186 140,34	
185	ГЭСН 15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0,84		0,84						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			21,7833					19 222,02	
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	22,55	1,15	21,7833			882,42		19 222,02	
		Итого прямые затраты									19 222,02	
		ФОТ									19 222,02	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					18 164,81	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					8 005,97	
		Всего по позиции							54 039,05		45 392,80	
186	ГЭСН 15-04-051-03	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: стен внутри помещений по штукатурке или бетону (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0,84		0,84						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			12,0267					9 413,30	
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12,45	1,15	12,0267			782,70		9 413,30	
	2	ЭМ									241,07	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3045					246,61	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,17	1,25	0,1785	6,62	1,67	11,06		1,97	
	91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	0,15	1,25	0,1575	101,18	1,58	159,86		25,18	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,29	1,25	0,3045	477,92	1,47	702,54		213,92	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,29	1,25	0,3045			809,90		246,61	
	4	М									8 950,53	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,028		0,02352	35,71	1,48	52,85		1,24	
	01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0,1		0,084	206,62	1,35	278,94		23,43	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,0084	56,11	1,5	84,17		0,71	
	14.2.06.06-0011	Латекс СКС-65 ГП	т	0,026		0,02184	215 084,63	1,9	408 660,80		8 925,15	
	04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т	0,176		0,14784						
	14.5.08.04	Покрытия текстурные на основе акриловых сополимеров	т	0,0824		0,069216						
		Итого прямые затраты									18 851,51	
186.1	04.3.02.13-0230	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,176		0,14784	9 102,50	1,82	16 566,55		2 449,20	
186.2	14.5.08.04-0060	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет по NCS	т	0,0824		0,069216	131 293,73	1,58	207 444,09		14 358,45	
		ФОТ									9 659,91	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					9 128,61	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 023,35	
		Всего по позиции							58 108,48		48 811,12	
187	ГЭСН 15-04-048-08	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0,84		0,84						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			60,89664					53 736,41	
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	63,04	1,15	60,89664			882,42		53 736,41	
	2	ЭМ									351,80	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,567					452,55	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	1,25	0,0735	37,32	1,86	69,42		5,10	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,07	1,25	0,0735			719,24		52,86	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47	1,25	0,4935	477,92	1,47	702,54		346,70	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,47	1,25	0,4935			809,90		399,69	
	4	М									8,14	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,07		0,0588	35,71	1,48	52,85		3,11	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,8684		0,729456			6,90		5,03	
	04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т	0,45		0,378						
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,016		0,01344						
		Итого прямые затраты									54 548,90	
187.1	04.3.01.02-0001	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм	т	0,45		0,378	89 945,10	1,65	148 409,42		56 098,76	
187.2	14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	16		13,44	98,12	1,3	127,56		1 714,41	
		ФОТ									54 188,96	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					51 208,57	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					22 569,70	
		Всего по позиции							221 595,64		186 140,34	
188	ГЭСН 15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0,84		0,84						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			21,7833					19 222,02	
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	22,55	1,15	21,7833			882,42		19 222,02	
		Итого прямые затраты									19 222,02	
		ФОТ									19 222,02	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					18 164,81	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					8 005,97	
		Всего по позиции							54 039,05		45 392,80	
189	ГЭСН 15-04-051-03	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: стен внутри помещений по штукатурке или бетону (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0,84		0,84						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			12,0267					9 413,30	
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12,45	1,15	12,0267			782,70		9 413,30	
	2	ЭМ									241,07	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3045					246,61	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,17	1,25	0,1785	6,62	1,67	11,06		1,97	
	91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	0,15	1,25	0,1575	101,18	1,58	159,86		25,18	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,29	1,25	0,3045	477,92	1,47	702,54		213,92	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,29	1,25	0,3045			809,90		246,61	
	4	М									8 950,53	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,028		0,02352	35,71	1,48	52,85		1,24	
	01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0,1		0,084	206,62	1,35	278,94		23,43	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,0084	56,11	1,5	84,17		0,71	
	14.2.06.06-0011	Латекс СКС-65 ГП	т	0,026		0,02184	215 084,63	1,9	408 660,80		8 925,15	
	04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т	0,176		0,14784						
	14.5.08.04	Покрытия текстурные на основе акриловых сополимеров	т	0,0824		0,069216						
		Итого прямые затраты									18 851,51	
189.1	04.3.02.13-0230	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,176		0,14784	9 102,50	1,82	16 566,55		2 449,20	
189.2	14.5.08.04-0060	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет по NCS	т	0,0824		0,069216	131 293,73	1,58	207 444,09		14 358,45	
		ФОТ									9 659,91	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					9 128,61	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 023,35	
		Всего по позиции							58 108,48		48 811,12	
190	ГЭСН 15-04-048-08	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) (помещение 71,72,76)	100 м2	1,416		1,416						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			102,654336					90 584,24	
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	63,04	1,15	102,654336			882,42		90 584,24	
	2	ЭМ									593,04	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,9558					762,87	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	1,25	0,1239	37,32	1,86	69,42		8,60	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,07	1,25	0,1239			719,24		89,11	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47	1,25	0,8319	477,92	1,47	702,54		584,44	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,47	1,25	0,8319			809,90		673,76	
	4	М									13,72	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,07		0,09912	35,71	1,48	52,85		5,24	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,8684		1,2296544			6,90		8,48	
	04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т	0,45		0,6372						
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,016		0,022656						
		Итого прямые затраты									91 953,87	
190.1	04.3.01.02-0001	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм	т	0,45		0,6372	89 945,10	1,65	148 409,42		94 566,48	
190.2	14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	16		22,656	98,12	1,3	127,56		2 890,00	
		ФОТ									91 347,11	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					86 323,02	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					38 046,07	
		Всего по позиции							221 595,65		313 779,44	
191	ГЭСН 15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 (помещение 71,72,76)	100 м2	1,416		1,416						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			36,72042					32 402,83	
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	22,55	1,15	36,72042			882,42		32 402,83	
		Итого прямые затраты									32 402,83	
		ФОТ									32 402,83	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					30 620,67	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					13 495,78	
		Всего по позиции							54 039,04		76 519,28	
192	ГЭСН 15-04-051-03	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: стен внутри помещений по штукатурке или бетону (помещение 71,72,76)	100 м2	1,416		1,416						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			20,27358					15 868,13	
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12,45	1,15	20,27358			782,70		15 868,13	
	2	ЭМ									406,38	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5133					415,72	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,17	1,25	0,3009	6,62	1,67	11,06		3,33	
	91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	0,15	1,25	0,2655	101,18	1,58	159,86		42,44	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,29	1,25	0,5133	477,92	1,47	702,54		360,61	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,29	1,25	0,5133			809,90		415,72	
	4	М									15 088,05	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,028		0,039648	35,71	1,48	52,85		2,10	
	01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0,1		0,1416	206,62	1,35	278,94		39,50	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,01416	56,11	1,5	84,17		1,19	
	14.2.06.06-0011	Латекс СКС-65 ГП	т	0,026		0,036816	215 084,63	1,9	408 660,80		15 045,26	
	04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т	0,176		0,249216						
	14.5.08.04	Покрытия текстурные на основе акриловых сополимеров	т	0,0824		0,1166784						
		Итого прямые затраты									31 778,28	
192.1	04.3.02.13-0230	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,176		0,249216	9 102,50	1,82	16 566,55		4 128,65	
192.2	14.5.08.04-0060	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет по NCS	т	0,0824		0,1166784	131 293,73	1,58	207 444,09		24 204,24	
		ФОТ									16 283,85	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					15 388,24	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					6 782,22	
		Всего по позиции							58 108,50		82 281,63	
193	ГЭСН 15-04-048-08	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0,923		0,923						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			66,913808					59 046,08	
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	63,04	1,15	66,913808			882,42		59 046,08	
	2	ЭМ									386,57	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,623025					497,27	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	1,25	0,0807625	37,32	1,86	69,42		5,61	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,07	1,25	0,0807625			719,24		58,09	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47	1,25	0,5422625	477,92	1,47	702,54		380,96	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,47	1,25	0,5422625			809,90		439,18	
	4	М									8,94	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,07		0,06461	35,71	1,48	52,85		3,41	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,8684		0,8015332			6,90		5,53	
	04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т	0,45		0,41535						
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,016		0,014768						
		Итого прямые затраты									59 938,86	
193.1	04.3.01.02-0001	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм	т	0,45		0,41535	89 945,10	1,65	148 409,42		61 641,85	
193.2	14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	16		14,768	98,12	1,3	127,56		1 883,81	
		ФОТ									59 543,35	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					56 268,47	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					24 799,81	
		Всего по позиции							221 595,67		204 532,80	
194	ГЭСН 15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0,923		0,923						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			23,9356975					21 121,34	
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	22,55	1,15	23,9356975			882,42		21 121,34	
		Итого прямые затраты									21 121,34	
		ФОТ									21 121,34	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					19 959,67	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					8 797,04	
		Всего по позиции							54 039,06		49 878,05	
195	ГЭСН 15-04-051-03	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: стен внутри помещений по штукатурке или бетону (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0,923		0,923						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			13,2150525					10 343,42	
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12,45	1,15	13,2150525			782,70		10 343,42	
	2	ЭМ									264,90	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3345875					270,98	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,17	1,25	0,1961375	6,62	1,67	11,06		2,17	
	91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	0,15	1,25	0,1730625	101,18	1,58	159,86		27,67	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,29	1,25	0,3345875	477,92	1,47	702,54		235,06	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,29	1,25	0,3345875			809,90		270,98	
	4	М									9 834,94	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,028		0,025844	35,71	1,48	52,85		1,37	
	01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0,1		0,0923	206,62	1,35	278,94		25,75	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00923	56,11	1,5	84,17		0,78	
	14.2.06.06-0011	Латекс СКС-65 ГП	т	0,026		0,023998	215 084,63	1,9	408 660,80		9 807,04	
	04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т	0,176		0,162448						
	14.5.08.04	Покрытия текстурные на основе акриловых сополимеров	т	0,0824		0,0760552						
		Итого прямые затраты									20 714,24	
195.1	04.3.02.13-0230	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,176		0,162448	9 102,50	1,82	16 566,55		2 691,20	
195.2	14.5.08.04-0060	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет по NCS	т	0,0824		0,0760552	131 293,73	1,58	207 444,09		15 777,20	
		ФОТ									10 614,40	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					10 030,61	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					4 420,90	
		Всего по позиции							58 108,50		53 634,15	
196	ГЭСН 15-04-048-08	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) (помещение 62,63)	100 м2	0,56		0,56						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			40,59776					35 824,28	
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	63,04	1,15	40,59776			882,42		35 824,28	
	2	ЭМ									234,54	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,378					301,70	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	1,25	0,049	37,32	1,86	69,42		3,40	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,07	1,25	0,049			719,24		35,24	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47	1,25	0,329	477,92	1,47	702,54		231,14	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,47	1,25	0,329			809,90		266,46	
	4	М									5,43	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,07		0,0392	35,71	1,48	52,85		2,07	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,8684		0,486304			6,90		3,36	
	04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т	0,45		0,252						
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,016		0,00896						
		Итого прямые затраты									36 365,95	
196.1	04.3.01.02-0001	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм	т	0,45		0,252	89 945,10	1,65	148 409,42		37 399,17	
196.2	14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	16		8,96	98,12	1,3	127,56		1 142,94	
		ФОТ									36 125,98	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					34 139,05	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					15 046,47	
		Всего по позиции							221 595,68		124 093,58	
197	ГЭСН 15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 (помещение 62,63)	100 м2	0,56		0,56						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			14,5222					12 814,68	
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	22,55	1,15	14,5222			882,42		12 814,68	
		Итого прямые затраты									12 814,68	
		ФОТ									12 814,68	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					12 109,87	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 337,31	
		Всего по позиции							54 039,04		30 261,86	
198	ГЭСН 15-04-051-03	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: стен внутри помещений по штукатурке или бетону (помещение 62,63)	100 м2	0,56		0,56						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			8,0178					6 275,53	
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12,45	1,15	8,0178			782,70		6 275,53	
	2	ЭМ									160,73	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,203					164,41	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,17	1,25	0,119	6,62	1,67	11,06		1,32	
	91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	0,15	1,25	0,105	101,18	1,58	159,86		16,79	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,29	1,25	0,203	477,92	1,47	702,54		142,62	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,29	1,25	0,203			809,90		164,41	
	4	М									5 967,02	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,028		0,01568	35,71	1,48	52,85		0,83	
	01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0,1		0,056	206,62	1,35	278,94		15,62	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,0056	56,11	1,5	84,17		0,47	
	14.2.06.06-0011	Латекс СКС-65 ГП	т	0,026		0,01456	215 084,63	1,9	408 660,80		5 950,10	
	04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т	0,176		0,09856						
	14.5.08.04	Покрытия текстурные на основе акриловых сополимеров	т	0,0824		0,046144						
		Итого прямые затраты									12 567,69	
198.1	04.3.02.13-0230	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,176		0,09856	9 102,50	1,82	16 566,55		1 632,80	
198.2	14.5.08.04-0060	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет по NCS	т	0,0824		0,046144	131 293,73	1,58	207 444,09		9 572,30	
		ФОТ									6 439,94	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					6 085,74	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 682,24	
		Всего по позиции							58 108,52		32 540,77	
199	ГЭСН 15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (помещение 79)	100 м2	0,21		0,21						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			27,83529					21 534,22	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115,26	1,15	27,83529			773,63		21 534,22	
	2	ЭМ									46,20	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,433125					315,97	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,021			1 901,77		39,94	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,08	1,25	0,021			930,78		19,55	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,25	0,070875	37,32	1,86	69,42		4,92	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,27	1,25	0,070875			719,24		50,98	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,25	0,34125	2,31	1,7	3,93		1,34	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1,3	1,25	0,34125			719,24		245,44	
	4	М									9,78	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,085		0,01785	35,71	1,48	52,85		0,94	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,105	56,11	1,5	84,17		8,84	
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,0105						
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		21						
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,07875						
		Итого прямые затраты									21 906,17	
199.1	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,0105	37 800,30	2,1	79 380,63		833,50	
199.2	06.2.05.04-0013	Плитка керамическая карнизная прямая, глазурованная, цвет белый, ширина 160 мм, толщина 16 мм	м	0		0	195,78	1,29	252,56			
199.3	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,375		0,07875	36 038,35	1,3	46 849,86		3 689,43	
		ФОТ									21 850,19	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					20 648,43	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 100,60	
		Всего по позиции							267 514,90		56 178,13	
200	ГЭСН 15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (помещение 80)	100 м2	0,21		0,21						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			27,83529					21 534,22	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115,26	1,15	27,83529			773,63		21 534,22	
	2	ЭМ									46,20	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,433125					315,97	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,021			1 901,77		39,94	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,08	1,25	0,021			930,78		19,55	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,25	0,070875	37,32	1,86	69,42		4,92	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,27	1,25	0,070875			719,24		50,98	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,25	0,34125	2,31	1,7	3,93		1,34	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1,3	1,25	0,34125			719,24		245,44	
	4	М									9,78	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,085		0,01785	35,71	1,48	52,85		0,94	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,105	56,11	1,5	84,17		8,84	
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,0105						
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		21						
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,07875						
		Итого прямые затраты									21 906,17	
200.1	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,0105	37 800,30	2,1	79 380,63		833,50	
200.2	06.2.05.04-0013	Плитка керамическая карнизная прямая, глазурованная, цвет белый, ширина 160 мм, толщина 16 мм	м	0		0	195,78	1,29	252,56			
200.3	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,375		0,07875	36 038,35	1,3	46 849,86		3 689,43	
		ФОТ									21 850,19	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					20 648,43	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					9 100,60	
		Всего по позиции							267 514,90		56 178,13	
201	ГЭСН 15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (помещение 57)	100 м2	0,27		0,27						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			35,78823					27 686,85	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115,26	1,15	35,78823			773,63		27 686,85	
	2	ЭМ									59,40	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,556875					406,24	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,027			1 901,77		51,35	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,08	1,25	0,027			930,78		25,13	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,25	0,091125	37,32	1,86	69,42		6,33	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,27	1,25	0,091125			719,24		65,54	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,25	0,43875	2,31	1,7	3,93		1,72	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1,3	1,25	0,43875			719,24		315,57	
	4	М									12,57	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,085		0,02295	35,71	1,48	52,85		1,21	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,135	56,11	1,5	84,17		11,36	
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,0135						
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		27						
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,10125						
		Итого прямые затраты									28 165,06	
201.1	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,0135	37 800,30	2,1	79 380,63		1 071,64	
201.2	06.2.05.04-0013	Плитка керамическая карнизная прямая, глазурованная, цвет белый, ширина 160 мм, толщина 16 мм	м	0		0	195,78	1,29	252,56			
201.3	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,375		0,10125	36 038,35	1,3	46 849,86		4 743,55	
		ФОТ									28 093,09	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					26 547,97	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					11 700,77	
		Всего по позиции							267 514,78		72 228,99	
202	ГЭСН 15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (помещение 56)	100 м2	0,27		0,27						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			35,78823					27 686,85	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115,26	1,15	35,78823			773,63		27 686,85	
	2	ЭМ									59,40	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,556875					406,24	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,027			1 901,77		51,35	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,08	1,25	0,027			930,78		25,13	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,25	0,091125	37,32	1,86	69,42		6,33	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,27	1,25	0,091125			719,24		65,54	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,25	0,43875	2,31	1,7	3,93		1,72	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1,3	1,25	0,43875			719,24		315,57	
	4	М									12,57	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,085		0,02295	35,71	1,48	52,85		1,21	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,135	56,11	1,5	84,17		11,36	
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,0135						
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		27						
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,10125						
		Итого прямые затраты									28 165,06	
202.1	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05		0,0135	37 800,30	2,1	79 380,63		1 071,64	
202.2	06.2.05.04-0013	Плитка керамическая карнизная прямая, глазурованная, цвет белый, ширина 160 мм, толщина 16 мм	м	0		0	195,78	1,29	252,56			
202.3	14.1.06.02-0011	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,375		0,10125	36 038,35	1,3	46 849,86		4 743,55	
		ФОТ									28 093,09	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					26 547,97	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					11 700,77	
		Всего по позиции							267 514,78		72 228,99	
	Веранда	
203	ГЭСН 10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,615		0,615						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			57,1245825					43 157,62	
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	80,77	1,15	57,1245825			755,50		43 157,62	
	2	ЭМ									5,46	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,107625					77,41	
	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,14	1,25	0,107625	27,25	1,86	50,69		5,46	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,14	1,25	0,107625			719,24		77,41	
	4	М									13 983,56	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,035		0,021525	35,71	1,48	52,85		1,14	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,1132		1,299618			6,90		8,97	
	01.7.06.01-0042	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм	м	93,81		57,69315	4,82	1,72	8,29		478,28	
	01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	130		79,95	2,60	0,97	2,52		201,47	
	01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0,3333		0,2049795	1 955,23	1,72	3 363,00		689,35	
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	3,53		2,17095	52,34	1,53	80,08		173,85	
	01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	4,29		2,63835	22,93	1,4	32,10		84,69	
	01.7.15.14-0044	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	16,67		10,25205	22,84	1,4	31,98		327,86	
	07.2.06.03-0119	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	80,95		49,78425	44,16	0,99	43,72		2 176,57	
	07.2.06.03-0155	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	171,83		105,67545	64,44	0,99	63,80		6 742,09	
	07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,14		1,3161	864,86	1,48	1 279,99		1 684,59	
	07.2.06.05-0017	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0,36		0,2214	2 013,47	1,48	2 979,94		659,76	
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,57		0,35055	68,29	1,66	113,36		39,74	
	14.5.11.03-0004	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	41,4		25,461	17,34	1,62	28,09		715,20	
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	м2	105		64,575						
		Итого прямые затраты									57 224,05	
203.1	01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	105		64,575	108,98	1,91	208,15		13 441,29	
		ФОТ									43 235,03	
	Пр/812-010.0-3	НР Деревянные конструкции	%	113	0,9	101,7					43 970,03	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					20 212,38	
		Всего по позиции							219 264,63		134 847,75	
204	ГЭСН 15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (помещение 62,63)	100 м2	0,615		0,615						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			22,9785525					16 527,09	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32,49	1,15	22,9785525			719,24		16 527,09	
	2	ЭМ									42,56	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,7149375					517,46	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,015375			1 901,77		29,24	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,015375			930,78		14,31	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	1,25	0,1614375	37,32	1,86	69,42		11,21	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,21	1,25	0,1614375			719,24		116,11	
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,7	1,25	0,538125	2,31	1,7	3,93		2,11	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,7	1,25	0,538125			719,24		387,04	
	4	М									16,58	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,51		0,31365	35,71	1,48	52,85		16,58	
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	П		П						
	14.4.01.21	Грунтовка	т	П		П						
		Итого прямые затраты									17 103,69	
204.1	04.3.02.09-3278	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	2 000		1 230	48,81	1,59	77,61		95 460,30	
204.2	14.4.01.21-0314	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	200		123	1 284,05	1,3	1 669,27		205 320,21	
		ФОТ									17 044,55	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					16 107,10	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					7 099,06	
		Всего по позиции							554 618,47		341 090,36	
205	ГЭСН 15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (помещение 75,73)	100 м2	0,615		0,615						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			7,709025					6 173,62	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10,9	1,15	7,709025			800,83		6 173,62	
	2	ЭМ									16,73	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03075					24,21	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,0076875	37,32	1,86	69,42		0,53	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0076875			719,24		5,53	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0230625	477,92	1,47	702,54		16,20	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0230625			809,90		18,68	
	4	М									2 657,96	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4		2,706	531,44	1,35	717,44		1 941,39	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15		0,09225	56,11	1,5	84,17		7,76	
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029		0,017835	24 995,33	1,59	39 742,57		708,81	
		Итого прямые затраты									8 872,52	
205.1	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0,029		-0,017835	24 995,33	1,59	39 742,57		- 708,81	
205.2	14.5.11.02-0002	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °C, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	т	0,029		0,017835	78 377,50	1,59	124 620,23		2 222,60	
		ФОТ									6 197,83	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					5 856,95	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 581,40	
		Всего по позиции							30 609,20		18 824,66	
206	ГЭСН 15-04-048-08	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) (помещение 62,63)	100 м2	0,615		0,615						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			44,58504					39 342,73	
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	63,04	1,15	44,58504			882,42		39 342,73	
	2	ЭМ									257,58	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,415125					331,33	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	1,25	0,0538125	37,32	1,86	69,42		3,74	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,07	1,25	0,0538125			719,24		38,70	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,47	1,25	0,3613125	477,92	1,47	702,54		253,84	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,47	1,25	0,3613125			809,90		292,63	
	4	М									5,97	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,07		0,04305	35,71	1,48	52,85		2,28	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,8684		0,534066			6,90		3,69	
	04.3.01.02	Минеральный или полимерминеральный декоративный состав	т	0,45		0,27675						
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,016		0,00984						
		Итого прямые затраты									39 937,61	
206.1	04.3.01.02-0001	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм	т	0,45		0,27675	89 945,10	1,65	148 409,42		41 072,31	
206.2	14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	16		9,84	98,12	1,3	127,56		1 255,19	
		ФОТ									39 674,06	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					37 491,99	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					16 524,25	
		Всего по позиции							221 595,69		136 281,35	
207	ГЭСН 15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 (помещение 62,63)	100 м2	0,615		0,615						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			15,9484875					14 073,26	
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	22,55	1,15	15,9484875			882,42		14 073,26	
		Итого прямые затраты									14 073,26	
		ФОТ									14 073,26	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					13 299,23	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					5 861,51	
		Всего по позиции							54 039,02		33 234,00	
208	ГЭСН 15-04-051-03	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: стен внутри помещений по штукатурке или бетону (помещение 62,63)	100 м2	0,615		0,615						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			8,8052625					6 891,88	
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12,45	1,15	8,8052625			782,70		6 891,88	
	2	ЭМ									176,50	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2229375					180,56	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,17	1,25	0,1306875	6,62	1,67	11,06		1,45	
	91.07.11-002	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	0,15	1,25	0,1153125	101,18	1,58	159,86		18,43	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,29	1,25	0,2229375	477,92	1,47	702,54		156,62	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,29	1,25	0,2229375			809,90		180,56	
	4	М									6 553,07	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,028		0,01722	35,71	1,48	52,85		0,91	
	01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	м2	0,1		0,0615	206,62	1,35	278,94		17,15	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,01		0,00615	56,11	1,5	84,17		0,52	
	14.2.06.06-0011	Латекс СКС-65 ГП	т	0,026		0,01599	215 084,63	1,9	408 660,80		6 534,49	
	04.3.02.13	Смеси цементно-песчаные	т	0,176		0,10824						
	14.5.08.04	Покрытия текстурные на основе акриловых сополимеров	т	0,0824		0,050676						
		Итого прямые затраты									13 802,01	
208.1	04.3.02.13-0230	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,176		0,10824	9 102,50	1,82	16 566,55		1 793,16	
208.2	14.5.08.04-0060	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет по NCS	т	0,0824		0,050676	131 293,73	1,58	207 444,09		10 512,44	
		ФОТ									7 072,44	
	Пр/812-015.0-3	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5					6 683,46	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 945,67	
		Всего по позиции							58 108,52		35 736,74	
									
		Итого прямые затраты по разделу 5. Стены						5 288 967,40	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						1 121 268,57	
		эксплуатация машин и механизмов						5 831,97	
		оплата труда машинистов (ОТм)						12 812,25	
		материальные ресурсы						4 148 915,90	
		перевозка						138,71	
		Итого ФОТ						1 134 080,82	
		Итого накладные расходы						1 077 605,44	
		Итого сметная прибыль						479 894,43	
		Итого по разделу 5. Стены						6 846 467,27	
		Справочно							
		затраты труда рабочих	1 396,2955275						
		затраты труда машинистов	16,83375						
		Итого с непредвиденными затратами 1%						6 846 467,27	
		Индекс фактической инфляции						6 846 467,27	
		Индекс прогнозной инфляции						6 846 467,27	
		Итого с коэффициентом для последующего расчета с подрядчиком						6 846 467,27	
		НДС%						1 369 293,45	
		Итого с НДС						8 215 760,72	
Раздел 6. Сантехника	
	Демонтажные работы	
209	ГЭСНр 65-02-008-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,52		0,52						
	1	ОТ	чел.-ч			57,2					38 028,85	
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	110		57,2			664,84		38 028,85	
	2	ЭМ									80,86	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,1648					837,77	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,24		1,1648	37,32	1,86	69,42		80,86	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	2,24		1,1648			719,24		837,77	
		Итого прямые затраты									38 947,48	
209.1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	6		3,12						
209.1.1	999-9899_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	6		3,12			356,48		1 112,22	
		ФОТ									38 866,62	
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	91		91					35 368,62	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44		44					17 101,31	
		Всего по позиции							177 941,60		92 529,63	
210	ГЭСНр 65-01-001-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	1,68		1,68						
	1	ОТ	чел.-ч			47,0904					32 730,65	
	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	28,03		47,0904			695,06		32 730,65	
	2	ЭМ									35,23	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,084					60,42	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05		0,084	37,32	1,86	69,42		5,83	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,05		0,084			719,24		60,42	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,5		4,2	4,35	1,61	7,00		29,40	
	4	М									777,22	
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,36		0,6048	340,41	1,89	643,37		389,11	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2,29		3,8472	114,64	0,88	100,88		388,11	
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,19		0,3192						
		Итого прямые затраты									33 603,52	
	999-9899_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,19		0,3192			356,48		113,79	
		ФОТ									32 791,07	
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	91		91					29 839,87	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44		44					14 428,07	
		Всего по позиции							46 419,79		77 985,25	
211	ГЭСНр 65-01-004-01	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,05		0,05						
	1	ОТ	чел.-ч			2,565					1 844,85	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	51,3		2,565			719,24		1 844,85	
	2	ЭМ									0,90	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,013					9,35	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,26		0,013	37,32	1,86	69,42		0,90	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,26		0,013			719,24		9,35	
	4	М										
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,66		0,083						
		Итого прямые затраты									1 855,10	
	999-9899_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	1,66		0,083			356,48		29,59	
		ФОТ									1 854,20	
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	91		91					1 687,32	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44		44					815,85	
		Всего по позиции							87 757,20		4 387,86	
212	ГЭСНр 65-01-004-02	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,05		0,05						
	1	ОТ	чел.-ч			3,192					2 295,81	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63,84		3,192			719,24		2 295,81	
	2	ЭМ									1,01	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0145					10,43	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,29		0,0145	37,32	1,86	69,42		1,01	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,29		0,0145			719,24		10,43	
	4	М										
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2,65		0,1325						
		Итого прямые затраты									2 307,25	
	999-9899_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	2,65		0,1325			356,48		47,23	
		ФОТ									2 306,24	
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	91		91					2 098,68	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44		44					1 014,75	
		Всего по позиции							109 358,20		5 467,91	
	Монтажные работы	
213	ГЭСН 18-03-006-02	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,52		0,52						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			35,86804					26 448,02	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	59,98	1,15	35,86804			737,37		26 448,02	
	2	ЭМ									582,02	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,507					457,84	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,208			2 144,41		446,04	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,32	1,25	0,208			1 087,92		226,29	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	1,25	0,117	37,32	1,86	69,42		8,12	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,18	1,25	0,117			719,24		84,15	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,182	477,92	1,47	702,54		127,86	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,28	1,25	0,182			809,90		147,40	
	4	М									22,26	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,048		2,10496			6,90		14,52	
	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0,1847		0,096044	64,96	1,24	80,55		7,74	
	18.5.08.05	Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов	100 шт	3		1,56						
	18.5.10.04	Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные	шт	100		52						
	18.5.10.08	Универсальные монтажные комплекты для радиаторов	компл	П		П						
		Итого прямые затраты									27 510,14	
213.1	18.5.08.05-0022	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм	100 шт	3		1,56	4 205,09	1,09	4 583,55		7 150,34	
213.2	18.5.10.04-0324	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,370 кВт	шт	100		52	8 581,51	1,19	10 212,00		531 024,00	
213.3	18.5.10.08-0016	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"	компл	100		52	205,02	1,71	350,58		18 230,16	
		ФОТ									26 905,86	
	Пр/812-016.0-3	НР Отопление - внутренние устройства	%	127	0,9	114,3					30 753,40	
	Пр/774-016.0	СП Отопление - внутренние устройства	%	72	0,85	61,2					16 466,39	
		Всего по позиции							1 213 720,06		631 134,43	
214	ГЭСН 16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	1,68		1,68						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			26,48772					20 971,92	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	13,71	1,15	26,48772			791,76		20 971,92	
	2	ЭМ									89,06	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,042					34,02	
	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,27	1,25	2,667	14,13	1,58	22,33		59,55	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,042	477,92	1,47	702,54		29,51	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,042			809,90		34,02	
	4	М									1 093,00	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,293		0,49224	35,71	1,48	52,85		26,01	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,4828		4,171104			6,90		28,78	
	01.7.15.07-0025	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,167		0,28056	584,14	1,4	817,80		229,44	
	01.7.15.12-0031	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	0,00317		0,0053256	150 361,36	1,01	151 864,97		808,77	
	01.7.17.09	Буры	шт	П		П						
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	П		П						
	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	10 шт	16,7		28,056						
	24.3.02.05	Труба напорная из полипропилена	м	102,5		172,2						
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части	шт	П		П						
		Итого прямые затраты									22 188,00	
214.1	01.7.17.09-1398	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 920 мм, диаметр 55 мм	шт	0		0	14 944,43	1,24	18 531,09			
214.2	18.1.09.06-1066	Кран шаровой муфтовый для газа, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм	шт	0		0	448,42	1,32	591,91			
214.3	24.1.02.01-0013	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт	167		280,56	54,72	1,53	83,72		23 488,48	
214.4	24.3.02.05-0033	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	102,5		172,2	46,18	1,36	62,80		10 814,16	
214.5	24.3.05.19-0001	Пробка П-М27х2	шт	0		0	116,49	1,14	132,80			
		ФОТ									21 005,94	
	Пр/812-016.0-3	НР Трубопроводы внутренние	%	127	0,9	114,3					24 009,79	
	Пр/774-016.0	СП Трубопроводы внутренние	%	72	0,85	61,2					12 855,64	
		Всего по позиции							55 569,09		93 356,07	
215	ГЭСН 17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,3		0,3						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			6,7275					5 448,60	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	19,5	1,15	6,7275			809,90		5 448,60	
	2	ЭМ									56,07	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,12375					95,80	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,04875	37,32	1,86	69,42		3,38	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,13	1,25	0,04875			719,24		35,06	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,075	477,92	1,47	702,54		52,69	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,2	1,25	0,075			809,90		60,74	
	4	М									261,49	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,104		0,0312			6,90		0,22	
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,3		0,09	128,40	1,35	173,34		15,60	
	01.7.15.07-0024	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,04		0,012	449,47	1,4	629,26		7,55	
	01.7.15.14-0167	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	т	0,0007		0,00021	110 308,96	1,4	154 432,54		32,43	
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0036		0,00108	55 898,18	1,29	72 108,65		77,88	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,12	79,88	1,61	128,61		15,43	
	14.5.02.02-0105	Мастика сантехническая	кг	2		0,6	66,40	2,31	153,38		92,03	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0002		0,00006	60 697,21	1,23	74 657,57		4,48	
	24.3.01.02-1004	Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм	шт	10		3	5,14	1,03	5,29		15,87	
	18.2.02.08	Умывальники	компл	10		3						
		Итого прямые затраты									5 861,96	
215.1	18.2.01.05-0101	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм	компл	10		3	3 586,54	1,99	7 137,21		21 411,63	
		ФОТ									5 544,40	
	Пр/812-016.0-3	НР Водопровод и канализация - внутренние устройства	%	127	0,9	114,3					6 337,25	
	Пр/774-016.0	СП Водопровод и канализация - внутренние устройства	%	72	0,85	61,2					3 393,17	
		Всего по позиции							123 346,70		37 004,01	
216	18.5.08.16-0015	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, с ножками, с внутренним замком, ширина 1003 мм, высота 651-691 мм, глубина 120 мм	шт	3		3	5 748,35	1,29	7 415,37		22 246,11	
		Всего по позиции							7 415,37		22 246,11	
217	ГЭСН 17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт	0,3		0,3						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			2,415					1 955,91	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7	1,15	2,415			809,90		1 955,91	
	4	М									25,90	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,052		0,0156			6,90		0,11	
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,13		0,039	128,40	1,35	173,34		6,76	
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,02		0,006	174,13	1,4	243,78		1,46	
	01.7.15.14-0166	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм	т	0,0001		0,00003	110 308,96	1,4	154 432,54		4,63	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,26		0,078	79,88	1,61	128,61		10,03	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00013		0,000039	60 697,21	1,23	74 657,57		2,91	
	18.1.10.10	Смесители	шт	10		3						
		Итого прямые затраты									1 981,81	
217.1	18.1.10.10-0045	Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, с гибким изливом, с аэратором, диаметр излива 16 мм	компл	10		3	6 279,55	1,22	7 661,05		22 983,15	
		ФОТ									1 955,91	
	Пр/812-016.0-3	НР Водопровод и канализация - внутренние устройства	%	127	0,9	114,3					2 235,61	
	Пр/774-016.0	СП Водопровод и канализация - внутренние устройства	%	72	0,85	61,2					1 197,02	
		Всего по позиции							94 658,63		28 397,59	
218	ГЭСН 17-01-009-01	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	шт	3		3						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			6,417					4 615,36	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,86	1,15	6,417			719,24		4 615,36	
	2	ЭМ									790,36	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,125					911,14	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	1,25	1,125	477,92	1,47	702,54		790,36	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,3	1,25	1,125			809,90		911,14	
	4	М									219,54	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1106		0,3318			6,90		2,29	
	18.2.06.08-0011	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм	10 шт	0,1		0,3	593,59	1,22	724,18		217,25	
	18.2.01.06	Унитазы	компл	1		3						
	24.3.05.19	Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ	шт	1		3						
		Итого прямые затраты									6 536,40	
218.1	18.2.01.06-0061	Унитаз подвесной для систем инсталляции керамический, с прямым выпуском, размеры 365х560х400 мм	шт	1		3	15 342,71	1,99	30 531,99		91 595,97	
218.2	24.3.05.19-0504	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 63 мм	шт	1		3	327,91	1,19	390,21		1 170,63	
		ФОТ									5 526,50	
	Пр/812-016.0-3	НР Водопровод и канализация - внутренние устройства	%	127	0,9	114,3					6 316,79	
	Пр/774-016.0	СП Водопровод и канализация - внутренние устройства	%	72	0,85	61,2					3 382,22	
		Всего по позиции							36 334,00		109 002,01	
219	ГЭСН 17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 шт	0,3		0,3						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			0,966					782,36	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2,8	1,15	0,966			809,90		782,36	
	4	М									10,95	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,052		0,0156			6,90		0,11	
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,02		0,006	261,09	1,4	365,53		2,19	
	01.7.15.14-0167	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	т	0,00014		0,000042	110 308,96	1,4	154 432,54		6,49	
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0001		0,00003	55 898,18	1,29	72 108,65		2,16	
	18.2.06.04	Гарнитура туалетная	шт	10		3						
		Итого прямые затраты									793,31	
	18.2.06.04	Гарнитура туалетная	шт	10		3						
		ФОТ									782,36	
	Пр/812-016.0-3	НР Водопровод и канализация - внутренние устройства	%	127	0,9	114,3					894,24	
	Пр/774-016.0	СП Водопровод и канализация - внутренние устройства	%	72	0,85	61,2					478,80	
		Всего по позиции							7 221,17		2 166,35	
220	11.3.03.09-1062	Элемент завершающий боковой из полиамида с алюминиевым основанием толщиной 2 мм, с резиновой прокладкой, для поручня-отбойника высотой 140 мм, толщина профиля элемента 2,1 мм, размеры 140х100х75 мм	шт	2		2	2 146,23	1,21	2 596,94		5 193,88	
		Всего по позиции							2 596,94		5 193,88	
221	11.3.03.09-1063	Элемент угловой соединительный из полиамида с алюминиевым основанием толщиной 2 мм, с резиновой прокладкой, для поручня-отбойника высотой 140 мм, толщина профиля элемента 2,1 мм, размеры 140х100х100 мм	шт	1		1	2 384,69	1,21	2 885,47		2 885,47	
		Всего по позиции							2 885,47		2 885,47	
	Веранда	
222	ГЭСН 16-04-007-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 16 мм	100 м	1,4		1,4						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			17,3397					13 940,76	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,13	1,15	1,8193			658,80		1 198,55	
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	1,62	1,15	2,6082			719,24		1 875,92	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	5,92	1,15	9,5312			809,90		7 719,32	
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	2,1	1,15	3,381			930,78		3 146,97	
	2	ЭМ									87,99	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0525					47,39	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0175			1 233,85		21,59	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0175			1 087,92		19,04	
	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,07	1,25	1,8725	14,13	1,58	22,33		41,81	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,035	477,92	1,47	702,54		24,59	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,035			809,90		28,35	
	4	М									9,66	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,021		0,0294	35,71	1,48	52,85		1,55	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,84		1,176			6,90		8,11	
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0,07		0,098						
	18.5.08.18	Крепления для труб	шт	П		П						
	18.5.08.18	Гофротруба защитная полиэтиленовая	м	102,5		143,5						
	24.3.03.08	Трубы сшитого полиэтилена	м	102,5		143,5						
	24.3.05.15	Фасонные и соединительные части	шт	П		П						
		Итого прямые затраты									14 085,80	
222.1	01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	шт	0,07		0,098	338,65	1,24	419,93		41,15	
222.2	18.5.08.18-0400	Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 16 мм	шт	10		14	99,75	1,09	108,73		1 522,22	
222.3	18.5.08.18-0422	Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16-17 мм, наружным диаметром 24 мм	м	102,5		143,5	59,02	1,14	67,28		9 654,68	
222.4	24.3.03.08-0031	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	102,5		143,5	121,50	1,14	138,51		19 876,19	
222.5	24.3.05.15-0420	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 16 мм	шт	5		7	317,00	1,14	361,38		2 529,66	
		ФОТ									13 988,15	
	Пр/812-016.0-3	НР Трубопроводы внутренние	%	127	0,9	114,3					15 988,46	
	Пр/774-016.0	СП Трубопроводы внутренние	%	72	0,85	61,2					8 560,75	
		Всего по позиции							51 613,51		72 258,91	
223	ГЭСН 18-06-001-02	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 159 мм	шт	2		2						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			15,778					12 778,60	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,86	1,15	15,778			809,90		12 778,60	
	2	ЭМ									167,66	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1					94,90	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,05			2 144,41		107,22	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,05			1 087,92		54,40	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,05	477,92	1,47	702,54		35,13	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,05			809,90		40,50	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,31	1,25	0,775			32,66		25,31	
	4	М									163,87	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,026		0,052			6,90		0,36	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,18		0,36	155,63	1,07	166,52		59,95	
	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,005		0,01	3 486,80	2,97	10 355,80		103,56	
	18.5.04.01	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами	компл	1		2						
		Итого прямые затраты									13 205,03	
223.1	18.5.07.02-0002	Конденсатоотводчик 45нж13нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	1		2	1 275,49	1,09	1 390,28		2 780,56	
		ФОТ									12 873,50	
	Пр/812-016.0-3	НР Отопление - внутренние устройства	%	127	0,9	114,3					14 714,41	
	Пр/774-016.0	СП Отопление - внутренние устройства	%	72	0,85	61,2					7 878,58	
		Всего по позиции							19 289,29		38 578,58	
224	18.5.08.16-0012	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, с ножками, с внутренним замком, ширина 553 мм, высота 651-691 мм, глубина 120 мм	шт	1		1	3 387,77	1,29	4 370,22		4 370,22	
		Всего по позиции							4 370,22		4 370,22	
225	18.5.08.18-0429	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 500 мм	шт	2		2	1 216,45	1,09	1 325,93		2 651,86	
		Всего по позиции							1 325,93		2 651,86	
226	ТЦ_23.8.04.02_78_7802348846_03.02.2025_02	Коллекторная группа с расходомерами	шт	2		2			29 787,52		59 575,04	
		Формула ценообразования: 28577 + 857,31 + 353,21(1,2%)	
		Всего по позиции							29 787,52		59 575,04	
227	ГЭСН 18-06-007-01	Установка фильтров диаметром: 25 мм	10 шт	0,1		0,1						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			0,8625					682,89	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,5	1,15	0,8625			791,76		682,89	
	2	ЭМ									40,58	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04125					33,76	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00125			2 144,41		2,68	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,00125			1 087,92		1,36	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32	1,25	0,04	477,92	1,47	702,54		28,10	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,32	1,25	0,04			809,90		32,40	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,4	1,25	0,3			32,66		9,80	
	4	М									11,66	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,7		0,07	155,63	1,07	166,52		11,66	
	18.5.14.01	Фильтры для очистки воды	шт	10		1						
		Итого прямые затраты									768,89	
227.1	18.5.14.01-0001	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт	10		1	792,43	1,51	1 196,57		1 196,57	
		ФОТ									716,65	
	Пр/812-016.0-3	НР Отопление - внутренние устройства	%	127	0,9	114,3					819,13	
	Пр/774-016.0	СП Отопление - внутренние устройства	%	72	0,85	61,2					438,59	
		Всего по позиции							32 231,80		3 223,18	
									
		Итого прямые затраты по разделу 6. Сантехника						1 033 339,65	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						162 524,58	
		эксплуатация машин и механизмов						1 931,74	
		оплата труда машинистов (ОТм)						2 592,82	
		материальные ресурсы						864 987,68	
		перевозка						1 302,83	
		Итого ФОТ						165 117,40	
		Итого накладные расходы						171 063,57	
		Итого сметная прибыль						88 011,14	
		Итого по разделу 6. Сантехника						1 292 414,36	
		Справочно							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						59 575,04	
		затраты труда рабочих	222,90886						
		затраты труда машинистов	3,2678						
		Итого с непредвиденными затратами 1%						1 292 414,36	
		Индекс фактической инфляции						1 292 414,36	
		Индекс прогнозной инфляции						1 292 414,36	
		Итого с коэффициентом для последующего расчета с подрядчиком						1 292 414,36	
		НДС%						258 482,87	
		Итого с НДС						1 550 897,23	
Раздел 7. Электроснабжение	
	Демонтажные работы	
228	ГЭСНр 67-01-004-01	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,83		0,83						
	1	ОТ	чел.-ч			4,8472					3 193,34	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,84		4,8472			658,80		3 193,34	
		Итого прямые затраты									3 193,34	
		ФОТ									3 193,34	
	Пр/812-101.0-3	НР Электромонтажные работы	%	96		96					3 065,61	
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48		48					1 532,80	
		Всего по позиции							9 387,65		7 791,75	
229	ГЭСНр 67-01-001-01	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	5,41		5,41						
	1	ОТ	чел.-ч			13,7414					9 052,83	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2,54		13,7414			658,80		9 052,83	
	4	М										
	999-9900	Строительный мусор	т	0,004		0,02164						
		Итого прямые затраты									9 052,83	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0,004		0,02164			356,48		7,71	
		ФОТ									9 052,83	
	Пр/812-101.0-3	НР Электромонтажные работы	%	96		96					8 690,72	
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48		48					4 345,36	
		Всего по позиции							4 084,40		22 096,62	
230	ГЭСНр 67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,52		0,52						
	1	ОТ	чел.-ч			9,3028					6 297,34	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	17,89		9,3028			676,93		6 297,34	
	2	ЭМ									2,89	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0416					29,92	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,0416	37,32	1,86	69,42		2,89	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,08		0,0416			719,24		29,92	
		Итого прямые затраты									6 330,15	
		ФОТ									6 327,26	
	Пр/812-101.0-3	НР Электромонтажные работы	%	96		96					6 074,17	
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы	%	48		48					3 037,08	
		Всего по позиции							29 695,00		15 441,40	
	Монтажные работы	
231	ГЭСН 46-03-009-09	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см	100 шт	0,96		0,96						
	1	ОТ	чел.-ч			93,2448					72 136,97	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	97,13		93,2448			773,63		72 136,97	
	2	ЭМ									4 818,49	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	28,42		27,2832	115,43	1,53	176,61		4 818,49	
		Итого прямые затраты									76 955,46	
		ФОТ									72 136,97	
	Пр/812-040.1-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	108		108					77 907,93	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					42 560,81	
		Всего по позиции							205 650,21		197 424,20	
232	ГЭСН 46-03-010-04	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,72		0,72						
	1	ОТ	чел.-ч			12,7224					10 188,48	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	17,67		12,7224			800,83		10 188,48	
	2	ЭМ									661,79	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	5		3,6	115,43	1,53	176,61		635,80	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	10		7,2			3,61		25,99	
		Итого прямые затраты									10 850,27	
		ФОТ									10 188,48	
	Пр/812-040.1-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	108		108					11 003,56	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					6 011,20	
		Всего по позиции							38 701,43		27 865,03	
233	ГЭСН 46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	9,42		9,42						
	1	ОТ	чел.-ч			131,88					102 026,32	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	14		131,88			773,63		102 026,32	
	2	ЭМ									7 030,61	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4,06		38,2452	115,43	1,53	176,61		6 754,48	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	8,12		76,4904			3,61		276,13	
		Итого прямые затраты									109 056,93	
		ФОТ									102 026,32	
	Пр/812-040.1-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	108		108					110 188,43	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					60 195,53	
		Всего по позиции							29 664,64		279 440,89	
234	ГЭСНм 08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	10,98		10,98						
	1	ОТ	чел.-ч			154,5984					122 404,83	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,08		154,5984			791,76		122 404,83	
	2	ЭМ									6 920,46	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,392					4 167,61	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		2,196			2 144,41		4 709,12	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,2		2,196			1 087,92		2 389,07	
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	3,34		36,6732	1,75	1,98	3,47		127,26	
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3,34		36,6732	8,84	1,67	14,76		541,30	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		2,196	477,92	1,47	702,54		1 542,78	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,2		2,196			809,90		1 778,54	
	4	М									6 188,76	
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245		2,6901	37,71	1,72	64,86		174,48	
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00062		0,0068076	99 190,96	1,4	138 867,34		945,35	
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,25		2,745	931,11	1,62	1 508,40		4 140,56	
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00072		0,0079056	82 698,14	1,42	117 431,36		928,37	
		Итого прямые затраты									139 681,66	
234.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					2 448,10	
		ФОТ									126 572,44	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					129 103,89	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					64 551,94	
		Всего по позиции							30 581,57		335 785,59	
235	ГЭСНм 08-02-403-01	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий	100 м	1,56		1,56						
	1	ОТ	чел.-ч			17,628					13 957,15	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,3		17,628			791,76		13 957,15	
	2	ЭМ									88,83	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0624					59,21	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0312			2 144,41		66,91	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,02		0,0312			1 087,92		33,94	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0312	477,92	1,47	702,54		21,92	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02		0,0312			809,90		25,27	
	4	М									379,20	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,3		0,468	79,88	1,61	128,61		60,19	
	21.2.03.02-1200	Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53		0,8268	374,60	1,03	385,84		319,01	
		Итого прямые затраты									14 484,39	
235.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					279,14	
		ФОТ									14 016,36	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					14 296,69	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 148,34	
		Всего по позиции							23 210,62		36 208,56	
236	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,156		0,156	47 048,63	1,21	56 928,84		8 880,90	
		Всего по позиции							56 928,84		8 880,90	
237	ГЭСНм 08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	9,42		9,42						
	1	ОТ	чел.-ч			155,43					123 063,26	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		155,43			791,76		123 063,26	
	2	ЭМ									536,37	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3768					357,55	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,1884			2 144,41		404,01	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,02		0,1884			1 087,92		204,96	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,1884	477,92	1,47	702,54		132,36	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02		0,1884			809,90		152,59	
	4	М									2 866,01	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,01		0,0942	4 338,27	1,41	6 116,96		576,22	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,3		2,826	79,88	1,61	128,61		363,45	
	21.2.03.02-1200	Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53		4,9926	374,60	1,03	385,84		1 926,34	
		Итого прямые затраты									126 823,19	
237.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					2 461,27	
		ФОТ									123 420,81	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					125 889,23	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					62 944,61	
		Всего по позиции							33 770,52		318 118,30	
238	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,212		0,212	47 048,63	1,21	56 928,84		12 068,91	
		Всего по позиции							56 928,84		12 068,91	
239	21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,479		0,479	72 551,44	1,21	87 787,24		42 050,09	
		Всего по позиции							87 787,24		42 050,09	
240	21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	0,251		0,251	112 461,76	1,21	136 078,73		34 155,76	
		Всего по позиции							136 078,73		34 155,76	
241	20.5.02.04-0001	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм	шт	4		4	98,59	1,15	113,38		453,52	
		Всего по позиции							113,38		453,52	
242	ГЭСНм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,18		0,18						
	1	ОТ	чел.-ч			2,9322					2 348,19	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16,29		2,9322			800,83		2 348,19	
	2	ЭМ									0,12	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0018					1,29	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0018	37,32	1,86	69,42		0,12	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,01		0,0018			719,24		1,29	
	4	М									46,32	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		1,181952			6,90		8,16	
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,036	261,09	1,4	365,53		13,16	
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00018	99 190,96	1,4	138 867,34		25,00	
		Итого прямые затраты									2 395,92	
242.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					46,96	
		ФОТ									2 349,48	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					2 396,47	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 198,23	
		Всего по позиции							33 542,11		6 037,58	
243	20.2.05.04-0023	Кабель-канал (короб), размеры 16х16 мм	м	18		18	13,35	1,81	24,16		434,88	
		Всего по позиции							24,16		434,88	
244	ГЭСНм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,18		0,18						
	1	ОТ	чел.-ч			0,5076					401,90	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,82		0,5076			791,76		401,90	
	2	ЭМ									5,12	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0036					3,42	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0018			2 144,41		3,86	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01		0,0018			1 087,92		1,96	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0018	477,92	1,47	702,54		1,26	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01		0,0018			809,90		1,46	
	4	М									20,65	
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		2,3994	5,87	0,97	5,69		13,65	
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5		0,09	37,71	1,72	64,86		5,84	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,05		0,009	79,88	1,61	128,61		1,16	
		Итого прямые затраты									431,09	
244.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					8,04	
		ФОТ									405,32	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					413,43	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					206,71	
		Всего по позиции							5 884,83		1 059,27	
245	21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	0,251		0,251	112 461,76	1,21	136 078,73		34 155,76	
		Всего по позиции							136 078,73		34 155,76	
246	ГЭСНм 08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,08		0,08						
	1	ОТ	чел.-ч			2,0608					1 718,85	
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	25,76		2,0608			834,07		1 718,85	
	2	ЭМ									6,27	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,004					3,91	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0024			2 144,41		5,15	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,03		0,0024			1 087,92		2,61	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0016	477,92	1,47	702,54		1,12	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02		0,0016			809,90		1,30	
	4	М									35,88	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,000252	4 338,27	1,41	6 116,96		1,54	
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102		0,00816	3 658,94	1,15	4 207,78		34,34	
		Итого прямые затраты									1 764,91	
246.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					34,38	
		ФОТ									1 722,76	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					1 757,22	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					878,61	
		Всего по позиции							55 439,00		4 435,12	
247	20.4.01.02-1025	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20	шт	8		8	55,02	1,54	84,73		677,84	
		Всего по позиции							84,73		677,84	
248	ГЭСНм 08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,14		0,14						
	1	ОТ	чел.-ч			3,6736					3 064,04	
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	26,24		3,6736			834,07		3 064,04	
	2	ЭМ									10,98	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,007					6,84	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0042			2 144,41		9,01	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,03		0,0042			1 087,92		4,57	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0028	477,92	1,47	702,54		1,97	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02		0,0028			809,90		2,27	
	4	М									62,79	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,000441	4 338,27	1,41	6 116,96		2,70	
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102		0,01428	3 658,94	1,15	4 207,78		60,09	
		Итого прямые затраты									3 144,65	
248.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					61,28	
		ФОТ									3 070,88	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					3 132,30	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 566,15	
		Всего по позиции							56 459,86		7 904,38	
249	20.4.01.02-1028	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	14		14	57,81	1,54	89,03		1 246,42	
		Всего по позиции							89,03		1 246,42	
250	ГЭСНм 08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,42		0,42						
	1	ОТ	чел.-ч			12,8016					10 677,43	
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30,48		12,8016			834,07		10 677,43	
	2	ЭМ									32,92	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,021					20,51	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0126			2 144,41		27,02	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,03		0,0126			1 087,92		13,71	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0084	477,92	1,47	702,54		5,90	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02		0,0084			809,90		6,80	
	4	М									406,44	
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	35		14,7	5,87	0,97	5,69		83,64	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,5		0,63	174,93	1,22	213,41		134,45	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,001323	4 338,27	1,41	6 116,96		8,09	
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,102		0,04284	3 658,94	1,15	4 207,78		180,26	
		Итого прямые затраты									11 137,30	
250.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					213,55	
		ФОТ									10 697,94	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					10 911,90	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 455,95	
		Всего по позиции							65 996,90		27 718,70	
251	20.4.03.06-1053	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, с защитной шторкой и крышкой, 16 А, цвет серебряный, IP20	шт	42		42	252,68	1,15	290,58		12 204,36	
		Всего по позиции							290,58		12 204,36	
252	ГЭСНм 08-03-594-03	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике свыше 2 до 4	100 шт	0,72		0,72						
	1	ОТ	чел.-ч			97,344					81 191,71	
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	135,2		97,344			834,07		81 191,71	
	2	ЭМ									614,94	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,432					409,93	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,3		0,216			2 144,41		463,19	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,3		0,216			1 087,92		234,99	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3		0,216	477,92	1,47	702,54		151,75	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,3		0,216			809,90		174,94	
	4	М									485,07	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,002268	4 338,27	1,41	6 116,96		13,87	
	24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	2,8		2,016	196,41	1,19	233,73		471,20	
		Итого прямые затраты									82 701,65	
252.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					1 623,83	
		ФОТ									81 601,64	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					83 233,67	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					41 616,84	
		Всего по позиции							290 522,21		209 175,99	
253	20.3.03.05-0081	Светильник потолочный тоннельный, мощность 150 Вт	шт	44		44	46 016,20	1,56	71 785,27		3 158 551,88	
		Всего по позиции							71 785,27		3 158 551,88	
254	ТЦ_20.3.03.07_50_5010059443_27.01.2025_02	Накладной светодиодный светильник, 100Вт, 3000K/4000К, D800	шт	22		22			40 987,68		901 728,96	
		Формула ценообразования: 39322 + 1179,66 + 486,02(1,2%)	
		Всего по позиции							40 987,68		901 728,96	
255	20.3.03.05-0002	Светильник ЖПП 01-100-011	шт	6		6	5 717,83	1,08	6 175,26		37 051,56	
		Всего по позиции							6 175,26		37 051,56	
256	ГЭСНм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	36		36						
	1	ОТ	чел.-ч			48,24					38 632,04	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1,34		48,24			800,83		38 632,04	
	2	ЭМ									126,98	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,108		3,888			32,66		126,98	
	4	М									10 123,63	
	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,006		0,216	150,04	1,59	238,56		51,53	
	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,001		0,036	187,38	0,97	181,76		6,54	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0208		0,7488			6,90		5,17	
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1		36	5,87	0,97	5,69		204,84	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		2,52	155,63	1,07	166,52		419,63	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,049		1,764	174,93	1,22	213,41		376,46	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014		0,504	41,71	1,4	58,39		29,43	
	01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,001		0,036	395,65	1,5	593,48		21,37	
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,001		0,036	105 278,81	1,29	135 809,66		4 889,15	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,036		1,296	79,88	1,61	128,61		166,68	
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,216	157,44	1,23	193,65		41,83	
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		3,6	944,69	1,15	1 086,39		3 911,00	
		Итого прямые затраты									48 882,65	
256.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					772,64	
		ФОТ									38 632,04	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					39 404,68	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					19 702,34	
		Всего по позиции							3 021,18		108 762,31	
257	62.1.01.09-1375	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 10 кА, характеристика D	шт	18		18	572,39	1,13	646,80		11 642,40	
		Всего по позиции							646,80		11 642,40	
258	62.1.01.09-1376	Выключатель автоматический 1P, 25 А, 10 кА, характеристика D	шт	18		18	572,39	1,13	646,80		11 642,40	
		Всего по позиции							646,80		11 642,40	
259	ГЭСНм 08-05-045-02	Шина заземления по: установленным конструкциям	100 м	0,01		0,01						
	1	ОТ	чел.-ч			0,11					86,10	
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	11		0,11			782,70		86,10	
	2	ЭМ									5,79	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0057					4,62	
	91.09.02-009	Вагонетки неопрокидные, вместимость 3,3 м3	маш.-ч	0,51		0,0051	16,03	1,61	25,81		0,13	
	91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,57		0,0057	662,44	1,47	973,79		5,55	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,57		0,0057			809,90		4,62	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,35		0,0035			32,66		0,11	
	4	М									4,36	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,82		0,0182	155,63	1,07	166,52		3,03	
	08.3.04.02-0063	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм	т	0,00017		0,0000017	67 306,50	0,9	60 575,85		0,10	
	14.4.02.04-0223	Краска масляная МА-22, белила цинковые	т	0,00059		0,0000059	69 041,75	1,61	111 157,22		0,66	
	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,0005		0,000005	80 020,98	1,42	113 629,79		0,57	
		Итого прямые затраты									100,87	
259.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					1,72	
		ФОТ									90,72	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					92,53	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					46,27	
		Всего по позиции							24 139,00		241,39	
260	20.5.03.03-1000	Шины прямоугольного сечения из меди марки М2, ширина 25 мм, толщина 2 мм	т	0,02		0,02	527 143,90	1,12	590 401,17		11 808,02	
		Всего по позиции							590 401,17		11 808,02	
261	20.5.04.01-0003	Блоки зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 10 А, БЗ26-1,5П10-В/ВУ3-10	100 шт	0,08		0,08	7 152,05	1,48	10 585,03		846,80	
		Всего по позиции							10 585,03		846,80	
262	ГЭСНм 08-03-545-05	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	100		100						
	1	ОТ	чел.-ч			207					163 894,32	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,07		207			791,76		163 894,32	
	2	ЭМ									695,66	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,213		21,3			32,66		695,66	
	4	М									51 748,69	
	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,008		0,8	150,04	1,59	238,56		190,85	
	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,002		0,2	187,38	0,97	181,76		36,35	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0208		2,08			6,90		14,35	
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	2		200	5,87	0,97	5,69		1 138,00	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		7	155,63	1,07	166,52		1 165,64	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,49		49	174,93	1,22	213,41		10 457,09	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014		1,4	41,71	1,4	58,39		81,75	
	01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,001		0,1	395,65	1,5	593,48		59,35	
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,002		0,2	105 278,81	1,29	135 809,66		27 161,93	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,03		3	79,88	1,61	128,61		385,83	
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,01		1	157,44	1,23	193,65		193,65	
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		10	944,69	1,15	1 086,39		10 863,90	
		Итого прямые затраты									216 338,67	
262.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					3 277,89	
		ФОТ									163 894,32	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					167 172,21	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					83 586,10	
		Всего по позиции							4 703,75		470 374,87	
263	ГЭСНм 08-02-419-01	Шинопровод осветительный на установленных конструкциях	100 м	4		4						
	1	ОТ	чел.-ч			191,68					151 764,56	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	47,92		191,68			791,76		151 764,56	
	2	ЭМ									9 907,39	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,96					6 604,41	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,87		3,48			2 144,41		7 462,55	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,87		3,48			1 087,92		3 785,96	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87		3,48	477,92	1,47	702,54		2 444,84	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,87		3,48			809,90		2 818,45	
	4	М									151,81	
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	6,67		26,68	5,87	0,97	5,69		151,81	
		Итого прямые затраты									168 428,17	
263.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					3 035,29	
		ФОТ									158 368,97	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					161 536,35	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					80 768,17	
		Всего по позиции							103 442,00		413 767,98	
264	ТЦ_20.3.04.00_77_7751029207_04.02.2025_02	Токопроводящий ремень Maytoni CONDUCTIVE TEXTILE TAPE PARITY TRX130-1.20R Цены актуальны на 04.02.2025	шт	4		4			19 101,25		76 405,00	
		Формула ценообразования: 18325 + 549,75 + 226,5(1,2%)	
		Всего по позиции							19 101,25		76 405,00	
265	ТЦ_59.1.20.00_50_5009077060_05.02.2025_02	Шинопровод 2м TR2014-WH белый Smart Slott Denkirs	шт	160		160			18 658,24		2 985 318,40	
		Формула ценообразования: 17900 + 537 + 221,24(1,2%)	
		Всего по позиции							18 658,24		2 985 318,40	
266	ГЭСНм 08-03-594-06	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1	100 шт	4,44		4,44						
	1	ОТ	чел.-ч			394,272					328 850,45	
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	88,8		394,272			834,07		328 850,45	
	2	ЭМ									2 528,10	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,776					1 685,26	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		0,888			2 144,41		1 904,24	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,2		0,888			1 087,92		966,07	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,888	477,92	1,47	702,54		623,86	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,2		0,888			809,90		719,19	
	4	М									3 292,23	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00315		0,013986	4 338,27	1,41	6 116,96		85,55	
	24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	3,09		13,7196	196,41	1,19	233,73		3 206,68	
		Итого прямые затраты									336 356,04	
266.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					6 577,01	
		ФОТ									330 535,71	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					337 146,42	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					168 573,21	
		Всего по позиции							191 137,99		848 652,68	
267	ТЦ_20.3.04.00_40_402504225939_04.02.2025_02	Трековый светильник Perfect a039304_ES	шт	200		200			6 014,42		1 202 884,00	
		Формула ценообразования: 5770 + 173,1 + 71,32(1,2%)	
		Всего по позиции							6 014,42		1 202 884,00	
268	ТЦ_20.3.04.00_69_691643217848_04.02.2025_02	Трековый светодиодный светильник для магнитного шинопровода 10W 2700K - 6000K ST660.296.10 золотой Skyline 220 ST-Luce	шт	200		200			3 352,23		670 446,00	
		Формула ценообразования: 3216 + 96,48 + 39,75(1,2%)	
		Всего по позиции							3 352,23		670 446,00	
269	ТЦ_20.3.04.00_66_6685191139_05.02.2025_02	Подвесной светильник Cup Parity 4000K 12Вт 36° черный	шт	40		40			8 119,98		324 799,20	
		Формула ценообразования: 7790 + 233,7 + 96,28(1,2%)	
		Всего по позиции							8 119,98		324 799,20	
									
		Итого прямые затраты по разделу 7. Электроснабжение						10 905 127,21	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						1 244 950,11	
		эксплуатация машин и механизмов						33 993,71	
		оплата труда машинистов (ОТм)						13 354,48	
		материальные ресурсы						9 612 821,20	
		перевозка						7,71	
		Итого ФОТ						1 258 304,59	
		Итого накладные расходы						1 293 417,41	
		Итого сметная прибыль						655 926,25	
		Итого оборудование						23 284,80	
		Итого по разделу 7. Электроснабжение						12 877 755,67	
		Справочно							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						6 161 581,56	
		затраты труда рабочих	1 554,0168						
		затраты труда машинистов	14,0839						
		Итого с непредвиденными затратами 1%						12 877 755,67	
		Индекс фактической инфляции						12 877 755,67	
		Индекс прогнозной инфляции						12 877 755,67	
		Итого с коэффициентом для последующего расчета с подрядчиком						12 877 755,67	
		НДС%						2 575 551,13	
		Итого с НДС						15 453 306,80	
Раздел 8. Автоматическая система пожарной сигнализации	
	Демонтажные работы	
270	ГЭСНм 10-08-002-01	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	26		26						
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3	(Демонтаж), ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0										
	1	ОТ	чел.-ч			15,288					12 381,75	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,84	0,7	15,288			809,90		12 381,75	
	4	М										
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0002	0	0	284,15	1,77	502,95			
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0312	0	0			6,90			
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,01	0	0	978,09	1,4	1 369,33			
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00001	0	0	4 338,27	1,41	6 116,96			
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,002	0	0	899,56	1,62	1 457,29			
	14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0,005	0	0	303,48	1,57	476,46			
		Итого прямые затраты									12 381,75	
270.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2				0,7	247,64	
		ФОТ									12 381,75	
	Пр/812-051.1-3	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	95		95					11 762,66	
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					5 695,61	
		Всего по позиции							1 157,22		30 087,66	
271	ГЭСНм 10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	6		6						
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3	(Демонтаж), ЗТ: 0.7, ЗТм: 0.7, ЭМ: 0.7, М: 0										
	1	ОТ	чел.-ч			8,4					6 422,39	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2	0,7	8,4			764,57		6 422,39	
	4	М										
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16	0	0	2,27	1,72	3,90			
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005	0	0	14 395,23	1,4	20 153,32			
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011	0	0	260,03	1,53	397,85			
		Итого прямые затраты									6 422,39	
271.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2				0,7	128,45	
		ФОТ									6 422,39	
	Пр/812-051.2-3	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	100		100					6 422,39	
	Пр/774-051.2	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					3 403,87	
		Всего по позиции							2 729,52		16 377,10	
	Монтажные работы	
272	ГЭСНм 10-08-002-01	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	26		26						
	1	ОТ	чел.-ч			21,84					17 688,22	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,84		21,84			809,90		17 688,22	
	4	М									503,56	
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0002		0,0052	284,15	1,77	502,95		2,62	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0312		0,8112			6,90		5,60	
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,01		0,26	978,09	1,4	1 369,33		356,03	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00001		0,00026	4 338,27	1,41	6 116,96		1,59	
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,002		0,052	899,56	1,62	1 457,29		75,78	
	14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0,005		0,13	303,48	1,57	476,46		61,94	
		Итого прямые затраты									18 191,78	
272.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					353,76	
		ФОТ									17 688,22	
	Пр/812-051.1-3	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	95		95					16 803,81	
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					8 136,58	
		Всего по позиции							1 672,54		43 485,93	
273	ГЭСНм 10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	6		6						
	1	ОТ	чел.-ч			12					9 174,84	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2		12			764,57		9 174,84	
	4	М									704,80	
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	3,16		18,96	2,27	1,72	3,90		73,94	
	21.2.03.09-0105	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0,005		0,03	14 395,23	1,4	20 153,32		604,60	
	22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт	0,011		0,066	260,03	1,53	397,85		26,26	
		Итого прямые затраты									9 879,64	
273.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					183,50	
		ФОТ									9 174,84	
	Пр/812-051.2-3	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	100		100					9 174,84	
	Пр/774-051.2	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					4 862,67	
		Всего по позиции							4 016,78		24 100,65	
									
		Итого прямые затраты по разделу 8. Автоматическая система пожарной сигнализации						47 788,91	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						45 667,20	
		материальные ресурсы						2 121,71	
		Итого ФОТ						45 667,20	
		Итого накладные расходы						44 163,70	
		Итого сметная прибыль						22 098,73	
		Итого по разделу 8. Автоматическая система пожарной сигнализации						114 051,34	
		Справочно							
		затраты труда рабочих	57,528						
		Итого с непредвиденными затратами 1%						114 051,34	
		Индекс фактической инфляции						114 051,34	
		Индекс прогнозной инфляции						114 051,34	
		Итого с коэффициентом для последующего расчета с подрядчиком						114 051,34	
		НДС%						22 810,27	
		Итого с НДС						136 861,61	
Раздел 9. Вентиляция	
274	ГЭСНр 65-03-005-02	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: свыше 0,05 до 0,12 т	100 шт	0,03		0,03						
	1	ОТ	чел.-ч			20,7					14 888,27	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	690		20,7			719,24		14 888,27	
	2	ЭМ									4,73	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0681					48,98	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,27		0,0681	37,32	1,86	69,42		4,73	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	2,27		0,0681			719,24		48,98	
		Итого прямые затраты									14 941,98	
		ФОТ									14 937,25	
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	91		91					13 592,90	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44		44					6 572,39	
		Всего по позиции							1 170 242,33		35 107,27	
275	ГЭСН 20-02-018-01	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	62		62						
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3	(Демонтаж), ЗТ: 0.5, ЗТм: 0.5, ЭМ: 0.5, М: 0										
	1	ОТ	чел.-ч			178,25					131 436,20	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5,75	0,5	178,25			737,37		131 436,20	
	2	ЭМ									217,79	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,31					251,07	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,5	0,31	477,92	1,47	702,54		217,79	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	0,5	0,31			809,90		251,07	
	4	М										
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06	0	0	174,93	1,22	213,41			
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0	0	138,50	1,51	209,14			
	19.2.01.05	Вставки гибкие	м2	1		0						
		Итого прямые затраты									131 905,06	
	19.2.01.05	Вставки гибкие	м2	1	0	0						
		ФОТ									131 687,27	
	Пр/812-016.0-3	НР Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	127	0,9	114,3					150 518,55	
	Пр/774-016.0	СП Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					80 592,61	
		Всего по позиции							5 855,10		363 016,22	
276	ГЭСНр 65-03-003-03	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	100 м2	1,54		1,54						
	1	ОТ	чел.-ч			35,42					25 475,48	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	23		35,42			719,24		25 475,48	
	2	ЭМ									80,18	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,155					830,72	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,75		1,155	37,32	1,86	69,42		80,18	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,75		1,155			719,24		830,72	
		Итого прямые затраты									26 386,38	
		ФОТ									26 306,20	
	Пр/812-099.1-3	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	91		91					23 938,64	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44		44					11 574,73	
		Всего по позиции							40 194,64		61 899,75	
277	ГЭСН 20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм	шт	5		5						
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3	(Демонтаж), ЗТ: 0.4, ЗТм: 0.4, ЭМ: 0.4, М: 0										
	1	ОТ	чел.-ч			6,08					4 538,29	
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3,04	0,4	6,08			746,43		4 538,29	
	2	ЭМ									104,09	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,08					70,35	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,4	0,02			2 144,41		42,89	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	0,4	0,02			1 087,92		21,76	
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,76	0,4	1,52	2,36	1,67	3,94		5,99	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,4	0,06	477,92	1,47	702,54		42,15	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,03	0,4	0,06			809,90		48,59	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,2	0,4	0,4			32,66		13,06	
	4	М										
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,2	0	0	155,63	1,07	166,52			
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,71	0	0	174,93	1,22	213,41			
	19.1.01.11	Крепления	кг	П		П						
	19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1		0						
		Итого прямые затраты									4 712,73	
	19.1.01.11	Крепления	кг	0	0	0						
	19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1	0	0						
		ФОТ									4 608,64	
	Пр/812-016.0-3	НР Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	127	0,9	114,3					5 267,68	
	Пр/774-016.0	СП Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					2 820,49	
		Всего по позиции							2 560,18		12 800,90	
278	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	1,8		1,8						
	1	ОТ	чел.-ч			12,78					9 539,38	
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	7,1		12,78			746,43		9 539,38	
	2	ЭМ									380,53	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,15		2,07	115,43	1,53	176,61		365,58	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,3		4,14			3,61		14,95	
		Итого прямые затраты									9 919,91	
		ФОТ									9 539,38	
	Пр/812-040.2-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	96		96					9 157,80	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					4 960,48	
		Всего по позиции							13 354,55		24 038,19	
279	ГЭСН 20-02-005-01	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	шт	4		4						
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3	(Демонтаж), ЗТ: 0.5, ЗТм: 0.5, ЭМ: 0.5, М: 0										
	1	ОТ	чел.-ч			2,12					1 601,66	
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	1,06	0,5	2,12			755,50		1 601,66	
	2	ЭМ									16,18	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02					16,20	
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,27	0,5	0,54	2,36	1,67	3,94		2,13	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,5	0,02	477,92	1,47	702,54		14,05	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	0,5	0,02			809,90		16,20	
	4	М										
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,2	0	0	174,93	1,22	213,41			
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	0	0	138,50	1,51	209,14			
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1		0						
		Итого прямые затраты									1 634,04	
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1	0	0						
		ФОТ									1 617,86	
	Пр/812-016.0-3	НР Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	127	0,9	114,3					1 849,21	
	Пр/774-016.0	СП Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					990,13	
		Всего по позиции							1 118,35		4 473,38	
280	ГЭСН 20-02-006-08	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 2400 мм	шт	1		1						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			2,3					1 737,65	
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2	1,15	2,3			755,50		1 737,65	
	2	ЭМ									46,83	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0375					33,85	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0125			2 144,41		26,81	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125			1 087,92		13,60	
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,5	1,25	0,625	2,36	1,67	3,94		2,46	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,025	477,92	1,47	702,54		17,56	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,025			809,90		20,25	
	4	М									326,31	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,5		0,5	174,93	1,22	213,41		106,71	
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,05		1,05	138,50	1,51	209,14		219,60	
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1		1						
		Итого прямые затраты									2 144,64	
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1		1						
		ФОТ									1 771,50	
	Пр/812-016.0-3	НР Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	127	0,9	114,3					2 024,82	
	Пр/774-016.0	СП Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					1 084,16	
		Всего по позиции							5 253,62		5 253,62	
281	69.2.02.02-1062	Клапан универсальный воздухозаборный, двухпозиционного регулирования потока воздуха, с электроприводом, размеры 800х400 мм	шт	1		1	8 685,50	1,36	11 812,28		11 812,28	
		Всего по позиции							11 812,28		11 812,28	
282	ГЭСН 20-03-001-02	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т	шт	1		1						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			9,499					6 832,06	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8,26	1,15	9,499			719,24		6 832,06	
	2	ЭМ									134,52	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1					91,42	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,0375			2 144,41		80,42	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,03	1,25	0,0375			1 087,92		40,80	
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,07	1,25	2,5875	2,36	1,67	3,94		10,19	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0625	477,92	1,47	702,54		43,91	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,05	1,25	0,0625			809,90		50,62	
	4	М									152,58	
	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,0014		0,0014	89 330,06	1,22	108 982,67		152,58	
		Итого прямые затраты									7 210,58	
		ФОТ									6 923,48	
	Пр/812-016.0-3	НР Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	127	0,9	114,3					7 913,54	
	Пр/774-016.0	СП Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					4 237,17	
		Всего по позиции							19 361,29		19 361,29	
283	64.1.05.01-0011	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов ВР 80-75-4, низкого давления, взрывозащищенный, производительность 2800-7500 м3/ч, частота вращения 3000 об/мин, мощность 4 кВт	шт	1		1	48 609,98	1,04	50 554,38		50 554,38	
		Всего по позиции							50 554,38		50 554,38	
284	ГЭСН 20-02-018-01	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,43		0,43						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			2,843375					2 096,62	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	5,75	1,15	2,843375			737,37		2 096,62	
	2	ЭМ									3,78	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,005375					4,35	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,005375	477,92	1,47	702,54		3,78	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,005375			809,90		4,35	
	4	М									12,70	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06		0,0258	174,93	1,22	213,41		5,51	
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08		0,0344	138,50	1,51	209,14		7,19	
	19.2.01.05	Вставки гибкие	м2	1		0,43						
		Итого прямые затраты									2 117,45	
284.1	19.2.01.05-0023	Вставка гибкая из брезента и сортовой стали, марка ВГ-50-30	шт	2,3255814		1	1 258,17	1,16	1 459,48		1 459,48	
		ФОТ									2 100,97	
	Пр/812-016.0-3	НР Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	127	0,9	114,3					2 401,41	
	Пр/774-016.0	СП Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					1 285,79	
		Всего по позиции							16 893,33		7 264,13	
285	ГЭСН 20-02-020-04	Установка виброизолятора: номер 41	10 шт	0,6		0,6						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			3,726					3 107,74	
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	5,4	1,15	3,726			834,07		3 107,74	
	2	ЭМ									10,54	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015					12,15	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,015	477,92	1,47	702,54		10,54	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02	1,25	0,015			809,90		12,15	
	4	М									403,60	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,8		0,48	174,93	1,22	213,41		102,44	
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,4		1,44	138,50	1,51	209,14		301,16	
	19.2.01.01	Виброизоляторы пружинные	шт	10		6						
		Итого прямые затраты									3 534,03	
285.1	19.2.01.01-0004	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, высота в свободном состоянии 129 мм, предельная нагрузка 67,4 кг	шт	10		6	289,86	1,16	336,24		2 017,44	
		ФОТ									3 119,89	
	Пр/812-016.0-3	НР Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	127	0,9	114,3					3 566,03	
	Пр/774-016.0	СП Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					1 909,37	
		Всего по позиции							18 378,12		11 026,87	
286	ГЭСН 20-02-004-15	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм	шт	3		3						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			13,869					10 603,82	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,02	1,15	13,869			764,57		10 603,82	
	2	ЭМ									41,27	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0375					30,37	
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,01	1,25	3,7875	2,36	1,67	3,94		14,92	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0375	477,92	1,47	702,54		26,35	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01	1,25	0,0375			809,90		30,37	
	4	М									2 855,76	
	01.1.01.09-0026	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0,00013		0,00039	286 707,85	1,7	487 403,35		190,09	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,18		0,54	174,93	1,22	213,41		115,24	
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16		0,48	138,50	1,51	209,14		100,39	
	08.1.03.04-0001	Блоки одинарные для троса, оцинкованные, шкив пластмассовый диаметром 40 мм, максимальный диаметр троса 9 мм	10 шт	0,2		0,6	1 266,78	1,48	1 874,83		1 124,90	
	08.2.02.16-0011	Канаты стальные арматурные	кг	2,11		6,33	178,77	1,03	184,13		1 165,54	
	23.3.06.04-0008	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0,39		1,17	135,06	1,01	136,41		159,60	
	19.3.01.11	Клапаны огнезадерживающие	шт	1		3						
		Итого прямые затраты									13 531,22	
	19.3.01.11	Клапаны огнезадерживающие	шт	1		3						
		ФОТ									10 634,19	
	Пр/812-016.0-3	НР Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	127	0,9	114,3					12 154,88	
	Пр/774-016.0	СП Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					6 508,12	
		Всего по позиции							10 731,41		32 194,22	
287	ТЦ_19.3.01.00_77_7736172273_05.02.2025_02	Фаер Противопожарный клапан КПФ 1М EI 90 d400	шт	3		3			15 316,44		45 949,32	
		Формула ценообразования: 14694 + 440,82 + 181,62(1,2%)	
		Всего по позиции							15 316,44		45 949,32	
288	ГЭСН 20-01-001-15	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм	100 м2	1,371		1,371						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			98,38296					72 544,64	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	62,4	1,15	98,38296			737,37		72 544,64	
	2	ЭМ									1 580,68	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,131075					1 044,70	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,27	1,25	0,4627125			2 144,41		992,25	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,27	1,25	0,4627125			1 087,92		503,39	
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	8,69	1,25	14,8924875	2,36	1,67	3,94		58,68	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,15	1,25	0,2570625			18,64		4,79	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,39	1,25	0,6683625	477,92	1,47	702,54		469,55	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,39	1,25	0,6683625			809,90		541,31	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,99	1,25	1,6966125			32,66		55,41	
	4	М									3 944,57	
	01.1.01.09-0026	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0,0011		0,0015081	286 707,85	1,7	487 403,35		735,05	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,29		0,39759	155,63	1,07	166,52		66,21	
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,91		13,58661	138,50	1,51	209,14		2 841,50	
	14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0,0017		0,0023307	56 057,93	2,31	129 493,82		301,81	
	01.7.15.03	Крепежные элементы для сборки воздуховодов	кг	7		9,597						
	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	П		П						
	19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100		137,1						
	19.1.01.11	Заглушки питометражных лючков	шт	П		П						
	19.1.01.11	Крепления	кг	П		П						
	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	П		П						
		Итого прямые затраты									79 114,59	
288.1	01.7.15.03-1004	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	кг	7		9,597	187,75	1,22	229,06		2 198,29	
288.2	08.1.02.17-0173	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5х5 мм	м2	50		68,55	648,65	1,2	778,38		53 357,95	
288.3	19.1.01.02-0028	Воздуховоды из листовой стали, прямой участок, толщина 2,0 мм, диаметр до 355 мм	м2	100		137,1	2 759,98	1,16	3 201,58		438 936,62	
288.4	19.1.01.11-0022	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 450 мм	шт	58,3515682		80	289,71	1,16	336,06		26 884,80	
288.5	19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т	0,065		0,089115	77 815,72	1,16	90 266,24		8 044,08	
288.6	19.3.01.01-0036	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1250 мм	шт	0,7293946		1	6 178,62	1,28	7 908,63		7 908,63	
		ФОТ									73 589,34	
	Пр/812-016.0-3	НР Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	127	0,9	114,3					84 112,62	
	Пр/774-016.0	СП Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					45 036,68	
		Всего по позиции							543 832,43		745 594,26	
289	ГЭСНм 23-05-038-02	Преобразователь частоты	шт	2		2						
	1	ОТ	чел.-ч			53,8					42 109,26	
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	26,9		53,8			782,70		42 109,26	
	2	ЭМ									2 872,47	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2					1 897,82	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,5		1			2 144,41		2 144,41	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,5		1			1 087,92		1 087,92	
	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,63		1,26	8,84	1,67	14,76		18,60	
	91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0,34		0,68			10,18		6,92	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5		1	477,92	1,47	702,54		702,54	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,5		1			809,90		809,90	
	4	М									1 040,55	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	33,6		67,2			6,90		463,68	
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,004		0,008	55 898,18	1,29	72 108,65		576,87	
		Итого прямые затраты									47 920,10	
289.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					842,19	
		ФОТ									44 007,08	
	Пр/812-065.0-3	НР Оборудование предприятий электротехнической промышленности	%	95		95					41 806,73	
	Пр/774-065.0	СП Оборудование предприятий электротехнической промышленности	%	45		45					19 803,19	
		Всего по позиции							55 186,11		110 372,21	
290	ТЦ_89.1.61.00_59_5904993922_05.02.2025_02	Частотный преобразователь Danfoss Micro Drive FC 51 380В 3,0 кВт	шт	2		2			55 547,36		111 094,72	
		Формула ценообразования: 53290 + 1598,7 + 658,66(1,2%)	
												
		Всего по позиции							55 547,36		111 094,72	
291	ГЭСНм 08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	2		2						
	1	ОТ	чел.-ч			30,4					23 518,35	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		30,4			773,63		23 518,35	
	4	М									353,94	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		10,6752			6,90		73,66	
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		3,5	52,34	1,53	80,08		280,28	
		Итого прямые затраты									23 872,29	
291.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					470,37	
		ФОТ									23 518,35	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					23 988,72	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					11 994,36	
		Всего по позиции							30 162,87		60 325,74	
292	24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	200		200	12,11	1,03	12,47		2 494,00	
		Всего по позиции							12,47		2 494,00	
293	ГЭСНм 08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	2		2						
	1	ОТ	чел.-ч			3,66					2 897,84	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1,83		3,66			791,76		2 897,84	
	2	ЭМ									56,94	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04					37,96	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,02			2 144,41		42,89	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01		0,02			1 087,92		21,76	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,02	477,92	1,47	702,54		14,05	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01		0,02			809,90		16,20	
	4	М									298,95	
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		26,66	5,87	0,97	5,69		151,70	
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,0012	43 821,53	1,35	59 159,07		70,99	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,04	79,88	1,61	128,61		5,14	
	20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,0244	1 610,33	1,81	2 914,70		71,12	
		Итого прямые затраты									3 291,69	
293.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					57,96	
		ФОТ									2 935,80	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					2 994,52	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 497,26	
		Всего по позиции							3 920,72		7 841,43	
294	21.1.06.09-0176	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5мк-660	1000 м	0,2		0,2	118 420,90	1,21	143 289,29		28 657,86	
		Всего по позиции							143 289,29		28 657,86	
295	ГЭСНм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2		2						
	1	ОТ	чел.-ч			2,68					2 146,22	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1,34		2,68			800,83		2 146,22	
	2	ЭМ									7,05	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,108		0,216			32,66		7,05	
	4	М									562,41	
	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,006		0,012	150,04	1,59	238,56		2,86	
	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,001		0,002	187,38	0,97	181,76		0,36	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0208		0,0416			6,90		0,29	
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1		2	5,87	0,97	5,69		11,38	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,14	155,63	1,07	166,52		23,31	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,049		0,098	174,93	1,22	213,41		20,91	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014		0,028	41,71	1,4	58,39		1,63	
	01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,001		0,002	395,65	1,5	593,48		1,19	
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,001		0,002	105 278,81	1,29	135 809,66		271,62	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,036		0,072	79,88	1,61	128,61		9,26	
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,012	157,44	1,23	193,65		2,32	
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		0,2	944,69	1,15	1 086,39		217,28	
		Итого прямые затраты									2 715,68	
295.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					42,92	
		ФОТ									2 146,22	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					2 189,14	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 094,57	
		Всего по позиции							3 021,16		6 042,31	
296	62.1.01.09-1179	Выключатель автоматический 3P, 4 А, 4,5 кА, характеристика D	шт	2		2	519,17	1,13	586,66		1 173,32	
		Всего по позиции							586,66		1 173,32	
297	ГЭСНм 08-03-529-01	Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А	шт	2		2						
	1	ОТ	чел.-ч			6					5 004,42	
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3		6			834,07		5 004,42	
	2	ЭМ									72,89	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04					37,96	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,02			2 144,41		42,89	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01		0,02			1 087,92		21,76	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,02	477,92	1,47	702,54		14,05	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01		0,02			809,90		16,20	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,123		0,246			32,66		8,03	
	91.21.16-012	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0,168		0,336			23,57		7,92	
	4	М									2 969,36	
	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,013		0,026	150,04	1,59	238,56		6,20	
	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,005		0,01	187,38	0,97	181,76		1,82	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0624		0,1248			6,90		0,86	
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	3,83		7,66	5,87	0,97	5,69		43,59	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,14	155,63	1,07	166,52		23,31	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,368		0,736	174,93	1,22	213,41		157,07	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014		0,028	41,71	1,4	58,39		1,63	
	01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,003		0,006	395,65	1,5	593,48		3,56	
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,009		0,018	105 278,81	1,29	135 809,66		2 444,57	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,047		0,094	79,88	1,61	128,61		12,09	
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,019		0,038	157,44	1,23	193,65		7,36	
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		0,2	944,69	1,15	1 086,39		217,28	
	25.2.01.01-0001	Бирки-оконцеватели маркировочные А671	100 шт	0,031		0,062	655,90	1,23	806,76		50,02	
		Итого прямые затраты									8 084,63	
297.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					100,09	
		ФОТ									5 042,38	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					5 143,23	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 571,61	
		Всего по позиции							7 949,78		15 899,56	
298	62.6.02.02-0388	Пускатель электромагнитный 25 А, реверсивные, У3, 220В, (4з+6р), РТТ-131, 25А	шт	2		2	5 142,87	1,38	7 097,16		14 194,32	
		Всего по позиции							7 097,16		14 194,32	
299	ГЭСНм 10-04-066-03	Щит распределительный	шт	1		1						
	1	ОТ	чел.-ч			33					28 721,22	
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	33		33			870,34		28 721,22	
	4	М									501,99	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,1		1,1			6,90		7,59	
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	23,16		23,16	2,27	1,72	3,90		90,32	
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,02		0,02	373,74	1,5	560,61		11,21	
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,19		0,19	899,56	1,62	1 457,29		276,89	
	25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,4		0,4	235,73	1,23	289,95		115,98	
		Итого прямые затраты									29 223,21	
299.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					574,42	
		ФОТ									28 721,22	
	Пр/812-051.2-3	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	100		100					28 721,22	
	Пр/774-051.2	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					15 222,25	
		Всего по позиции							73 741,10		73 741,10	
300	20.4.04.02-0047	Щит распределительный наружной установки ЩРН-36з, с замком, IP31, размеры 520х310х120 мм	шт	1		1	1 868,79	1,15	2 149,11		2 149,11	
		Всего по позиции							2 149,11		2 149,11	
301	ГЭСНм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2		2						
	1	ОТ	чел.-ч			2,68					2 146,22	
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1,34		2,68			800,83		2 146,22	
	2	ЭМ									7,05	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч									
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,108		0,216			32,66		7,05	
	4	М									562,41	
	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,006		0,012	150,04	1,59	238,56		2,86	
	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,001		0,002	187,38	0,97	181,76		0,36	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0208		0,0416			6,90		0,29	
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1		2	5,87	0,97	5,69		11,38	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,14	155,63	1,07	166,52		23,31	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,049		0,098	174,93	1,22	213,41		20,91	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,014		0,028	41,71	1,4	58,39		1,63	
	01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,001		0,002	395,65	1,5	593,48		1,19	
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,001		0,002	105 278,81	1,29	135 809,66		271,62	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,036		0,072	79,88	1,61	128,61		9,26	
	14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,006		0,012	157,44	1,23	193,65		2,32	
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		0,2	944,69	1,15	1 086,39		217,28	
		Итого прямые затраты									2 715,68	
301.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					42,92	
		ФОТ									2 146,22	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					2 189,14	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 094,57	
		Всего по позиции							3 021,16		6 042,31	
302	62.1.01.09-1188	Выключатель автоматический 3P, 32 А, 4,5 кА, характеристика D	шт	1		1	471,22	1,13	532,48		532,48	
		Всего по позиции							532,48		532,48	
303	62.1.05.03-1643	Устройство защитного отключения 2P, 25 А, 300 мА	шт	1		1	1 293,83	1,19	1 539,66		1 539,66	
		Всего по позиции							1 539,66		1 539,66	
304	ГЭСНм 08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,5		0,5						
	1	ОТ	чел.-ч			7,6					5 879,59	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		7,6			773,63		5 879,59	
	4	М									88,48	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		2,6688			6,90		18,41	
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		0,875	52,34	1,53	80,08		70,07	
		Итого прямые затраты									5 968,07	
304.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					117,59	
		ФОТ									5 879,59	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					5 997,18	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 998,59	
		Всего по позиции							30 162,86		15 081,43	
305	24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	50		50	12,11	1,03	12,47		623,50	
		Всего по позиции							12,47		623,50	
306	ГЭСНм 08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,5		0,5						
	1	ОТ	чел.-ч			0,915					724,46	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	1,83		0,915			791,76		724,46	
	2	ЭМ									14,23	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01					9,49	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,005			2 144,41		10,72	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,01		0,005			1 087,92		5,44	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,005	477,92	1,47	702,54		3,51	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01		0,005			809,90		4,05	
	4	М									74,74	
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		6,665	5,87	0,97	5,69		37,92	
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,0003	43 821,53	1,35	59 159,07		17,75	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,01	79,88	1,61	128,61		1,29	
	20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,0061	1 610,33	1,81	2 914,70		17,78	
		Итого прямые затраты									822,92	
306.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					14,49	
		ФОТ									733,95	
	Пр/812-049.3-3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	102		102					748,63	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					374,31	
		Всего по позиции							3 920,70		1 960,35	
307	21.1.06.09-0176	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5мк-660	1000 м	0,05		0,05	118 420,90	1,21	143 289,29		7 164,46	
		Всего по позиции							143 289,29		7 164,46	
									
		Итого прямые затраты по разделу 9. Вентиляция						1 051 875,37	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						397 549,39	
		эксплуатация машин и механизмов						5 651,75	
		оплата труда машинистов (ОТм)						4 417,39	
		материальные ресурсы						644 256,84	
		Итого ФОТ						401 966,78	
		Итого накладные расходы						430 276,59	
		Итого сметная прибыль						224 222,83	
		Итого оборудование						190 901,16	
		Итого по разделу 9. Вентиляция						1 897 275,95	
		Справочно							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						45 949,32	
		оборудование, отсутствующее в ФРСН						111 094,72	
		затраты труда рабочих	526,705335						
		затраты труда машинистов	5,04955						
		Итого с непредвиденными затратами 1%						1 897 275,95	
		Индекс фактической инфляции						1 897 275,95	
		Индекс прогнозной инфляции						1 897 275,95	
		Итого с коэффициентом для последующего расчета с подрядчиком						1 897 275,95	
		НДС%						379 455,19	
		Итого с НДС						2 276 731,14	
Раздел 10. Видеонаблюдение	
308	ГЭСНм 10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: внутренняя	10 шт	4		4						
	1	ОТ	чел.-ч			60,68					61 177,25	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,05		0,2			658,80		131,76	
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	7,56		30,24			930,78		28 146,79	
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	7,56		30,24			1 087,92		32 898,70	
	2	ЭМ									28,10	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04					32,40	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,04	477,92	1,47	702,54		28,10	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,01		0,04			809,90		32,40	
	4	М									904,62	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,68		2,72			6,90		18,77	
	01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0,4		1,6	170,67	1,4	238,94		382,30	
	01.7.15.14-1054	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0,4		1,6	224,80	1,4	314,72		503,55	
		Итого прямые затраты									62 142,37	
308.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					1 223,55	
		ФОТ									61 209,65	
	Пр/812-051.1-3	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	95		95					58 149,17	
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					28 156,44	
		Всего по позиции							37 417,88		149 671,53	
309	ТЦ_89.1.61.03_77_7702680818_30.01.2025_02	Видеокамера IP купольная RVi-1NCD5069 (2.7-13.5) white	шт	40		40			20 628,30		825 132,00	
		Формула ценообразования: 19790 + 593,7 + 244,6(1,2%)	
												
		Всего по позиции							20 628,30		825 132,00	
310	ГЭСНм 11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	шт	8		8						
	1	ОТ	чел.-ч			8,24					5 926,54	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,03		8,24			719,24		5 926,54	
	2	ЭМ									899,25	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,28					1 036,67	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16		1,28	477,92	1,47	702,54		899,25	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,16		1,28			809,90		1 036,67	
		Итого прямые затраты									7 862,46	
310.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					118,53	
		ФОТ									6 963,21	
	Пр/812-053.0-3	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	95		95					6 615,05	
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					3 203,08	
		Всего по позиции							2 224,89		17 799,12	
311	ТЦ_61.1.03.03_78_7842224734_30.01.2025_02	Коммутатор неуправляемый 10 портов RJ45 11 100 Мб/с PoE 120Вт RVi-1NS08F-2T (1G) RVI	шт	4		4			12 467,57		49 870,28	
		Формула ценообразования: 11960,9 + 358,83 + 147,84(1,2%)	
												
		Всего по позиции							12 467,57		49 870,28	
312	ТЦ_61.1.03.03_66_6686017888_30.01.2025_02	Коммутатор с питанием по PoE RVi-1NSM24G-4C	шт	2		2			61 071,87		122 143,74	
		Формула ценообразования: 58590 + 1757,7 + 724,17(1,2%)	
												
		Всего по позиции							61 071,87		122 143,74	
313	ТЦ_61.1.03.03_97_9721058155_31.01.2025_02	Коммутатор PoE RVi-1NS04F-2T	шт	2		2			5 826,79		11 653,58	
		Формула ценообразования: 5590 + 167,7 + 69,09(1,2%)	
												
		Всего по позиции							5 826,79		11 653,58	
314	ГЭСНм 10-04-067-23	Устройство видеоконтрольное	шт	1		1						
	1	ОТ	чел.-ч			2					1 861,56	
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	2		2			930,78		1 861,56	
	2	ЭМ									19,02	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01					9,31	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,01			1 901,77		19,02	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,01		0,01			930,78		9,31	
		Итого прямые затраты									1 889,89	
314.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					37,23	
		ФОТ									1 870,87	
	Пр/812-051.2-3	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	100		100					1 870,87	
	Пр/774-051.2	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					991,56	
		Всего по позиции							4 789,55		4 789,55	
315	ТЦ_61.1.04.09_52_5260294545_31.01.2025_02	RVi-2NR64861 IP-видеорегистратор (NVR)	шт	1		1			133 350,78		133 350,78	
		Формула ценообразования: 127931,6 + 3837,95 + 1581,23(1,2%)	
												
		Всего по позиции							133 350,78		133 350,78	
316	ГЭСНм 10-01-055-02	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной	100 м	20		20						
	1	ОТ	чел.-ч			680					519 907,60	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	34		680			764,57		519 907,60	
	2	ЭМ									53 249,56	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			28					26 061,84	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,4		28			1 901,77		53 249,56	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	1,4		28			930,78		26 061,84	
	4	М									129 051,53	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,21		44,2			6,90		304,98	
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	3,69		73,8	978,09	1,4	1 369,33		101 056,55	
	01.7.15.14-0168	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	т	0,00139		0,0278	110 308,96	1,4	154 432,54		4 293,22	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00055		0,011	4 338,27	1,41	6 116,96		67,29	
	22.2.02.15-0003	Скрепы фигурные СкФ-30	100 шт	3,12		62,4	325,10	1,15	373,87		23 329,49	
		Итого прямые затраты									728 270,53	
316.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					10 398,15	
		ФОТ									545 969,44	
	Пр/812-051.1-3	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	95		95					518 670,97	
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					251 145,94	
		Всего по позиции							75 424,28		1 508 485,59	
317	21.1.04.01-1018	Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,64, категория 7A	1000 м	2		2	149 716,05	1,25	187 145,06		374 290,12	
		Всего по позиции							187 145,06		374 290,12	
318	ГЭСНм 10-04-067-22	Камера телевизионная передающая	шт	1		1						
	1	ОТ	чел.-ч			20					18 615,60	
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	20		20			930,78		18 615,60	
	2	ЭМ									57,05	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03					27,92	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03		0,03			1 901,77		57,05	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,03		0,03			930,78		27,92	
	4	М									730,73	
	01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0,006		0,006	675,01	1,72	1 161,02		6,97	
	01.7.11.06-0028	Флюс ФКДТ	кг	0,01		0,01	1 193,34	1,07	1 276,87		12,77	
	01.7.20.04-0003	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0,001		0,001	373,74	1,5	560,61		0,56	
	10.2.02.08-0001	Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше	т	0,00003		0,00003	1 050 091,70	1,12	1 176 102,70		35,28	
	10.3.02.03-0013	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61	кг	0,02		0,02	1 562,87	1,62	2 531,85		50,64	
	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0,00001		0,00001	47 961,85	1,86	89 209,04		0,89	
	14.4.03.02-0011	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00001		0,00001	193 202,70	1,42	274 347,83		2,74	
	20.2.10.03-0020	Наконечники кабельные медные П 2,5-4	100 шт	0,04		0,04	840,04	1,27	1 066,85		42,67	
	21.2.02.01-0023	Провод антенный МГ, сечение 4 мм2	1000 м	0,01222		0,01222	38 575,80	1,17	45 133,69		551,53	
	24.3.01.01-0004	Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм	кг	0,118		0,118	189,97	1,19	226,06		26,68	
		Итого прямые затраты									19 431,30	
318.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					372,31	
		ФОТ									18 643,52	
	Пр/812-051.2-3	НР Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	100		100					18 643,52	
	Пр/774-051.2	СП Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					9 881,07	
		Всего по позиции							48 328,20		48 328,20	
319	ТЦ_61.3.05.00_97_9723033526_31.01.2025_02	Монитор Samsung Smart M8 S32DM801UI	шт	1		1			71 068,10		71 068,10	
		Формула ценообразования: 68180 + 2045,4 + 842,7(1,2%)	
												
		Всего по позиции							71 068,10		71 068,10	
320	ТЦ_61.3.05.00_74_7448252116_31.01.2025_02	ПК IRU Office 310H6SM MT i3 12100 (3.3) 8Gb SSD256Gb UHDG 730	шт	1		1			49 271,31		49 271,31	
		Формула ценообразования: 47269 + 1418,07 + 584,24(1,2%)	
												
		Всего по позиции							49 271,31		49 271,31	
321	ГЭСНм 10-08-003-06	Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля	шт	1		1						
	1	ОТ	чел.-ч			5,76					5 013,16	
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	5,76		5,76			870,34		5 013,16	
	4	М									115,70	
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0038		0,0038	284,15	1,77	502,95		1,91	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0884		0,0884			6,90		0,61	
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,04		0,04	978,09	1,4	1 369,33		54,77	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00002	4 338,27	1,41	6 116,96		0,12	
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,04		0,04	899,56	1,62	1 457,29		58,29	
		Итого прямые затраты									5 128,86	
321.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2		2					100,26	
		ФОТ									5 013,16	
	Пр/812-051.1-3	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	95		95					4 762,50	
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 306,05	
		Всего по позиции							12 297,67		12 297,67	
322	62.4.02.01-0088	Источник бесперебойного питания однофазный без аккумуляторной батареи, полная выходная мощность 15 кВА, минимальное входное напряжение 228-304 В	шт	1		1	190 145,21	0,8	152 116,17		152 116,17	
		Всего по позиции							152 116,17		152 116,17	
									
		Итого прямые затраты по разделу 10. Видеонаблюдение						1 211 265,56	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						612 501,71	
		эксплуатация машин и механизмов						54 252,98	
		оплата труда машинистов (ОТм)						27 168,14	
		материальные ресурсы						517 342,73	
		Итого ФОТ						639 669,85	
		Итого накладные расходы						608 712,08	
		Итого сметная прибыль						295 684,14	
		Итого оборудование						1 414 605,96	
		Итого по разделу 10. Видеонаблюдение						3 530 267,74	
		Справочно							
		оборудование, отсутствующее в ФРСН						1 262 489,79	
		затраты труда рабочих	776,68						
		затраты труда машинистов	29,36						
		Итого с непредвиденными затратами 1%						3 530 267,74	
		Индекс фактической инфляции						3 530 267,74	
		Индекс прогнозной инфляции						3 530 267,74	
		Итого с коэффициентом для последующего расчета с подрядчиком						3 530 267,74	
		НДС%						706 053,55	
		Итого с НДС						4 236 321,29	
Раздел 11. Кондиционирование	
323	ГЭСН 20-06-019-01	Установка внешнего блока мульти сплит-системы	шт	2		2						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			2,737					2 547,54	
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	1,19	1,15	2,737			930,78		2 547,54	
	4	М									3 250,61	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,225		0,45			6,90		3,11	
	19.3.02.08-0022	Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677х830х50 мм	компл	1		2	1 097,13	1,48	1 623,75		3 247,50	
		Итого прямые затраты									5 798,15	
		ФОТ									2 547,54	
	Пр/812-016.0-3	НР Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	127	0,9	114,3					2 911,84	
	Пр/774-016.0	СП Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					1 559,09	
		Всего по позиции							5 134,54		10 269,08	
324	19.3.02.08-0022	Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677х830х50 мм	компл	2		2	1 097,13	1,48	1 623,75		3 247,50	
		Всего по позиции							1 623,75		3 247,50	
325	ТЦ_64.2.03.00_77_7706746298_29.01.2025_02	Mitsubishi Heavy Industries FDC560KXZRE2	шт	2		2			4 705 629,98		9 411 259,96	
		Формула ценообразования: 4514400 + 135432 + 55797,98(1,2%)	
												
		Всего по позиции							4 705 629,98		9 411 259,96	
326	ГЭСН 46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	1,48		1,48						
	1	ОТ	чел.-ч			10,4044					7 483,26	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,03		10,4044			719,24		7 483,26	
		Итого прямые затраты									7 483,26	
		ФОТ									7 483,26	
	Пр/812-040.1-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	108		108					8 081,92	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					4 415,12	
		Всего по позиции							13 500,20		19 980,30	
327	ГЭСН 20-06-019-02	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт	шт	10		10						
	Приказ №421 Оп. п.58б	По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25										
	1	ОТ	чел.-ч			27,485					25 582,49	
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	2,39	1,15	27,485			930,78		25 582,49	
	4	М									298,11	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,3702		3,702			6,90		25,54	
	01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0		0	675,01	1,72	1 161,02			
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0		0	241,35	1,18	284,79			
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,004		0,04	261,09	1,4	365,53		14,62	
	01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,00007		0,0007	263 215,45	1,4	368 501,63		257,95	
	19.3.02.08-0032	Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм	10 м	0		0	368,44	1,45	534,24			
	12.2.07.04	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	м	П		П						
	21.1.05.04	Кабель для систем кондиционирования	1000 м	П		П						
	23.2.02.02	Трубы медные для систем кондиционирования	м	П		П						
		Итого прямые затраты									25 880,60	
327.1	01.7.06.03-0023	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	2		20	675,01	1,72	1 161,02		23 220,40	
327.2	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	1,5		15	241,35	1,18	284,79		4 271,85	
327.3	19.3.02.08-0032	Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм	10 м	14,8		148	368,44	1,45	534,24		79 067,52	
327.4	12.2.07.04-0176	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 6 мм	м	14,8		148	32,31	1,36	43,94		6 503,12	
327.5	21.1.05.04-1038	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х4(ож)-660	1000 м	0,0148		0,148	92 165,55	1,87	172 349,58		25 507,74	
327.6	23.2.02.02-0014	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15,88 мм	м	14,8		148	374,93	1,1	412,42		61 038,16	
		ФОТ									25 582,49	
	Пр/812-016.0-3	НР Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	127	0,9	114,3					29 240,79	
	Пр/774-016.0	СП Вентиляция и кондиционирование воздуха	%	72	0,85	61,2					15 656,48	
		Всего по позиции							27 038,67		270 386,66	
									
		Итого прямые затраты по разделу 11. Кондиционирование						242 018,30	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						35 613,29	
		материальные ресурсы						206 405,01	
		Итого ФОТ						35 613,29	
		Итого накладные расходы						40 234,55	
		Итого сметная прибыль						21 630,69	
		Итого оборудование						9 411 259,96	
		Итого по разделу 11. Кондиционирование						9 715 143,50	
		Справочно							
		оборудование, отсутствующее в ФРСН						9 411 259,96	
		затраты труда рабочих	40,6264						
		Итого с непредвиденными затратами 1%						9 715 143,50	
		Индекс фактической инфляции						9 715 143,50	
		Индекс прогнозной инфляции						9 715 143,50	
		Итого с коэффициентом для последующего расчета с подрядчиком						9 715 143,50	
		НДС%						1 943 028,70	
		Итого с НДС						11 658 172,20	

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ							
									
		ВСЕГО строительные работы						36 386 063,76	
		в том числе							
		прямые затраты						25 944 470,25	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						6 874 341,54	
		эксплуатация машин и механизмов						128 352,62	
		оплата труда машинистов (ОТм)						205 480,30	
		материальные ресурсы						18 547 692,88	
		перевозка						188 602,91	
		ФОТ						7 079 821,84	
		накладные расходы						6 995 904,04	
		сметная прибыль						3 445 689,47	
									
		ВСЕГО монтажные работы						8 753 150,18	
		в том числе							
		прямые затраты						5 970 586,11	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						1 831 914,83	
		эксплуатация машин и механизмов						78 766,43	
		оплата труда машинистов (ОТм)						42 505,85	
		материальные ресурсы						4 017 391,29	
		перевозка						7,71	
		ФОТ						1 874 420,68	
		накладные расходы						1 860 971,78	
		сметная прибыль						921 592,29	
									
		ВСЕГО оборудование						11 040 051,88	
									
		ВСЕГО по смете						56 179 265,82	
		в том числе							
		Всего прямые затраты						31 915 056,36	
		в том числе							
		оплата труда (ОТ)						8 706 256,37	
		эксплуатация машин и механизмов						207 119,05	
		оплата труда машинистов (ОТм)						247 986,15	
		материальные ресурсы						22 565 084,17	
		перевозка						188 610,62	
		Всего ФОТ						8 954 242,52	
		Всего накладные расходы						8 856 875,82	
		Всего сметная прибыль						4 367 281,76	
		Всего оборудование						11 040 051,88	
									
		Справочно							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН						7 649 944,78	
		оборудование, отсутствующее в ФРСН						10 784 844,47	
		затраты труда рабочих	11 673,9						
		затраты труда машинистов	325,33						
		Итого с непредвиденными затратами 1%					1	56 179 265,82	
		Индекс фактической инфляции					1	56 179 265,82	
		Индекс прогнозной инфляции					1	56 179 265,82	
		Итого с коэффициентом для последующего расчета с подрядчиком					1	56 179 265,82	
		НДС%					20	11 235 853,16	
		Итого с НДС						67 415 118,98	

Составил		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
Проверил		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]