«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Пуровск, Сывдарма	
	
Объект:	ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр. Пуровск, ул. Железнодорожная, д.9, ЦПВ	
В Е Д О М О С Т Ь      О Б Ъ Е М О В      Р А Б О Т	
на текущий ремонт	
№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.    Перегородки	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка кирпичных на отдельные кирпичи (помещение 75, 73)	м3	14.29584	
2.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	227.0179	
3.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	22.15855	
4.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	44.3171	
5.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	28.59168	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	28.59168	
7.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (помещения 86,87,88,89,90,92,93,94 )	м3	110.6327	
8.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	1756.847	
9.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	171.4807	
10.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	342.9613	
11.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	221.2654	
12.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	221.2654	
13.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (помещения 81,82,83,85,95 )	м3	59.25744	
14.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	941.0081	
15.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	91.84903	
16.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	183.6981	
17.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	118.5149	
18.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	118.5149	
19.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (помещения 71,72,76)	м3	16.14024	
20.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	256.307	
21.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	25.01737	
22.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	50.03474	
23.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	32.28048	
24.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	32.28048	
25.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (помещения 59,61,64,65,70)	м3	35.496	
26.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	563.6765	
27.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	55.0188	
28.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	110.0376	
29.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	70.992	
30.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	70.992	
31.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (помещения 62,63)	м3	7.0818	
32.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	112.459	
33.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	10.97679	
34.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	21.95358	
35.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	14.1636	
36.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	14.1636	
	Монтажные работы	
37.	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2	0.18	
38.	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	16.59933	
39.	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.135	
40.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.135	
41.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.21375	
42.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.21375	
43.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.21375	
44.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.21375	
45.	Вода	м3	0.014904	
46.	Электроэнергия	кВт-ч	0.024768	
47.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм	т	0.00558	
48.	Грунтовка ГФ-021	т	0.000279	
49.	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, бетон В7,5	м3	3.636	
50.	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0.073796	
51.	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м	м3	5.4	
52.	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	27.5103	
53.	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	2.97	
54.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	2.97	
55.	Вода	м3	1.404	
56.	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV	м3	0.0027	
57.	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	0.594	
58.	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, размеры 390х190х188 мм, марка 75	м3	4.968	
59.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.252	
60.	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	21.4452	
61.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.2646	
62.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.2646	
63.	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	1.4805	
64.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1.4805	
65.	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0.00003	
66.	Гипс строительный Г-3	т	0.001512	
67.	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0.47124	
68.	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	1.39608	
69.	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	-0.47124	
70.	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3	0.47124	
	
	Раздел 2.    Пол	
	
	Демонтажные работы	
71.	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (помещение 75, 73)	100 м2	0.7802	
72.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8.886478	
73.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.101426	
74.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.101426	
75.	Строительный мусор	т	0.366694	
76.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.366694	
77.	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (помещение 75, 73)	100 м	0.508	
78.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	1.91516	
79.	Строительный мусор	т	0.05588	
80.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.05588	
81.	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных (помещение 75, 73)	100 м2	0.7802	
82.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	14.73798	
83.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7.48992	
84.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7.48992	
85.	Строительный мусор	т	3.74496	
86.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	3.74496	
87.	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0.9616	
88.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10.95262	
89.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.125008	
90.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.125008	
91.	Строительный мусор	т	0.451952	
92.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.451952	
93.	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м	1.3278	
94.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.005806	
95.	Строительный мусор	т	0.146058	
96.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.146058	
97.	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0.9616	
98.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18.16462	
99.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.23136	
100.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9.23136	
101.	Строительный мусор	т	4.61568	
102.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	4.61568	
103.	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0.9441	
104.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10.7533	
105.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.122733	
106.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.122733	
107.	Строительный мусор	т	0.443727	
108.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.443727	
109.	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (помещение 81,82,83,85,95)	100 м	0.9745	
110.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.673865	
111.	Строительный мусор	т	0.107195	
112.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.107195	
113.	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0.9441	
114.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.83405	
115.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.06336	
116.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9.06336	
117.	Строительный мусор	т	4.53168	
118.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	4.53168	
119.	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (помещение 71,72,76,79,80)	100 м2	0.8769	
120.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.987891	
121.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.113997	
122.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.113997	
123.	Строительный мусор	т	0.412143	
124.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.412143	
125.	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (помещение 71,72,76,79,80)	100 м	0.6321	
126.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2.383017	
127.	Строительный мусор	т	0.069531	
128.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.069531	
129.	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных (помещение 71,72,76,79,80)	100 м2	0.8769	
130.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	16.56464	
131.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	8.41824	
132.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	8.41824	
133.	Строительный мусор	т	4.20912	
134.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	4.20912	
135.	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (помещение 57)	100 м2	0.0347	
136.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0.395233	
137.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.004511	
138.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.004511	
139.	Строительный мусор	т	0.016309	
140.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.016309	
141.	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (помещение 57)	100 м	0.06	
142.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0.2262	
143.	Строительный мусор	т	0.0066	
144.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.0066	
145.	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных (помещение 57)	100 м2	0.0347	
146.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0.655483	
147.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.33312	
148.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0.33312	
149.	Строительный мусор	т	0.16656	
150.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.16656	
151.	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (помещение 56)	100 м2	0.0309	
152.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0.351951	
153.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.004017	
154.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.004017	
155.	Строительный мусор	т	0.014523	
156.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.014523	
157.	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (помещение 56)	100 м	0.0892	
158.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0.336284	
159.	Строительный мусор	т	0.009812	
160.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.009812	
161.	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных (помещение 56)	100 м2	0.0309	
162.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0.583701	
163.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.29664	
164.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0.29664	
165.	Строительный мусор	т	0.14832	
166.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.14832	
167.	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0.7394	
168.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	8.421766	
169.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.096122	
170.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.096122	
171.	Строительный мусор	т	0.347518	
172.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.347518	
173.	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (помещение 59,61,64,65,70)	100 м	0.7841	
174.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2.956057	
175.	Строительный мусор	т	0.086251	
176.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.086251	
177.	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0.7394	
178.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	13.96727	
179.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	7.09824	
180.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7.09824	
181.	Строительный мусор	т	3.54912	
182.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	3.54912	
183.	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (помещение 62,63)	100 м2	0.1742	
184.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	1.984138	
185.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.022646	
186.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.022646	
187.	Строительный мусор	т	0.081874	
188.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.081874	
189.	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (помещение 62,63)	100 м	0.1788	
190.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	0.674076	
191.	Строительный мусор	т	0.019668	
192.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.019668	
193.	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных (помещение 62,63)	100 м2	0.1742	
194.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.290638	
195.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.67232	
196.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1.67232	
197.	Строительный мусор	т	0.83616	
198.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.83616	
199.	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета (веранда)	100 м2	0.3	
200.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	4.47	
201.	Строительный мусор	т	0.576	
202.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.576	
203.	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов (веранда)	100 м2	0.3	
204.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.232	
205.	Строительный мусор	т	1.401	
206.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	1.401	
207.	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (веранда)	100 м2	0.3	
208.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2.301	
209.	Строительный мусор	т	0.21	
210.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.21	
	Монтажные работы	
	Веранда	
211.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (веранда)	100 м3	0.15	
212.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2.161425	
213.	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	1.96875	
214.	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0.49125	
215.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.49125	
216.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	3	
217.	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	12.627	
218.	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1.8	
219.	Мастика битумно-латексная гидроизоляционная, кровельная, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	т	0.006	
220.	Вода	м3	1.05	
221.	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV	м3	0.003	
222.	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	3.06	
223.	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	6	
224.	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	65.343	
225.	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	3.375	
226.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.325	
227.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	2.325	
228.	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС30	м3	6.12	
229.	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	0.3	
230.	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0.00345	
231.	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.07935	
232.	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	1.3869	
233.	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0.6072	
234.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.01875	
235.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.01875	
236.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01125	
237.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.01125	
238.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.015	
239.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.015	
240.	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 6 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2	30.3	
241.	Фиксаторы защитные для стяжного болта опалубки пластиковые, форма конус, диаметр 22 мм	100 шт	1.52682	
242.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.3	
243.	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	12.282	
244.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.47625	
245.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.47625	
246.	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2.9325	
247.	Вода	м3	1.05	
248.	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0.612	
249.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0.3	
250.	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	1.32	
251.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.63	
252.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.63	
253.	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	6	
254.	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1.53	
255.	Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм	100 м2	0.3	
256.	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	43.0629	
257.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.40875	
258.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.40875	
259.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л	маш.-ч	11.4975	
260.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	11.4975	
261.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.57375	
262.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.57375	
263.	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1.5	
264.	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	0.0009	
265.	Кальций хлористый технический, сорт I	т	0.0012	
266.	Вода	м3	0.1305	
267.	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н	кг	65.1	
268.	Порошок кислотоупорный	т	0.1581	
269.	Карборунд	кг	0.21	
270.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.15	
271.	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0.1326	
272.	Краска масляная МА-0115, охра	кг	10.5	
273.	Песок кварцевый, фракция 1,0-2,5 мм, цвет серый	т	0.4095	
274.	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 75,73)	100 м2	0.3	
275.	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	17.6916	
276.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01125	
277.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.01125	
278.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01875	
279.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.01875	
280.	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	3.375	
281.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	30.6	
282.	Карборунд	кг	0.3	
283.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.3	
284.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	15.6	
285.	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0.00057	
286.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	-30.6	
287.	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	30.6	
288.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 75,73)	100 м	0.35	
289.	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	3.626525	
290.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.002188	
291.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.002188	
292.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.013125	
293.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.013125	
294.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	1.8025	
295.	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	35.35	
	Помещение 75,73,86,87,88,89,90,92,93,94,81,82,83,85,95,71,72,76,79,80,56,57,59,61,64,65,70,62,63	
296.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	4.542	
297.	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	185.9495	
298.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.210425	
299.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	7.210425	
300.	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	44.39805	
301.	Вода	м3	15.897	
302.	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	9.26568	
303.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	4.542	
304.	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	45.96504	
305.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	23.8455	
306.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	23.8455	
307.	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	227.1	
308.	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	46.3284	
309.	Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм	100 м2	4.542	
310.	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	651.9723	
311.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	6.188475	
312.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	6.188475	
313.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л	маш.-ч	174.0722	
314.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	174.0722	
315.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	8.686575	
316.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	8.686575	
317.	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	22.71	
318.	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	0.013626	
319.	Кальций хлористый технический, сорт I	т	0.018168	
320.	Вода	м3	1.97577	
321.	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н	кг	985.614	
322.	Порошок кислотоупорный	т	2.393634	
323.	Карборунд	кг	3.1794	
324.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	2.271	
325.	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	2.007564	
326.	Краска масляная МА-0115, охра	кг	158.97	
327.	Песок кварцевый, фракция 1,0-2,5 мм, цвет серый	т	6.19983	
328.	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 75,73)	100 м2	0.7802	
329.	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	46.00995	
330.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.029258	
331.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.029258	
332.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.048763	
333.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.048763	
334.	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	8.77725	
335.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	79.5804	
336.	Карборунд	кг	0.7802	
337.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.7802	
338.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	40.5704	
339.	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0.001482	
340.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	-79.5804	
341.	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	79.5804	
342.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 75,73)	100 м	0.508	
343.	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	5.263642	
344.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.003175	
345.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.003175	
346.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01905	
347.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.01905	
348.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	2.6162	
349.	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	51.308	
350.	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0.9616	
351.	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	56.70748	
352.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03606	
353.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.03606	
354.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0601	
355.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.0601	
356.	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	10.818	
357.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	98.0832	
358.	Карборунд	кг	0.9616	
359.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.9616	
360.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	50.0032	
361.	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0.001827	
362.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	-98.0832	
363.	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	98.0832	
364.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м	1.3278	
365.	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	13.758	
366.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.008299	
367.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.008299	
368.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.049792	
369.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.049792	
370.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	6.83817	
371.	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	134.1078	
372.	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0.9441	
373.	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	55.67547	
374.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.035404	
375.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.035404	
376.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.059006	
377.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.059006	
378.	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	10.62113	
379.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	96.2982	
380.	Карборунд	кг	0.9441	
381.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.9441	
382.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	49.0932	
383.	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0.001794	
384.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	-96.2982	
385.	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	96.2982	
386.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 81,82,83,85,95)	100 м	0.9745	
387.	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	10.09728	
388.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.006091	
389.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.006091	
390.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.036544	
391.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.036544	
392.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.018675	
393.	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	98.4245	
394.	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 71,72,76)	100 м2	0.8327	
395.	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	49.10598	
396.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.031226	
397.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.031226	
398.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.052044	
399.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.052044	
400.	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	9.367875	
401.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	84.9354	
402.	Карборунд	кг	0.8327	
403.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.8327	
404.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	43.3004	
405.	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0.001582	
406.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	-84.9354	
407.	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	84.9354	
408.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 71,72,76)	100 м	0.5161	
409.	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	5.34757	
410.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.003226	
411.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.003226	
412.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.019354	
413.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.019354	
414.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	2.657915	
415.	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	52.1261	
416.	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 79,80)	100 м2	0.0442	
417.	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2.606562	
418.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.001658	
419.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.001658	
420.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.002763	
421.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.002763	
422.	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0.49725	
423.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	4.5084	
424.	Карборунд	кг	0.0442	
425.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.0442	
426.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	2.2984	
427.	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0.000084	
428.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	-4.5084	
429.	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	4.5084	
430.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 79,80)	100 м	0.116	
431.	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	1.201934	
432.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.000725	
433.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.000725	
434.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.00435	
435.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.00435	
436.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	0.5974	
437.	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	11.716	
438.	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 57)	100 м2	0.0347	
439.	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2.046328	
440.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.001301	
441.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.001301	
442.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.002169	
443.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.002169	
444.	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0.390375	
445.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	3.5394	
446.	Карборунд	кг	0.0347	
447.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.0347	
448.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	1.8044	
449.	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0.000066	
450.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	-3.5394	
451.	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	3.5394	
452.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 57)	100 м	0.06	
453.	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	0.62169	
454.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.000375	
455.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.000375	
456.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.00225	
457.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.00225	
458.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	0.309	
459.	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	6.06	
460.	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 56)	100 м2	0.0309	
461.	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	1.822235	
462.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.001159	
463.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.001159	
464.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.001931	
465.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.001931	
466.	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0.347625	
467.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	3.1518	
468.	Карборунд	кг	0.0309	
469.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.0309	
470.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	1.6068	
471.	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0.000059	
472.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	-3.1518	
473.	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	3.1518	
474.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 56)	100 м	0.0892	
475.	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	0.924246	
476.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.000558	
477.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.000558	
478.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.003345	
479.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.003345	
480.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	0.45938	
481.	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	9.0092	
482.	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0.7394	
483.	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	43.6039	
484.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.027728	
485.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.027728	
486.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.046213	
487.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.046213	
488.	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	8.31825	
489.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	75.4188	
490.	Карборунд	кг	0.7394	
491.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.7394	
492.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	38.4488	
493.	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0.001405	
494.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	-75.4188	
495.	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	75.4188	
496.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 59,61,64,65,70)	100 м	0.7841	
497.	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	8.124452	
498.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.004901	
499.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.004901	
500.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.029404	
501.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.029404	
502.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	4.038115	
503.	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	79.1941	
504.	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 62,63)	100 м2	0.1742	
505.	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	10.27292	
506.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.006533	
507.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.006533	
508.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.010888	
509.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.010888	
510.	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1.95975	
511.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	17.7684	
512.	Карборунд	кг	0.1742	
513.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1742	
514.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	9.0584	
515.	Шпатлевка МС-006, цвет розовый	т	0.000331	
516.	Плитка ПВХ для полов, толщина 1,2 мм	м2	-17.7684	
517.	Плитка ПВХ для полов, толщина 3,5 мм	м2	17.7684	
518.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (помещение 62,63)	100 м	0.1788	
519.	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	1.852636	
520.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.001118	
521.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.001118	
522.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.006705	
523.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.006705	
524.	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	0.92082	
525.	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	18.0588	
	
	Раздел 3.    Оконные и дверные проемы	
	
	Демонтажные работы	
526.	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (помещение 75,73)	100 шт	0.04	
527.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.2944	
528.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.028	
529.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.028	
530.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.1168	
531.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0.2336	
532.	Строительный мусор	т	0.4304	
533.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.4304	
534.	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (помещение 75,73)	100 м2	0.0156	
535.	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	1.481532	
536.	Строительный мусор	т	0.0546	
537.	Перевозка грузов I класса автомобилями-панелевозами грузоподъемностью до 25 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.0546	
538.	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 шт	0.07	
539.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	26.7652	
540.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.049	
541.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.049	
542.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.2044	
543.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0.4088	
544.	Строительный мусор	т	0.7532	
545.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.7532	
546.	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0.0273	
547.	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	2.592681	
548.	Строительный мусор	т	0.09555	
549.	Перевозка грузов I класса автомобилями-панелевозами грузоподъемностью до 25 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.09555	
550.	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (помещение 81,82,83,85,95)	100 шт	0.07	
551.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	26.7652	
552.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.049	
553.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.049	
554.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.2044	
555.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0.4088	
556.	Строительный мусор	т	0.7532	
557.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.7532	
558.	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0.0273	
559.	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	2.592681	
560.	Строительный мусор	т	0.09555	
561.	Перевозка грузов I класса автомобилями-панелевозами грузоподъемностью до 25 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.09555	
562.	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (помещение 71,72,76)	100 шт	0.02	
563.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7.6472	
564.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.014	
565.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.014	
566.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.0584	
567.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0.1168	
568.	Строительный мусор	т	0.2152	
569.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.2152	
570.	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (помещение 71,72,76)	100 м2	0.0078	
571.	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	0.740766	
572.	Строительный мусор	т	0.0273	
573.	Перевозка грузов I класса автомобилями-панелевозами грузоподъемностью до 25 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.0273	
574.	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (помещение 59,61,64,65,70)	100 шт	0.04	
575.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.2944	
576.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.028	
577.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.028	
578.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.1168	
579.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0.2336	
580.	Строительный мусор	т	0.4304	
581.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.4304	
582.	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0.0156	
583.	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	1.481532	
584.	Строительный мусор	т	0.0546	
585.	Перевозка грузов I класса автомобилями-панелевозами грузоподъемностью до 25 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.0546	
586.	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (помещение 62,63)	100 шт	0.01	
587.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.8236	
588.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.007	
589.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.007	
590.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.0292	
591.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0.0584	
592.	Строительный мусор	т	0.1076	
593.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.1076	
594.	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (помещение 62,63)	100 м2	0.0039	
595.	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	0.370383	
596.	Строительный мусор	т	0.01365	
597.	Перевозка грузов I класса автомобилями-панелевозами грузоподъемностью до 25 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.01365	
598.	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 шт	0.16	
599.	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	71.936	
600.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.6352	
601.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1.2688	
602.	Строительный мусор	т	1.696	
603.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	1.696	
604.	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0.02	
605.	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	3.586	
606.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.0794	
607.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0.1586	
608.	Строительный мусор	т	0.21	
609.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.21	
	Монтажные работы	
610.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (помещение 75,73)	100 м2	0.1393	
611.	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	34.29615	
612.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.30646	
613.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.30646	
614.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.57113	
615.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.57113	
616.	Электроэнергия	кВт-ч	3.719589	
617.	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	69.0928	
618.	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	3.77503	
619.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	11.91015	
620.	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	9.94602	
621.	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	1.1144	
622.	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотной створкой, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	13.93	
623.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (помещение 75,73)	100 м	0.057	
624.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.285436	
625.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.004988	
626.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.004988	
627.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01995	
628.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.01995	
629.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	3.87771	
630.	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0.228	
631.	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0.2	
632.	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	6.498	
633.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0.0995	
634.	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	24.49725	
635.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.2189	
636.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.2189	
637.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.40795	
638.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.40795	
639.	Электроэнергия	кВт-ч	2.656849	
640.	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	49.352	
641.	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	2.69645	
642.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	8.50725	
643.	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	7.1043	
644.	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0.796	
645.	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотной створкой, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	9.95	
646.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м	0.0798	
647.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79961	
648.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.006983	
649.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.006983	
650.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02793	
651.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.02793	
652.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	5.428794	
653.	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0.3192	
654.	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0.2	
655.	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	9.0972	
656.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0.1393	
657.	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	34.29615	
658.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.30646	
659.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.30646	
660.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.57113	
661.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.57113	
662.	Электроэнергия	кВт-ч	3.719589	
663.	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	69.0928	
664.	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	3.77503	
665.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	11.91015	
666.	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	9.94602	
667.	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	1.1144	
668.	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотной створкой, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	13.93	
669.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (помещение 81,82,83,85,95)	100 м	0.0798	
670.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79961	
671.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.006983	
672.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.006983	
673.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02793	
674.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.02793	
675.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	5.428794	
676.	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0.3192	
677.	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0.2	
678.	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	9.0972	
679.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (помещение 71,72,76)	100 м2	0.0398	
680.	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	9.798899	
681.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08756	
682.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.08756	
683.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.16318	
684.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.16318	
685.	Электроэнергия	кВт-ч	1.06274	
686.	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	19.7408	
687.	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	1.07858	
688.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	3.4029	
689.	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	2.84172	
690.	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0.3184	
691.	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотной створкой, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	3.98	
692.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (помещение 71,72,76)	100 м	0.0228	
693.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.514174	
694.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.001995	
695.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.001995	
696.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.00798	
697.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.00798	
698.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	1.551084	
699.	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0.0912	
700.	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0.2	
701.	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	2.5992	
702.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0.0597	
703.	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14.69835	
704.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13134	
705.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.13134	
706.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.24477	
707.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.24477	
708.	Электроэнергия	кВт-ч	1.594109	
709.	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	29.6112	
710.	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	1.61787	
711.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	5.10435	
712.	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	4.26258	
713.	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0.4776	
714.	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотной створкой, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	5.97	
715.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (помещение 59,61,64,65,70)	100 м	0.0456	
716.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.028348	
717.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.00399	
718.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.00399	
719.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01596	
720.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.01596	
721.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	3.102168	
722.	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0.1824	
723.	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0.2	
724.	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	5.1984	
725.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (помещение 62,63)	100 м2	0.0199	
726.	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	4.89945	
727.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.04378	
728.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.04378	
729.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.08159	
730.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.08159	
731.	Электроэнергия	кВт-ч	0.53137	
732.	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	9.8704	
733.	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	0.53929	
734.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	1.70145	
735.	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	1.42086	
736.	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0.1592	
737.	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотной створкой, площадь от 1,51 до 2 м2	м2	1.99	
738.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (помещение 62,63)	100 м	0.0114	
739.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.257087	
740.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.000998	
741.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.000998	
742.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.00399	
743.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.00399	
744.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	0.775542	
745.	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0.0456	
746.	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм	10 шт	0.2	
747.	Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм	м	1.2996	
748.	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2	0.208	
749.	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	16.05032	
750.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.3276	
751.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.3276	
752.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.5356	
753.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.5356	
754.	Гвозди строительные	т	0.000707	
755.	Комплект двери в сборе FILO-60 с полотном под покраску на алюминиевом коробе с наличниками со вставкой	шт	13	
756.	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.0504	
757.	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11.53462	
758.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.06615	
759.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.06615	
760.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.20664	
761.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.20664	
762.	Электроэнергия	кВт-ч	1.229256	
763.	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	22.428	
764.	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	1.47672	
765.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	4.668552	
766.	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	3.28608	
767.	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	0.4032	
768.	Дверь огнестойкая из алюминия светопрозрачная двупольная	шт	2	
769.	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (помещение 75,73)	100 м2	0.06048	
770.	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	11.66248	
771.	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.001285	
772.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.001285	
773.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.007031	
774.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.007031	
775.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.002268	
776.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.002268	
777.	Электроэнергия	кВт-ч	0.011007	
778.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.012096	
779.	Клей, марка ПВА	кг	1.8144	
780.	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.538272	
781.	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0.00635	
782.	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (помещение 75,73)	100 м2	0.056	
783.	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	10.79859	
784.	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.00119	
785.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.00119	
786.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.00651	
787.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.00651	
788.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0021	
789.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.0021	
790.	Электроэнергия	кВт-ч	0.010192	
791.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.0112	
792.	Клей, марка ПВА	кг	1.68	
793.	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.4984	
794.	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0.00588	
795.	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0.098	
796.	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18.89754	
797.	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.002083	
798.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.002083	
799.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.011393	
800.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.011393	
801.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.003675	
802.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.003675	
803.	Электроэнергия	кВт-ч	0.017836	
804.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.0196	
805.	Клей, марка ПВА	кг	2.94	
806.	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.8722	
807.	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0.01029	
808.	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0.098	
809.	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	18.89754	
810.	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.002083	
811.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.002083	
812.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.011393	
813.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.011393	
814.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.003675	
815.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.003675	
816.	Электроэнергия	кВт-ч	0.017836	
817.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.0196	
818.	Клей, марка ПВА	кг	2.94	
819.	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.8722	
820.	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0.01029	
821.	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (помещение 71,72,76)	100 м2	0.028	
822.	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5.399296	
823.	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.000595	
824.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.000595	
825.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.003255	
826.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.003255	
827.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.00105	
828.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.00105	
829.	Электроэнергия	кВт-ч	0.005096	
830.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.0056	
831.	Клей, марка ПВА	кг	0.84	
832.	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.2492	
833.	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0.00294	
834.	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0.056	
835.	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	10.79859	
836.	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.00119	
837.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.00119	
838.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.00651	
839.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.00651	
840.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0021	
841.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.0021	
842.	Электроэнергия	кВт-ч	0.010192	
843.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.0112	
844.	Клей, марка ПВА	кг	1.68	
845.	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.4984	
846.	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0.00588	
847.	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (помещение 62,63)	100 м2	0.014	
848.	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2.699648	
849.	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.000298	
850.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.000298	
851.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.001628	
852.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.001628	
853.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.000525	
854.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.000525	
855.	Электроэнергия	кВт-ч	0.002548	
856.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.0028	
857.	Клей, марка ПВА	кг	0.42	
858.	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.1246	
859.	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2	0.00147	
	
	Раздел 4.    Потолок	
	
	Демонтажные работы	
860.	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков (помещение 75,73)	100 м2	0.7802	
861.	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7.474316	
862.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.15604	
863.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.15604	
864.	Строительный мусор	т	1.323219	
865.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	1.323219	
866.	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков(помещение (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0.9616	
867.	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9.212128	
868.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.19232	
869.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.19232	
870.	Строительный мусор	т	1.630874	
871.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	1.630874	
872.	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков(помещение (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0.9441	
873.	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	9.044478	
874.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18882	
875.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.18882	
876.	Строительный мусор	т	1.601194	
877.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	1.601194	
878.	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков(помещение (помещение 71,72,76)	100 м2	0.8769	
879.	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	8.400702	
880.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.17538	
881.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.17538	
882.	Строительный мусор	т	1.487222	
883.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	1.487222	
884.	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков(помещение (помещение 57)	100 м2	0.0347	
885.	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	0.332426	
886.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.00694	
887.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.00694	
888.	Строительный мусор	т	0.058851	
889.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.058851	
890.	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков(помещение (помещение 56)	100 м2	0.0309	
891.	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	0.296022	
892.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.00618	
893.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.00618	
894.	Строительный мусор	т	0.052406	
895.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.052406	
896.	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков(помещение (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0.7394	
897.	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	7.083452	
898.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.14788	
899.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.14788	
900.	Строительный мусор	т	1.254022	
901.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	1.254022	
902.	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков(помещение (помещение 62,63)	100 м2	0.1742	
903.	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1.668836	
904.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03484	
905.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.03484	
906.	Строительный мусор	т	0.295443	
907.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.295443	
908.	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0.3516	
909.	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	28.81995	
910.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.213773	
911.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.213773	
912.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.288262	
913.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1.288262	
	Монтажные работы	
914.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (помещение 75,73)	100 м2	0.7802	
915.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	33.86146	
916.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.019505	
917.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.019505	
918.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.214555	
919.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.214555	
920.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.731438	
921.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.731438	
922.	Вода	м3	0.421308	
923.	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	1560.4	
924.	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	156.04	
925.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0.9616	
926.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.7344	
927.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02404	
928.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.02404	
929.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.26444	
930.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.26444	
931.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.9015	
932.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.9015	
933.	Вода	м3	0.519264	
934.	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	1923.2	
935.	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	192.32	
936.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0.9441	
937.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	40.97488	
938.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.023603	
939.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.023603	
940.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.259628	
941.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.259628	
942.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.885094	
943.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.885094	
944.	Вода	м3	0.509814	
945.	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	1888.2	
946.	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	188.82	
947.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (помещение 71,72,76,79,80)	100 м2	0.8769	
948.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	38.05834	
949.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.021923	
950.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.021923	
951.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.241148	
952.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.241148	
953.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.822094	
954.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.822094	
955.	Вода	м3	0.473526	
956.	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	1753.8	
957.	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	175.38	
958.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (помещение 57)	100 м2	0.0347	
959.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.506015	
960.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.000868	
961.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.000868	
962.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.009543	
963.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.009543	
964.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.032531	
965.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.032531	
966.	Вода	м3	0.018738	
967.	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	69.4	
968.	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	6.94	
969.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (помещение 56)	100 м2	0.0309	
970.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.341091	
971.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.000773	
972.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.000773	
973.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.008498	
974.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.008498	
975.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.028969	
976.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.028969	
977.	Вода	м3	0.016686	
978.	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	61.8	
979.	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	6.18	
980.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0.7394	
981.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32.0907	
982.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.018485	
983.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.018485	
984.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.203335	
985.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.203335	
986.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.693188	
987.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.693188	
988.	Вода	м3	0.399276	
989.	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	1478.8	
990.	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	147.88	
991.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (помещение 62,63)	100 м2	0.1742	
992.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.560454	
993.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.004355	
994.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.004355	
995.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.047905	
996.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.047905	
997.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.163313	
998.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.163313	
999.	Вода	м3	0.094068	
1000.	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	348.4	
1001.	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	34.84	
1002.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (помещение 75,73)	100 м2	0.7802	
1003.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	13.45845	
1004.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.009753	
1005.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.009753	
1006.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03901	
1007.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.03901	
1008.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	3.43288	
1009.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.11703	
1010.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.024966	
1011.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0.9616	
1012.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.5876	
1013.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01202	
1014.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.01202	
1015.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04808	
1016.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.04808	
1017.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.23104	
1018.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.14424	
1019.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.030771	
1020.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0.9441	
1021.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.28573	
1022.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.011801	
1023.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.011801	
1024.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.047205	
1025.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.047205	
1026.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.15404	
1027.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.141615	
1028.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.030211	
1029.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (помещение 71,72,76,79,80)	100 м2	0.8769	
1030.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15.12653	
1031.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.010961	
1032.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.010961	
1033.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.043845	
1034.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.043845	
1035.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	3.85836	
1036.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.131535	
1037.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.028061	
1038.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (помещение 57)	100 м2	0.0347	
1039.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	0.598575	
1040.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.000434	
1041.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.000434	
1042.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.001735	
1043.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.001735	
1044.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.15268	
1045.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.005205	
1046.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.00111	
1047.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (помещение 56)	100 м2	0.0309	
1048.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	0.533025	
1049.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.000386	
1050.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.000386	
1051.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.001545	
1052.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.001545	
1053.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.13596	
1054.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.004635	
1055.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.000989	
1056.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0.7394	
1057.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	12.75465	
1058.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.009243	
1059.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.009243	
1060.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03697	
1061.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.03697	
1062.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	3.25336	
1063.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.11091	
1064.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.023661	
1065.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (помещение 62,63)	100 м2	0.1742	
1066.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	3.00495	
1067.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.002178	
1068.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.002178	
1069.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.00871	
1070.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.00871	
1071.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.76648	
1072.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.02613	
1073.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005574	
1074.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (помещение 75,73)	100 м2	0.7802	
1075.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5.096266	
1076.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.009753	
1077.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.009753	
1078.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.009753	
1079.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.009753	
1080.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.07802	
1081.	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	8.03606	
1082.	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя (помещение 75,73)	100 м2	0.7802	
1083.	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	108.6994	
1084.	Воск пчелиный производственный	кг	7.802	
1085.	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	46.812	
1086.	Краска сухая клеевая с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,2 кг/м2	т	0.03901	
1087.	Окраска поверхностей потолков: лаком (помещение 75,73)	100 м2	0.7802	
1088.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	21.53352	
1089.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.019505	
1090.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.019505	
1091.	Лак НЦ-221	т	0.003901	
1092.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0.9616	
1093.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.281171	
1094.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01202	
1095.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.01202	
1096.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01202	
1097.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.01202	
1098.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.09616	
1099.	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	9.90448	
1100.	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0.9616	
1101.	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	133.9725	
1102.	Воск пчелиный производственный	кг	9.616	
1103.	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	57.696	
1104.	Краска сухая клеевая с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,2 кг/м2	т	0.04808	
1105.	Окраска поверхностей потолков: лаком (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0.9616	
1106.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	26.54016	
1107.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02404	
1108.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.02404	
1109.	Лак НЦ-221	т	0.004808	
1110.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0.9441	
1111.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.166861	
1112.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.011801	
1113.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.011801	
1114.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.011801	
1115.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.011801	
1116.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.09441	
1117.	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	9.72423	
1118.	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0.9441	
1119.	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	131.5344	
1120.	Воск пчелиный производственный	кг	9.441	
1121.	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	56.646	
1122.	Краска сухая клеевая с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,2 кг/м2	т	0.047205	
1123.	Окраска поверхностей потолков: лаком (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0.9441	
1124.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	26.05716	
1125.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.023603	
1126.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.023603	
1127.	Лак НЦ-221	т	0.004721	
1128.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (помещение 71,72,76)	100 м2	0.8769	
1129.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	5.727911	
1130.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.010961	
1131.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.010961	
1132.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.010961	
1133.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.010961	
1134.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.08769	
1135.	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	9.03207	
1136.	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя (помещение 71,72,76)	100 м2	0.8769	
1137.	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	122.1719	
1138.	Воск пчелиный производственный	кг	8.769	
1139.	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	52.614	
1140.	Краска сухая клеевая с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,2 кг/м2	т	0.043845	
1141.	Окраска поверхностей потолков: лаком (помещение 71,72,76)	100 м2	0.8769	
1142.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	24.20244	
1143.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.021923	
1144.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.021923	
1145.	Лак НЦ-221	т	0.004385	
1146.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (помещение 57,56)	100 м2	0.0656	
1147.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.428499	
1148.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.00082	
1149.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.00082	
1150.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.00082	
1151.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.00082	
1152.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.00656	
1153.	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	0.67568	
1154.	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя (помещение 57,56)	100 м2	0.0656	
1155.	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	9.139556	
1156.	Воск пчелиный производственный	кг	0.656	
1157.	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	3.936	
1158.	Краска сухая клеевая с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,2 кг/м2	т	0.00328	
1159.	Окраска поверхностей потолков: лаком (помещение 57,56)	100 м2	0.0656	
1160.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1.81056	
1161.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.00164	
1162.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.00164	
1163.	Лак НЦ-221	т	0.000328	
1164.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0.7394	
1165.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.829761	
1166.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.009243	
1167.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.009243	
1168.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.009243	
1169.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.009243	
1170.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.07394	
1171.	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	7.61582	
1172.	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0.7394	
1173.	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	103.0151	
1174.	Воск пчелиный производственный	кг	7.394	
1175.	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	44.364	
1176.	Краска сухая клеевая с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,2 кг/м2	т	0.03697	
1177.	Окраска поверхностей потолков: лаком (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0.7394	
1178.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	20.40744	
1179.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.018485	
1180.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.018485	
1181.	Лак НЦ-221	т	0.003697	
1182.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (помещение 62,63)	100 м2	0.1742	
1183.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1.137874	
1184.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.002178	
1185.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.002178	
1186.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.002178	
1187.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.002178	
1188.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.01742	
1189.	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	1.79426	
1190.	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя (помещение 62,63)	100 м2	0.1742	
1191.	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	24.26998	
1192.	Воск пчелиный производственный	кг	1.742	
1193.	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	10.452	
1194.	Краска сухая клеевая с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,2 кг/м2	т	0.00871	
1195.	Окраска поверхностей потолков: лаком (помещение 62,63)	100 м2	0.1742	
1196.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.80792	
1197.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.004355	
1198.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.004355	
1199.	Лак НЦ-221	т	0.000871	
	Веранда	
1200.	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	100 м2	0.3	
1201.	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	33.465	
1202.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.07125	
1203.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.07125	
1204.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.07125	
1205.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.07125	
1206.	Ножницы электрические	маш.-ч	0.12	
1207.	Вода	м3	0.0108	
1208.	Электроэнергия	кВт-ч	0.6696	
1209.	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30х30000 мм	м	40.5	
1210.	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	20.4	
1211.	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0.405	
1212.	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	0.243	
1213.	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0.966	
1214.	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	1.104	
1215.	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	6.663	
1216.	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	40.8	
1217.	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	91.8	
1218.	Подвесы анкерные стальные оцинкованные пружинные с зажимом профиля, размеры профиля 60х27 мм	100 шт	0.243	
1219.	Удлинители стальные оцинкованные для соединения потолочных профилей размером 60х27 мм, размеры 110х58х25 мм, толщина 0,6 мм	100 шт	0.243	
1220.	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0.549	
1221.	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3	
1222.	Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа	кг	1.2	
1223.	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	12.6	
1224.	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	33.3	
1225.	Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 350 мм	100 шт	0.243	
1226.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0.3	
1227.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	13.0203	
1228.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.0075	
1229.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.0075	
1230.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0825	
1231.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.0825	
1232.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.28125	
1233.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.28125	
1234.	Вода	м3	0.162	
1235.	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	600	
1236.	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	60	
1237.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (помещение 75,73)	100 м2	0.3	
1238.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1.9596	
1239.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.00375	
1240.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.00375	
1241.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.00375	
1242.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.00375	
1243.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.03	
1244.	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	3.09	
1245.	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя (помещение 75,73)	100 м2	0.3	
1246.	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	41.79675	
1247.	Воск пчелиный производственный	кг	3	
1248.	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	18	
1249.	Краска сухая клеевая с содержанием пигментов и полимерных добавок для внутренних работ, расход 0,1-0,2 кг/м2	т	0.015	
1250.	Окраска поверхностей потолков: лаком (помещение 75,73)	100 м2	0.3	
1251.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8.28	
1252.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0075	
1253.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.0075	
1254.	Лак НЦ-221	т	0.0015	
	
	Раздел 5.    Стены	
	
	Демонтажные работы	
1255.	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0.27	
1256.	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1.9737	
1257.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.054	
1258.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.054	
1259.	Снятие обоев: простых и улучшенных (помещение 75,73)	100 м2	1.48	
1260.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.392	
1261.	Строительный мусор	т	0.0444	
1262.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.0444	
1263.	Снятие обоев: простых и улучшенных (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	4.78	
1264.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	49.712	
1265.	Строительный мусор	т	0.1434	
1266.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.1434	
1267.	Снятие обоев: простых и улучшенных (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	1.52	
1268.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.808	
1269.	Строительный мусор	т	0.0456	
1270.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.0456	
1271.	Снятие обоев: простых и улучшенных (помещение 71,72,76,79,80)	100 м2	1.79	
1272.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	18.616	
1273.	Строительный мусор	т	0.0537	
1274.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.0537	
1275.	Снятие обоев: простых и улучшенных (помещение 56,57)	100 м2	0.57	
1276.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.928	
1277.	Строительный мусор	т	0.0171	
1278.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.0171	
1279.	Снятие обоев: простых и улучшенных (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	2.19	
1280.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.776	
1281.	Строительный мусор	т	0.0657	
1282.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.0657	
1283.	Снятие обоев: простых и улучшенных (помещение 62,63)	100 м2	0.64	
1284.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.656	
1285.	Строительный мусор	т	0.0192	
1286.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.0192	
	Монтажные работы	
1287.	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси (помещение 79)	100 м2	0.21	
1288.	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.35742	
1289.	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0.966	
1290.	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0.62307	
1291.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02625	
1292.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.02625	
1293.	Вода	м3	0.6384	
1294.	Электроэнергия	кВт-ч	0.2352	
1295.	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	20.37	
1296.	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси (помещение 80)	100 м2	0.21	
1297.	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.35742	
1298.	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0.966	
1299.	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0.62307	
1300.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02625	
1301.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.02625	
1302.	Вода	м3	0.6384	
1303.	Электроэнергия	кВт-ч	0.2352	
1304.	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	20.37	
1305.	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси (помещение 57)	100 м2	0.27	
1306.	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.45954	
1307.	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	1.242	
1308.	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0.80109	
1309.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03375	
1310.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.03375	
1311.	Вода	м3	0.8208	
1312.	Электроэнергия	кВт-ч	0.3024	
1313.	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	26.19	
1314.	Гидроизоляция бетонных и оштукатуренных поверхностей с применением гидроизоляционной проникающей сухой смеси (помещение 56)	100 м2	0.27	
1315.	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.45954	
1316.	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	1.242	
1317.	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0.80109	
1318.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03375	
1319.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.03375	
1320.	Вода	м3	0.8208	
1321.	Электроэнергия	кВт-ч	0.3024	
1322.	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие	кг	26.19	
1323.	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами или гипсостружечными плитами в два слоя: с оконным проемом	100 м2	0.27	
1324.	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	30.1185	
1325.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.172125	
1326.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.172125	
1327.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0675	
1328.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.0675	
1329.	Ножницы электрические	маш.-ч	0.158625	
1330.	Вода	м3	0.02079	
1331.	Электроэнергия	кВт-ч	0.55944	
1332.	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 70х30000 мм	м	31.32	
1333.	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	41.31	
1334.	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0.2214	
1335.	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0.4131	
1336.	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 30 мм	100 шт	1.9845	
1337.	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,9 мм, длина 45 мм	100 шт	5.0085	
1338.	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	23.76	
1339.	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм	м	60.75	
1340.	Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31х31 мм, толщина 0,4 мм	м	12.42	
1341.	Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа	кг	32.13	
1342.	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3.24	
1343.	Смеси сухие шпатлевочные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не более 1,0 МПа	кг	25.92	
1344.	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	57.24	
1345.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (помещение 75,73)	100 м2	1.176	
1346.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	43.93948	
1347.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.0294	
1348.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.0294	
1349.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.3087	
1350.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.3087	
1351.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1.029	
1352.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1.029	
1353.	Вода	м3	0.59976	
1354.	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	2352	
1355.	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	235.2	
1356.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (помещение 86,94)	100 м2	0.84	
1357.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.38534	
1358.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.021	
1359.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.021	
1360.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.2205	
1361.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.2205	
1362.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.735	
1363.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.735	
1364.	Вода	м3	0.4284	
1365.	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	1680	
1366.	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	168	
1367.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0.84	
1368.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.38534	
1369.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.021	
1370.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.021	
1371.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.2205	
1372.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.2205	
1373.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.735	
1374.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.735	
1375.	Вода	м3	0.4284	
1376.	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	1680	
1377.	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	168	
1378.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (помещение 71,72,76)	100 м2	1.416	
1379.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	52.90672	
1380.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.0354	
1381.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.0354	
1382.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.3717	
1383.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.3717	
1384.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1.239	
1385.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1.239	
1386.	Вода	м3	0.72216	
1387.	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	2832	
1388.	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	283.2	
1389.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0.923	
1390.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.48651	
1391.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.023075	
1392.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.023075	
1393.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.242288	
1394.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.242288	
1395.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.807625	
1396.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.807625	
1397.	Вода	м3	0.47073	
1398.	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	1846	
1399.	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	184.6	
1400.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (помещение 62,63)	100 м2	0.56	
1401.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	20.92356	
1402.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.014	
1403.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.014	
1404.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.147	
1405.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.147	
1406.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.49	
1407.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.49	
1408.	Вода	м3	0.2856	
1409.	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	1120	
1410.	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	112	
1411.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (помещение 75,73)	100 м2	1.176	
1412.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	14.74116	
1413.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0147	
1414.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.0147	
1415.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0441	
1416.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.0441	
1417.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	5.1744	
1418.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1764	
1419.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.034104	
1420.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.034104	
1421.	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °C, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	т	0.034104	
1422.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (помещение 86,94)	100 м2	0.84	
1423.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10.5294	
1424.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0105	
1425.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.0105	
1426.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0315	
1427.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.0315	
1428.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	3.696	
1429.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.126	
1430.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.02436	
1431.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.02436	
1432.	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °C, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	т	0.02436	
1433.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0.84	
1434.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	10.5294	
1435.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0105	
1436.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.0105	
1437.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0315	
1438.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.0315	
1439.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	3.696	
1440.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.126	
1441.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.02436	
1442.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.02436	
1443.	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °C, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	т	0.02436	
1444.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (помещение 71,72,76)	100 м2	1.416	
1445.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	17.74956	
1446.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0177	
1447.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.0177	
1448.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0531	
1449.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.0531	
1450.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	6.2304	
1451.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.2124	
1452.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.041064	
1453.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.041064	
1454.	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °C, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	т	0.041064	
1455.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0.923	
1456.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	11.56981	
1457.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.011538	
1458.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.011538	
1459.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.034613	
1460.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.034613	
1461.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.0612	
1462.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.13845	
1463.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.026767	
1464.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.026767	
1465.	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °C, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	т	0.026767	
1466.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (помещение 62,63)	100 м2	0.56	
1467.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	7.0196	
1468.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.007	
1469.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.007	
1470.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.021	
1471.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.021	
1472.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	2.464	
1473.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.084	
1474.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.01624	
1475.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.01624	
1476.	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °C, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	т	0.01624	
1477.	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) (помещение 75,73)	100 м2	1.176	
1478.	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	85.2553	
1479.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1029	
1480.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.1029	
1481.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.6909	
1482.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.6909	
1483.	Вода	м3	0.08232	
1484.	Электроэнергия	кВт-ч	1.021238	
1485.	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм	т	0.5292	
1486.	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	18.816	
1487.	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 (помещение 75,73)	100 м2	1.176	
1488.	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	30.49662	
1489.	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: стен внутри помещений по штукатурке или бетону (помещение 75,73)	100 м2	1.176	
1490.	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	16.83738	
1491.	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.2499	
1492.	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	0.2205	
1493.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.4263	
1494.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.4263	
1495.	Вода	м3	0.032928	
1496.	Бумага шлифовальная	м2	0.1176	
1497.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.01176	
1498.	Латекс СКС-65 ГП	т	0.030576	
1499.	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0.206976	
1500.	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет по NCS	т	0.096902	
1501.	Смеси сухие для декоративной штукатурки стен, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	759.696	
1502.	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0.84	
1503.	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	60.89664	
1504.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0735	
1505.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.0735	
1506.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.4935	
1507.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.4935	
1508.	Вода	м3	0.0588	
1509.	Электроэнергия	кВт-ч	0.729456	
1510.	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм	т	0.378	
1511.	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	13.44	
1512.	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0.84	
1513.	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	21.7833	
1514.	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: стен внутри помещений по штукатурке или бетону (помещение 86,87,88,89,90,92,93,94)	100 м2	0.84	
1515.	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.0267	
1516.	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1785	
1517.	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	0.1575	
1518.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.3045	
1519.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.3045	
1520.	Вода	м3	0.02352	
1521.	Бумага шлифовальная	м2	0.084	
1522.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.0084	
1523.	Латекс СКС-65 ГП	т	0.02184	
1524.	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0.14784	
1525.	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет по NCS	т	0.069216	
1526.	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0.84	
1527.	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	60.89664	
1528.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0735	
1529.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.0735	
1530.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.4935	
1531.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.4935	
1532.	Вода	м3	0.0588	
1533.	Электроэнергия	кВт-ч	0.729456	
1534.	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм	т	0.378	
1535.	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	13.44	
1536.	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0.84	
1537.	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	21.7833	
1538.	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: стен внутри помещений по штукатурке или бетону (помещение 81,82,83,85,95)	100 м2	0.84	
1539.	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.0267	
1540.	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1785	
1541.	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	0.1575	
1542.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.3045	
1543.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.3045	
1544.	Вода	м3	0.02352	
1545.	Бумага шлифовальная	м2	0.084	
1546.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.0084	
1547.	Латекс СКС-65 ГП	т	0.02184	
1548.	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0.14784	
1549.	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет по NCS	т	0.069216	
1550.	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) (помещение 71,72,76)	100 м2	1.416	
1551.	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	102.6543	
1552.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1239	
1553.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.1239	
1554.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.8319	
1555.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.8319	
1556.	Вода	м3	0.09912	
1557.	Электроэнергия	кВт-ч	1.229654	
1558.	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм	т	0.6372	
1559.	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	22.656	
1560.	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 (помещение 71,72,76)	100 м2	1.416	
1561.	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	36.72042	
1562.	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: стен внутри помещений по штукатурке или бетону (помещение 71,72,76)	100 м2	1.416	
1563.	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	20.27358	
1564.	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.3009	
1565.	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	0.2655	
1566.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.5133	
1567.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.5133	
1568.	Вода	м3	0.039648	
1569.	Бумага шлифовальная	м2	0.1416	
1570.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.01416	
1571.	Латекс СКС-65 ГП	т	0.036816	
1572.	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0.249216	
1573.	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет по NCS	т	0.116678	
1574.	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0.923	
1575.	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	66.91381	
1576.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.080763	
1577.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.080763	
1578.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.542263	
1579.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.542263	
1580.	Вода	м3	0.06461	
1581.	Электроэнергия	кВт-ч	0.801533	
1582.	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм	т	0.41535	
1583.	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	14.768	
1584.	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0.923	
1585.	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	23.9357	
1586.	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: стен внутри помещений по штукатурке или бетону (помещение 59,61,64,65,70)	100 м2	0.923	
1587.	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	13.21505	
1588.	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.196138	
1589.	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	0.173063	
1590.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.334588	
1591.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.334588	
1592.	Вода	м3	0.025844	
1593.	Бумага шлифовальная	м2	0.0923	
1594.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.00923	
1595.	Латекс СКС-65 ГП	т	0.023998	
1596.	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0.162448	
1597.	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет по NCS	т	0.076055	
1598.	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) (помещение 62,63)	100 м2	0.56	
1599.	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	40.59776	
1600.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.049	
1601.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.049	
1602.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.329	
1603.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.329	
1604.	Вода	м3	0.0392	
1605.	Электроэнергия	кВт-ч	0.486304	
1606.	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм	т	0.252	
1607.	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	8.96	
1608.	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 (помещение 62,63)	100 м2	0.56	
1609.	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	14.5222	
1610.	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: стен внутри помещений по штукатурке или бетону (помещение 62,63)	100 м2	0.56	
1611.	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	8.0178	
1612.	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.119	
1613.	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	0.105	
1614.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.203	
1615.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.203	
1616.	Вода	м3	0.01568	
1617.	Бумага шлифовальная	м2	0.056	
1618.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.0056	
1619.	Латекс СКС-65 ГП	т	0.01456	
1620.	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0.09856	
1621.	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет по NCS	т	0.046144	
1622.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (помещение 79)	100 м2	0.21	
1623.	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.83529	
1624.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.021	
1625.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.021	
1626.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.070875	
1627.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.070875	
1628.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.34125	
1629.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.34125	
1630.	Вода	м3	0.01785	
1631.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.105	
1632.	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0.0105	
1633.	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0.07875	
1634.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (помещение 80)	100 м2	0.21	
1635.	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.83529	
1636.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.021	
1637.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.021	
1638.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.070875	
1639.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.070875	
1640.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.34125	
1641.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.34125	
1642.	Вода	м3	0.01785	
1643.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.105	
1644.	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0.0105	
1645.	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0.07875	
1646.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (помещение 57)	100 м2	0.27	
1647.	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	35.78823	
1648.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.027	
1649.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.027	
1650.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.091125	
1651.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.091125	
1652.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.43875	
1653.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.43875	
1654.	Вода	м3	0.02295	
1655.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.135	
1656.	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0.0135	
1657.	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0.10125	
1658.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (помещение 56)	100 м2	0.27	
1659.	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	35.78823	
1660.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.027	
1661.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.027	
1662.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.091125	
1663.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.091125	
1664.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.43875	
1665.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.43875	
1666.	Вода	м3	0.02295	
1667.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.135	
1668.	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0.0135	
1669.	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0.10125	
	Веранда	
1670.	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0.615	
1671.	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	57.12458	
1672.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.107625	
1673.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.107625	
1674.	Вода	м3	0.021525	
1675.	Электроэнергия	кВт-ч	1.299618	
1676.	Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм	м	57.69315	
1677.	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	79.95	
1678.	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	0.20498	
1679.	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2.17095	
1680.	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	2.63835	
1681.	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт	10.25205	
1682.	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	49.78425	
1683.	Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	105.6755	
1684.	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	1.3161	
1685.	Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт	0.2214	
1686.	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.35055	
1687.	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	25.461	
1688.	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм	м2	64.575	
1689.	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (помещение 62,63)	100 м2	0.615	
1690.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	22.97855	
1691.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.015375	
1692.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.015375	
1693.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.161438	
1694.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.161438	
1695.	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.538125	
1696.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.538125	
1697.	Вода	м3	0.31365	
1698.	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций, тиксотропного типа, класс R4, В40 (М500), F300, W14, крупность заполнителя до 0,4 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	кг	1230	
1699.	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	123	
1700.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (помещение 75,73)	100 м2	0.615	
1701.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	7.709025	
1702.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.007688	
1703.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.007688	
1704.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.023063	
1705.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.023063	
1706.	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	2.706	
1707.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.09225	
1708.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.017835	
1709.	Шпатлевка масляно-клеевая	т	-0.017835	
1710.	Шпатлевка акриловая универсальная водостойкая с содержанием минерального наполнителя и модифицирующих добавок для внутренних и наружных работ по всем видам поверхностей, герметизации швов и трещин до 7 мм, температура применения от +10 °C, расход 0,55 кг/м2 при толщине слоя 2 мм	т	0.017835	
1711.	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) (помещение 62,63)	100 м2	0.615	
1712.	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	44.58504	
1713.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.053813	
1714.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.053813	
1715.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.361313	
1716.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.361313	
1717.	Вода	м3	0.04305	
1718.	Электроэнергия	кВт-ч	0.534066	
1719.	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм	т	0.27675	
1720.	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	9.84	
1721.	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к нормам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08 (помещение 62,63)	100 м2	0.615	
1722.	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	15.94849	
1723.	Окраска декоративным наполненным фактурным составом на основе акриловой сополимерной эмульсии: стен внутри помещений по штукатурке или бетону (помещение 62,63)	100 м2	0.615	
1724.	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	8.805263	
1725.	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.130688	
1726.	Установки по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч	0.115313	
1727.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.222938	
1728.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.222938	
1729.	Вода	м3	0.01722	
1730.	Бумага шлифовальная	м2	0.0615	
1731.	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.00615	
1732.	Латекс СКС-65 ГП	т	0.01599	
1733.	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0.10824	
1734.	Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с кварцевым наполнителем для внешней отделки, реставрационных работ поверхности цементно-стружечных плит и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,6 мм, расход 2,7 кг/м2, цвет по NCS	т	0.050676	
	
	Раздел 6.    Сантехника	
	
	Демонтажные работы	
1735.	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0.52	
1736.	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	57.2	
1737.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.1648	
1738.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1.1648	
1739.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	3.12	
1740.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	3.12	
1741.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	1.68	
1742.	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	47.0904	
1743.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.084	
1744.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.084	
1745.	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	4.2	
1746.	Ацетилен газообразный технический	м3	0.6048	
1747.	Кислород газообразный технический	м3	3.8472	
1748.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.3192	
1749.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.3192	
1750.	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0.05	
1751.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2.565	
1752.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.013	
1753.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.013	
1754.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.083	
1755.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.083	
1756.	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0.05	
1757.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.192	
1758.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0145	
1759.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.0145	
1760.	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.1325	
1761.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.1325	
	Монтажные работы	
1762.	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0.52	
1763.	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	35.86804	
1764.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.208	
1765.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.208	
1766.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.117	
1767.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.117	
1768.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.182	
1769.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.182	
1770.	Электроэнергия	кВт-ч	2.10496	
1771.	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм	шт	0.096044	
1772.	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм	100 шт	1.56	
1773.	Радиатор алюминиевый секционный с нижним подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,370 кВт	шт	52	
1774.	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"	компл	52	
1775.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	1.68	
1776.	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	26.48772	
1777.	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2.667	
1778.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.042	
1779.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.042	
1780.	Вода	м3	0.49224	
1781.	Электроэнергия	кВт-ч	4.171104	
1782.	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.28056	
1783.	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	0.005326	
1784.	Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм	шт	280.56	
1785.	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	172.2	
1786.	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0.3	
1787.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.7275	
1788.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.04875	
1789.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.04875	
1790.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.075	
1791.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.075	
1792.	Электроэнергия	кВт-ч	0.0312	
1793.	Очес льняной	кг	0.09	
1794.	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.012	
1795.	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	т	0.00021	
1796.	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.00108	
1797.	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.12	
1798.	Мастика сантехническая	кг	0.6	
1799.	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.00006	
1800.	Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм	шт	3	
1801.	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм	компл	3	
1802.	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, с ножками, с внутренним замком, ширина 1003 мм, высота 651-691 мм, глубина 120 мм	шт	3	
1803.	Установка смесителей	10 шт	0.3	
1804.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2.415	
1805.	Электроэнергия	кВт-ч	0.0156	
1806.	Очес льняной	кг	0.039	
1807.	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0.006	
1808.	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм	т	0.00003	
1809.	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.078	
1810.	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.000039	
1811.	Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, с гибким изливом, с аэратором, диаметр излива 16 мм	компл	3	
1812.	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	шт	3	
1813.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.417	
1814.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.125	
1815.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1.125	
1816.	Электроэнергия	кВт-ч	0.3318	
1817.	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм	10 шт	0.3	
1818.	Унитаз подвесной для систем инсталляции керамический, с прямым выпуском, размеры 365х560х400 мм	шт	3	
1819.	Фланец металлический для полипропиленовых труб, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 63 мм	шт	3	
1820.	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 шт	0.3	
1821.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.966	
1822.	Электроэнергия	кВт-ч	0.0156	
1823.	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.006	
1824.	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм	т	0.000042	
1825.	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.00003	
1826.	Гарнитура туалетная	шт	3	
1827.	Элемент завершающий боковой из полиамида с алюминиевым основанием толщиной 2 мм, с резиновой прокладкой, для поручня-отбойника высотой 140 мм, толщина профиля элемента 2,1 мм, размеры 140х100х75 мм	шт	2	
1828.	Элемент угловой соединительный из полиамида с алюминиевым основанием толщиной 2 мм, с резиновой прокладкой, для поручня-отбойника высотой 140 мм, толщина профиля элемента 2,1 мм, размеры 140х100х100 мм	шт	1	
	Веранда	
1829.	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из труб из сшитого полиэтилена из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 16 мм	100 м	1.4	
1830.	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	1.8193	
1831.	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	2.6082	
1832.	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9.5312	
1833.	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	3.381	
1834.	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.0175	
1835.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.0175	
1836.	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.8725	
1837.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.035	
1838.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.035	
1839.	Вода	м3	0.0294	
1840.	Электроэнергия	кВт-ч	1.176	
1841.	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	шт	0.098	
1842.	Фиксатор поворота под углом 90° стальной оцинкованный с двумя пружинными кольцами для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметром 16 мм	шт	14	
1843.	Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16-17 мм, наружным диаметром 24 мм	м	143.5	
1844.	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	143.5	
1845.	Тройник из молекулярно-сшитого полиэтилена переходной, диаметр 16 мм	шт	7	
1846.	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 159 мм	шт	2	
1847.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	15.778	
1848.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.05	
1849.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.05	
1850.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	
1851.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.05	
1852.	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.775	
1853.	Электроэнергия	кВт-ч	0.052	
1854.	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.36	
1855.	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0.01	
1856.	Конденсатоотводчик 45нж13нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	2	
1857.	Шкаф сантехнический стальной закрытый наружный, с ножками, с внутренним замком, ширина 553 мм, высота 651-691 мм, глубина 120 мм	шт	1	
1858.	Трубка подключения к отопительному прибору из нержавеющей стали Г-образная, для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 16 мм, диаметр трубки 15 мм, высота трубки 500 мм	шт	2	
1859.	Коллекторная группа с расходомерами	шт	2	
1860.	Установка фильтров диаметром: 25 мм	10 шт	0.1	
1861.	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.8625	
1862.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.00125	
1863.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.00125	
1864.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	
1865.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.04	
1866.	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.3	
1867.	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.07	
1868.	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт	1	
	
	Раздел 7.    Электроснабжение	
	
	Демонтажные работы	
1869.	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0.83	
1870.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	4.8472	
1871.	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	5.41	
1872.	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	13.7414	
1873.	Строительный мусор	т	0.02164	
1874.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	0.02164	
1875.	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0.52	
1876.	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	9.3028	
1877.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0416	
1878.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.0416	
	Монтажные работы	
1879.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см	100 шт	0.96	
1880.	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	93.2448	
1881.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	27.2832	
1882.	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0.72	
1883.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	12.7224	
1884.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.6	
1885.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7.2	
1886.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	9.42	
1887.	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	131.88	
1888.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	38.2452	
1889.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	76.4904	
1890.	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	10.98	
1891.	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	154.5984	
1892.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2.196	
1893.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	2.196	
1894.	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	36.6732	
1895.	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	36.6732	
1896.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.196	
1897.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	2.196	
1898.	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	2.6901	
1899.	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.006808	
1900.	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	2.745	
1901.	Лак битумный БТ-123	т	0.007906	
1902.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
1903.	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий	100 м	1.56	
1904.	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	17.628	
1905.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.0312	
1906.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.0312	
1907.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0312	
1908.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.0312	
1909.	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.468	
1910.	Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0.8268	
1911.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
1912.	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0.156	
1913.	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	9.42	
1914.	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	155.43	
1915.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.1884	
1916.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.1884	
1917.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1884	
1918.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.1884	
1919.	Гипс строительный Г-3	т	0.0942	
1920.	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	2.826	
1921.	Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	4.9926	
1922.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
1923.	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0.212	
1924.	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0.479	
1925.	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	0.251	
1926.	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм	шт	4	
1927.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.18	
1928.	Кабель-канал (короб), размеры 16х16 мм	м	18	
1929.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.18	
1930.	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.5076	
1931.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.0018	
1932.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.0018	
1933.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0018	
1934.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.0018	
1935.	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	2.3994	
1936.	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0.09	
1937.	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.009	
1938.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
1939.	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-660	1000 м	0.251	
1940.	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0.08	
1941.	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.0608	
1942.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.0024	
1943.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.0024	
1944.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0016	
1945.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.0016	
1946.	Гипс строительный Г-3	т	0.000252	
1947.	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0.00816	
1948.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
1949.	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20	шт	8	
1950.	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0.14	
1951.	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20	шт	14	
1952.	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0.42	
1953.	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	12.8016	
1954.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.0126	
1955.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.0126	
1956.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0084	
1957.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.0084	
1958.	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	14.7	
1959.	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.63	
1960.	Гипс строительный Г-3	т	0.001323	
1961.	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0.04284	
1962.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
1963.	Розетка скрытого монтажа с заземляющим контактом, с защитной шторкой и крышкой, 16 А, цвет серебряный, IP20	шт	42	
1964.	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике свыше 2 до 4	100 шт	0.72	
1965.	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	97.344	
1966.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.216	
1967.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.216	
1968.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.216	
1969.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.216	
1970.	Гипс строительный Г-3	т	0.002268	
1971.	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	2.016	
1972.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
1973.	Светильник потолочный тоннельный, мощность 150 Вт	шт	44	
1974.	Накладной светодиодный светильник, 100Вт, 3000K/4000К, D800	шт	22	
1975.	Светильник ЖПП 01-100-011	шт	6	
1976.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	36	
1977.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	48.24	
1978.	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	3.888	
1979.	Вазелин технический	кг	0.216	
1980.	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0.036	
1981.	Электроэнергия	кВт-ч	0.7488	
1982.	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	36	
1983.	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	2.52	
1984.	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1.764	
1985.	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0.504	
1986.	Нитки швейные армированные	кг	0.036	
1987.	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0.036	
1988.	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	1.296	
1989.	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0.216	
1990.	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	3.6	
1991.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
1992.	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 10 кА, характеристика D	шт	18	
1993.	Выключатель автоматический 1P, 25 А, 10 кА, характеристика D	шт	18	
1994.	Шина заземления по: установленным конструкциям	100 м	0.01	
1995.	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	0.11	
1996.	Вагонетки неопрокидные, вместимость 3,3 м3	маш.-ч	0.0051	
1997.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0.0057	
1998.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.0057	
1999.	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.0035	
2000.	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.0182	
2001.	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм	т	0.000002	
2002.	Краска масляная МА-22, белила цинковые	т	0.000006	
2003.	Лак битумный БТ-577	т	0.000005	
2004.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2005.	Шины прямоугольного сечения из меди марки М2, ширина 25 мм, толщина 2 мм	т	0.02	
2006.	Блоки зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 10 А, БЗ26-1,5П10-В/ВУ3-10	100 шт	0.08	
2007.	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт	100	
2008.	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	207	
2009.	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	21.3	
2010.	Вазелин технический	кг	0.8	
2011.	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0.2	
2012.	Электроэнергия	кВт-ч	2.08	
2013.	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	200	
2014.	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	7	
2015.	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	49	
2016.	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1.4	
2017.	Нитки швейные армированные	кг	0.1	
2018.	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0.2	
2019.	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	3	
2020.	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	1	
2021.	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	10	
2022.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2023.	Шинопровод осветительный на установленных конструкциях	100 м	4	
2024.	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	191.68	
2025.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	3.48	
2026.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	3.48	
2027.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3.48	
2028.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	3.48	
2029.	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26.68	
2030.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2031.	Токопроводящий ремень Maytoni CONDUCTIVE TEXTILE TAPE PARITY TRX130-1.20R Цены актуальны на 04.02.2025	шт	4	
2032.	Шинопровод 2м TR2014-WH белый Smart Slott Denkirs	шт	160	
2033.	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1	100 шт	4.44	
2034.	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	394.272	
2035.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.888	
2036.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.888	
2037.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.888	
2038.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.888	
2039.	Гипс строительный Г-3	т	0.013986	
2040.	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм	кг	13.7196	
2041.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2042.	Трековый светильник Perfect a039304_ES	шт	200	
2043.	Трековый светодиодный светильник для магнитного шинопровода 10W 2700K - 6000K ST660.296.10 золотой Skyline 220 ST-Luce	шт	200	
2044.	Подвесной светильник Cup Parity 4000K 12Вт 36° черный	шт	40	
2045.	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3.6736	
2046.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.0042	
2047.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.0042	
2048.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0028	
2049.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.0028	
2050.	Гипс строительный Г-3	т	0.000441	
2051.	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0.01428	
2052.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2053.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	2.9322	
2054.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0018	
2055.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.0018	
2056.	Электроэнергия	кВт-ч	1.181952	
2057.	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.036	
2058.	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0.00018	
2059.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
	
	Раздел 8.    Автоматическая система пожарной сигнализации	
	
	Демонтажные работы	
2060.	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	26	
2061.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	15.288	
2062.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2063.	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	6	
2064.	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8.4	
2065.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
	Монтажные работы	
2066.	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	26	
2067.	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	21.84	
2068.	Канифоль сосновая	кг	0.0052	
2069.	Электроэнергия	кВт-ч	0.8112	
2070.	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0.26	
2071.	Гипс строительный Г-3	т	0.00026	
2072.	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0.052	
2073.	Клей, марка 88-СА	кг	0.13	
2074.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2075.	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	6	
2076.	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	12	
2077.	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	18.96	
2078.	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660	1000 м	0.03	
2079.	Глухари	100 шт	0.066	
2080.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
	
	Раздел 9.    Вентиляция	
	
2081.	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: свыше 0,05 до 0,12 т	100 шт	0.03	
2082.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	20.7	
2083.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0681	
2084.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.0681	
2085.	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	62	
2086.	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	178.25	
2087.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.31	
2088.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.31	
2089.	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	100 м2	1.54	
2090.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.42	
2091.	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.155	
2092.	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1.155	
2093.	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм	шт	5	
2094.	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	6.08	
2095.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.02	
2096.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.02	
2097.	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1.52	
2098.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.06	
2099.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.06	
2100.	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.4	
2101.	Разборка: кирпичных стен	м3	1.8	
2102.	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.78	
2103.	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2.07	
2104.	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	4.14	
2105.	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	шт	4	
2106.	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.12	
2107.	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.54	
2108.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	
2109.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.02	
2110.	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 2400 мм	шт	1	
2111.	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.3	
2112.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.0125	
2113.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.0125	
2114.	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.625	
2115.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.025	
2116.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.025	
2117.	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.5	
2118.	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1.05	
2119.	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1	
2120.	Клапан универсальный воздухозаборный, двухпозиционного регулирования потока воздуха, с электроприводом, размеры 800х400 мм	шт	1	
2121.	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т	шт	1	
2122.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9.499	
2123.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.0375	
2124.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.0375	
2125.	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2.5875	
2126.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0625	
2127.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.0625	
2128.	Болты анкерные	т	0.0014	
2129.	Вентилятор радиальный из алюминиевых сплавов ВР 80-75-4, низкого давления, взрывозащищенный, производительность 2800-7500 м3/ч, частота вращения 3000 об/мин, мощность 4 кВт	шт	1	
2130.	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0.43	
2131.	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.843375	
2132.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.005375	
2133.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.005375	
2134.	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.0258	
2135.	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.0344	
2136.	Вставка гибкая из брезента и сортовой стали, марка ВГ-50-30	шт	1	
2137.	Установка виброизолятора: номер 41	10 шт	0.6	
2138.	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3.726	
2139.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.015	
2140.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.015	
2141.	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.48	
2142.	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1.44	
2143.	Виброизолятор пружинный для гашения вибрации, высота в свободном состоянии 129 мм, предельная нагрузка 67,4 кг	шт	6	
2144.	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм	шт	3	
2145.	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	13.869	
2146.	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3.7875	
2147.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0375	
2148.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.0375	
2149.	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0.00039	
2150.	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.54	
2151.	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.48	
2152.	Блоки одинарные для троса, оцинкованные, шкив пластмассовый диаметром 40 мм, максимальный диаметр троса 9 мм	10 шт	0.6	
2153.	Канаты стальные арматурные	кг	6.33	
2154.	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	1.17	
2155.	Клапаны огнезадерживающие	шт	3	
2156.	Фаер Противопожарный клапан КПФ 1М EI 90 d400	шт	3	
2157.	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм	100 м2	1.371	
2158.	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	98.38296	
2159.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.462713	
2160.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.462713	
2161.	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	14.89249	
2162.	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.257063	
2163.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.668363	
2164.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.668363	
2165.	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1.696613	
2166.	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0.001508	
2167.	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.39759	
2168.	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	13.58661	
2169.	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц	т	0.002331	
2170.	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	кг	9.597	
2171.	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 5х5 мм	м2	68.55	
2172.	Воздуховоды из листовой стали, прямой участок, толщина 2,0 мм, диаметр до 355 мм	м2	137.1	
2173.	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 450 мм	шт	80	
2174.	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205	т	0.089115	
2175.	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр 1250 мм	шт	1	
2176.	Преобразователь частоты	шт	2	
2177.	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	53.8	
2178.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1	
2179.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1	
2180.	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1.26	
2181.	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.68	
2182.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1	
2183.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1	
2184.	Электроэнергия	кВт-ч	67.2	
2185.	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.008	
2186.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2187.	Частотный преобразователь Danfoss Micro Drive FC 51 380В 3,0 кВт	шт	2	
2188.	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	2	
2189.	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	200	
2190.	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	30.4	
2191.	Электроэнергия	кВт-ч	10.6752	
2192.	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	3.5	
2193.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2194.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	2	
2195.	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5мк-660	1000 м	0.2	
2196.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	
2197.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	2.68	
2198.	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.216	
2199.	Вазелин технический	кг	0.012	
2200.	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0.002	
2201.	Электроэнергия	кВт-ч	0.0416	
2202.	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	2	
2203.	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.14	
2204.	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.098	
2205.	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0.028	
2206.	Нитки швейные армированные	кг	0.002	
2207.	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0.002	
2208.	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.072	
2209.	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0.012	
2210.	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0.2	
2211.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2212.	Выключатель автоматический 3P, 4 А, 4,5 кА, характеристика D	шт	2	
2213.	Контактор постоянного тока на конструкции на ток: до 160 А	шт	2	
2214.	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	6	
2215.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.02	
2216.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.02	
2217.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	
2218.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.02	
2219.	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.246	
2220.	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.-ч	0.336	
2221.	Вазелин технический	кг	0.026	
2222.	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0.01	
2223.	Электроэнергия	кВт-ч	0.1248	
2224.	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	7.66	
2225.	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.14	
2226.	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.736	
2227.	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0.028	
2228.	Нитки швейные армированные	кг	0.006	
2229.	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0.018	
2230.	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.094	
2231.	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0.038	
2232.	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0.2	
2233.	Бирки-оконцеватели маркировочные А671	100 шт	0.062	
2234.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2235.	Пускатель электромагнитный 25 А, реверсивные, У3, 220В, (4з+6р), РТТ-131, 25А	шт	2	
2236.	Щит распределительный	шт	1	
2237.	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	33	
2238.	Электроэнергия	кВт-ч	1.1	
2239.	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	23.16	
2240.	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0.02	
2241.	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0.19	
2242.	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0.4	
2243.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2244.	Щит распределительный наружной установки ЩРН-36з, с замком, IP31, размеры 520х310х120 мм	шт	1	
2245.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	
2246.	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	2.68	
2247.	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0.216	
2248.	Вазелин технический	кг	0.012	
2249.	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0.002	
2250.	Электроэнергия	кВт-ч	0.0416	
2251.	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	2	
2252.	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0.14	
2253.	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.098	
2254.	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0.028	
2255.	Нитки швейные армированные	кг	0.002	
2256.	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0.002	
2257.	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.072	
2258.	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0.012	
2259.	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0.2	
2260.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2261.	Выключатель автоматический 3P, 32 А, 4,5 кА, характеристика D	шт	1	
2262.	Устройство защитного отключения 2P, 25 А, 300 мА	шт	1	
2263.	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0.5	
2264.	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	7.6	
2265.	Электроэнергия	кВт-ч	2.6688	
2266.	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	0.875	
2267.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2268.	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	50	
2269.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.5	
2270.	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.915	
2271.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.005	
2272.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.005	
2273.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.005	
2274.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.005	
2275.	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	6.665	
2276.	Тальк молотый, сорт I	т	0.0003	
2277.	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.01	
2278.	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0.0061	
2279.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2280.	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5мк-660	1000 м	0.05	
2281.	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.66	
2282.	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.02	
2283.	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.02	
2284.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	
2285.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.02	
2286.	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26.66	
2287.	Тальк молотый, сорт I	т	0.0012	
2288.	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0.04	
2289.	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0.0244	
2290.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
	
	Раздел 10.    Видеонаблюдение	
	
2291.	Камеры видеонаблюдения: внутренняя	10 шт	4	
2292.	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.2	
2293.	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	30.24	
2294.	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	30.24	
2295.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	
2296.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.04	
2297.	Электроэнергия	кВт-ч	2.72	
2298.	Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	1.6	
2299.	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	1.6	
2300.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2301.	Видеокамера IP купольная RVi-1NCD5069 (2.7-13.5) white	шт	40	
2302.	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	шт	8	
2303.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8.24	
2304.	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.28	
2305.	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1.28	
2306.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2307.	Коммутатор неуправляемый 10 портов RJ45 11 100 Мб/с PoE 120Вт RVi-1NS08F-2T (1G) RVI	шт	4	
2308.	Коммутатор с питанием по PoE RVi-1NSM24G-4C	шт	2	
2309.	Коммутатор PoE RVi-1NS04F-2T	шт	2	
2310.	Устройство видеоконтрольное	шт	1	
2311.	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	2	
2312.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	
2313.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.01	
2314.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2315.	RVi-2NR64861 IP-видеорегистратор (NVR)	шт	1	
2316.	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной	100 м	20	
2317.	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	680	
2318.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	28	
2319.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	28	
2320.	Электроэнергия	кВт-ч	44.2	
2321.	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	73.8	
2322.	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	т	0.0278	
2323.	Гипс строительный Г-3	т	0.011	
2324.	Скрепы фигурные СкФ-30	100 шт	62.4	
2325.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2326.	Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,64, категория 7A	1000 м	2	
2327.	Камера телевизионная передающая	шт	1	
2328.	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	20	
2329.	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	
2330.	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0.03	
2331.	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	0.006	
2332.	Флюс ФКДТ	кг	0.01	
2333.	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)	кг	0.001	
2334.	Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше	т	0.00003	
2335.	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61	кг	0.02	
2336.	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111	т	0.00001	
2337.	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2	т	0.00001	
2338.	Наконечники кабельные медные П 2,5-4	100 шт	0.04	
2339.	Провод антенный МГ, сечение 4 мм2	1000 м	0.01222	
2340.	Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм	кг	0.118	
2341.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2342.	Монитор Samsung Smart M8 S32DM801UI	шт	1	
2343.	ПК IRU Office 310H6SM MT i3 12100 (3.3) 8Gb SSD256Gb UHDG 730	шт	1	
2344.	Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля	шт	1	
2345.	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	5.76	
2346.	Канифоль сосновая	кг	0.0038	
2347.	Электроэнергия	кВт-ч	0.0884	
2348.	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0.04	
2349.	Гипс строительный Г-3	т	0.00002	
2350.	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0.04	
2351.	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%	%	2	
2352.	Источник бесперебойного питания однофазный без аккумуляторной батареи, полная выходная мощность 15 кВА, минимальное входное напряжение 228-304 В	шт	1	
	
	Раздел 11.    Кондиционирование	
	
2353.	Установка внешнего блока мульти сплит-системы	шт	2	
2354.	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	2.737	
2355.	Электроэнергия	кВт-ч	0.45	
2356.	Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677х830х50 мм	компл	2	
2357.	Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 180 кг, размеры 677х830х50 мм	компл	2	
2358.	Mitsubishi Heavy Industries FDC560KXZRE2	шт	2	
2359.	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	1.48	
2360.	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	10.4044	
2361.	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт	шт	10	
2362.	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	27.485	
2363.	Электроэнергия	кВт-ч	3.702	
2364.	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0.04	
2365.	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0.0007	
2366.	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм	кг	20	
2367.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	15	
2368.	Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм	10 м	148	
2369.	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 6 мм	м	148	
2370.	Кабель силовой с медными жилами ВРГ 2х4(ож)-660	1000 м	0.148	
2371.	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15,88 мм	м	148	

Составил:	, 	
	(должность, подпись, Ф.И.О)