**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку аппарат высокого давления с электроприводом на тележке, с дополнительными аксессуарами**

1. **Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **ОКПД 2** | **П/О** | **Технические и функциональные характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Аппарат высокого давления с электроприводом на тележке, с дополнительными аксессуарами | 28.12.13.140 | П | Аппарат высокого давления с электроприводом на тележке с параметрами: Рабочее давление, бар: не менее 1000 бар, Производительность насоса: не менее 20 л/мин, Потребляемая мощность не менее 37 кВт*Комплектация:*Шланг ВД DN не менее 10мм, L- не менее 20м, P- не менее 1100бар, фитинги М не менее 24х1,5 F-DKOSАдаптер соединительный ш/ш М не менее 24х1,5DKOS, не менее 1500барПедаль (ножной клапан) FV1000 сбросного типа, не менее 1100 бар, не менее 80 л/мин, присоединения M не менее 24x1,5DKO(Ш)Сменный картридж для педали FV1000, не менее 1100 барГибкое копье DN не менее 5мм, не менее 11м, не менее 1050бар, M не менее 24x1,5(Г) – не менее 1/8"NPT/OP(Ш)Роторная насадка для трубок от не менее 15мм, не менее 5 отв. (не менее 1х0° вперед, не менее 2х90° вбок и не менее 2х45° назад на роторе), не менее 1200 бар, присоединение не менее 1/8"NPT(Г), не менее 13х71ммФорсунка для теплообменников, не менее 10 отв. (не менее 6х45° назад, не менее 3х45° вперед, не менее 1х0° вперед), не менее 1100 бар, не менее 1/8"NPT(Г), не менее 12х32мм | Шт. | 1 |

*В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».*

**2. Место поставки:** 453303, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Брикетная, зд 18.

. Погрузка товара и доставка товара осуществляется силами Поставщика.

**3. Срок поставки:** с даты заключения Договора до 30 апреля 2025 года.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.