**Техническое задание**

**на поставку товаров для оснащения кабинета труда**

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **ОКПД 2** | **Характеристика** | **Кол-во, шт** |
|  | Набор линеек металлических | 26.51.33.141 (П) | Длина: не менее 150 мм  Длина разметки: не менее 150 мм  Толщина: не менее 0.3 мм  Цена деления: не более 1 мм  Материал: металл  Двусторонняя шкала – соответствие  Диапазон измерений: не менее от 0 до 150 мм | 10 |
|  | Ножовка по дереву для поперечного пиления | 25.73.20.110 (П) | Назначение: для веток, сучьев, дров  Количество режущих полотен: не менее 1  Материал режущего полотна: сталь  Длина режущего полотна: не менее 400 мм  Зубья: закаленные  TPI (кол-во зубьев на дюйм): не менее 5  Для продольного распила – соответствие  Материал рукояти: двухкомпонентный резинопластик | 12 |
|  | Очки защитные | 32.50.42.120 (П) | Тип: закрытые  Тип вентиляции: прямая  Вид носоупора: литой  Материал линзы: поликарбонат  Материал оправы/корпуса: поликарбонат  УФ-защита – наличие  Защита от летящих частиц– наличие  Защита от паров и брызг – наличие  Цвет линзы: прозрачный  Цвет оправы: прозрачный | 12 |
|  | Подставка для ног | 31.09.14.110 (П) | Длина: не менее 370 мм  Ширина: не менее 250 мм  Угол наклона: не менее 40 град  Фиксатор – наличие  Противоскользящее покрытие – соответствие  Фактура платформы: рифленая  Цвет: черный  Стиль: классический  Материал: пластик | 2 |
|  | Рулетка | 26.51.33.190 (П) | Материал ленты — полимерное покрытие.  Количество режимов фиксации — не менее 1.  Цена деления — не менее 1 мм.  Класс точности — не менее 2.  Тип корпуса — закрытый.  Материал корпуса — пластик.  Обрезиненный корпус — соответствие | 1 |
|  | Фартук защитный | 14.12.30.190 (О) подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение | Пропитка: огнезащитная  Тип основной ткани: натуральная  Название основной ткани: Брезент  Плотность ткани: не менее 480 г/м² | 12 |
|  | Штангенциркуль | 26.51.33.121 (П) | Тип: нониусный  Измерение до: не менее 80 мм  Глубиномер – наличие  Измерение в: мм/дюймы  Материал штанги: пластик  Материал губок: пластик  Тип нанесения разметки: краска  Вид: ШЦ-I  Размер шага: не более 0.05 мм  Измерение от: не более 0 мм  Измерение внутреннего диаметра – наличие | 12 |
|  | Щиток защитный лицевой | 32.99.11.160 (О) подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение | Назначение: для предохранения лица работника от летящих частиц при проведении строительных и монтажных работ.  Материал: полистирол  Крепление: на голову | 12 |
|  | Бачки-урны с крышками для пищевых отходов | 22.29.23.120 (О) | Объем: не менее 14 литр  Материал: пластик  С крышкой – соответствие  Форма: прямоугольная  Тип установки: напольный  Особенности: крышка-маятник  Высота (см): не менее 42  Диаметр/ширина, см: не менее 22  Глубина (см): не менее 24 | 1 |
|  | Весы настольные электронные кухонные | 28.29.31.113 (О) | Назначение: бытовые  Питание: AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6)  Установка: настольные  Материал корпуса: пластик  Материал платформы/чаши: пластик | 1 |
|  | Коллекция по волокнам и тканям | 32.99.53.190 (О) | Коллекция предназначена для использования в качестве демонстрационного материала.  Коллекция включает образцы волокон и изготовленных из них тканей. Образцы разложены в пакеты с этикетками, содержащими название образца, тип волокна и краткую информацию о его свойствах, получении и применении. Также коллекция включает образцы волокон (расфасованы в маленькие пакетики с этикетками), предназначенные для расходования при проведении опытов по идентификации волокон и определении их свойств. Пособие комплектуется руководством по эксплуатации и ламинированным вкладышем, содержащим классификацию волокон, информацию об их свойствах, производстве и применении.  Состав коллекции: лен, хлопок, шерсть, шелк, асбест, вискоза, стекловолокно, капрон, лавсан, нитрон. | 1 |
|  | Комплект столовых приборов | 25.99.12.112 (О) | Материал: Нержавеющая сталь  Назначение: Столовые  Цвет ручки: Синий  Состав набора: Вилка столовая, Ложка столовая, Ложка чайная, Нож столовый | 12 |
|  | Миксер | 27.51.21.190 (П) | Максимальная мощность: не менее 300 Вт  Номинальная мощность: не менее 120 Вт  Материал корпуса: пластик  Управление и функции  Число скоростей: не менее 7  Тип управления: механическое  Аксессуары в комплекте  Количество насадок: не менее 4 шт  Венчики для взбивания – наличие  Крюки для замешивания теста – наличие  Комплектация: документация, насадка-венчик - 2 шт, насадка-крюк - 2 шт  Длина шнура питания: не менее 1.1 м  Питание  Напряжение питания: 220-240В/50-60Гц  Глубина: не менее 6 см  Ширина: не менее 18 см  Высота: не менее 13 см | 1 |
|  | Набор игл для швейной машины | 25.93.18.110 (П) | Номер: 100, 70, 90  Особенность иглы: Стандартная  Тип: Для швейных машин  Вид работы: Шитьё  Назначение: Универсальные  Вид: Одинарная  Вид колбы: Скошенная | 9 |
|  | Набор кухонных ножей | 25.99.12.112 (О) | Материал клинка: нержавеющая сталь  Материал рукояти: пластик  Толщина клинка: не менее 1 мм  Длина клинка: не менее 130 мм  Общая длина: не менее 230 мм | 1 |
|  | Набор посуды для приготовления пищи | 25.99.12.112 (О) | Комплектация:  Кастрюля  Высота, мм не менее 120  Диаметр, мм не менее 220  Материал Нержавеющая сталь  С крышкой в комплекте соответствие  Тройное дно  Кастрюля  Высота, мм не менее 125  Диаметр, мм не менее 240  Материал Нержавеющая сталь  С крышкой в комплекте соответствие  Тройное дно  Сковорода  Диаметр, мм не менее 125  Материал Нержавеющая сталь  Сковорода для блинов  Высота, мм не менее 20  Диаметр, мм не менее 200  Материал Чугун | 12 |
|  | Набор приборов для приготовления пищи | 25.99.12.112 (О) | Длина прибора, мм: не менее 20  Толщина стали, мм: не менее 2  Материал изготовления прибора: Нержавеющая сталь | 2 |
|  | Набор разделочных досок | 22.29.23.120 (О) | Материал: полипропилен  Форма: Прямоугольная  В набор входят 3 доски из прочного полипропилена размерами не менее 15х24, не менее 18х28, не менее 20х32 см. | 3 |
|  | Ножницы закройные | 25.71.11.120 (О) | Назначение: портновские  Общая длина: не менее 210 мм  Материал: сталь, пластик | 12 |
|  | Ножницы универсальные | 25.71.11.120 (О) | Назначение: хозяйственные (для бумаги, картона, пленки)  Общая длина: не менее 150 мм  Материал: нержавеющая сталь, пластик | 12 |
|  | Тарелки для первых и вторых блюд (Сервиз столовый на 6 персон) | 23.41.11.110 (П) | Материал: фарфор  Цвет белый  Комплектация:  Тарелка диаметром не менее 200 мм  Тарелка диаметром не менее 150 мм | 12 |
|  | Чашки с блюдцами (кружки) (Сервиз чайный/кофейный на 6 персон) | 23.41.11.110 (П) | Количество персон: не менее 6  Материал: Стекло  Объем, мл: не менее 200  Температурное применение: Для горячих блюд/напитков | 12 |
|  | Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей | 25.99.12.112 (О) | Объем: не менее 1000 мл  Материал изготовления: пищевой пластик  Меры измерения: граммы, литры, миллилитры  Использование в посудомойке – наличие  Использование в морозильнике – наличие  Ширина: не менее 125 мм  Высота: не менее 160 мм  Глубина: не менее 140 мм | 2 |
|  | Терка | 25.99.12.112 (О) | Материал: Нержавеющая сталь  Количество граней: не менее 4 | 2 |
|  | Утюг с пароувлажнителем | 27.51.23.130 (О) | Мощность: не менее 1000 Вт  Материал подошвы: тефлон  Объем резервуара для воды: не менее 80 мл  Постоянная подача пара: не менее 18 г/мин  Паровой удар – наличие  Настройка температуры: ручная  Вертикальное отпаривание - наличие  Сухое глаженье - наличие  Тип ручки: открытая  Желобок для пуговиц - наличие  Питание: от сети  Напряжение питания: 220-240 В / 50 Гц  Длина сетевого шнура: не менее 1.8 м  Мерный стакан - наличие  Ширина: не менее 92 мм  Высота: не менее 198 мм  Глубина: не менее 92 мм | 1 |
|  | Шпуля для швейной машины | 28.94.52.120 (П) | Высота: не менее 11.2 мм  Материал: металл  Диаметр: не менее 20.3 мм | 8 |
|  | Электроплита с духовкой | 26.51.33.141 (П) | Тип электроплиты: отдельностоящая  Управление: механическое  Варочная поверхность  Материал рабочей поверхности: эмаль  Количество электрических конфорок: не менее 4  Левая дальняя конфорка: мощность не менее 1500 Вт диаметр не менее 180 мм  Правая дальняя конфорка: мощность не менее 1000 Вт диаметр не менее 145 мм  Левая ближняя конфорка: мощность не менее 1000 Вт диаметр не менее 145 мм  Правая ближняя конфорка: мощность не менее 1500 Вт диаметр не менее 180 мм  Духовка  Объем духовки: не менее 57 л  Максимальная температура: не менее 300 °С  Очистка духовки: традиционная  Количество стекол в дверце: не менее 2  Освещение духовки – наличие  Лампа подсветки: не менее 1 х 40 Вт  Особенности  Ящик/отсек для хранения посуды: наличие  Особенности  Размеры и цвет  Цвет: белый  Размеры (ШхВхГ): не менее 50 х 85 х 60 см | 2 |

Закупка попадает под ограничение допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических ли

**2. Место поставки товара:** 628157, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Ванзетур, ул. Таежная, д. 11.

**3. Срок поставки:** в течение 60 календарных дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки.

**4. Требования к качеству, безопасности, сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока годности, установленного заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев с даты приемки Заказчиком товара. В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.