**Техническое задание**

**на поставку товаров для оснащения кабинета труда**

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование** | **ОКПД 2** | **Характеристика** | **Кол-во, шт** |
|  | Набор линеек металлических  | 26.51.33.141 (П) | Длина: не менее 150 ммДлина разметки: не менее 150 ммТолщина: не менее 0.3 ммЦена деления: не более 1 ммМатериал: металлДвусторонняя шкала – соответствие Диапазон измерений: не менее от 0 до 150 мм | 10 |
|  | Ножовка по дереву для поперечного пиления  | 25.73.20.110 (П) | Назначение: для веток, сучьев, дровКоличество режущих полотен: не менее 1Материал режущего полотна: стальДлина режущего полотна: не менее 400 ммЗубья: закаленныеTPI (кол-во зубьев на дюйм): не менее 5Для продольного распила – соответствие Материал рукояти: двухкомпонентный резинопластик | 12 |
|  | Очки защитные  | 32.50.42.120 (П) | Тип: закрытыеТип вентиляции: прямаяВид носоупора: литойМатериал линзы: поликарбонатМатериал оправы/корпуса: поликарбонатУФ-защита – наличие Защита от летящих частиц– наличие Защита от паров и брызг – наличиеЦвет линзы: прозрачныйЦвет оправы: прозрачный | 12 |
|  | Подставка для ног  | 31.09.14.110 (П) | Длина: не менее 370 ммШирина: не менее 250 ммУгол наклона: не менее 40 градФиксатор – наличие Противоскользящее покрытие – соответствие Фактура платформы: рифленаяЦвет: черныйСтиль: классическийМатериал: пластик | 2 |
|  | Рулетка  | 26.51.33.190 (П) | Материал ленты — полимерное покрытие.Количество режимов фиксации — не менее 1.Цена деления — не менее 1 мм.Класс точности — не менее 2.Тип корпуса — закрытый.Материал корпуса — пластик.Обрезиненный корпус — соответствие  | 1 |
|  | Фартук защитный  | 14.12.30.190 (О) подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение | Пропитка: огнезащитнаяТип основной ткани: натуральнаяНазвание основной ткани: БрезентПлотность ткани: не менее 480 г/м² | 12 |
|  | Штангенциркуль  | 26.51.33.121 (П) | Тип: нониусныйИзмерение до: не менее 80 ммГлубиномер – наличие Измерение в: мм/дюймыМатериал штанги: пластикМатериал губок: пластикТип нанесения разметки: краскаВид: ШЦ-IРазмер шага: не более 0.05 ммИзмерение от: не более 0 ммИзмерение внутреннего диаметра – наличие  | 12 |
|  | Щиток защитный лицевой  | 32.99.11.160 (О) подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение | Назначение: для предохранения лица работника от летящих частиц при проведении строительных и монтажных работ.Материал: полистиролКрепление: на голову | 12 |
|  | Бачки-урны с крышками для пищевых отходов  | 22.29.23.120 (О) | Объем: не менее 14 литрМатериал: пластикС крышкой – соответствие Форма: прямоугольнаяТип установки: напольныйОсобенности: крышка-маятникВысота (см): не менее 42Диаметр/ширина, см: не менее 22Глубина (см): не менее 24 | 1 |
|  | Весы настольные электронные кухонные  | 28.29.31.113 (О) | Назначение: бытовыеПитание: AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6)Установка: настольныеМатериал корпуса: пластикМатериал платформы/чаши: пластик | 1 |
|  | Коллекция по волокнам и тканям  | 32.99.53.190 (О) | Коллекция предназначена для использования в качестве демонстрационного материала.Коллекция включает образцы волокон и изготовленных из них тканей. Образцы разложены в пакеты с этикетками, содержащими название образца, тип волокна и краткую информацию о его свойствах, получении и применении. Также коллекция включает образцы волокон (расфасованы в маленькие пакетики с этикетками), предназначенные для расходования при проведении опытов по идентификации волокон и определении их свойств. Пособие комплектуется руководством по эксплуатации и ламинированным вкладышем, содержащим классификацию волокон, информацию об их свойствах, производстве и применении.Состав коллекции: лен, хлопок, шерсть, шелк, асбест, вискоза, стекловолокно, капрон, лавсан, нитрон. | 1 |
|  | Комплект столовых приборов  | 25.99.12.112 (О) | Материал: Нержавеющая стальНазначение: СтоловыеЦвет ручки: СинийСостав набора: Вилка столовая, Ложка столовая, Ложка чайная, Нож столовый | 12 |
|  | Миксер  | 27.51.21.190 (П) | Максимальная мощность: не менее 300 ВтНоминальная мощность: не менее 120 ВтМатериал корпуса: пластикУправление и функцииЧисло скоростей: не менее 7Тип управления: механическоеАксессуары в комплектеКоличество насадок: не менее 4 штВенчики для взбивания – наличие Крюки для замешивания теста – наличие Комплектация: документация, насадка-венчик - 2 шт, насадка-крюк - 2 штДлина шнура питания: не менее 1.1 мПитаниеНапряжение питания: 220-240В/50-60ГцГлубина: не менее 6 смШирина: не менее 18 смВысота: не менее 13 см | 1 |
|  | Набор игл для швейной машины  | 25.93.18.110 (П) | Номер: 100, 70, 90Особенность иглы: СтандартнаяТип: Для швейных машинВид работы: ШитьёНазначение: УниверсальныеВид: ОдинарнаяВид колбы: Скошенная | 9 |
|  | Набор кухонных ножей | 25.99.12.112 (О) | Материал клинка: нержавеющая стальМатериал рукояти: пластикТолщина клинка: не менее 1 ммДлина клинка: не менее 130 ммОбщая длина: не менее 230 мм | 1 |
|  | Набор посуды для приготовления пищи  | 25.99.12.112 (О) | Комплектация: КастрюляВысота, мм не менее 120 Диаметр, мм не менее 220 Материал Нержавеющая сталь С крышкой в комплекте соответствие Тройное дноКастрюляВысота, мм не менее 125Диаметр, мм не менее 240Материал Нержавеющая стальС крышкой в комплекте соответствиеТройное дноСковородаДиаметр, мм не менее 125 Материал Нержавеющая стальСковорода для блиновВысота, мм не менее 20Диаметр, мм не менее 200Материал Чугун | 12 |
|  | Набор приборов для приготовления пищи  | 25.99.12.112 (О) | Длина прибора, мм: не менее 20 Толщина стали, мм: не менее 2 Материал изготовления прибора: Нержавеющая сталь | 2 |
|  | Набор разделочных досок  | 22.29.23.120 (О) | Материал: полипропиленФорма: ПрямоугольнаяВ набор входят 3 доски из прочного полипропилена размерами не менее 15х24, не менее 18х28, не менее 20х32 см. | 3 |
|  | Ножницы закройные  | 25.71.11.120 (О) | Назначение: портновскиеОбщая длина: не менее 210 ммМатериал: сталь, пластик | 12 |
|  | Ножницы универсальные  | 25.71.11.120 (О) | Назначение: хозяйственные (для бумаги, картона, пленки)Общая длина: не менее 150 ммМатериал: нержавеющая сталь, пластик | 12 |
|  | Тарелки для первых и вторых блюд (Сервиз столовый на 6 персон) | 23.41.11.110 (П) | Материал: фарфорЦвет белыйКомплектация: Тарелка диаметром не менее 200 ммТарелка диаметром не менее 150 мм | 12 |
|  | Чашки с блюдцами (кружки) (Сервиз чайный/кофейный на 6 персон) | 23.41.11.110 (П) | Количество персон: не менее 6Материал: Стекло Объем, мл: не менее 200 Температурное применение: Для горячих блюд/напитков | 12 |
|  | Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей  | 25.99.12.112 (О) | Объем: не менее 1000 млМатериал изготовления: пищевой пластикМеры измерения: граммы, литры, миллилитрыИспользование в посудомойке – наличие Использование в морозильнике – наличие Ширина: не менее 125 ммВысота: не менее 160 ммГлубина: не менее 140 мм | 2 |
|  | Терка  | 25.99.12.112 (О) | Материал: Нержавеющая стальКоличество граней: не менее 4 | 2 |
|  | Утюг с пароувлажнителем  | 27.51.23.130 (О) | Мощность: не менее 1000 ВтМатериал подошвы: тефлонОбъем резервуара для воды: не менее 80 млПостоянная подача пара: не менее 18 г/минПаровой удар – наличие Настройка температуры: ручнаяВертикальное отпаривание - наличие Сухое глаженье - наличие Тип ручки: открытаяЖелобок для пуговиц - наличие Питание: от сетиНапряжение питания: 220-240 В / 50 ГцДлина сетевого шнура: не менее 1.8 мМерный стакан - наличиеШирина: не менее 92 ммВысота: не менее 198 ммГлубина: не менее 92 мм | 1 |
|  | Шпуля для швейной машины | 28.94.52.120 (П) | Высота: не менее 11.2 ммМатериал: металлДиаметр: не менее 20.3 мм | 8 |
|  | Электроплита с духовкой  | 26.51.33.141 (П) | Тип электроплиты: отдельностоящаяУправление: механическоеВарочная поверхностьМатериал рабочей поверхности: эмальКоличество электрических конфорок: не менее 4Левая дальняя конфорка: мощность не менее 1500 Вт диаметр не менее 180 ммПравая дальняя конфорка: мощность не менее 1000 Вт диаметр не менее 145 ммЛевая ближняя конфорка: мощность не менее 1000 Вт диаметр не менее 145 ммПравая ближняя конфорка: мощность не менее 1500 Вт диаметр не менее 180 ммДуховкаОбъем духовки: не менее 57 лМаксимальная температура: не менее 300 °СОчистка духовки: традиционнаяКоличество стекол в дверце: не менее 2Освещение духовки – наличие Лампа подсветки: не менее 1 х 40 ВтОсобенностиЯщик/отсек для хранения посуды: наличие ОсобенностиРазмеры и цветЦвет: белыйРазмеры (ШхВхГ): не менее 50 х 85 х 60 см | 2 |

Закупка попадает под ограничение допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических ли

**2. Место поставки товара:** 628157, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Ванзетур, ул. Таежная, д. 11.

**3. Срок поставки:** в течение 60 календарных дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки.

**4. Требования к качеству, безопасности, сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока годности, установленного заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев с даты приемки Заказчиком товара. В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.