# Приложение № 1

**к Договору № от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.**

# Техзадание

**на приобретение спецтехники**

Заказчик: Государственное унитарное предприятие «ТЭК 4»

Начальная (максимальная) цена закупки - –2 583 333,33 рубля (два миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки)

**Код ОКПД:** **29.10.51.000 –** Автокраны

Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта приемки-передачи товара, товарной накладной на основании счета на оплату. Авансирование не предусмотрено.

Сроки поставки товара: в течение 20-ти рабочих дней с момента подписания договора.

Поставка товара осуществляется по адресу:

- Республика Тыва, г. Шагонар

**Характеристика и описание приобретаемой спецтехники:**

Автокран

Техника используется для разгрузки и загрузки материалов.

В состав оборудования должно входить: База КАМАЗ 53605 с колесной формулой 4\*2

Техника

|  |  |
| --- | --- |
| Год выпуска | Не ранее 2006 |
| Состояние | Новая, б/у, отсутствие признаков ДТП и коррозии |
| Тип транспортного средства | Автокран |
| **Общие размеры и характеристики**: | – |
| Длина машины | Не менее 10 000 мм |
| Ширина | Не менее 5550 мм |
| Высота | Не менее 3990 мм |
| Эксплуатационная масса | Не более 17 025 кг |
| Стандарт выбросов |  Не менее Евро2 |
| Тип двигателя | Дизельный с турбо наддувом и ОНВ |
| Мощность | Не менее 215 кВт (292 л. с.) |
| Трансмиссия  | механическая |
| Коробка передач  | с ручным управлением4 вперед, 2 назад |
| Износ резина | Не более 30% |
| **Характеристика стрелы:** |  |
| Грузоподъёмность максимальная, т/вылет, м |  Не менее 16/1,9 |
| Максимальная длина стрелы, м | Не менее 17,0 |
| Зона работы, град | Не менее 240 градусов |
| Максимальная высота подъёма крюка, м | Не менее 18,4 |
| Максимальный грузовой момент, т·м | Не менее 48 |
| Масса груза при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | Не менее 2,5 |
|  |  |

**Требования к гарантийному сроку на поставляемый товар**

Срок гарантии качества на товар должен составлять:

- на спецтехнику – не менее 6 месяцев или 720 моточасов пробега, что наступит ранее;

**Требования к качеству и безопасности товара:** полностью укомплектованную спецтехнику, соответствующее требованиям ГОСТ, техническим условиям, отвечающее требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.). При поставке обязательное наличие документов, удостоверяющих качество (сертификат соответствия, одобрение типа транспортного средства и/или другие документы).

**Перевозка, отгрузка, хранение и упаковка товара** должны соответствовать требованиям завода-изготовителя к данному виду товара.

**Требования при поставке товара:**

**1.** Продавец обязан осуществить предпродажную подготовку спецтехники перед его передачей, а именно:

- укомплектовать (установить все приборы и дополнительное оборудование);

- проверить параметры и оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали), а также привести в соответствие с нормами (уровень топлива в бензобаке должен быть не ниже минимально допустимой отметки);

- вымыть, вычистить и полностью подготовить к эксплуатации.

2. Продавец обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику ключи от спецтехники в количестве 2 шт., а также следующие документы:

- паспорт транспортного средства (ПТС);

- инструкцию по эксплуатации на русском языке;

- предоставить документы о проведенном техническом осмотре;

- сервисную книжку с гарантийным талоном.

Переход к Заказчику права собственности на спецтехнику и всех, связанных с ним рисков происходит с момента подписания Акта приема-передачи спецтехники.