Ответ на запрос 5964

Работы производятся на опасном производственном объекте.

Б 9.6 необходим при применении подъемных сооружений (строительного подъемника) и/или другой грузоподъемной техники. Необходимость применения строительных подъемников определяется в проекте производства работ.

Б 8.3 и Б 8.6 необходимы при применении газовой резки (использование сосудов под давлением) при ремонте монтажного оборудования, настройки оснастки и пр.