# Приложение № 1

**к Договору № от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.**

# Техзадание

**на приобретение спецтехники**

Заказчик: Государственное унитарное предприятие «ТЭК 4»

Начальная (максимальная) цена закупки - 3 050 000,00 рублей (три миллиона пятьдесят тысяч рублей 00 копеек.

**Код ОКПД:** **28.92.20.000-00000002–** Экскаватор с колесной ходовой частью и типом экскаватора «одноковшовый»

Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта приемки-передачи товара, товарной накладной на основании счета на оплату. Авансирование не предусмотрено.

Сроки поставки товара: в течение 20-ти рабочих дней с момента подписания договора.

Поставка товара осуществляется по адресу:

- Республика Тыва, г. Ак- Довурак

**Характеристика и описание приобретаемой спецтехники:**

Экскаватор одноковшовый,

Техника используется для ремонтных работ на тепловых сетях.

В состав оборудования должно входить: ковш объемом не менее 0,7 кубов

Техника

|  |  |
| --- | --- |
| Год выпуска | Не ранее 1998 года |
| Состояние | Новая, б/у, отсутствие признаков ДТП, коррозии, дефектов ЛКП и подтеков технических жидкостей. |
| Тип транспортного средства | Универсальный экскаватор  |
| **Общие размеры и характеристики**: | – |
| Длина машины | Не менее 8 000 мм, не более 10 000 мм |
| Ширина | Не менее 2 500 мм, не более 2 700 мм |
| Высота | Не менее 3 200 мм, не более 3 300 мм |
| Эксплуатационная масса | Не более 20 500 кг |
| Стандарт выбросов |  Не менее Евро2 |
| Тип двигателя | Дизельный  |
| Мощность | Не менее 80 л.с. |
| Трансмиссия  | механическая |
| Износ резина | Не более 20% |
| **Характеристика стрелы:** |  |
| Объем ковша |  Не менее 0,7 кубов |
| Максимальная глубина копания, мм | Не менее 5 500 |
| Радиус копания, мм  | Не менее 9 400 |
| Максимальная высота копания, мм | Не менее 9 000 |

**Требования к гарантийному сроку на поставляемый товар**

Срок гарантии качества на товар должен составлять:

- на спецтехнику – не менее 6 месяцев или 720 моточасов пробега, что наступит ранее;

**Требования к качеству и безопасности товара:** полностью укомплектованную спецтехнику, соответствующее требованиям ГОСТ, техническим условиям, отвечающее требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.). При поставке обязательное наличие документов, удостоверяющих качество (сертификат соответствия, одобрение типа транспортного средства и/или другие документы).

**Перевозка, отгрузка, хранение и упаковка товара** должны соответствовать требованиям завода-изготовителя к данному виду товара.

**Требования при поставке товара:**

**1.** Продавец обязан осуществить предпродажную подготовку спецтехники перед его передачей, а именно:

- укомплектовать (установить все приборы и дополнительное оборудование);

- проверить параметры и оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали), а также привести в соответствие с нормами (уровень топлива в бензобаке должен быть не ниже минимально допустимой отметки);

- вымыть, вычистить и полностью подготовить к эксплуатации;

2. Продавец обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику ключи от спецтехники в количестве 2 шт., а также следующие документы:

- паспорт транспортного средства (ПТС);

- инструкцию по эксплуатации на русском языке;

- предоставить документы о проведенном действующем техническом осмотре;

- сервисную книжку с гарантийным талоном.

Переход к Заказчику права собственности на спецтехнику и всех, связанных с ним рисков происходит с момента подписания Акта приема-передачи спецтехники.