Техническое задание

на поставку мебели

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование поставляемого товара** | **ОКПД 2** |
| Кровать металлическая | **31.09.11.110 (О) подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение** |
| Тумба | **31.09.12.124 (О)** |

Закупка попадает под ограничение допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | **Кровать металлическая**  Кровать металлическая | Длина спального места, мм | 1950 | Штука | 105 |
| Ширина спального места, мм | 800 |
| Конструкция кровати | Разборно-сборная |
| Комплектация кровати | Две спинки (головная и ножная), ложе |
| Цвет изделия | По согласованию с Заказчиком |
| Покраска изделия | Полимерно – порошковая, стойкая к механическим и химическим воздействиям |
| Спинки | Выполнены из гнутой трубы диаметром 40 мм, открытые края которой закрыты пластиковыми заглушками |
| Горизонтальные ребра спинок | Наличие.  Спинки имеют по одному горизонтальному ребру, расположенному на уровне ложа. |
| Материал изготовления горизонтальных ребер спинок | Изготовлены из металлической трубы квадратного сечения 20х20 мм |
| Вертикальные ребра спинок | Наличие.  Спинки имеют по три ограничительных вертикальных ребра |
| Материал изготовления вертикальных ребер спинок | Изготовленных из металлической трубы круглого сечения диаметром 16 мм. |
| Каркас ложе | Цельносварная замкнутая прямоугольная рама |
| Материал каркаса ложе | Изготовлен из металлической трубы прямоугольного сечения 40х20 мм. Углы рамы каркаса ложа выполнены путем полного сваривания труб, края которых предварительно запилены под углом 45 градусов. Рама каркаса ложа дополнительно усилена тремя ребрами жесткости, изготовленных из металлической трубы квадратного сечения 20х20 мм. |
| Ложе | Сварная сетка с ячейкой.  Сварная сетка установлена внутри рамы каркаса ложа, что исключает наличие отрытых концов прута сварной сетки способных повредить матрац |
| Материал изготовления ложе | Изготовлена из металлической прута диаметром 4 мм |
| Размер ячейки сетки, мм | 50х70 |
| Соединений ложа и спинок | Клиновое (клин и скоба).  Скобы приварены к спинкам, а клинья приварены в углах рамы каркаса ложа снизу.  http://idamebel.ru/images/catalog/15.jpg |
| 2 | Тумба | Высота, мм | 500 | Штука | 100 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 400 |
| Материал каркаса | ЛДСП |
| Толщина материала каркаса тумбы, мм | 16 |
| Материал задней стенки тумбы | ХДФ |
| Толщина материала задней стенки тумбы, мм | 3,2 |
| Количество открытых секций тумбы, шт. | 1 |
| Высота открытой секции тумбы, мм | 200 |
| Количество дверей тумбы, шт. | 1 |
| Тип двери тумбы | Распашная |
| Дверь тумбы левосторонняя/правосторонняя | По согласованию с Заказчиком |
| Материал фасада тумбы | ЛДСП |
| Толщина материала фасада тумбы, мм | 16 |
| Количество полок внутренних | 1 |
| Высота внутренней полки, мм | По согласованию с Заказчиком |
| Материал внутренней полки | ЛДСП |
| Толщина материала каркаса и полок, мм | 16 |
| Тип опор тумбы | Ножки |
| Количество опор, шт. | 4 |
| Цвет тумбы | По согласованию с Заказчиком |
| Кромка ПВХ | Наличие |
| Толщина кромки, мм | 2 |
| Заглушки для отверстий крепежа | Наличие |
| Ручка на двери тумбы | Наличие |
| Тип ручки тумбы | По согласованию с Заказчиком |

**2. Место поставки товара:** Поставка, разгрузка и сборка Товара по Заявке осуществляется Поставщиком по адресу: Челябинская область, Еткульский район, с. Белоусово, ДОЛ «Сапфир», склад.

**3. Срок поставки товара:** с момента заключения договора до 20 мая 2025.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором