**Техническое задание на поставку автомобильных шин для**

**ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления**

**и технологии красоты». г. Екатеринбург**

**Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Типоразмер автошины | ОКПД2 | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Шины Cordiant | 22.11.11.000-О  подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение | \* Ширина шины – 215/60 мм;  \* Профиль (высота шины в процентах от ширины – не менее 129 мм;  \* Конструкция шины R (радиальная);  \* Диаметр шины – не менее 16 дюймов;  \* Шипы –наличие;  \* Индекс нагрузки – от не менее 91 (615 кг);  \* Индекс скорости – не менее T (не менее 190 км/ч);  \* Способ герметизации –бескамерное;  \*Назначение: для легкового автомобиля; | Шт | 4 |
| 2 | Шины Cordiant | 22.11.11.000-О  подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение | \* Ширина шины –215/60 мм;  \* Профиль (высота шины в процентах от ширины – не менее 129 мм;  \* Конструкция шины R (радиальная);  \* Диаметр шины – не менее 16 дюймов;  \* Шипы –отсутствие;  \* Индекс нагрузки – от не менее 91 (615 кг);  \* Индекс скорости – не менее T (не менее 190 км/ч);  \* Способ герметизации –бескамерное;  \*Назначение: для легкового автомобиля; | Шт | 4 |
| 3 | Шины Cordiant Road Runner | 22.11.11.000-О  подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение | \* Ширина шины –175/70 мм;  \* Профиль (высота шины в процентах от ширины – не менее 122,5 мм;  \* Конструкция шины R (радиальная);  \* Диаметр шины – не менее 13 дюймов;  \* Шипы – отсутствие;  \* Индекс нагрузки – не менее 82Н (475 кг);  \* Индекс скорости – не менее T (не менее 190 км/ч);  \* Способ герметизации –бескамерное;  \*Назначение: для легкового автомобиля;  \*Тип протектора – шоссейный. | Шт | 4 |
| 4 | Шины  Cordiant Road Runner | 22.11.11.000-О  подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение | \* Ширина шины –195/65 мм;  \* Профиль (высота шины в процентах от ширины – не менее 126,75 мм;  \* Конструкция шины R (радиальная);  \* Диаметр шины – не менее 15 дюймов;  \* Шипы – наличие;  \* Индекс нагрузки – не менее 91Н (615 кг);  \* Индекс скорости – не менее T (не менее 190 км/ч);  \* Способ герметизации –бескамерное;  \*Назначение: для легкового автомобиля; | Шт | 4 |
|  | Шины  Cordiant business cw2 | 22.11.11.000-О  подп. "к", "л" п. 10 - При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. Применяется ограничение | \* Ширина шины – не менее 185/75 мм;  \* Профиль (высота шины в процентах от ширины – не менее 138,75 мм;  \* Конструкция шины R (радиальная);  \* Диаметр шины – не менее 16С дюймов;  \* Шипы – отсутствие;  \* Индекс нагрузки – не менее 104 (900 кг);  \* Индекс скорости – не менее T (не менее 180 км/ч);  \* Способ герметизации –бескамерное;  \*Назначение: для легкового (грузового) автомобиля; | Шт | 6 |

*При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «ограничения» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.*

*В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».*

**2. Место поставки:** 620024, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Саранинский, 6

**3. Срок поставки:** одной партией, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

4.8. Поставляемые Товары должны быть совместимы между собой и обеспечивать совместное бесперебойное функционирование.

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.