**Приложение №1**

**к извещению о запросе котировок в электронной форме**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на и поставку строительных материалов**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к потребительским свойствам и к техническим характеристикам товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Запрет/****Ограничение/ Преимущество применяемое в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875** |
|  | Колер | Цвет: по согласованию с ЗаказчикомСветостойкость, баллы: не менее 5Морозостойкость: соответствиеДля внутренних работ: соответствиеИспользование в чистом виде: соответствиеФасовка: не менее 0,75 л.ОКПД2 – 20.12.24.110 | шт. | 4 | Ограничение, на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875. |
|  | Линолеум | Производитель Tarkett или эквивалентКласс износостойкости не менее 34/43Вид линолеума - ГетерогенныйТип линолеума - коммерческийШирина рулона не менее 2,50 м Основа ПВХТолщина износоустойчивого слоя не менее 0,70 ммОбщая толщина не менее 2,00 ммКласс пожарной безопасности не ниже КМ2Гарантия производителя не менее 10 летНазначение: Помещения с высокими эксплуатационными нагрузкамиОКПД2 – 22.23.15.000 | м2 | 53,24 | Преимущество, на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875. |
|  | Плинтус напольный | Длина: не менее 220 см Высота: не менее 8,5 смТип: напольныйС кабель-каналом: наличие Материал: Пластик Антистатичное покрытие: наличиеТип рисунка: однотонныйТип крепления: саморезЦвет: по согласованию с ЗаказчикомОКПД2 – 22.23.11.000 | шт. | 40 | Преимущество, на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Соединения для плинтуса | Совместим с позицией № 9Высота: не менее 8,5 смЦвет: в цвет позиции № 9Материал: ПластикОКПД2 – 22.23.11.000 | шт. | 40 | Преимущество, на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Уголок внутренний для плинтуса | Совместим с позицией № 9Высота: не менее 8,5 смЦвет: в цвет позиции № 9Материал: ПластикОКПД2 – 22.23.11.000 | шт. | 16 | Преимущество, на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Заглушка для плинтуса торцевая | Совместим с позицией № 9Высота: не менее 8,5 смЦвет: в цвет позиции № 9Материал: ПластикКоличество в наборе: не менее 2 шт.ОКПД2 – 22.23.11.000 | шт. | 8 | Преимущество, на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Саморез | Назначение: для фиксации гипс-деревоМатериал: стальДиаметр: не более 3.5 ммДлина: не менее 35 ммФорма шлиц: крестПокрытие: фосфатированныйФорма головки: потайнаяОКПД2 – 25.94.11.120 | шт. | 1 070 | Преимущество, на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Обои под покраску | Длина: не менее 25 мШирина: не менее 1,06 мОснова: флизелинМатериал верхнего слоя: винилУход: сухая чисткаЦвет: белыйРисунок: по согласованию с ЗаказчикомФактура: рельефнаяОКПД2 – 17.24.11.110 | шт. | 4 | Преимущество, на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Плита потолочная | Материал: минеральное волокноЦвет: белыйВид: микроперфорация, с рисункомШирина: не менее 600 ммДлина: не менее 600 ммОбщая толщина: не менее 6ммТип кромки: прямаяОКПД2 – 22.23.11.000 | шт. | 147 | Преимущество, на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Стеклохолст | Стеклохолст 25гр/м2. Толщина не менее 0,8мм, ширина не менее 100+-1 см, длина рулона не менее 20м.Разрывные характеристики более 150 Н/50мм. Тип волокна Е.ОКПД2 – 23.14.12.120 | шт. | 9 | Преимущество, на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Профиль (направляющая планка) | Основная направляющая для потолочного монтажа: не менее 3,7мМатериал профиля: оцинкованная стальТип замка: цельноврубленныйТип соединения: внахлестНесущая способность: не более 6,5 кг/кв. метр.ОКПД2 – 25.11.23.119 | шт. | 13 | Преимущество, на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Профиль (направляющая планка) | Основная направляющая для потолочного монтажа: не менее 1,2 мМатериал профиля: оцинкованная стальТип замка: цельноврубленныйТип соединения: внахлестОКПД2 – 25.11.23.119 | шт. | 74 | Преимущество, на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Профиль (направляющая планка) | Основная направляющая для потолочного монтажа: не менее 0,6 мМатериал профиля: оцинкованная стальТип замка: цельноврубленныйТип соединения: внахлестОКПД2 – 25.11.23.119 | шт. | 74 | Преимущество, на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Подвес | Назначение: для потолочного монтажаМатериал: оцинкованная стальДлина не менее 0,5мОКПД2 – 25.94.12.190 | шт. | 47 | Преимущество, на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Профиль (направляющая планка) угловой/пристенный | Назначение: для потолочного монтажаМатериал: оцинкованная стальУголок пристенный (не более 19м, длина 3м. Цвет: белыйОКПД2 – 24.33.20.000 | шт. | 18 | Преимущество, на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Дюбель гвоздь | Длина: не менее 40 ммГоловка: ПотайнаяДиаметр: не менее 6 ммПокрытие: Оцинкованное желтоеРезьба: Частая (мелкая)Тип крепежа: Дюбель-гвоздьМатериал стержня: СтальНазначение: Для крепления профилей и кронштейновОснование: Бетон, Природный камень, КирпичМатериал дюбеля: ПолипропиленТип борта: ПотайнойКонструкция дюбеля: ОбычныйМаксимальная толщина скрепляемого материала: не менее 60 ммС шурупом: Да ОКПД2 – 25.93.14.119 | шт. | 900 | Преимущество, на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Светильник светодиодный | Светильник светодиодныйШирина: не менее 595мм, длина не менее 595мм. Мощность 50Вт, Цветовая температура 6500К. Цвет белыйОКПД2 – 27.40.25.123 | шт. | 15 | Ограничение, на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875. |

*В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».*

**2. Место поставки:** 663606, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября дом 65, строение 1.

**3. Срок и период поставки товара:** с момента заключения договора по 30.05.2025г.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

4.2. Товар должен соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Условия поставки товара:**

6.1. Поставка товара осуществляется силами поставщика с осуществлением погрузо-разгрузочных работ. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

6.2. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной накладной, счетом-фактурой либо УПД, актом сдачи-приемки товара, документами подтверждающими качество товара.

**7. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

7.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

7.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

7.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Исполнитель:

Заведующий хозяйством \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Селиванова А.И./

 (подпись/расшифровка подписи)

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.