**Приложение №1**

**к извещению о запросе котировок в электронной форме**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на и поставку строительных материалов**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к потребительским свойствам и к техническим характеристикам товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Запрет/**  **Ограничение/ Преимущество применяемое в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875** |
|  | Колер | Цвет: по согласованию с Заказчиком  Светостойкость, баллы: не менее 5  Морозостойкость: соответствие  Для внутренних работ: соответствие  Использование в чистом виде: соответствие  Фасовка: не менее 0,75 л.  ОКПД2 – 20.12.24.110 | шт. | 4 | Ограничение,  на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875. |
|  | Линолеум | Производитель Tarkett или эквивалент  Класс износостойкости не менее 34/43  Вид линолеума - Гетерогенный  Тип линолеума - коммерческий  Ширина рулона не менее 2,50 м  Основа ПВХ  Толщина износоустойчивого слоя не менее 0,70 мм  Общая толщина не менее 2,00 мм  Класс пожарной безопасности не ниже КМ2  Гарантия производителя не менее 10 лет  Назначение: Помещения с высокими эксплуатационными нагрузками  ОКПД2 – 22.23.15.000 | м2 | 53,24 | Преимущество,  на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875. |
|  | Плинтус напольный | Длина: не менее 220 см  Высота: не менее 8,5 см  Тип: напольный  С кабель-каналом: наличие  Материал: Пластик  Антистатичное покрытие: наличие  Тип рисунка: однотонный  Тип крепления: саморез  Цвет: по согласованию с Заказчиком  ОКПД2 – 22.23.11.000 | шт. | 40 | Преимущество,  на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Соединения для плинтуса | Совместим с позицией № 9  Высота: не менее 8,5 см  Цвет: в цвет позиции № 9  Материал: Пластик  ОКПД2 – 22.23.11.000 | шт. | 40 | Преимущество,  на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Уголок внутренний для плинтуса | Совместим с позицией № 9  Высота: не менее 8,5 см  Цвет: в цвет позиции № 9  Материал: Пластик  ОКПД2 – 22.23.11.000 | шт. | 16 | Преимущество,  на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Заглушка для плинтуса торцевая | Совместим с позицией № 9  Высота: не менее 8,5 см  Цвет: в цвет позиции № 9  Материал: Пластик  Количество в наборе: не менее 2 шт.  ОКПД2 – 22.23.11.000 | шт. | 8 | Преимущество,  на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Саморез | Назначение: для фиксации гипс-дерево  Материал: сталь  Диаметр: не более 3.5 мм  Длина: не менее 35 мм  Форма шлиц: крест  Покрытие: фосфатированный  Форма головки: потайная  ОКПД2 – 25.94.11.120 | шт. | 1 070 | Преимущество,  на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Обои под покраску | Длина: не менее 25 м  Ширина: не менее 1,06 м  Основа: флизелин  Материал верхнего слоя: винил  Уход: сухая чистка  Цвет: белый  Рисунок: по согласованию с Заказчиком  Фактура: рельефная  ОКПД2 – 17.24.11.110 | шт. | 4 | Преимущество,  на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Плита потолочная | Материал: минеральное волокно  Цвет: белый  Вид: микроперфорация, с рисунком  Ширина: не менее 600 мм  Длина: не менее 600 мм  Общая толщина: не менее 6мм  Тип кромки: прямая  ОКПД2 – 22.23.11.000 | шт. | 147 | Преимущество,  на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Стеклохолст | Стеклохолст 25гр/м2.  Толщина не менее 0,8мм, ширина не менее 100+-1 см, длина рулона не менее 20м.  Разрывные характеристики более 150 Н/50мм.  Тип волокна Е.  ОКПД2 – 23.14.12.120 | шт. | 9 | Преимущество,  на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Профиль (направляющая планка) | Основная направляющая для потолочного монтажа: не менее 3,7м Материал профиля: оцинкованная сталь Тип замка: цельноврубленный Тип соединения: внахлест Несущая способность: не более 6,5 кг/кв. метр.  ОКПД2 – 25.11.23.119 | шт. | 13 | Преимущество,  на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Профиль (направляющая планка) | Основная направляющая для потолочного монтажа: не менее 1,2 м  Материал профиля: оцинкованная сталь  Тип замка: цельноврубленный  Тип соединения: внахлест  ОКПД2 – 25.11.23.119 | шт. | 74 | Преимущество,  на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Профиль (направляющая планка) | Основная направляющая для потолочного монтажа: не менее 0,6 м  Материал профиля: оцинкованная сталь  Тип замка: цельноврубленный  Тип соединения: внахлест  ОКПД2 – 25.11.23.119 | шт. | 74 | Преимущество,  на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Подвес | Назначение: для потолочного монтажа  Материал: оцинкованная сталь  Длина не менее 0,5м  ОКПД2 – 25.94.12.190 | шт. | 47 | Преимущество,  на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Профиль (направляющая планка) угловой/пристенный | Назначение: для потолочного монтажа  Материал: оцинкованная сталь  Уголок пристенный (не более 19м, длина 3м.  Цвет: белый  ОКПД2 – 24.33.20.000 | шт. | 18 | Преимущество,  на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Дюбель гвоздь | Длина: не менее 40 мм  Головка: Потайная  Диаметр: не менее 6 мм  Покрытие: Оцинкованное желтое  Резьба: Частая (мелкая)  Тип крепежа: Дюбель-гвоздь  Материал стержня: Сталь  Назначение: Для крепления профилей и кронштейнов  Основание: Бетон, Природный камень, Кирпич  Материал дюбеля: Полипропилен  Тип борта: Потайной  Конструкция дюбеля: Обычный  Максимальная толщина скрепляемого материала: не менее 60 мм  С шурупом: Да  ОКПД2 – 25.93.14.119 | шт. | 900 | Преимущество,  на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 |
|  | Светильник светодиодный | Светильник светодиодный  Ширина: не менее 595мм, длина не менее 595мм. Мощность 50Вт, Цветовая температура 6500К. Цвет белый  ОКПД2 – 27.40.25.123 | шт. | 15 | Ограничение,  на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875. |

*В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».*

**2. Место поставки:** 663606, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября дом 65, строение 1.

**3. Срок и период поставки товара:** с момента заключения договора по 30.05.2025г.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

4.2. Товар должен соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Условия поставки товара:**

6.1. Поставка товара осуществляется силами поставщика с осуществлением погрузо-разгрузочных работ. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

6.2. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной накладной, счетом-фактурой либо УПД, актом сдачи-приемки товара, документами подтверждающими качество товара.

**7. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

7.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

7.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

7.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Исполнитель:

Заведующий хозяйством \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Селиванова А.И./

(подпись/расшифровка подписи)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.