# Приложение № 1

**к Договору № от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.**

# Техзадание

**на приобретение спецтехники**

Заказчик: Государственноеное унитарное предприятие «ТЭК 4»

Начальная (максимальная) цена закупки - 3 316 666,67 рублей (три миллиона триста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек

**Код ОКПД:** **28.92.25.000 –** Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные

Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта приемки-передачи товара, товарной накладной на основании счета на оплату. Авансирование не предусмотрено.

Сроки поставки товара: в течение 20-ти рабочих дней с момента подписания договора.

Поставка товара осуществляется по адресу:

- Республика Тыва, с. Хову-Аксы

**Характеристика и описание приобретаемой спецтехники:**

Погрузчик фронтальный

Техника используется для закачки и топливоподачи каменного угля в котельные.

В состав оборудования должно входить: Стреловое оборудование с ковшом.

Техника

|  |  |
| --- | --- |
| Год выпуска | Не ранее 2015 |
| Состояние | Новая, б/у, отсутствие признаков ДТП и коррозии |
| Тип транспортного средства | Фронтальный погрузчик |
| **Общие размеры и характеристики**: | – |
| Длина машины с ковшом | Не менее 8,00 м |
| Ширина по колесам | Не менее 2,90 м |
| Высота по кабине | Не менее 3,40 м |
| Эксплуатационная масса | Не менее 23 100 кг |
| Стандарт выбросов | Не менее Tier 2/ Stage II/Евро-2 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность | Не менее 270 л. с. |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Коробка передач  с ручным управлением  4 вперед, 2 назад |  |
| Рулевое управление | Шарнирно-сочленённого типа |
| Износ резина | Не более 30% |
| **Характеристика стрелы:** |  |
| Статическая опрокидывающая нагрузка (при полной загрузке) | Не менее 10 000 кг |
| Макс. Сила подъёма | Не менее 179 кН |
| Макс. Угол выгрузки | Не менее 36 градусов |
| Высота выгрузки | Не менее 3180 мм |
| Высота по шарнир пальца ковша | Не менее 4490 мм |
| Макс. Заглубление ковша | Не менее 45 мм |
| Дальность выгрузки | Не менее1100 мм |
| Объем ковша, в угольном исполнении | Не менее 4,0 м3 |
|  |  |

**Требования к гарантийному сроку на поставляемый товар**

Срок гарантии качества на товар должен составлять:

- на спецтехнику – не менее 3 месяцев или 360 моточасов пробега, что наступит ранее;

**Требования к качеству и безопасности товара:** полностью укомплектованную спецтехнику, соответствующее требованиям ГОСТ, техническим условиям, отвечающее требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.). При поставке обязательное наличие документов, удостоверяющих качество (сертификат соответствия, одобрение типа транспортного средства и/или другие документы).

**Перевозка, отгрузка, хранение и упаковка товара** должны соответствовать требованиям завода-изготовителя к данному виду товара.

**Требования при поставке товара:**

**1.** Продавец обязан осуществить предпродажную подготовку спецтехники перед его передачей, а именно:

- укомплектовать (установить все приборы и дополнительное оборудование);

- проверить параметры и оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали), а также привести в соответствие с нормами (уровень топлива в бензобаке должен быть не ниже минимально допустимой отметки);

- вымыть, вычистить и полностью подготовить к эксплуатации.

2. Продавец обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику ключи от спецтехники в количестве 2 шт., а также следующие документы:

- паспорт транспортного средства (ПТС);

- инструкцию по эксплуатации на русском языке;

- предоставить документы о проведенном техническом осмотре;

- сервисную книжку с гарантийным талоном.

Переход к Заказчику права собственности на спецтехнику и всех, связанных с ним рисков происходит с момента подписания Акта приема-передачи спецтехники.