**Техническое задание**

**на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автогрейдера**

77.32.10.000 Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для гражданских строительства

28.92.22.110 - Грейдеры самоходные **(О)** подп. "к", "л" п. 10 - **При осуществлении закупки по Закону № 223-ФЗ, если извещение размещено либо договор с ед. поставщиком заключен до 1 июля 2025 г. *Применяется ограничение***

**1. Общие требования оказания услуг:**

1.1. Услуга оказывается в соответствии с настоящим техническим заданием закупки и условиями проекта Договора.

1.2. Лизингодатель в соответствии с условиями Договора обязуется приобрести в собственность транспортное средство, технические характеристики которых приведены в таблице №1, и передать Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование (в лизинг) Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

1.3. Лизинговые платежи за предоставленный в финансовую аренду (лизинг) Предмет лизинга уплачиваются Лизингополучателем Лизингодателю на расчетный счет Лизингодателя, указанный в Договоре, если иной счет не будет письменно указан Лизингодателем.

1.4. Лизингополучатель обязан производить оплату лизинговых платежей в течение срока действия Договора в соответствии с Графиком лизинговых платежей. Лизинговые платежи уплачиваются ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата приемки Имущества в лизинг.

Срок лизинга: 24 месяца.

**2. Срок поставки:** в течение 45 рабочих дней с момента заключения договора.

**3. Адрес поставки:** Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина 17.

**4**. **Характеристики товара и требования по техническому оснащению:**

**Наименование закупаемой техники:** Автогрейдер XCMG GR2153A или эквивалент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Показатели** |
|  | Модель двигателя | QSB6.7 |
|  | Номинальная мощность | 164кВ |
|  | Частота оборотов  | не менее 2200 оборотов в минуту |
|  | Дорожный просвет (передняя ось) | не менее 430 мм |
|  | Колея | не менее 2150 мм |
|  | Пространство между передней и задней осями | не менее 6210 мм |
|  | Пространство между средними и задними колесами | не менее 1530 мм |
|  | Поступательная скорость | не менее (5, 8, 11, 19, 23, 38) км/ч |
|  | Обратная скорость | не менее (5, 11, 23) км/ч |
|  | Тяговое усилие f = 0,75 | не менее 113.8 кН |
|  | Макс. преодолеваемый уклон | не менее 30 % |
|  | Давление воздуха в шинах | не менее 260 кПа |
|  | Давление в рабочей системе | не менее 18 Мпа |
|  | Макс. угол поворота переднего колеса | не менее ±50° |
|  | Макс. угол наклона переднего колеса | не менее ±17° |
|  | Макс. угол качания передней оси | не менее ±15° |
|  | Макс. угол поворота баланса коробки | Спереди не менее 15°, задний не менее 15° Вперед не менее 15°, назад не менее 15° |
|  | Макс. угол поворота рамы | не менее ±27° |
|  | Мин. радиус поворота | не более 7.3 m |
|  | Объём двигателя, л.: | не менее 24 |
|  | Объём топливного бака, л: | не менее 280 |
| **Нож** |
|  | Макс. высота подъема | не менее 450 мм |
|  | Макс. глубина лопаты | не менее 500 мм |
|  | Макс. угол наклона | не менее 90° |
|  | Угол резания | не менее (от 28 до 70) ° |
|  | Угол поворота | не менее 360° |
|  | Длина х высота | не менее 4270x610 мм |

**5. Требования к поставляемому** транспортному средству **(предмет лизинга):**

5.1. Поставляемое транспортное средство должно быть новым, не бывшим в употреблении;

5.2. Поставляемое транспортное средство должен быть технически исправным, готовым к эксплуатации и регистрации в органах ГИБДД, в споре и под запрещением не состоять, не быть обременен правами третьих лиц

5.3. Качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, и параметрам, установленным для данной модели транспортного средства, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации;

- ТР ТС 018/2011 «Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств»;

- предпродажная подготовка транспортного средства регламентируется заводом изготовителем;

- пробег по показаниям спидометра при передаче Заказчику должен быть не более технологического внутризаводского;

- товар должен быть без следов механических повреждений на кузове и в салоне;

- гарантийный срок в соответствии со сроком установленным заводом-производителем (изготовителем), гарантия исчисляется со дня подписания Акта приема-передачи Товара.

- гарантия распространяется на любые неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя;

- транспортное средство должен отвечать требованиям безопасности, установленным для данного вида товара;

5.4. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все налоговые и таможенные платежи, НДС, сборы и иные платежи, связанные с выпуском Товара в свободное обращение и реализацией Товара Заказчику, затраты по хранению, страхованию и другие обязательные платежи, т.е. является конечной. В случае, если Поставщик самостоятельно поставляет товар Заказчику, стоимость поставки осуществляется за счет собственных средств Поставщика и не влияет на цену договора.

5.5. Товар должен пройти предпродажную подготовку, о чем в сервисной книжке должна быть сделана соответствующая отметка, заверенная печатью.

5.6. При поставке товара Поставщик должен передать Заказчику относящиеся к товару документы: счет-фактуру, накладную, акт приема-передачи, руководство по эксплуатации и сервисную книжку на русском языке, два комплекта ключей к транспортному средству, документы необходимые для постановки товара на учет в ГИБДД: паспорт транспортного средства, документы, подтверждающие качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, гарантийные талоны и другие документы.