**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1**

**на поставку мазута топочного марки М-100- топлива для котельных** **АО «АТГК»**

1. Покупатель: АО «АТГК»
2. Максимальный объем заказываемого товара: 400,00 тонн.
3. Место (адрес) поставки товара: Архангельская область, склады Покупателя согласно Спецификации № 1 (Приложение № 1 к Договору).
4. Период поставки: с момента заключения договора до 31 мая 2025 года согласно периоду поставки, указанному в Спецификации № 1 (Приложение № 1 к Договору).
5. Условия поставки товара:
	1. Поставка товара производится согласно плану-графику поставки и на основании письменных заявок Покупателя.
	2. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара на складе Покупателя, при условии соответствия передаваемого товара номенклатуре, качеству, количеству, а также наличию оригиналов правильно оформленных документов, подтверждающих номенклатуру и количество поставленной продукции (железнодорожная накладная, товарно-транспортная накладная, счет-фактура и сертификат качества).
	3. В случае поставки товара без оригиналов правильно оформленных сопроводительных документов на поставленный товар, отсутствия документов, подтверждающих качество продукции, поставленный товар принимается на ответственное хранение, и датой перехода права собственности на товар от Поставщика Покупателю является дата получения Покупателем правильно оформленных оригиналов документов, подтверждающих номенклатуру, количество и качество поставленной продукции.
6. Требования к качественным и техническим характеристикам товара и иные установленные Покупателем требования. Предлагаемый к поставке Товар должен отвечать следующим основным требованиям:
	1. Товар должен соответствовать требованиям безопасности применения по ГОСТ 10585-2013 нормам показателей качества и иметь следующие качественные характеристики:

**Мазут топочный марки М-100 ГОСТ 10585-2013:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Критерий |
| 1 | Вязкость условная при 100оС, градусы ВУ | не более 6.80 |
| 2 | Зольность % масс | не более 0,05 |
| 3 | Массовая доля механических примесей, % | не более 1,0 |
| 4 | Массовая доля воды, % | не более 1,0 |
| 5 | Массовая доля серы, % | не более 3,00 |
| 6 | Содержание сероводорода, ppm | не более 10 |
| 7 | Температура вспышки в открытом тигле оС | не ниже 110 |
| 8 | Температура застывания, оС | не выше 25 |
| 9 | Теплота сгорания низшая в пересчете на сухое состояние кДж/м3 | не менее 39900 |

* 1. Функциональные характеристики товара должны соответствовать требованиям нормативных документов РФ.
	2. Товар должен быть заготовлен не ранее, чем в 2024 году (подтверждается Сертификатом с протоколом испытаний).
	3. Поставщик несёт ответственность за ненадлежащее качество поставленного товара, а также за предоставление товара, обременённого правами третьих лиц.
1. Гарантии:
	1. Поставщик гарантирует качество и безопасность на весь объем поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении каждого вида Товара, и наличие документов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	2. Качество поставляемого Товара должно быть подтверждено сертификатом (паспортом) качества на каждую партию Товара, сертификатом соответствия, содержащими сведения о характеристиках, указанных в п. 5 Спецификации № 1 (Приложение № 1 к Договору).
	3. Сертификат (паспорт) качества должен соответствовать требованиям нормативной документации.
2. Требования, предъявляемые к Поставщику:
	1. При осуществлении доставки товара Поставщик обязан иметь разрешительные документы на осуществление перевозок опасных грузов. Соответствие данному требованию подтверждается путем предоставления Поставщиком заверенной копии соответствующих документов, либо надлежаще заверенную копию договора на оказание услуг с организацией, имеющей такие действующие документы. Поставщик обязан предоставить все документы, подтверждающие право перевозки груза по всей цепочке.
	2. Несоответствие требованию п. 8.1 Технического задания будет являться достаточным основанием для одностороннего расторжения договора.
	3. Поставщик должен иметь на праве собственности или ином законном праве материально-технические ресурсы
		1. автотранспорт в количестве не менее 5 (пяти) единиц, достаточном для осуществления доставки товара в объеме, указанном в п. 2 Технического задания. Привлекаемые транспортные средства должны быть надлежащим образом зарегистрированы, оборудованы и иметь полный комплект документов, подтверждающих право перевозки опасных грузов
		2. Соответствие п. 8.3.1 Технического задания подтверждается путем предоставления Поставщиком соответствующих сведений по форме «Справка о материально-технических ресурсах», с обязательным приложением копии документа, подтверждающего право владения или распоряжения материально-техническими ресурсами (автотранспорт).
		3. Несоответствие требованию п. 8.3.2 Технического задания будет являться достаточным основанием для одностороннего расторжения договора.
	4. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.
	5. Поставщик не должен находится в реестре недобросовестных поставщиков.
3. Приёмка товара.
	1. Проверка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в день его поставки в пункте назначения согласно Спецификации № 1 (Приложение № 1 к Договору).
	2. Отгрузка товара в течение периода поставки производится автотранспортом до складов Покупателя.
	3. Поставка осуществляется специализированным транспортом (автоцистернами) с нижним сливом в разогретом состоянии. Выгрузка осуществляется в емкости Заказчика путем слива при температуре 60-80 градусов
	4. Участник закупки в месте загрузки Товара в транспортные средства обязан за свой счет обеспечить взвешивание транспортных средств до и после погрузки для точного определения количества товара в каждом транспортном средств и надлежащего оформления товаротранспортных документов. Участник закупки предоставляет документы на право собственности, аренды или иного права владения и распоряжения на такие средства измерения и действующий сертификат их поверки уполномоченной организацией. Транспортные средства после погрузки товара до взвешивания должны быть надлежащим образом опломбированы.
	5. Приемка производится в рабочее время Заказчика с 8-00 до 17-00 часов московского времени (Приемка в выходные и праздничные дни, а также в нерабочее время (после 17-00) возможна только по письменному согласованию с Покупателем).
	6. В местах доставки приемка товара производится совместно с представителем Покупателя с подписанием соответствующих документов.