**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку спецодежды, спецобуви**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика товара** | **ед. изме-**  **рения** | **Кол-во** |
|  |
| 1 | Костюм | Костюм: куртка и брюки для защиты от механических воздействий, истирания.  Ткань: смесовая, не более 80% пэ/не менее 20% х/б,  плотность не менее 200 г/ м²,  цвет: темно-синий.  Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы, с одним нагрудным и двумя боковыми накладными карманами.  Брюки на поясе, с двумя боковыми накладными карманами с косым входом  Усиление на коленях и локтях  Сезон: Лето.  **Размер и кол-во:**  48-1 шт  50-6 шт  52-5 шт  54-6 шт  56-2 шт  58-1 шт  60-2 шт  62-1 шт  64-1 шт  68-1 шт  72-1 шт | шт. | 27 |  |
| 2 | Полуботинки | Полуботинки для защиты от механических воздействий, ударов  Верх обуви: Кожа искусственная.  Стелька: анатомическая.  Подносок: Металлический  Подошва: Литая, однослойная, полиуретан.  Цвет: Черный.  Сезон: Лето.  **Размер и кол-во:**  36-1 шт  38-9 шт  39-8 шт  40-5 шт  41-3 шт  42-1 шт | пара | 27 |  |
| 3 | Перчатки | Перчатки для защиты от механических воздействий, истирания.  Рисунок - точка, материал хлопчатобумажная с поливинилхлоридом,  количество нитей – не менее 5,  способ фиксации - манжета на резинке. | пара | 336 |  |
| 4 | Кепка-бейсболка | Кепка-бейсболка, для защиты от общих производственных загрязнений.  козырек в надлобной части  Защитные свойства:  водоотталкивающая отделка  защита от общих производственных загрязнений  Состав: смесовая ткань, хлопок не менее 35%  Регулировки: хлястик с креплением для регулировки по ширине в затылочной части.  Регулируемый размер: от 54 до 62 | шт. | 28 |  |
| 5 | Костюм зимний | Костюм зимний, для защиты от механических воздействий, истирания.  Костюм состоит из куртки и брюк с высокой посадкой или полукомбинезон.  Куртка с супатной застежкой на пуговицы, с одним нагрудным и двумя боковыми накладными карманами с клапанами. Отложным меховым воротником и утепленным капюшоном.  Ткань: смесовая ВО, не более 65% полиэфир, не менее 35% хлопок  плотность не менее 215 г/м².  Утеплитель: синтепон: куртка-плотность не менее 400 г/м²,  брюки- плотность не менее 200 г/м².  на утепляющей прокладке.  не ниже 3 класс защиты  не ниже 3 климатического пояса  Подкладка: 100% нейлон.  **Размер и кол-во:**  50-3 шт  52-6 шт  54-4 шт  56-1 шт  60-1 шт  64-2 шт  70-1 шт  74-1 шт | шт | 19 |  |
| 6 | Ботинки | Обувь обеспечивает высокую защиту от механических воздействий, ударов, скольжения, от общих производственных загрязнений.  Сезон: зимние.  Утеплитель: шерстяной мех, не менее 80% шерсть,  высота ворса не менее 15 мм,  верх обуви: кожа натуральная,  подносок: укрепленный, поликарбонатный, стелька: антипрокольная.  подошва: литая, двуслойная, ПУ-резина, с ходовым слоем износостойким, термостойким  Не ниже 2 класс защиты  не ниже 3 климатического пояса  **Размер и кол-во:**  39-1 пара  40-3 пары  41-2 пары  43-1 пара | пара | 7 |  |
| 7 | Рукавицы | Утепленные  Материал утепления: ватин  Материал основы: диагональ 100%  не ниже 4 эксплуатационный уровень защиты  не ниже 3 климатического пояса | пара | 28 |  |
| 8 | Шапка | Шапка изготовлена из трикотажного полотна. Двойной слой трикотажа не менее 10 класса вязки, флисовая подкладка, глубина шапки регулируется за счет отворота.  цвет: черный.  Защищает голову от пониженных температур.  Материал: 100% акрил.  Размер: универсальный  не ниже 3 климатического пояса | шт. | 28 |  |