**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку спецодежды, спецобуви**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика товара** | **ед. изме-****рения** | **Кол-во** |
|  |
| 1 | Костюм  | Костюм: куртка и брюки для защиты от механических воздействий, истирания. Ткань: смесовая, не более 80% пэ/не менее 20% х/б, плотность не менее 200 г/ м², цвет: темно-синий. Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы, с одним нагрудным и двумя боковыми накладными карманами. Брюки на поясе, с двумя боковыми накладными карманами с косым входом Усиление на коленях и локтяхСезон: Лето.**Размер и кол-во:**48-1 шт50-6 шт52-5 шт54-6 шт56-2 шт58-1 шт60-2 шт62-1 шт64-1 шт68-1 шт72-1 шт | шт. | 27 |  |
| 2 | Полуботинки | Полуботинки для защиты от механических воздействий, ударовВерх обуви: Кожа искусственная. Стелька: анатомическая. Подносок: Металлический Подошва: Литая, однослойная, полиуретан. Цвет: Черный. Сезон: Лето.**Размер и кол-во:**36-1 шт 38-9 шт 39-8 шт 40-5 шт 41-3 шт 42-1 шт | пара | 27 |  |
| 3 | Перчатки  | Перчатки для защиты от механических воздействий, истирания. Рисунок - точка, материал хлопчатобумажная с поливинилхлоридом, количество нитей – не менее 5, способ фиксации - манжета на резинке. | пара | 336 |  |
| 4 | Кепка-бейсболка | Кепка-бейсболка, для защиты от общих производственных загрязнений.козырек в надлобной частиЗащитные свойства:водоотталкивающая отделказащита от общих производственных загрязненийСостав: смесовая ткань, хлопок не менее 35%Регулировки: хлястик с креплением для регулировки по ширине в затылочной части.Регулируемый размер: от 54 до 62 | шт. | 28 |  |
| 5 | Костюм зимний | Костюм зимний, для защиты от механических воздействий, истирания. Костюм состоит из куртки и брюк с высокой посадкой или полукомбинезон. Куртка с супатной застежкой на пуговицы, с одним нагрудным и двумя боковыми накладными карманами с клапанами. Отложным меховым воротником и утепленным капюшоном. Ткань: смесовая ВО, не более 65% полиэфир, не менее 35% хлопокплотность не менее 215 г/м². Утеплитель: синтепон: куртка-плотность не менее 400 г/м², брюки- плотность не менее 200 г/м². на утепляющей прокладке.не ниже 3 класс защитыне ниже 3 климатического поясаПодкладка: 100% нейлон.**Размер и кол-во:**50-3 шт 52-6 шт 54-4 шт 56-1 шт 60-1 шт 64-2 шт 70-1 шт 74-1 шт | шт | 19 |  |
| 6 | Ботинки  | Обувь обеспечивает высокую защиту от механических воздействий, ударов, скольжения, от общих производственных загрязнений.Сезон: зимние. Утеплитель: шерстяной мех, не менее 80% шерсть, высота ворса не менее 15 мм, верх обуви: кожа натуральная, подносок: укрепленный, поликарбонатный, стелька: антипрокольная. подошва: литая, двуслойная, ПУ-резина, с ходовым слоем износостойким, термостойкимНе ниже 2 класс защиты не ниже 3 климатического пояса**Размер и кол-во:**39-1 пара40-3 пары41-2 пары43-1 пара | пара | 7 |  |
| 7 | Рукавицы  | УтепленныеМатериал утепления: ватинМатериал основы: диагональ 100%не ниже 4 эксплуатационный уровень защитыне ниже 3 климатического пояса | пара | 28 |  |
| 8 | Шапка | Шапка изготовлена из трикотажного полотна. Двойной слой трикотажа не менее 10 класса вязки, флисовая подкладка, глубина шапки регулируется за счет отворота. цвет: черный. Защищает голову от пониженных температур. Материал: 100% акрил. Размер: универсальныйне ниже 3 климатического пояса | шт. | 28 |  |