|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю:**  Технический директор  ООО Энергетическая компания «Радиан»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трубников С.Н. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на приобретение железобетонных изделий**

1. **Общие положения**
   1. Заказчик: ООО Энергетическая компания «Радиан».
   2. Предмет закупки: право заключения договора на поставку железобетонных изделий.
2. **Место, срок и условия поставки**
   1. Место поставки и проведения работ: г. Ангарск
   2. Поставка продукции осуществляется автомобильным транспортом или любым иным способом за счет средств поставщика до места поставки. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

2.3 Срок поставки: в срок, не позднее 14 календарных дней с момента заключения договора.

1. **Перечень и объемы поставки**

### Приставка ПТ-60 (*Серия 3.407-57/87)*

* 1. Приобретаемое количество – \_90\_ шт.
  2. Все оборудование поставляется комплектно одной партией.
  3. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), а также расходы на транспортировку продукции до места поставки и ее разгрузку, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника*.*

1. **Общие технические требования к поставляемой продукции**

4.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. - для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении.

- ГОСТ 14295-75 и Серия *3.407-57/87*.

* 1. Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики.
  2. Характеристики и требования:

Приставка железобетонная ПТ-60 трапециевидного сечения длиной 6м

Характеристики бетона по ГОСТ 14295-75 и Серии 3.407-57/87:

- Марка по прочности на сжатие – М350;

- Класс бетона по прочности – не менее В25;

- Морозостойкость – 200 циклов замораживания-размораживания;

- Водонепроницаемость – марка W4;

- Масса приставки т. – 0,675;

В случае полного соответствия предлагаемого оборудования указанным требованиям достаточно предоставить приложения, заверенные подписью и печатью участника закупки (без заполнения столбца таблицы).

1. **Гарантийные обязательства**

Срок гарантии на поставляемое оборудование должен быть не менее 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

В случае выхода из строя оборудования участник обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
| Начальник ОДС | Московских А.О. |
|  |  |
| Согласовано: |  |
| Начальник Ангарского участка | Смагин В.Н. |
|  |  |
|  |  |