**Техническое задание**

**на поставку трубопроводов с учетом доставки**

1. **Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товары**  | **Характеристика**  | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| Ак-Довуракский участок |
|  | Скорлупа, фольгированная ППУ на трубы с наружным диаметром 426 мм, толщина 50 мм, ГОСТ30732 (две половинки) | Скорлупа, покрытая фольгированным слоем из пенополиуретана (ППУ) на трубопровод с наружным диаметром 426 мм, толщина изоляции 50 мм, 1 п.м = 2 половинки  | п.м.  | 60 |
|  | Скорлупа, фольгированная ППУ на трубы с наружным диаметром 325мм, толщина 50 мм, ГОСТ30732 (две половинки) | Скорлупа, покрытая фольгированным слоем из пенополиуретана (ППУ) на трубопровод с наружным диаметром 325 мм, с толщиной изоляции 50 мм, 1 п.м = 2 половинки  | п.м.  | 100 |
|  | Скорлупа, фольгированная ППУ на трубы с наружным диаметром 273мм, толщина 50 мм, ГОСТ30732 (две половинки) | Скорлупа, покрытая фольгированным слоем из пенополиуретана (ППУ) на трубопровод с наружным диаметром 426 мм, с толщиной изоляции 50 мм, 1 п.м = 2 половинки  | п.м.  | 50 |
|  | Скорлупа, фольгированная ППУ на трубы с наружным диаметром 159мм, толщина 40 мм, ГОСТ30732 (две половинки) | Скорлупа, покрытая фольгированным слоем из пенополиуретана (ППУ) на трубопровод с наружным диаметром 426 мм, с толщиной изоляции 50 мм, 1 п.м = 2 половинки  | п.м.  | 160 |
|  | Отводы фольгированные ППУ на отводы стальные с наружным диаметром 426 мм на 90 градусов, толщина 50мм, ГОСТ30732 (две половинки) | Отвод, покрытый фольгированным слоем из пенополиуретана (ППУ) на стальные отводы с наружным диаметром 426 мм, изогнутый на 90 градусов, с толщиной 50 мм, 1 п.м = 2 половинки  | шт | 8 |
|  | Отводы фольгированные ППУ на отводы стальные с наружным диаметром 325мм на 90 градусов, толщина 50мм, ГОСТ30732 (две половинки) | Отвод, покрытый фольгированным слоем из пенополиуретана (ППУ) на стальные отводы с наружным диаметром 325 мм, изогнутый на 90 градусов, с толщиной 50 мм, 1 п.м = 2 половинки | шт | 16 |
|  | Отводы фольгированные ППУ на отводы стальные с наружным диаметром 273мм на 90 градусов, толщина 50мм, ГОСТ30732 (две половинки) | Отводы, покрытый фольгированным слоем из пенополиуретана (ППУ) на стальные отводы с наружным диаметром 273 мм, изогнутый на 90 градусов с толщиной 50 мм, 1 п.м = 2 половинки | шт | 16 |
|  | Отводы фольгированные ППУ на отводы стальные с наружным диаметром 159 мм на 90 градусов, толщина 40 мм, ГОСТ30732 (две половинки) | Отводы, покрытый фольгированным слоем из пенополиуретана (ППУ) на стальные отводы с наружным диаметром 159 мм изогнутый на 90 градусов с толщиной 50 мм, 1 п.м = 2 половинки | шт | 16 |

*В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».*

**2. Место поставки:**

2.1. Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Заводская, д. 1 котельная Ак-Довуракского участка ГУП РТ «УК ТЭК 4»;

**3. Срок поставки:** в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, выпуска не ранее 2025 г, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока, указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.