**Техническое задание**

**на поставку нефтепродуктов с использованием топливных карт для нужд МУП «ВКС»**

**1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование товара** | **ОКПД 2** | **Требования к качеству закупаемой продукции** | **Ед.изм.** | **Кол-во**  |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-92  | 19.20.21.125 (П) | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации» и/или ГОСТ Р 51105-2020 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Бензин неэтилированный»Экологический класс: не ниже К5;Октановое число:по исследовательскому методу: не менее 92,0по моторному методу: не менее 83,0Массовая доля серы: не более 10 мг/кг; Отсутствие механических примесей. | литр | 200 000 |
| 2 | Бензин автомобильный АИ-95 | 19.20.21.135 (П) | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 51866-2002 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия»Экологический класс: не ниже К5Октановое число: по исследовательскому методу: не менее 95,0 по моторному методу: не менее 85,0Массовая доля серы: не более 10 мг/кгОбъемная доля бензола: не более 1 %Отсутствие механических примесей | литр | 15 000 |
| 3 | Топливо дизельное  | 19.20.21.345 (П) | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия Экологический класс –не ниже К5Массовая доля серы: не более 10,0 мг/кгСезонность: в зависимости от времени (сезона), в которое приобретается топливо  | литр (зима) | 55 000 |
| 19.20.21.345 (П) | литр (лето) | 90 000 |

**2. Место поставки товара:**

Поставка ГСМ осуществляется через АЗС, находящейся на территории г. Верхняя Салда, г.Нижний Тагил, г.Екатеринбург. Отпуск Товара производится по топливным картам литрового номинала (пластиковая карта) путем заправки служебного автотранспорта Заказчика круглосуточно. Топливные карты выдаются Поставщиком товара.

**3. Сроки поставки товара:** поставка Товара осуществляется с момента подписания договора до 30.06.2026 г.

3.1. Победитель при заключении договора предоставляет список АЗС, с указанием в нем информации о наименовании автозаправочных станций, их адреса. Указанный список АЗС является неотъемлемой частью договора.

3.2 Режим работы АЗС: круглосуточно, без выходных.

3.3 Заправка автотранспорта Заказчика по топливным картам.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1 Поставка товара производиться месячными партиями. За партию продукции принимается количество продукции, выбранное Заказчиком в течение отчетного месяца.

4.2 Отпуск товара производится любому лицу, непосредственно использующему топливную карту. При этом Поставщик не обязан дополнительно проверять наличие соответствующих полномочий у вышеуказанного лица;

4.3 Факт отпуска товара на АЗС подтверждается выданным кассовым чеком, отражающим количество заправляемого ГСМ;

4.4 Возможность установления на топливных картах месячных лимитов, своевременного предоставления информации о количестве, времени, дате и месте заправки.

4.5 По письменному заявлению Заказчика Поставщик осуществляем замену топливной карты в случае их механического повреждения, кражи либо утраты в течение 3 (трёх рабочих) дней с момента заявления Заказчиком. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения, топливные карты подлежат замене за счёт Поставщика.

4.6 Наличие круглосуточного дежурного диспетчера для оперативного решения вопросов, связанных с непредвиденными обстоятельствами по приёму (блокировке) топливных карт на АЗС;

4.7 Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

4.8 Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

4.9 Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

**5. Топливная карта должна обладать следующими характеристиками:**

- Топливные карты должны соответствовать действующим нормативным документам, на момент заключения договора.

- Каждая Топливная карта должна иметь персональный идентификационный номер (ПИН-Код).

- Все Топливные карты должны иметь привязку к общему счету.

**6. Поставщик обязан бесплатно представить следующие сервисные услуги для Топливных карт:**

- Возможность удаленного управления Топливной картой через средства связи (Интернет, сервисы мобильной телефонии и прочее).

- Возможность предоставления ежедневного транзакционного отчета по каждой Топливной карте, включающего следующую информацию: номер Топливной карты, отпущенное количество Товара, дату и время операции, название и адрес АЗС/АЗК.

- Возможность удаленной блокировки каждой Топливной карты.