**Техническое задание**

**на поставку топливного насоса ТНВД и распылителя форсунки для нужд МУП «ВКС»**

1. **Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | ОКПД 2 | Характеристика  | Ед. Изм. | Кол-во |
| 1 | Топливный насос ТНВД  | 28.13.11.110 «П» | Артикул: PP6M10P1F3492 MOTORPALТип: рядный Количество секций: 6  | шт. | 1 |
| 2 | Распылитель форсунки  | 28.29.22.120 «П» | Распылитель форсунок Артикул: VA70P360-2997Диаметр иглы: 4,5 мм.Количество и диаметр сопловых отверстий: 5 × 0,33 мм.Эффективное проходное сечение: 0,280–0,300 мм². | шт. | 6 |

*Необходимо обеспечить совместимость закупаемых запасных частей с транспортными средствами Заказчика (в соответствии подпункта б, п.3, ч.6.1 ст.3 ФЗ-223), поставка эквивалентного товара допускается*

**2. Место поставки:** 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, дом 5

**3. Срок поставки:** в течение 15 календарных дней с момента заключения договора. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.