**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку кухонного оборудования**

**1. Описание объекта закупки:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **ОКПД 2** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Полка для крышек | 31.09.11.190 подп. "к", "л" п. 10 | Длина: 600 мм Ширина: 350 мм Высота: 290 мм Материал: нержавеющая сталь Количество секций: 15 | шт. | 2 |
|  | Стол для сбора пищевых отходов | 31.09.11.190 подп. "к", "л" п. 10 | Высота 850 Глубина 800 Ширина 1500 Отверстие для отходов Ø 170 мм(слева/справа) Обвязка с 3-х сторон, отступ задних ног, с 3-х сторон закрыт нерж. листом поверх уголка, нерж. лист с перегибом и радиусом скругления по углам; каркас уголок нерж. | шт. | 1 |
|  | Котел пищеварочный | 28.93.15.121 подп. "к", "л" п. 10 | Длина: 1266 мм Ширина: 861 мм Высота: 1170 мм Объем: 100 л Корпус: цельнотянутый Опрокидывание: ручное Миксер: есть | шт. | 1 |
|  | Электрическая плита  | 27.51.28.130 «П» | Длина: 1475 мм Ширина: 850 мм Высота: 860 мм Количество конфорок: 6 Установка: напольная Исполнение: без духовки Тип: электрическая | шт. | 2 |
|  | Миксер планетарный | 27.51.21.121 «О» | Размер (ДхШхВ): 750x995x1470 мм Рабочий объем: 60 л Кол-во скоростей: 10 Исполнение: напольное Материал: сталь с полимерным покрытием | шт. | 1 |
|  | Подкатная тележка для миксера планетарного | 31.09.11.190 подп. "к", "л" п. 10 | Размер: 451х430х(267)1016 мм Материал: нержавеющая стальСовместимость с позицией №5 технического задания. | шт. | 1 |
|  | Стол островной | 31.09.11.190 подп. "к", "л" п. 10 | Размер 800х600х850 Полка сплошная из нержавеющей стали. Труба из нержавеющей стали. Каркас нерж.труба 40x40 разборный, полка сплошная нерж. | шт. | 1 |
|  | Шкаф для хлеба  | 31.02.10.120 «О» | Размер 800х600х1800 Шкаф выполнен на каркасе из нержавеющей трубы 25\*25 мм, все остальное из нержавеющей стали. Двери распашные. Шкаф комплектуется тремя промежуточными полками. Наличие вентиляционных отверстий в боковых стенках. | шт. | 1 |
|  | Стеллаж со сплошными полками | 31.09.11.120 подп. "к", "л" п. 10 | Габариты (ДхШхВ), мм 1000х500х1850(1870) Материал каркаса Уголок из нержавеющей стали Материал полок Нержавеющая сталь AISI 430, толщиной 0,8 мм Полки могут крепиться на требуемой высоте с интервалом 100 мм. Максимальная нагрузка на 1 полку 45 кг. Максимальная нагрузка на стеллаж 180 кг. Полки сплошные | шт. | 2 |
|  | Универсальная кухонная машина  | 27.51.21.121 «О» | Напряжение: 380 В Количество скоростей: 2 Мощность: 1,12 кВт / 1,5 кВт Наружный диаметр решеток: 60 ммДиаметр отверстий решетки: 5 мм / 9 мм Производительность: 200-350 кг/час (резка сырых овощей) Привод, мясорубка ММП, овощерезка-протирка, подставка.  | шт. | 1 |
|  | Ванна моечная  | 25.99.11.132 «П» | Габариты без упаковки (ДхШхВ), мм 1560х800х870(890) Размеры ёмкости 700х700х400 мм. Материал емкости нержавеющая сталь марки AISI 430, толщиной 0,8 мм. Материал каркаса Уголок из нержавеющей стали Без борта и отверстия для смесителя. Сливное отверстие диаметром 52 мм. Ножки ванн снабжены регулирующими опорами.Количество секций 2 шт. | шт. | 1 |
|  | Ванна моечная  | 25.99.11.132 «П» | Габариты без упаковки (ДхШхВ), мм 2310х800х870(890) Размер емкости (ДхШхГ), мм 700х700х400 Материал емкости нержавеющая сталь марки AISI 430, толщиной 0,8 мм. Количество секций 3 шт.Материал каркаса Уголок из нержавеющей стали Без борта и отверстия для смесителя. Сливное отверстие диаметром 52 мм. Ножки ванн снабжены регулирующими опорами, позволяющие компенсировать неровности пола при установке. | шт. | 1 |

*При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «ограничение» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.*

*Фотография, макет, эскиз (носят информационный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком*

**2. Место доставки товаров:** 662500, Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 26

**3. Сроки поставки товаров:** в течение 40 рабочих днейс момента заключения договора

3.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком, установка товара по адресу Заказчика.

3.2. Поставка Товаров осуществляется в рабочие дни учреждения.

3.3. Поставщик обязан уведомить Заказчика о планируемой дате поставки не позднее чем за 5 дней до дня поставки Товара.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, год выпуска: не ранее 2024 года, не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара – не менее 24 месяцев со дня приемки товара, но не менее в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара (отдельной комплектующей) с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.