Техническое задание

на поставку хозтоваров

1. **Описания закупки**

| № п/п | Наименование товара | ОКПД:2 | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рубероид | 23.99.12.110 (П) | Тип материала Кровельные битумные мембраны  Ширина: 1м  Длина: 10м  Тип защитного покрытия сверху: Крупнозернистая посыпка  Тип конструкции: Плоская крыша: неэксплуатируемая  Температура гибкости на брусе R = 25 мм: не выше 5°С  Теплостойкость: 80°С  Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 часов выдерживает  Масса 1 м²: 2.1 | Рул. | 10 |
| 2 | Гвозди строительные | 25.93.14.111 (П) | Диаметр стержня:4 мм  Длина:100 мм  Материал: сталь | Кг. | 5 |
| 3 | Саморезы кровельные | 25.94.11.120 (П) | Наконечник: сверло  Шлиц внешний шестигранник  Покрытие: оцинкованный  Диаметр: 5.5 мм  Фасовка: 50 шт.  Форма головки: шестигранная  Наличие пресс-шайбы  Длина: 25 мм  Размер под ключ: 8 мм  Материал: углеродистая сталь | Шт. | 700 |
| 4 | Саморезы универсальные | 25.94.11.120 (П) | Наконечник: острый  Шлиц: Pozidriv (PZ)  Покрытие желтопассивированный  Диаметр: 5 мм  Тип фасовки: шт.  Фасовка: 200 шт  Форма головки: потайная  Длина: 30 мм  Материал: углеродистая сталь | К-т. | 1 |
| 5 | Саморезы универсальные | 25.94.11.120 (П) | Наконечник: острый  Шлиц: Pozidriv (PZ)  Покрытие желтопассивированный  Диаметр: 5 мм  Тип фасовки: шт.  Фасовка: 200 шт  Форма головки: потайная  Длина: 40 мм  Материал: углеродистая сталь | К-т. | 1 |
| 6 | Саморезы универсальные | 25.94.11.120 (П) | Наконечник: острый  Шлиц: Pozidriv (PZ)  Покрытие желтопассивированный  Диаметр: 5 мм  Фасовка: 100 шт  Форма головки: потайная  Длина: 70 мм  Материал: углеродистая сталь | К-т. | 1 |
| 7 | Диск отрезной по металлу | 23.91.11.150  (подп. "и" п. 5) | Max число оборотов: 13300 об/мин  Назначение по металлу  Тип диска отрезной  Диаметр: 115 мм  Диаметр (дюйм): 4.5  Посадочный диаметр: 22.2 мм  Толщина: 1.2 мм  Форма: прямой | Шт. | 3 |
| 8 | Круг лепестковый торцевой | 23.91.11.140 (подп. "и" п. 5) | Тип диска: шлифовальный  Диаметр: 125 мм  Материал основы лепестков поликоттон  Шлифовальный материал керамика  Связующее смола синтетическая  Установка на фланец  Назначение по металлу  Зернистость (по FEPA, P): 80  Посадочный диаметр: 22.2 мм  Максимальная частота вращения: 12250 об/мин | Шт. | 3 |
| 9 | Уголок крепежный | 25.72.14.130 (П) | Длина: 50 мм  Ширина: 36 мм  Высота: 50 мм  Толщина металла: 2 мм  Тип уголка усиленный  Угол: 90 град | Шт. | 30 |
| 10 | Леска PATRIOT | 28.30.93.000 (подп. "и" п. 5) | Длина: 15 м  Диаметр лески: 2.4 мм  Упаковка: блистер  Форма / сечение: звезда | Шт. | 1 |
| 11 | Средство деревозащитное, огнебиозащитное | 20.59.59.900 (О) | Тип: огнебиозащита  Тип работ: для внутренних и наружных работ  Назначение защита  Область применения: дерево/деревянные поверхности  Объем: 10 л  Группа: 1 (высшая)/2 (типовая)  Min температура нанесения: +5 °С  Рекомендуемое количество слоев: 2  Время полного высыхания: 3 ч  Расход: 300-600 г/м²  Состав: вода, антипирены, антисептик и специальные добавки  Вид тары: канистра | Шт. | 2 |
| 12 | Цепь пильная STIHL | 25.73.20.120 (П) | Тип пильной цепи: 63PS  Количество звеньев:55  Шаг цепи: 3/8  Длина шины: 40(см)  Длина шины: 16 (дюйм)  Ширина паза: 1.3(мм)  Угол заточки: 30 град | Шт. | 1 |
| 13 | Масло STIHL TimberPrus | 19.20.29.190 (П) | Объем: 1 л  Тип цепное  Основа минеральная | Шт. | 1 |
| 14 | Масло STIHL | 19.20.29.110 (П) | Назначение для садовой техники  Тип Двухтактное  Вид минеральное  Объем 1 л  Классификация API TC  JASO (вязкость) FB | Шт. | 1 |
| 15 | Кисть плоская | 32.91.19.120 (П) | Тип кисть плоская  Толщина 9 мм  Ширина 75 мм  Ширина (дюйм) 3  Длина кисти 213 мм  Щетина натуральная  Материал рукояти дерево  Материал бандажа металл | Шт. | 1 |
| 16 | Профнастил | 24.33.20.000 (П) | Материал: оцинкованная сталь  Модель: С-8  Толщина:0.4мм  Длина: 2 м  Ширина: 1.2 м | Л. | 27 |
| 17 | ДВП | 16.21.14.000 (подп. "и" п. 5) | Тип: ДВП  Толщина: 3.2 мм  Применение: для пола, для стен, мебельная  Длина: 2745 мм  Ширина: 1700 мм  Плотность: 700 кг/м3  Квадратура листа: 4.67 м2  Кубатура листа: 0.0149 м3 | Шт. | 2 |

*При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «ограничение» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.*

**2. Место поставки:** 628684,Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Мегион, Заречная 16б.

**3. Срок поставки:** с момента подписания договора по 10.07.2025г.

3.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком.

3.2. Поставка Товаров осуществляется в рабочие дни учреждения.

3.3. Поставщик обязан уведомить Заказчика о планируемой дате поставки не позднее чем за 5 дней до дня поставки Товара.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.