Приложение 2

к извещению и документации

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку щепы топливной**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки. Требования к показателям** | **Ед. изм.** | **Кол-во товара** |
| 1 | Щепа топливная  | Характеристики по качеству в соответствии со следующими показателями:Древесная щепа влажностью – не более 45 % (влажность свежесрубленной древесины).Низшая теплота сгорания, ккал/кг – не менее 2 000; Фракционный состав - щепа размером от 8 до 45 мм не менее 70 %, без инородных включений.Состав древесных пород – хвойные и лиственные.Щепа принимается в насыпных (объемных) м3. | м3  | 6000 |

1. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

238010, Калининградская область, Нестеровский муниципальный округ, г. Нестеров, ул. Одесская, 3а (Котельная № 1)

с даты заключения договора по 30.04.2026 года, партиями по заявке Заказчика, в период отопительного сезона, в рабочее время, с 08-00 час. по 18-00 час.

2. Требования к качеству Товара:

- Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 54220-2010 для данного вида Товара, стандартам и нормам фирмы-производителя и должно быть подтверждено соответствующими документами. Товар должен быть поставлен со всей относящейся к нему документацией (сертификатами соответствия, сертификатами качества и т.п.).

- Товар должен быть чистым и свежим, посторонние включения в виде мусора, песка, камней, металла, древесных обрезков и отходов древесного производства (дробленая фанера, дробленый фанерный шпон) не допускаются. Также не допускается содержание в щепе различного вида клея, формальдегидных смол и т.п. веществ.