«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Кровля ул. Мира 7Б	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на Кровля ул. Мира 7Б	
№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	ГЭСНр 58-01-007-03	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой	100 м2	1.32	
2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	16.5396	
3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.3036	
4.	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0.3036	
5.	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0.8052	
6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.497	
7.	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0.497	
8.	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0.264	
9.	01.2.03.03-0152	Мастика битумно-бутилкаучуковая гидроизоляционная, кровельная, расход 0,9 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм	т	0.33	
10.	ГЭСН 12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	7.3	
11.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	61.612	
12.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.584	
13.	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0.803	
14.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.219	
15.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	109.646	
16.	12.1.02.15-0021	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 1000/1000 Н (+200 Н), теплостойкость не ниже +80 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП 4, масса 3,6 кг/м2	м2	846.8	
17.	01-20-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 30 км	1 т груза	-0.59276	
18.	01-20-1-01-0300	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 300 км	1 т груза	0.59276	

Составил:	, 	
	(должность, подпись, Ф.И.О)