ТЕХ⁠⁠⁠⁠‍‌﻿⁠﻿‌‌‌﻿﻿‌⁠‍‍‌﻿﻿﻿‌‌‍⁠​⁠‌‌﻿﻿​‌‍﻿﻿‍‍⁠‍‍‍‍НИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку труб 
«______»______________ 2026 г.
1.	
	 № пп
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Труба 
	Соответствует требованиям ГОСТ 32415–2013  «Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости и применяется в строительстве наружных (подземных) сетей трубопроводов для транспортировки питьевой воды, горячего водоснабжения т и отопления. Общие технические условия»
Толщина стенки: 10,0 мм (труба)
Наружный диаметр: 110 мм (труба)
SDR: 11
Материал: полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT), бесшовный полиэтилен низкой плотности (оболочка), тип II
Рабочая температура  от -10 до +95 гр
	м. 
	2000

	2. 
	Тройник электросварной   редукционный
	Соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»
Диаметр 110*50
Угол 90 град
Толщина стенки: 10,0 мм
SDR: 11
Материал: Материал: полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT), тип II
Рабочая температура  от -10 до +95 град.
	шт.
	60

	3. 
	Муфта электросварная 
	Соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»
Вид электросварной
Наружный диаметр: 110 мм
Толщина стенки: 10,0 мм
SDR: 11
Материал: полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT) тип II
Рабочая температура  от -10 до +95 град.
	шт.
	50

	4. 
	Отвод  
	Соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»
Вид электросварной
Угол 90 град
Наружный диаметр: 110 мм
SDR 11
Материал: полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT) тип II
Рабочая температура  от -10 до +95 град.
	шт.
	24

	5. 
	Труба
	Соответствует требованиям ГОСТ 32415–2013  «Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости и применяется в строительстве наружных (подземных) сетей трубопроводов для транспортировки питьевой воды, горячего водоснабжения т и отопления. Общие технические условия»
Толщина стенки: 4,6 мм (труба)
Наружный диаметр:50 мм (труба)
SDR: 11
Материал: полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT), бесшовный полиэтилен низкой плотности (оболочка), тип II
Рабочая температура  от -10 до +95 град.
	м
	1600

	6. 
	Муфта электросварная
	Соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»
Вид электросварной
Наружный диаметр: 50 мм
Толщина стенки: 4,6 мм
SDR: 11
Материал: полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT) тип II
Рабочая температура  от -10 до +95 град.
	шт.
	80



2. Место доставки товаров: 452314, Республика Башкортостан ,Дюртюлинский район,с.Семилетка,ул.Мира,19
3. Сроки поставки товаров: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. 
3.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком.
3.2. Поставка Товаров осуществляется в рабочие дни учреждения.
3.3. Время доставки товара должно быть согласовано с Заказчиком предварительно.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, не ранее 2025 г.в., ранее не использованным, не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара – не менее 12 месяцев со дня приемки товара, но не менее в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем). 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара (отдельной комплектующей) с момента приемки товара Заказчиком.  
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

        Директор ООО ЖКХ с. Семилетка:                                                                     Р.К. Ташбулатов 








