
Техническое задание
на поставку ГСМ
1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком: 

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

	№ 

п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 

(Преимущество)

	1. 
	19.20.21.135
	Бензин AИ-95
	
	
	✓

	2. 
	19.20.21.125
	Бензин АИ-92
	
	
	✓

	3. 
	19.20.21.300
	Дизельное топливо
	
	
	✓


Заказчик вправе не выбирать полный объем товара
	№
п/п
	Наименование товара
	Требования к качеству закупаемой продукции, с указанием реквизитов нормативных правовых актов
	Ед.
изм.

	1. 
	Бензин AИ-95
	Соответствие качества поставляемого Товара 
ГОСТ 32513-2023 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации» и/или ГОСТ Р 51866-2002 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия
- Экологический класс – не ниже К5;

Октановое число:

- по исследовательскому методу: не менее 95,0

- по моторному методу: не менее 85,0

-Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;   

-Отсутствие механических примесей.
	литр

	2. 
	Бензин АИ-92
	Соответствие качества поставляемого Товара 
ГОСТ 32513-2023 «Топливо моторное, бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации» и/или 
ГОСТ Р 51105-2020 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Бензин неэтилированный» и/или ГОСТ Р 51866-2002 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия
- Экологический класс – не ниже К5;

Октановое число:

- по исследовательскому методу: не менее 92,0

- по моторному методу: не менее 83,0

-Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;   

-Отсутствие механических примесей.
	литр

	3. 
	Дизельное топливо по сезону
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия

Топливо дизельное - ДТ 

Экологического класса не ниже К5. 

Сезонность топлива: в зависимости от сезона года, когда приобретается топливо

Массовая доля серы: не более 10,0 мг/кг
	литр


2. Место поставки товара: через сеть Автозаправочных станций Поставщика на всей территории в г. Череповец и Вологодской области и на территории Российской Федерации, при наличии собственных АЗС Поставщика.
3. Сроки поставки товара: с момента заключения договора по 31.12.2026 года включительно.

3.1. Победитель при заключении договора предоставляет список АЗС, с указанием в нем информации о наименовании автозаправочных станций, их адреса. Указанный список АЗС является неотъемлемой частью договора.

3.2. Режим работы АЗС: круглосуточно, без выходных.

3.3. Заправка автотранспорта Заказчика по топливным картам.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1 Поставка товара производиться месячными партиями. За партию продукции принимается количество продукции, выбранное Заказчиком в течение отчетного месяца.

4.2 Отпуск товара производится любому лицу, непосредственно использующему топливную карту. При этом Поставщик не обязан дополнительно проверять наличие соответствующих полномочий у вышеуказанного лица;

4.3 Факт отпуска товара на АЗС подтверждается выданным кассовым чеком, отражающим количество заправляемого ГСМ;

4.4 Возможность установления на топливных картах месячных лимитов, своевременного предоставления информации о количестве, времени, дате и месте заправки.

4.5 По письменному заявлению Заказчика Поставщик осуществляем замену топливной карты в случае их механического повреждения, кражи либо утраты в течение 3 (трёх рабочих) дней с момента заявления Заказчиком. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения, топливные карты подлежат замене за счёт Поставщика.

4.6 Наличие круглосуточного дежурного диспетчера для оперативного решения вопросов, связанных с непредвиденными обстоятельствами по приёму (блокировке) топливных карт на АЗС;

4.7 Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

4.8 Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. 

4.9 Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

5. Топливная карта должна обладать следующими характеристиками:

- Топливные карты должны соответствовать действующим нормативным документам, на момент заключения договора.

- Каждая Топливная карта должна иметь персональный идентификационный номер (ПИН-Код).

- Все Топливные карты должны иметь привязку к общему счету.

6. Поставщик обязан бесплатно представить следующие сервисные услуги для Топливных карт:

- Возможность удаленного управления Топливной картой через средства связи (Интернет, сервисы мобильной телефонии и прочее).

- Возможность предоставления ежедневного транзакционного отчета по каждой Топливной карте, включающего следующую информацию: номер Топливной карты, отпущенное количество Товара, дату и время операции, название и адрес АЗС/АЗК.

- Возможность удаленной блокировки каждой Топливной карты.
Ответственный     Меркушева Н. А.    _________________________
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