Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: Глютен пшеничный марки А, ГОСТ 31934-2012
Страна производства, производитель: Россия, АО «Аминосиб», АО «Биотехнологическитй комплекс Росва», ООО «Иномил», / Беларусь, ЗАО «Белорусская национальная биотехническая корпорация»./ Завод Премиксов, Россия.
2. Объемы, сроки и условия поставки товара
2.1. Количество (объем) товара: согласно заявок Заказчика. 
Расчетное количество товара:
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Расчетное кол-во[footnoteRef:1] [1: 1 Заказчик имеет право на неполную выборку товара, без изменения при этом условий договора.] 

	Период поставки

	Глютен пшеничный марки А ГОСТ 31934-2012
	кг
	100 000
	С даты заключения по 31.10.2026



2.2. Срок поставки товара – поставка осуществляется с момента заключения договора по заявкам Заказчика в соответствии с графиком поставки (Заявки на поставку товара подаются Заказчиком Поставщику – не менее 1 раза в неделю на каждое место поставки).
2.3. Условия поставки:
· По заявкам заказчика.
3. Место поставки:
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 8 (время приемки - 10:00 по 16:00) 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Территория Логопарка, Кольцовский, стр. 12 (время приемки - с 10:00 по 15:00)
4. Требования к функциональным (потребительским) свойствам, качественным характеристикам, характеристикам безопасности приобретаемого товара:

4.1 Требования к глютену пшеничному, ГОСТ 31934-2012:

	Глютен пшеничный марки А ГОСТ 31934-2012


	Функциональное назначение товара:
	Глютен пшеничный – компонент в тесто хлеба, с целью улучшения хлебопекарных свойств хлеба.

	
	

	Качественные характеристики

	Наименование показателя
	Характеристика и нормы

	Состав (компоненты указаны в порядке убывания)
	Глютен пшеничный марки А

	Упаковка и маркировка
 
	Крафт-мешки, заклеенные.
Масса нетто – 25 кг. 
Транспортировка должна осуществляться на поддоне 1200*800, поддон с сырьем должен быть запаллетирован стрейч пленкой. Высота поддона с сырьем - не более 1,5 м.
Безопасность упаковки должна быть обеспечена в соответствии с требованиями ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки".

	Показатели качества
	Обоснование требований к качеству глютена пшеничного марки А: * - Показатели нормируются в определенном интервале для обеспечения качества продукции в соответствии с требованиями Нормативно-технической документации АО «СМАК» без применения специальных улучшителей. Качество глютена пшеничного марки А должно соответствовать требованиям ГОСТ 31934-2012 с учётом требований, выделенных звёздочками.

	
	Органолептические показатели:
Внешний вид: порошкообразный продукт;
Цвет: от кремового до желтого или светло-коричневого;
Запах: свойственный пшеничному глютену, без постороннего запаха

	
	Массовая доля влаги, %, не более – 5,5*;
Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество, %, не более – 0,7*;
Массовая доля протеина в пересчете на сухое вещество, %, не менее – 83,8*;
Массовая доля частиц размером более 200 мкм, %, не более – 0,7*;
Время агломерации, с, не более – 16*;
Абсорбционная способность по воде, %, не менее – 171*

	
	Показатели безопасности в соответствии с ТР ТС 021/2011 (приложение 3, пункт 4).

	Пищевая и энергетическая ценность на 100 г продукта (калорийность)
	Белки –70 г; углеводы – 18 г; 1474 кДж/352 ккал

	Срок годности
	Не менее 24 месяцев со дня выработки, на момент поставки на предприятие остаточный срок годности – не менее 12 месяцев. 

	Условия хранения
	При температуре не выше +25 ºС, относительной влажности воздуха не более 70%

	Условия транспортировки
	температура транспортировки должна обеспечивать физико-химическую и микробиологическую сохранность продукта 

	
	Транспорт, используемый для перевозки продукта должен быть чистым, сухим.

	Особые требования
 
	Не допускаются до производства: 

	
	с загрязнением упаковки;

	
	с нарушением целостности упаковки;

	
	с наличием посторонних включений, не являющихся составной частью продукта.

	
	Продукция должна соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, ГОСТ 31934-2012

	
	Маркировка должна соответствовать ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»

	Требования к сопроводительным документам
 
	1. Декларация о соответствии (копия, заверенная изготовителем) – при первой поставке и замене декларации по истечении срока действия 

	
	2. Обязательная регистрация в СДИЗ

	
	3. Копия действующего сертификата ISO 22000.

	
	4. Акт санобработки автотранспорта 

	
	5. Протоколы испытаний на соответствие показателям безопасности по требованиям ТР ТС 021/2011.



