Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение комплекса работ по монтажу силосов и технологического оборудования 
на объекте
Требования к выполнению работ:
	1. Общие требования к закупке

	1.1. Место поставки товара, выполнения работ/оказания услуг:
	АО «СМАК», город Екатеринбург, территория Логопарк Кольцовский, строение 12

	1.2. Требования к объему предоставлений гарантий на работы:
	Гарантийный срок – не менее 24 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ

	1.3. Требование к подрядчику:
	Обязательный опыт аналогичных работ – не менее двух реализованных договоров

	1.4. Срок выполнения работ: 
	Срок выполнения работ не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней с даты подписания договора обеими сторонами

	1.5. Наименование / вид / объем работ:

	1.5.1. Выполнить комплекс работ по монтажу силосов (такелажные работы) в осях В-В3,1/1-1/5 с разборкой (и восстановлением) кровли 49 м2, 
«Производственно-складское здание с АБК (№1 по ПЗУ), кадастровый номер 66:41:0610005:214 в том числе: 


	Установить в проектное положение силос для муки 79м3 на тензодатчики с подготовленной площадкой (2 шт)

	
	Установить в проектное положение подставку под емкости 6м3 (1шт)

	
	Установить на подставку в проектное положение на тензодатчики емкости 6м3 (2шт)

	
	Демонтировать существующую лестницу на силосе ДАКСНЕР (1 шт)

	
	Установить на силоса 79м3 JET фильтра (2 шт)

	
	Установить на силоса 79м3 виброднища с заслонкой (2шт)

	
	Установить на силос 79м3 лестницу согласно чертежа (2шт)

	
	Установить переходы с силоса на силос и ограждения на верхних крышках силосов 79м3 (4шт)

	
	Установить на емкости 6м3 JET фильтра (2 шт)

	
	Подготовить площадки под тензодатчики и установить тензодатчики под силоса 79м3 (8шт)

	
	Установить на емкости 6м3 виброднища с заслонкой (2 шт)

	
	Установить под силоса 79м3 ворошители в проектное положение (2 шт)

	
	Провести работы по изготовлению перехода с существующей подставки под емкости 6м3 на новую подставку. (1 шт)

	
	Провести работы по вскрытию кровли с демонтажем перемычек (при необходимости) и последующей восстановлением пирога кровли после проведения работ. 49м2

	
	Сборка системы дозации и смешивания сухого молока и сахара на месте монтажа.

	
	Установить воздуходувки в проектное положение (2 шт)

	1.5.2. Разработать и согласовать план ППР с заказчиком.
	

	1.6. Стоимость работ:
	Цена предложения должна включать стоимость всех основных и вспомогательных работ, материалов, спецтехники необходимых и достаточных для проведения монтажа технологического оборудования.

	1.7. Ценовая характеристика предложения (поэтапно):
	1.Подготовительные работы

2.Демонтажные работы кровли

3.Такелажные работы, включающие: 

-подготовку оборудования к подъему,

- подъем оборудования к месту монтажа, перемещение его внутри помещения на место установки согласно проекта,

-монтажные работы в проектное положение оборудования с учетом устройства Проектного крепления,

-монтаж навесного оборудования

- устройство временного укрытия (при необходимости) демонтированного участка ограждающей конструкции на кровле

-восстановление ограждающей конструкции с указанием применения материалов

-формирование исполнительной технической документации.

	2. Общие требования к выполнению работ:
	Проводимые работы не должны нарушать конструктивные части здания и наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных конструкций и инженерных систем Заказчика. В случае повреждения Подрядчиком при производстве Работ строительных конструкций и инженерных систем Заказчика, последний восстанавливает их работоспособность (производит их восстановительный ремонт) за свой счет. Выполняет мероприятия по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и почв.

	
	Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

	
	Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика

	
	В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

	
	До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений. 

При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).

	
	Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.

	
	Подрядчик обязан иметь на объекте при проведении работ: назначенного Приказом ответственного представителя Подрядчика за выполнение работ по объекту

	
	Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью Договора, заключаемого между Заказчиком и Подрядчиком.

	3. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ:
	Работы должны быть выполнены в соответствии требованиями действующей нормативной документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ и иными действующими нормативными документами по предмету объекта закупки.


Приложения:

1. Чертежи оборудования (схемы, планы, разрезы)
2. План кровли

