
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение имущества в рамках укомплектования ФОК "Арсенал" после капитального ремонта (бытовая техника)

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Пр‍‌еимущество)

	1
	27.51.11.110
	Холодильник 
	
	
	✓

	2
	28.25.20.119
	Тепловая завеса 
	
	
	✓

	3
	27.51.13.120
	Сушильная машина 
	
	
	✓

	4
	27.51.13.110
	Стиральная машина 
	
	
	✓

	5
	27.51.24.120
	Кофемашина 
	
	
	✓

	6
	27.51.23.110
	Фен для волос 
	
	
	✓

	7
	27.51.24.110
	Чайник 
	
	✓
	

	8
	27.51.27.000
	Микроволновая печь 
	
	✓
	

	9
	27.51.21.111
	Пылесос 
	
	
	✓


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	Объект закупки:
	


	 п/п
	Наименование


	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	[bookmark: _Hlk233191802][bookmark: _Hlk233191935]1
	Холодильник 
	Класс защиты от поражения током- не ниже I
Класс энергетической эффективности- не ниже A+
Напряжение сети (В)- 220-240
Частота (Гц)- 50
Потребляемая мощность (Вт)- не более 65
Номинальная сила тока (А)- не более 0,5
Энергопотребление (кВт·ч/год)- не более 109
Энергопотребление (кВт·ч/24 ч)- не более 0,3
Общий объем (л)- не менее 94
Общий полезный объем (л)- не менее 93
Полезный объем холодильной камеры (л)- не менее 93
Хладагент -R600a
масса хладагента (г)- не менее 20
Уровень шума (дБ)- не более 42
Вспениватель- Циклопентан
Цвет-белый
	шт
	13

	2
	Тепловая завеса 
	Номинальная потребляемая мощность, кВт -не более 3,0
Частичная потребляемая-мощность, кВт -не более 1,5
Мощность в режиме-вентиляции, Вт-не более 80
Напряжение питания, В~Гц 230~50
Управление: Клавиши-на корпусе + термостат
Номинальный ток, А не менее 13
Производительность по-воздуху, м3/ч- не менее 480
Максимальная высота-установки, м - не менее 2,5
Увеличение температуры воздуха на выходе в максимальном режиме нагрева, °С- не менее 19
Уровень шума, дБ(А)- не более 45
Степень защиты, не ниже IP- IP10
Класс защиты- не ниже I класс
	шт
	5

	3
	Сушильная машина 
	Тип-отдельно стоящая
Тип загрузки-фронтальная
Класс энергоэффективности- не ниже A+
Максимальная загрузка при стирке, кг- не менее 10
Класс качества сушки-не ниже B
Уровень энергопотребления, кВт/год- не более 370
Уровень энергопотребления, кВт/цикл- не более 1,68
Управление-электронное
Дисплей-LED
Тип открывания / закрывания дверцы-электронно-механический
Диапазон номинальных напряжений / номинальная
частота, В/Гц-220~/50
Номинальная мощность, Вт- не менее 1000
Максимальная мощность, Вт- не менее 1050
Класс влагозащиты - не ниже IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током- не ниже I
Уровень шума при сушке, дБ- не более 64
Хладагент -R134a
 Кол-во, г- не менее 290
Компрессор-GMCC RJSN118V1TZEB1
Материал барабана-нержавеющая сталь
Подсветка барабана-наличие
Индикация:
времени до окончания программы;
старта/паузы; блокировки дверцы;
кода ошибки; времени отложенного
старта; заполнения лотка для воды/
лотка для ворса
Программы- не менее 14
Цвет корпуса-серый
	шт
	1

	4
	Стиральная машина 
	Напряжение 220-240 В, 50/60 Г
Потребляемая мощность не более 1950 Вт
Давление подачи воды не менее 0,05- не более 0,8 Мпа
Степень защиты не ниже IPX4
Номинальный ток 10А
Тип загрузки - фронтальная
Максимальная загрузка не менее 10 кг
Максимальная скорость отжима не менее 1200 об/мин
Регулировка скорости отжима-наличие
Класс эффективности не ниже А+++
Отсрочка старта-наличие
Количество программ не менее 14
Уровень шума при стирке- не более 58 дБ(А)
Уровень шума при отжиме- не более 74 дБ(А)
Цвет-темно-серый
	шт
	1

	5
	Кофемашина 
	Материал корпуса машины-термопластик
Тип нагревателя-бойлер
Капучинатор-ручной
Длина шнура- не менее 1,2 м
Вместимость бака для воды- не менее 2,5 литра
Контейнер для отходов-наличие
Панель управления-Лицевая
А-взвешенный уровень звукового давления: - не более 70 дБ
Давление насоса-не менее 1,5 МПа (15,0 бар)
Тип управления-электронный
Дисплей -наличие
Индикация: замены фильтра, необходимости очистки, отсутствия кофе, режима
Звуковой сигнал-наличие
	шт
	1

	6
	Фен для волос 
	Напряжение (потребляемая мощность): 210-230V~
Частота: 50-60Hz
Диапазон мощности не менее 300W - 1200W
Скорость потока воздуха и температура контролируются с помощью переключателей.
Датчик температуры-наличие
Функция автоматического отключения-наличие
Скорость воздушного потока- не менее 18 м/с
Материал корпуса-ABS-пластик ударопрочный
Кол-во скоростных режимов- не менее 2 шт
Количество температурных режимов- не менее 2 шт
	шт
	26

	7
	Чайник 
	Тип-электрочайник
Номинальное напряжение ~ 220–240 В
Объем- не менее 1,5 л
Номинальная-мощность- не менее 1800 Вт
Номинальная частота переменного тока 50/60 Гц
Материал корпуса -термостойкое стекло, металл
Покрытие нагревательного элемента-нержавеющая сталь
Цвет-черный
Автоотключение при отсутствии воды-соответствие
	шт
	10

	8
	Микроволновая печь 
	Потребляемая мощность 220 240В~50Гц, не более 1150Вт
Исходящая мощность не менее 700Вт
Объём не менее 17 л
Уровень шума не более 58 дБ (A)
Материал корпуса-металл
Тип дверцы-навесная
Количество уровней мощности- не менее 5 шт
	шт
	12

	9
	Пылесос 
	Тип уборки -сухая
Тип пылесборника -контейнер
Тип фильтрации-циклонная система фильтрации
Емкость пылесборника – не менее 1.3 л
Труба всасывания -телескопическая
Мощность всасывания- не менее 460 Вт
Потребляемая энергия- не более 2100Вт
Напряжение 230В
Частота 50Гц
Цвет-черный
Индикатор наполнения пылесборника-наличие
	шт
	2



[bookmark: _Hlk228371006]2. Место поставки: 680026, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 73Б
3. Срок поставки: в течение 90 календарных дней с даты заключения договора.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4.Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) а именно:
- Иными нормативными правовыми актами, нормативными и техническими документами, устанавливающими требования к качеству такого вида товаров.
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

