
Техническое задание
на поставку автомобиля для нужд МУП "Дюртюливодоканал"
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
ОКПД 2: 29.‌‌​‍﻿﻿​﻿​​‌﻿10.22.000-Запрет
	№ п/n
	Спецификация Товара:
требования к транспортному средству (ТС)

	
	1

	1. 
	Марка ТС, модель
	УАЗ 374195-322

	2. 
	Фургон
	Остекленный с полками

	3. 
	Количество мест
	2-х местный

	4. 
	Снаряженная масса, кг
	Не менее 1805

	5. 
	Полная масса, кг
	Не менее 2730

	6. 
	Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг
	Не менее 1300

	7. 
	Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг
	Не менее 1430

	8. 
	Длина, мм
	Не менее 4390

	9. 
	Ширина (без учета /с учетом зеркал), мм
	Не менее 1940/2170

	10. 
	Высота, мм
	Не менее 2064

	11. 
	Колесная база, мм
	Не менее 2300

	12. 
	Колея передних и задних колес, мм
	Не менее 1465

	13. 
	Радиус разворота, м
	Не менее 6,3

	14. 
	Угол въезда/ Угол съезда, град.
	Не менее 30/27

	15. 
	Дорожный просвет (до моста), мм
	Не менее 205

	16. 
	Двигатель и трансмиссия

	17. 
	Двигатель
	Бензиновый, ЗМЗ-409055, ЕВРО-5, Не менее четырехтактный

	18. 
	Количество и расположение цилиндров
	Не менее 4, рядное

	19. 
	Рабочий объем, см³
	Не менее 2693

	20. 
	Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
	Не менее 95,5 х 94

	21. 
	Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин
	Не менее 112,2 (82,5) при 4250 ± 100 об/мин

	22. 
	Максимальный крутящий момент, Н·м
	Не менее 213 при 2700 ± 200 об/мин

	23. 
	Топливо
	Бензин АИ-92- не ниже K5

	24. 
	Коробка передач
	Не менее 5-ти ступенчатая механическая БАИК/BAIC

	25. 
	Раздаточная коробка
	Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью двух рычагов.

	26. 
	Привод
	Не менее 4х4

	27. 
	Передаточное число понижающей передачи
	Не менее 1,940

	28. 
	Подвеска, тормоза и шины

	29. 
	Передняя подвеска
	зависимая, рессорная

	30. 
	Задняя подвеска
	зависимая, рессорная

	31. 
	Рулевой механизм
	Рулевой привод с ГУР

	32. 
	Колесные диски
	Не менее 6.5Jх16Н2

	33. 
	Шины
	Не менее 225/75R16

	34. 
	Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось)
	с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами

	35. 
	Скорость и экономичность

	36. 
	Объем топливного бака, л
	Не менее 50+27

	37. 
	Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л
	Не менее 11,2

	38. 
	Максимальная скорость, км/ч
	Не менее 105

	39. 
	Грузовой отсек

	40. 
	Площадь грузового отсека, платформы, м²
	Не менее 4,96

	41. 
	Объем грузового отсека, платформы, м³
	Не менее 6,5

	42. 
	Длина, мм
	Не менее 2733

	43. 
	Ширина, мм
	Не менее 1818

	44. 
	Высота, мм
	Не менее 1325

	45. 
	Цвет
	Светло-серый неметаллик (по согласованию заказчика)

	46. 
	Год выпуска
	не ранее 2026 г

	47. 
	Бачок омывающей жидкости увеличенного объёма (не менее 5,2 л)
	наличие

	48. 
	Отопитель кабины (для водителя и переднего пассажира)
	наличие

	49. 
	Отопитель салона
	наличие

	50. 
	16" стальные диски (не менее 5 шт.), шины 225/75 R16 КАМА
	наличие

	51. 
	Передний бампер с накладками
	наличие

	52. 
	Новые наружные ручки дверей
	наличие

	53. 
	Дополнительный сигнал торможения
	наличие

	54. 
	Полноразмерное запасное колесо
	наличие

	55. 
	Мосты «Спайсер»
	наличие

	56. 
	Дополнительный топливный бак
	наличие

	57. 
	Раздаточная коробка двухступенчатая с механическим приводом
	наличие

	58. 
	Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»
	наличие

	59. 
	Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях
	наличие

	60. 
	Ремни безопасности в салоне
	наличие

	61. 
	Световозвращатели на задних бамперах
	наличие

	62. 
	Уплотнитель проёмов передних дверей
	наличие

	63. 
	Единая комбинация приборов
	наличие

	64. 
	Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на магнитолу 1 DIN
	наличие

	65. 
	Ворсовая обивка салона
	наличие

	66. 
	Два плафона освещения
	наличие

	67. 
	Многофункциональные подрулевые переключатели
	наличие

	68. 
	Розетка не менее 12 вольт
	наличие

	69. 
	Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки
	наличие

	70. 
	Стол в салоне на левой боковине (складывающийся)
	наличие



2. Место поставки товара: 452323, Республика Башкортостан, г. Дюртюли, ул. Матросова, д.3/1
3. Срок и условия поставки: не ранее чем через 7 календарных дней с момента заключения договора и не позднее 10 календарных дней с момента заключения договора. 
3.1. Заказчик осуществляет самовывоз товара только в случае местонахождения склада Поставщика не более 130 км от г. Дюртюли, в иных случаях доставка осуществляется силами и за счет средств Поставщика. В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара по адресу Заказчика, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.
3.2. Поставщик обязан направить Заказчику уведомление о дате и времени поставки Товара не позднее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки.
Уведомление должно быть направлено на официальный адрес электронной почты, указанный в разделе "Адреса и реквизиты сторон" настоящего Договора (для Заказчика — d.voda@mail.ru).
Моментом надлежащего уведомления считается дата и время отправки электронного письма, зафиксированные в автоматическом отчете почтового сервера отправителя.
[bookmark: _GoBack]4. Общие требования к качеству товара:
4.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобиль, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены. 
4.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.
4.3. Допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением предъявительских приемо-сдаточных испытаний и погрузкой, разгрузкой автомобиля.
4.4. Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.
4.5. Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении.
5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:
5.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, в т.ч.:
- паспорт технического средства (оригинал) (далее ПТС) или ЭПТС - 1 экз.;
- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке - 1 экз.;
- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;
- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;
- акты приема передачи автомобиля - 2 экз.;
- гарантийные талоны (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов сервисных центров;
- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).
6. Требования к сроку действия гарантии Поставщика: 
6.1. Срок действия гарантии качества на Товар должен быть не менее 24 месяца с даты подписания акта приема-передачи Товара или не более 80 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
6.2. Срок гарантии на транспортное средство исчисляется с момента подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 и (или) Акта сдачи-приёмки Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течении гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.
6.3. Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправного автомобиля, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.
6.4. Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ. 
6.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
6.6. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком, Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
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