Техническое задание

на поставку сантехнических изделий для нужд АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРЗЕЛЕНХОЗ" Г. ИРКУТСКА
	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование

	
	
	

	1
	28.14.12.120
	Термостатический комплект для радиатора СТМ ТЕРМО арт. CARKTS34

	2
	24.42.26.130
	Комплект GEKKO арт, A4219

	3
	25.21.11.130
	Радиатор биметаллический GEKKO HF-500В 

	4
	22.21.21.129
	Труба РВК PROFI PPR/GF/PPR 

	5
	22.21.21.129
	Труба РВК PROFI PPR/GF/PPR 

	6
	22.21.29.130
	Угол 

	7
	22.21.29.130
	Угольник ПП РВК

	8
	22.21.29.130
	Тройник 

	9
	22.21.29.130
	Тройник перех. 

	10
	22.21.29.130
	Тройник ПП РВК

	11
	25.99.11.190
	Кронштейн 

	12
	25.99.11.190
	Кронштейн 

	13
	23.99.19.110
	Термафлекс С-22 

	14
	23.99.19.110
	Термафлекс Е-42 

	15
	28.14.13.131
	Кран шаровый LD Pride

	16
	28.14.11.152
	Воздухоотводчик НР STOUT арт. SVS-1011-000015

	17
	28.14.13.131
	Кран шаровый арт.100/H4 GEKKO

	18
	22.21.29.130
	Муфта ПП РВК

	19
	22.21.29.130
	Муфта ПП Р РВК

	20
	22.21.29.130
	муфта ПП HP РВК

	21
	22.21.29.130
	Муфта ПП ВР РВК

	22
	22.21.29.130
	Муфта ПП РВК

	23
	25.72.14.190
	Кронштейн для радиатора 


	24
	22.21.29.130
	Муфта 

	25
	28.14.13.131
	Шаровый кран 

	26
	28.14.12.120
	Вентиль 

	27
	22.21.29.130
	Муфта ПП HP PBK


1. Описание объекта закупки:

	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Термостатический комплект для радиатора СТМ ТЕРМО арт. CARKTS34
	Материал-ПВХ, латунь

Тип резьбы-3/4F-3/4M

Исполнение-прямой

Мах давление-15 бар

Крепление термоголовки-М30х1.5
	шт
	18

	2
	Комплект GEKKO арт, A4219
	Присоединительный набор для монтажа секционных радиаторов.

Комплектующие:

1. Переходник 1"х3/4" (2 шт. с левой и 2 шт.  справой резьбой)

2. Заглушка 3/4" (1 шт.)

3. Кронштейн анкерный плоский с дюбелем (2 шт.)

4. Дюбель для кронштейна (2 шт.)

5. Ручной воздухоотводчик (кран Маевского) 3/4 (1 шт.)

6. Ключ для ручного воздухоотводчика (1 шт.)

7. Силиконовая прокладка (4 шт.)
	шт
	18

	3
	Радиатор биметаллический GEKKO HF-500В 
	Цвет радиатора: Белый

Материал: Биметалл

Количество секций: 1
Межосевое расстояние, мм: 500

Рабочее давление, атм: 20

Максимальное давление, атм: 60

Макс. температура теплоносителя, °С: 110

Тип подключения: Боковое

Резьба присоединения радиатора, дюйм: 1''

Теплоотдача, Вт/секция: 168

Отапливаемая площадь, м2: 1,7

Глубина, мм: 78

Высота, мм: 580

Ширина, мм: 320
	шт
	148

	4
	Труба РВК PROFI PPR/GF/PPR 
	Длина-4 м

Диаметр-40 мм

Толщина-6.7 мм

Материал-полипропилен + стекловолокно

Max температура-90 °С

Max давление-25 бар

SDR-6

Цвет-белый/серый

Армирование-стекловолокно

Тип водоснабжения-для холодной/горячей воды
	шт
	50

	5
	Труба РВК PROFI PPR/GF/PPR 
	Длина-4 м

Диаметр-25 мм

Толщина-4.2 мм

Материал-полипропилен + стекловолокно

Max температура-90 °С

Max давление-25 бар

SDR-6

Цвет-белый/серый

Армирование-стекловолокно

Тип водоснабжения-для холодной/горячей воды
	шт
	10

	6
	Угол 
	Угол-90 град

Материал-полипропилен (ПП|PP)

Тип фитинга-уголок

Диаметр трубы-40 мм
	шт
	72

	7
	Угольник ПП РВК
	Угол-90 град

Материал-полипропилен (ПП|PP)

Тип фитинга-уголок

Диаметр трубы-25 мм
	шт
	38

	8
	Тройник 
	Область применения-внутренняя канализация

Размер-40 мм

Угол-87.5 град

Материал-полипропилен (ПП|PP)

Цвет-серый

Max температура эксплуатации-95 °С
	шт
	12

	9
	Тройник перех. 
	Размер боковых отверстий-40х40

Размер верхнего отверстия-25

Материал-полипропилен (ПП|PP)

Тип фитинга-тройник

Цвет-белый
	шт
	46

	10
	Тройник ПП РВК
	Размер боковых отверстий-25х25

Размер верхнего отверстия-25

Материал-полипропилен (ПП|PP)

Тип фитинга-тройник

Цвет-белый

Номинальное давление-25 бар

Max рабочая температура-+95 °С
	шт
	4

	11
	Кронштейн 
	стальной сантехнический кронштейн (хомут) с резиновым уплотнителем для крепления труб диаметром 3/4 дюйма рабочий диапазон 26–30 мм
	шт
	80

	12
	Кронштейн 
	стальной сантехнический кронштейн (хомут) с резиновым уплотнителем для крепления труб диаметром 1 1/4" дюйма рабочий диапазон 38–43 мм
	шт
	420

	13
	Термафлекс С-22 
	Тип изоляции - теплоизоляция

Диаметр внутренний - 22 мм

Толщина стенки - 6 мм

Длина трубки - 2 м

Класс материала корпуса - вспененный полиэтилен

Материал корпуса - вспененный полиэтилен

Температура рабочей среды макс. - 95°С

Цвет - Красный
	м
	42

	14
	Термафлекс Е-42 
	Тип изоляции - теплоизоляция

Диаметр внутренний - 42 мм

Толщина стенки - 9 мм

Длина трубки - 2 м

Класс материала корпуса - вспененный полиэтилен

Температура рабочей среды макс. - 95°С

Цвет - серый
	м
	8

	15
	Кран шаровый LD

Pride
	Форма-прямой

Тип ручки-бабочка

Тип арматуры-запорная

Материал-латунь

Тип присоединения-резьбовой

Тип резьбы-1/2M-1/2M

Номинальное давление (PN)-40 бар

Max температура применения-150 °С

Условный диаметр DN-15 мм

Область применения-вода

Цвет флажка/бабочки-черный

Резьба присоединения-наружная - наружная
	шт
	10

	16
	Воздухоотводчик НР

STOUT арт. SVS-1011-000015
	автоматический верт. выпуск 
Тип резьбы-1/2M

Материал-латунь

Max рабочая температура-110 °С

Рабочее давление-10 бар

Условный проход-15 мм
	шт
	4

	17
	Кран шаровый арт.100/H4 GEKKO
	Тип:
ручка-рычаг

Исполнение: полный проход

Диаметр условный Ду(Dn):
32 мм

Присоединение: внутренняя резьба

Материал: латунь
	шт
	3

	18
	Муфта ПП РВК
	Материал-полипропилен (ПП|PP)

Тип фитинга-муфта

Диаметр трубы-40 мм

Цвет-белый
	шт
	15

	19
	Муфта ПП Р РВК
	Разъемное соединение-наличие
Материал-полипропилен (ПП|PP)

Тип фитинга-разъемная комбинированная муфта

Диаметр трубы-40 мм

Тип резьбы-1 1/4F

Цвет-белый
	шт
	3

	20
	муфта ПП HP РВК
	Материал-полипропилен (ПП|PP)

Тип фитинга-муфта комбинированная

Диаметр трубы-25 мм

Тип резьбы-3/4M

Цвет-белый
	шт
	36

	21
	Муфта ПП ВР РВК
	Материал-полипропилен (ПП|PP)

Тип фитинга-муфта комбинированная

Диаметр трубы-25 мм

Тип резьбы-1/2F

Цвет-белый
	шт
	4

	22
	Муфта ПП РВК
	Материал-полипропилен (ПП|PP)

Тип фитинга-муфта комбинированная

Диаметр трубы-25 мм

Тип резьбы-1/2M

Цвет-белый
	шт
	10

	23
	Кронштейн для радиатора 
	Тип установки-Напольный регулируемый
Высота, мм-670

Тип вентеля-Ручной
	шт
	36

	24
	Муфта 
	Материал-полипропилен (ПП|PP)

Тип фитинга-муфта переходная

Диаметр трубы-40-25 мм

Цвет-белый
	шт
	4

	25
	Шаровый кран 
	Форма-прямой

Тип ручки-рычаг

Тип арматуры-запорная

Материал-латунь

Тип присоединения--резьбовой

Тип резьбы1 1/2F-1 1/2F

Номинальное давление (PN)-16 бар

Max температура применения-150 °С

Диаметр трубы-40мм

Длина крана-80 мм

Условный диаметр DN-40 мм

Область применения-вода, пар, сжатый воздух

Цвет флажка/бабочки-красный

Резьба присоединения-внутренняя - внутренняя
	шт
	1

	26
	Вентиль 
	Диаметр условный Ду(Dn): 20 мм

Макс. раб. давление Ру(Pn): 2,5 МПа| 25 бар| 25 кгс/см2

Макс. темп. раб. среды °С: до 200°С

Строительная длина L: 65 мм

Присоединение: внутренняя резьба

Материал: латунь
	шт
	2

	27
	Муфта ПП HP PBK
	Материал-полипропилен (ПП|PP)

Тип фитинга-переходник комбинированный

Диаметр трубы-40 мм

Тип резьбы-1 1/4M

Цвет-белый
	шт
	4


2. Место поставки: 664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Омулевского, 49
3. Срок поставки: с даты заключения договора до 31.07.2026г.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
