Техническое задание 
[bookmark: _Hlk62810520][bookmark: _Hlk67474990]на поставку мазута 
1. Объект заку⁠‌‌​‍‌​⁠﻿﻿​﻿​​‌﻿пки:
	№
п/п
	Наим⁠‌‌​‍‌​⁠﻿﻿​﻿​​‌﻿енование
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Мазут топочный Марки ТКМ-16
	Соответствует требованиям ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия»
Вязкость условная при 100 град, градусы ВУ – не более 6,8
Зольность, %, для мазута – не более0,14
Массовая доля механических примесей, % - не более 1,0
Массовая доля воды, % - не более 1,0
Содержание водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие
Массовая доля серы, % -  не более2,0
Температура застывания, 0С –не выше 10
Для марки ТКМ-16 
[image: ]
Содержание сероводорода, ppm (мг/кг) –не более10
Температура сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочное), кДж/кг, для мазута с содержанием серы, % 2,0–не менее40530
	300 тонн



Обязательное условие:
1. Поставляемый товар должен быть разогрет перед сливом в емкость заказчика до температуры от 60 до 80 градусов Цельсия на момент слива.
2. Место поставки: г. Омск, ул. Семереченский переулок, 16.
3. Срок поставки: с момента заключения договора по 31 декабря 2026 года. График поставки: ежемесячно партиями согласно заявке Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.
4. Требования к качеству, безопасности товара: 
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.4. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Общие требования к поставляемому товару
Качество Продукции должно соответствовать действующим нормам показателей качества, предусмотренным ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия», а также условиям настоящего Договора и подтверждаться паспортом качества, выданным аттестованной, аккредитованной лабораторией Грузоотправителя. 
Поставщик должен гарантировать, что товар принадлежит ему на праве собственности, не состоит в судебном споре, никому не продан, не подарен, не находится под залогом, свободен от обременения третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоит, а также не находился ранее в эксплуатации.
В случае поставки товара ненадлежащего качества или товара, не соответствующего характеристикам, указанным в заявке, поставщик за свой счет производит замену на качественный товар.
Товары должны быть пригодны для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать заявленным техническим характеристикам. 
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