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на поставку ГСМ 
1.  Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:
В связи с необходимостью обеспечения совместимости закупаемых запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование (в соответствии подпункта б, п.3, ч.6.1 ст.3 ФЗ-223), поставка эквивалентного товара не допускается.
	№ 
п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	19.20.21.125
	Бензин автомобильный 
АИ-92 
	
	
	✓

	2. 
	19.20.21.135
	Бензин автомобильный 
АИ-95 
	
	
	✓

	3. 
	19.20.21.300
	Дизельное топливо 
	
	
	✓



	№
п/п
	Наименование товара
	Требования к качеству закупаемой продукции
	Ед.
изм.

	1. 
	Бензин автомобильный АИ-92
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Бензин автомобильный. Технические условия» и/или ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;
- Экологический класс – не ниже К5;
Октановое число:
- по исследовательскому методу: не менее 92,0
- по моторному методу: не менее 83,0
-Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;
-Отсутствие механических примесей.
	л

	2. 
	Бензин автомобильный АИ-95
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Бензин автомобильный. Технические условия» и/или ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;
- Экологический класс – не ниже К5;
Октановое число:
- по исследовательскому методу: не менее 95,0
- по моторному методу: не менее 85,0
-Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;
-Отсутствие механических примесей.
	л

	3. 
	Дизельное топливо
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)»
Экологический класс – не ниже К5
Сезонность: в зависимости от времени года (сезона), в которое приобретается топливо
	л


2. Место поставки товара: через сеть Автозаправочных станций Поставщика, при наличии собственных АЗС Поставщика на территории города Белорецк и Белорецкий район, а также по всей республики Башкортостан 
3. Сроки поставки товара: в течении 12 месяцев с момента заключения договора, или до достижения лимита поставки Товара в размер определенном пунктом 5.1 Договора, в зависимости от того какое событие наступит раньше.
3.1. Победитель при заключении договора предоставляет список АЗС, с указанием в нем информации о наименовании автозаправочных станций, их адреса. Указанный список АЗС является неотъемлемой частью договора.
3.2. Режим работы АЗС: круглосуточно, без выходных.
3.3. Заправка автотранспорта Заказчика по топливным картам.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1 Поставка товара производиться месячными партиями. За партию продукции принимается количество продукции, выбранное Заказчиком в течение отчетного месяца.
4.2 Отпуск товара производится любому лицу, непосредственно использующему топливную карту. При этом Поставщик не обязан дополнительно проверять наличие соответствующих полномочий у вышеуказанного лица;
4.3 Возможность установления на топливных картах месячных лимитов, своевременного предоставления информации о количестве, времени, дате и месте заправки.
4.4 По письменному заявлению Заказчика Поставщик осуществляем замену топливной карты в случае их механического повреждения, кражи либо утраты в течение 3 (трёх рабочих) дней с момента заявления Заказчиком. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения, топливные карты подлежат замене за счёт Поставщика.
4.5 Наличие круглосуточного дежурного диспетчера для оперативного решения вопросов, связанных с непредвиденными обстоятельствами по приёму (блокировке) топливных карт на АЗС;
4.6 Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
4.7 Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. 
4.8 Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.
5. Топливная карта должна обладать следующими характеристиками:
- Топливные карты должны соответствовать действующим нормативным документам, на момент заключения договора.
- Каждая Топливная карта должна иметь персональный идентификационный номер (ПИН-Код).
- Все Топливные карты должны иметь привязку к общему счету.
6. Поставщик обязан бесплатно представить следующие сервисные услуги для Топливных карт:
- Возможность удаленного управления Топливной картой через средства связи (Интернет, сервисы мобильной телефонии и прочее).
- Возможность предоставления ежедневного транзакционного отчета по каждой Топливной карте, включающего следующую информацию: номер Топливной карты, отпущенное количество Товара, дату и время операции, название и адрес АЗС/АЗК.
- Возможность удаленной блокировки каждой Топливной карты.
