Приложение № 1 
к извещению о проведении закупки



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка и монтаж промышленных ворот».
	
	№ п/п
	Наименование, тип товара (продукции)
	Кол. Шт.
	Цена за ед., руб.
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	1. [bookmark: _GoBack]Общие сведения
· Объект: промышленные секционные ворота для проёма W 2760 мм x H 2800 мм (чистовой проём).
· Производитель: DoorHan (Россия).
· Модель ворот: ISD 01.
· Тип подъёма: стандартный.
· Цвет полотна: RAL 8017 (коричневый).
· Дополнительно: встроенная калитка.
· Привод: DoorHan Shaft-30KIT, питание 220 В.
1. Состав работ
· Замеры и сверка фактических размеров проёма и монтажных зон.
· Проектирование узла установки (крепёж, закладные, схема прокладки кабеля).
· Поставка комплекта ворот, калитки и автоматики.
· Монтаж ворот и приводной системы.
· Подключение электрики и низковольтных цепей безопасности.
· Пуско-наладка, испытания, обучение персонала, сдача в эксплуатацию.
· Документация: паспорт изделия, инструкции, протоколы испытаний, гарантийные талоны.
1. Требования к конструкции ворот
· Полотно: секционные панели DoorHan для промышленных ворот ISD (двусторонняя оцинковка с полимерным покрытием; заполнение — пенополиуретан). Точное исполнение панели согласно каталогу DoorHan на ISD 01.
· Комплект направляющих: стандартный подъём (вертикальные и горизонтальные направляющие, крепёжные элементы).
· Вал и пружинный блок: торсионные пружины, подобранные под массу полотна и интенсивность эксплуатации (ресурс не ниже 25 000 циклов, либо выше — по согласованию).
· Фурнитура: ролики, каретки, кронштейны, петли, крепёж — оцинкованные, промышленное исполнение.
· Уплотнения: по периметру полотна, верхний и нижний резиновый профиль; обеспечивают герметичность и защиту от пыли и осадков.
· Защита от коррозии: оцинковка, полимерное покрытие; крепёж с коррозионной стойкостью, соответствующей условиям эксплуатации.
1. Встроенная калитка
· Исполнение: интегрированная в полотно секционных ворот, в цвет RAL 8017.
· Конфигурация: расположение (лево/центр/право) —  по согласованию ; петли левая/правая — по согласованию; направление открывания — наружу (рекомендуется для промышленных зон),  по согласованию .
· Порог: вариант низкий (ориентир ≤20 мм) либо стандартный высокий (около 90 мм) — выбрать и согласовать с производителем и требованиями безопасности/жесткости полотна.
· Комплектация: алюминиевый/стальной короб, замок цилиндровый, ручки с обеих сторон, доводчик, микропереключатель (интерлок) блокировки работы привода при открытой калитке.
· Герметизация: контурные уплотнители, пороговый профиль.
· Требования: устойчивость к интенсивным проходам; соответствие требованиям безопасности (минимизация спотыканий на пороге, четкая индикация).
1. Автоматика и управление
· Привод: DoorHan Shaft-30KIT, питание 220 В, валовый привод для торсионной системы.
· Блок управления: штатный DoorHan, с регулировкой конечных положений, разъемами для фотоэлементов, безопасности нижней кромки и интерлока калитки.
· Органы управления:
· Внутренняя кнопка «Вверх/Стоп/Вниз».
· Ключевой выключатель снаружи (по желанию).
· Радиоуправление (пульты) — опция, количество согласовать.
· Дополнительные устройства доступа (кодовая клавиатура, RFID) — опционально.
· Безопасность:
· Фотоэлементы (пара на уровне прохода).
· Защита нижней кромки полотна (контактная/оптическая) — обязательна.
· Интерлок калитки (ворота не приводятся в движение при открытой калитке).
· Устройства защиты от обрыва пружины/троса (ловители) — обязательны.
· Аварийный ручной привод/цепной талреп для разблокировки при отключении питания.
· Световая сигнализация работы ворот (лампа) 
· Питание и электроника:
· Напряжение: 220 В, 50 Гц, отдельная линия с автоматическим выключателем и УЗО/дифавтоматом — параметры согласовать с электриком по фактической нагрузке.
· Заземление: обязательное.
· Кабели: негорючие/низкодымные для внутренних трасс (тип согласовать по нормам РФ).
· Степень защиты: размещение блока управления и приводных элементов с учетом IP по условиям среды.
1. Габариты и монтажные требования
· Проём: ширина 2760 мм, высота 2800 мм (чистовой).
· Притолока (высота над проёмом) для стандартного подъёма: в соответствии с техкартой DoorHan ISD 01. Ориентир: требуется свободная зона над проёмом; точную величину подтвердить по каталогу производителя после замера.
· Боковые зазоры: свободные зоны слева/справа для стоек и привода — согласно техкартам DoorHan; подтвердить при замерах.
· Глубина помещения (задний вылет направляющих): согласно техкартам DoorHan; подтвердить при замерах.
· Основание и крепление:
· Несущие стены/проём — бетон/кирпич/металл; прочность подтверждается.
· Закладные/анкера — по проекту, с учетом нагрузок.
· Плоскостность и вертикальность проёма — допуски по каталогу DoorHan (контроль перед установкой).
· Климат и среда:
· Диапазон температур, влажность, агрессивные среды — указать для выбора уплотнений/покрытий.
· Требование к герметичности и теплоизоляции — определить по задачам заказчика.
1. Отделка и цвет
· Полотно ворот и калитка: RAL 8017, фактура поверхности — стандартная (мат/глянец) по каталогу DoorHan;  по согласованию .
· Видимые металлические элементы: нейтральный (оцинковка) или покраска в цвет — по согласованию.
1. Пуско-наладка и испытания
· Проверка баланса полотна и плавности хода.
· Настройка концевых положений, скорости и усилия.
· Тестирование:
· Фотоэлементы — срабатывание при пересечении луча.
· Защита нижней кромки — мгновенная остановка/реверс при препятствии.
· Интерлок калитки — невозможность движения при открытой калитке.
· Аварийное разблокирование — работоспособность.
· Проверка герметичности уплотнений по периметру.
· Проверка крепежа, натяжения тросов/цепей, состояния пружин.
· Демонстрация работы и инструктаж персонала.
1. Документация и маркировка
· Паспорт изделия DoorHan на ворота ISD 01 и калитку.
· Паспорт/инструкция на привод Shaft-30KIT и блок управления.
· Электрическая схема подключения, исполнительные схемы.
· Сертификаты соответствия (при наличии).
· Протоколы испытаний при сдаче.
· Наклейки/таблички безопасности и предупреждения.
1. Гарантии и сервис
· Гарантия: на полотна и фурнитуру, на привод и электронику — срок не менее 12 месяцев (или согласно политике DoorHan/поставщика).
· Регламент обслуживания: периодический осмотр (например, 1 раз в квартал при интенсивной эксплуатации), смазка роликов/петель, проверка натяжений, тестирование систем безопасности.
· Наличие расходников и запчастей: пружины, тросы, ролики, уплотнители, пульты — по каталогу DoorHan.
1. Поставка, упаковка, логистика
· Упаковка заводская, защищающая от влаги и механических повреждений.
· Доставка на объект, разгрузка, складирование в сухом помещении.
· Сроки поставки и монтажа — до 30 сентября.
1. Условия и ограничения
· Строительные и подготовительные работы (выравнивание проёма, усиление стен, прокладка питающей линии) — выполняются стороной заказчика или отдельно по смете.
· Нормативы и стандарты: соответствие действующим требованиям РФ по электрической и механической безопасности, а также руководствам DoorHan.
· Все нестандартные решения (низкий порог калитки, дополнительные системы доступа) согласовываются с производителем и заказчиком.
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	1. Общие сведения
· Объект эксплуатации: промышленные ворота для складского или производственного помещения.
· Модель: DoorHan ISD 01.
· Тип ворот: секционные, стандартный подъем.
· Проём: ширина 3340 мм, высота 2860 мм.
· Эксплуатационные условия: внутренние или внешние, уровень защиты — IP xx (уточнить по проекту).
· Производитель: DoorHan (Россия).
· Цвет: RAL 8017 (коричневый), покрытие — полимерное защитное цинкование + стандартное покрытие.
2. Конструкция ворот
· Полотно: секционное, изготовленное по стандартной технологии DoorHan для модели ISD, с оцинкованным основанием, покрытым полимером.
· Заполнение: пенополиуретан, жесткое и теплоизоляционное.
· Направляющие: вертикальные и горизонтальные, крепятся к раме.
· Турбинные пружины: торсионные, рассчитаны под массу полотна, обеспечивают равномерное поднятие.
· Крепежные элементы: оцинкованные, с учетом нагрузки и условий эксплуатации.
· Уплотнения: резиновые по периметру, сверху и снизу, для герметизации и защиты от пыли/осадков.
· Дополнительные покрытия и элементы: по согласованию.
3. Встроенная калитка
· Расположение: левый, центр или правый ( по согласованию ).
· Исполнение: интегрирована в секцию полотна, в цвет RAL 8017.
· Конфигурация:
· Размер: по стандарту или по согласованию (товарный/технический проект предусмотреть).
· Открывание: наружу или внутрь (по проекту).
· Петли: с обеих сторон калитки, оцинкованные.
· Замок: цилиндровый, с ручками внутри и снаружи.
· Порог: низкий (до 20 мм) или стандартный, уточнить по проекту.
· Герметизация: контурные уплотнители, порог и притвора.
· Безопасность: наличие доводчика, блокировки, защитных элементов.
4. Электропривод и автоматика
· Модель: DoorHan Shaft-30KIT, 220 В.
· Тип привода: торсионный, встроенный или внешне закрепленный.
· Особенности:
· Регулировка усилия и скорости.
· Защита от перегрузок.
· Автоматическая остановка при препятствии.
· Блок управления: DoorHan, с настройками конечных положений.
· Органы управления:
· Внутренняя клавиша «Вверх/Стоп/Вниз».
· Радиоуправление (по согласованию).
· Внешний ключ или клавиатура допуска (опционально).
· Дополнительные функции:
· Фотоэлементы (2 шт.).
· Защита нижней границы (оптическая или контакная).
· Интерлок калитки — выключение привода при открытой калитке.
· Световая индикация работы ворот (сигнальная лампа).
5. Электропитание и подключение
· Напряжение: 220 В ±10%, 50 Гц.
· Кабель: кабели низковольтные, сечением, выдерживающим токовые нагрузки.
· Защита: автоматический выключатель, УЗО.
· Заземление: обязательное.
· Монтаж блока управления: внутри или вне помещения, защищённый от влаги и пыли (IP xx).
6. Габариты и монтаж
· Проём: ширина — 3340 мм, высота — 2860 мм.
· Допуски: по каталогу DoorHan.
· Глубина установки: согласно каталогу (предположительно 50–80 мм).
· Вертикальные и горизонтальные зазоры: согласно стандартам производителя.
· Подготовка стен: жесткое основание, анкерное крепление закладных для направляющих.
· Позволённые материалы стен: бетон, кирпич, металл.
· Дополнительные условия: влажность, температура, защита от коррозии.
7. Отделка и внешний вид
· Покрытие: стандартный цвет RAL 8017, матовая поверхность или  по согласованию .
· Металлические элементы: оцинкованные, покрытые защитным слоем.
· Дополнительные элементы: окрасит по желанию во избежание коррозии.
8. Пуско-наладочные работы
· Проверка балансировки полотна.
· Настройка конечных положений.
· Проверка работы автоматики и систем безопасности.
· Тестирование с препятствиями и аварийными сценариями.
· Обучение персонала.
· Передача всей документации.
9. Документация
· Паспорт изделия DoorHan.
· Электрическая схема.
· Руководство по эксплуатации.
· Протоколы испытаний.
· Гарантийные талоны.
10. Гарантийные обязательства
· На конструкцию — не менее 12 месяцев.
· На автоматику — не менее срока, установленного производителем.
· Обслуживание — по регламенту (регламентное ТО, смазка, проверка).
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