                                                                                                                                                       Приложение №  2
 к договору №_______________
       от «____» ______________ 2026г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по замене окон в МАУДО СШ "Юность",  расположенного по адресу: 
Саратовская область,  г. Балаково, ул. Комарова, д.132/1
Предмет договора: выполнение работ по замене оконных блоков на конструкции из ПВХ в МАУДО СШ "Юность", расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д.132/1
Место проведения работ: выполнение работ по замене оконных блоков на конструкции из ПВХ в МАУДО СШ "Юность", расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д.132/1
Срок проведения работ: с момента заключения Договора 5 рабочих дней. 
Время проведения работ: в рабочие дни с 08.00 до 19.00 (время местное); допускается организация работ в выходные и нерабочие праздничные дни с 8.00 до 19.00 (время местное). Время проведения шумных работ – в рамках указанного выше времени и условий, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Требования по сроку гарантий на результаты работ: на выполняемые работы – 2 года, на материалы и оборудование – 2 года.

Подрядчик должен обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области строительства (а также требованиям СНиП):

- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон РФ от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон № 117-ФЗ от 10.07.2012г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (ред. от 19.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023);

-Свод правил СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства".
- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862);

- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880); 

- и иными СНиП, СП, ГОСТ и действующими нормативными документами по предмету запроса котировок в электронной форме.

Во всех случаях, когда в настоящей Технической части или в приложениях к ней имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать выполняемые работы, используемые материалы и другие товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.
Материалы, применяемые при выполнении Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, которые должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Требования к Порядку и условиям выполнения работ:

1. Работы выполняются в условиях действующего здания без прекращения функционирования учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика и учреждения в целом. Проводимые работы, в том числе подготовительные (транспортировка, разгрузка, погрузка и иные действия сотрудников и представителей Подрядчика на территории и/или в здании  Заказчика не должны представлять угрозу  жизни и здоровью воспитанникам учреждения, их законным представителям, сотрудникам Заказчика и иным лицам находящимся на территории и/или в зданиях Заказчика.
2. При выполнении Работ должны соблюдаться:

- правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима Заказчика;

- правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации.

Работы, связанные с производственным шумом, не должны осуществляться после 17 часов и в выходные и нерабочие праздничные  дни.

3. Перед началом выполнении работ Подрядчик должен:
- провести точный замер оконных конструкций, замер проводить с использованием подъемных механизмов, либо возведением наружных инвентарных лесов высотой до 16м
- для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить до начала работ список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники;
- провести инструктаж работникам по охране труда с оформлением соответствующих документов;

- перед началом производства работ согласовать с Заказчиком график отключения и подключения инженерных систем, сетей или отдельных их участков;

- обеспечить содержание и ежжедневную уборку мест производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз строительного мусора;

- предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за проведение работ и его контактные данные;

- выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы и на границах этих зон установить защитные ограждения, а вокруг зон потенциально опасных производственных факторов установить сигнальные ограждения и знаки безопасности (п.4.8, 4.9 и 4.10 СНиП 12-03-2001);

- выполнить комплекс защитных мероприятий для предотвращения повреждения конструктивных элементов, оборудования и т.д.

4. Производство работ должно осуществляться при постоянном присутствии на объекте ответственного уполномоченного работника Подрядчика. 

5. Проживание работников Подрядчика на территории объекта Заказчика не предусмотрено.

6. Возведение на территории Заказчика временных зданий и сооружений не предусмотрено.

7. В период выполнения работ Подрядчик несет ответственность за все аварийные ситуации на объекте, происшедшие по его вине.

8. В случае нанесения материального ущерба Заказчику в период проведения работ сотрудниками подрядчика и или в силу некачественного их проведения или несвоевременной и/или не качественной организации сохранности имущества Заказчика со стороны Подрядчика в период осуществления работ возмещение материального ущерба осуществляется Подрядчиком.

9. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдением его сотрудниками в ходе выполнения работ требований правовых актов по охране труда, санитарных норм и правил, техники безопасности и пожарной безопасности, правил внутреннего режима Заказчика, а также иных требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Требования к основным материалам используемым для выполнения работ:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Наименование

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	м
	14,4
	 

	2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	м2
	38,86
	 

	3
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	6
	 

	4
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
	м2
	25,84
	 

	5
	 
	м2
	25,84
	Блок оконный из ПВХ-профилей глуой, ширина профиля коробки 70 мм (не менее 5-и камер), двухкамерный стеклопакет 4/12/4/14/4 МФ (мульти-функциональное) ГОСТ 23166-99

	6
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	м2
	13,02
	

	7
	
	м2
	13,02
	Блок оконный из ПВХ-профилей с поворотными (откидными, поворотно-откидными) створками, ширина профиля коробки 70 мм (не менее 5-и камер), двухкамерный стеклопакет 4/12/4/14/4 МФ (мультифункциональ-ное) ГОСТ 23166-99

	8
	
	м2
	2,16
	Съёмная рамочная противомоскитная сетка, цвет белый

	9
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	м
	13,8
	

	10
	
	м
	13,8
	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина до 0,4 м

	11
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	30,7
	

	12
	
	м2
	
	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм

	13
	Установка уголков ПВХ на клее
	м
	61,4
	

	14
	
	м
	
	Уголок из ПВХ, размер 50х50 мм

	15
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	216
	 

	Вывоз мусора

	16
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	 

	17
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км
	1 т груза
	
	 

	
	
	
	
	


ГОСТ 23166-99 Межгосударственный стандарт "Блоки оконные. Общие технические условия "ГОСТ 30970-2014  Межгосударственный стандарт "Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия"

ГОСТ Р 56231-2014 Национальный стандарт Российской Федерации "Светильники. Часть 2-1. Частные требования к характеристикам светильников со светодиодными источниками света"
ГОСТ Р 53325-2012 Национальный стандарт Российской Федерации « Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики» В случае, если один из перечисленных нормативно - технических документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

И.о. директора  МАУДО «СШ «Юность» _____________________________ Осипова В.Н.
