ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1-20
	45.20.11.519
	Техническое обслуживание и ремонт
	-
	-
	-

	21-101
	29.32.30.390
	Детали 
	
	
	✓




	1
	Наименова-
ние, модель техники
	Hidromek HMK 102B
"VIN техники (оборудования)": HMK102BTE35A19174			
Гос. Номер: 3799УЕ02
№ двигателя: JOHN DERE CD4045L212262					
Год выпуска: 2011

	2
	Виды работ
	- капитальный ремонт двигателя, 
- ремонт (замена) КПП, 
- ремонт ручного тормоза, 
- установка карданных валов

	3
	Объем оказываемых услуг
	Определить объем оказываемых услуг (количество часов) не представляется возможным. 
Услуги оказываются Исполнителем исходя из потребности Заказчика. Перечень работ и деталей: указан в приложении № 1 к Техническому заданию 

	4
	Место оказания услуг
	Оказание услуг осуществляется по месту нахождения сервисного центра и материально-технической базы Исполнителя на территории Респ Башкортостан, г Уфа, ул. Петергофская, д. 6

	5
	Срок оказания услуг
	Срок оказания услуг - с момента заключения договора до 28.08.2026 года или до оказания услуг на сумму максимального значения цены договора, в зависимости от того, что наступит ранее. 

	 6
	Требования к Исполнителю
	Услуги оказываются Исполнителем лично, своим инвентарем, на своей материально-технической базе. Работники Исполнителя, привлекаемые для выполнения услуг по техническому обслуживанию и ремонту, должны являться квалифицированными специалистами. 
У исполнителя должно быть:
•	наличие всех необходимых ресурсов для проведения работ;
•	стационарные посты (подъемники, ремонтные ямы) – вместимостью не менее 2 машиномест;
•	диагностические стенды;
•	возможность осуществления всех видов работ по техническому обслуживанию автомобилей, а также текущего и постгарантийного ремонта с предоставлением оригинальных запасных частей для автомобилей. По согласованию с Заказчиком возможно предоставление неоригинальных запасных частей;			
•	возможность приема автомобилей в ремонт в течение рабочего дня, в выходные и праздничные дни;
•	возможность технического обслуживания и ремонта семь дней в неделю;
•	сохранение гарантийных обязательств заводов-изготовителей;
•	возможность сдачи-приема автомобиля без предварительной записи;
•	наличие огороженной, охраняемой стоянки для автомашин Заказчика на период подготовки и проведения работ.

	7
	Требования к оказываемым услугам:
	Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями описания объекта закупки, а также техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации оказания услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием, действующими в Российской Федерации и (или) определяемыми заводами-изготовителями основных изделий автомобилей.
Исполнитель должен производить техническое обслуживание и ремонт ТС согласно нормо-часам в соответствии с данными сборников трудоемкости работ на техническое обслуживание и ремонт соответствующих моделей ТС, действующих норм времени и технологией, установленной соответствующим заводом-изготовителем, с возможностью применения автоматизированного учета, с указанием кодов работ в отчетных документах.
Исполнитель обязан при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту ТС выполнять требования, установленные статьей 18 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правилами оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, утвержденными постановлением Правительства от 11.04.2001 № 290, требованиями технологии компании-изготовителя автомобилей, действующим на дату проведения работ.
Услуги выполняются по факту обращения Заказчика, на исправном оборудовании, в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя, требованиями руководства по эксплуатации для данной марки автомобилей и действующим законодательством Российской Федерации.

	8
	Порядок оказания услуг
	Порядок передачи автотранспорта исполнителю: Исполнитель принимает для оказания услуг транспортное средство Заказчика по заявке с составлением заказ-наряда, в котором обозначается пробег, год выпуска и перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства. Во внутренних документах Исполнителя отражается реальное техническое состояние автомобиля на момент его принятия, фиксируется остаток топлива в баке по указателю уровня топлива на приборной панели, делается фотосъемка кузова на предмет наличия видимых наружных повреждения и дефекты, которые определяются и фиксируются представителем Заказчика и Исполнителя.
Исполнитель обеспечивает:
- прием на ремонт и техническое обслуживание ТС по предварительной заявке не позднее следующего дня за днем подачи заявки; 
- приступить к оказанию услуги по техническому обслуживанию и ремонту ТС по предварительной заявке не позднее двух часов с момента приема ТС;
- по срочной заявке прием на ремонт и постановка на ремонт (начало оказания услуг по ремонту) ТС в течение 12 рабочих часов Исполнителя с момента подачи заявки;
– устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока;
- возможность доставки отсутствующих запасных частей в сроки, не превышающие 5 рабочих дней;
- утилизацию отходов, образовавшихся в результате оказания услуг;
- ответственное хранение автомобилей в период оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту;
- возможность присутствия представителя заказчика в ремонтной зоне оказания услуг;
 - согласование с Заказчиком ассортимента, цены и количества используемых запасных частей и материалов к автомобилям;
Порядок определения перечня оказываемых услуг: Исполнитель составляет Заказ-наряд в двух экземплярах. В Заказ-наряде совместно с представителем заказчика указывается перечень требуемых услуг, подлежащих исполнению в отношении конкретного автомобиля.
В ходе оказания услуг Исполнитель обязан предупредить Заказчика о выявленных скрытых дефектах и оказать дополнительные услуги только с согласия Заказчика. 
При ремонте и техническом обслуживании автомобилей, в стоимости Заказ-наряда учитываются и включаются используемые запасные части, расходные материалы, нормы времени на ремонты и техническое обслуживание и стоимость норма/часа.
Порядок действий Исполнителя при выявлении в процессе оказания услуг (выполнения работ) недостатков ТС, угрожающих безопасности движения: При выявлении в процессе оказания услуг (выполнения работ) недостатков ТС, угрожающих безопасности движения Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуги (выполнение работы) в случае:
а) обнаружения непригодности или недоброкачественности запасных частей и материалов, полученных от Заказчика (в случае предоставления таковых Заказчиком), а также в случае выявления иных неисправностей ТС, не являющихся предметом исполнения конкретной заявки Заказчика;
б) если соблюдение указаний Заказчика и иные обстоятельства, зависящие от Заказчика, могут снизить качество оказываемой услуги (выполняемой работы) или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок. 
Исполнитель, не предупредивший Заказчика либо продолживший оказание услуги (выполнение работы), не дожидаясь истечения указанного в договоре срока (а при его отсутствии - разумного срока для ответа на предупреждение) или не учитывая своевременное указание Заказчика о прекращении оказания услуги (выполнения работы), не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
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	Требования к качеству оказания услуг
	При выполнении работ Исполнитель обеспечивает согласование с Заказчиком ассортимента, цены и количества применяемых запасных частей и материалов к автомобилям по каждой конкретной заявке;
В целях контроля качества оказания услуг Исполнителем должно быть обеспечено право Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) присутствовать в ремонтной зоне. В целях подтверждения оказания услуг надлежащего качества Исполнителем при оказании услуг должна осуществляться фотофиксацию процесса оказания услуги по указанию Заказчика по конкретной заявке. 
Требования к результату и безопасности оказанных услуг: Оказываемые услуги не должны наносить вред имуществу Заказчика. При оказании услуг должны соблюдаться нормы пожарной безопасности, а также нормы техники безопасности. Результатом оказанных услуг является передача Исполнителем Заказчику транспортных средств в исправном техническом состоянии, соответствующем правилам и нормам, установленным их производителем и определяющим порядок их эксплуатации.
Запасные части, узлы, агрегаты, детали, автомобильные масла, присадки, жидкости, другие расходные материалы и т.п., применяемые при оказании услуг, должны быть новыми, не восстановленными, заводского производства, одобрены заводом-изготовителем, изготовлены не ранее, чем в году предшествующему году производства работ, подтвержденные сертификатами (декларациями) соответствия качества, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
Отходы (отработанное моторное масло и пр. жидкости, запчасти, фильтры отчистки топлива автотранспортных средств и др.), образующиеся при проведении работ, остаются у Исполнителя и утилизируются силами и средствами Исполнителя в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (иными законодательными нормативными актами) без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.    
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 г. № 290 «Об утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств».
Работы должны выполняться с учетом существующих норм и правил, правил устройства электроустановок; правил безопасности выполняемых работ.
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	Требования к гарантии
	На услуги/работы, запасные части и расходные материалы, предоставленные Исполнителем, устанавливается гарантийный срок:
   • регламентное обслуживание и регулировочные работы – 14 дней или наработка не более 100 моточасов (в зависимости, что наступит раньше);
   • мелкий, текущий ремонт - 30 дней или наработка не более 200 моточасов (в зависимости, что наступит раньше).
   • капитальный ремонт – 180 дней или наработка не более 1000 моточасов (в зависимости, что наступит раньше).






Приложение № 1 к Техническому заданию
	№ п/п
	Наименование работ и видов доплат
	Кол-во
	ЕИ

	1
	Капитальный ремонт двигателя
	1
	шт

	2
	Обкатка двигателя на стенде
	1
	шт

	3
	Опрессовка ГБЦ
	1
	шт

	4
	Шлифовка ГБЦ
	1
	шт

	5
	Ремонт ГБЦ
	1
	шт

	6
	Полировка коленвала
	1
	шт

	7
	Установка ДВС
	8
	шт

	8
	Пуско-наладочные работы
	4
	час

	9
	Установка КПП
	6
	час

	10
	Кап.ремонт КПП
	1
	шт

	11
	Обкатка КПП на стенде
	1
	шт

	12
	Проверка ТНВД
	1
	шт

	13
	Проверка форсунок
	4
	шт

	14
	Ремонт ТНВД
	1
	шт

	15
	Ремонт форсунок
	4
	шт

	16
	Замена топливных фильтров
	1
	час

	17
	Промывка топливной системы
	4
	час

	18
	Замена трансмиссионного масла
	3
	час

	19
	Замена гидравлического масла
	4
	час

	20
	Замена гидравлических фильтров
	1
	час

	№ п/п
	Наименование материалов (деталей)
	Кол-во
	ЕИ

	21
	Расходные материалы
	2
	шт

	22
	р/к форсунок
	4
	шт

	23
	распылители форсунок
	4
	шт

	24
	р/к ТНВД
	1
	шт

	25
	плунжерная пара ТНВД
	1
	шт

	26
	регулятор давления ТНВД
	1
	шт

	27
	ремкомплект ТННД
	1
	шт

	28
	Фильтр маслинный ДВС
	1
	шт

	29
	Масло моторное (20л)
	1
	шт

	30
	фильтр топливный тонкой очистки
	1
	шт

	31
	фильтр топливный грубой очистки
	1
	шт

	32
	Поршень-комплект
	4
	к-т

	33
	Болт ГБЦ
	18
	шт

	34
	Болт шатунный
	8
	шт

	35
	Вкладыши шатунные
	4
	шт

	36
	Прокладки ДВС
	1
	к-т

	37
	Насос масляный
	1
	шт

	38
	Насос водяной
	1
	шт

	39
	Термостат
	1
	шт

	40
	Вкладыши коренные
	5
	шт

	41
	Кольца упорные
	2
	шт

	42
	Колпачки маслосъемные
	16
	шт

	43
	Направляющая клапана
	16
	шт

	44
	Клапан впускной
	8
	шт

	45
	Клапан выпускной
	8
	шт

	46
	Турбокомпрессор 
	1
	шт

	47
	фильтр КПП
	1
	шт

	48
	масло трансмиссионное (20л)
	1
	шт

	49
	BEARING BUSH
	1
	шт

	50
	BALL BEARING
	1
	шт

	51
	R-RING
	1
	шт

	52
	BEARING BUSH
	1
	шт

	53
	O-RING
	1
	шт

	54
	SHAFT SEAL
	2
	шт

	55
	STOP SLEEVE
	1
	шт

	56
	O-RING
	1
	шт

	57
	ANGLE DISK
	1
	шт

	58
	AX.NEEDLE CAGE 
	1
	шт

	59
	BEARING BUSH
	1
	шт

	60
	AXIAL WASHER
	2
	шт

	61
	SEALING RING
	2
	шт

	62
	ROLLER BEARING
	4
	шт

	63
	RECTANGULAR RING
	12
	шт

	64
	O-RING
	10
	шт

	65
	ROLLER CAGE
	6
	шт

	66
	ROLLER BEARING
	1
	шт

	67
	COUPLING
	1
	шт

	68
	O-RING
	6
	шт

	69
	INNER CLUTCH DISK
	72
	шт

	70
	OUTER CLUTCH DISK
	72
	шт

	71
	O-RING
	5
	шт

	72
	OUTPUT SHAFT 
	1
	шт

	73
	SPACER RING
	1
	шт

	74
	SNAP RING
	7
	шт

	75
	V-RING
	1
	шт

	76
	END SHIM
	1
	шт

	77
	SHIM
	1
	шт

	78
	CUP SPRING
	33
	шт

	79
	DISK CARRIER
	3
	шт

	80
	CUP SPRING
	12
	шт

	81
	ROLLER
	3
	шт

	82
	ROLLER BEARING
	9
	шт

	83
	O-RING
	1
	шт

	84
	ROLLER BEARING
	5
	шт

	85
	GASKET
	1
	шт

	86
	RETAINING RING
	2
	шт

	87
	ROLLER BEARING
	1
	шт

	88
	R-RING
	2
	шт

	89
	INTERMEDIATE SHEET
	2
	шт

	90
	O-RING
	5
	шт

	91
	PUMP
	1
	шт

	92
	O-RING
	2
	шт

	93
	GASKET
	3
	шт

	94
	O-RING
	5
	шт

	95
	RETAINING RING
	10
	шт

	96
	O-RING
	1
	шт

	97
	Масло трансмиссионное (мосты) 
	40
	л.

	98
	Масло гидравлическое
	100
	л.

	99
	Фильтр гидравлический всасывающий 
	1
	шт.

	100
	Сапун гидробака 
	1
	шт.

	101
	Фильтр гидравлический сливной 
	1
	шт.



