Приложение № 3
к извещению


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по ремонту крыльца главного входа в здание, расположенного по адресу: 
г. Челябинск, ул. Хохрякова, д.21.

1. Объект закупки: Работы по ремонту крыльца главного входа в здание, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, д.21.
2. ОКПД 2: 43.99.90.190- Работы строительные специализированные прочие, не включённые в другие группировки
3. Краткие характеристики выполняемых работ: Работы по ремонту крыльца главного входа в здание, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Хохрякова, д.21.
Площадь ремонтируемой поверхности 10,30 м2, с разборкой гранитных покрытий плит, ограждения из нержавеющей стали, грязевых решеток, гранитных площадок и ступеней, бетонирование приямка, укладкой гранитных плит площадок на новое основание с заменой на новые гранитные плиты размером 350х600х30, монтажом гранитных ступеней и монтажом ограждения из нержавеющей стали, уборкой и вывозом мусора.
4. Объем и перечень выполняемых работ:
в соответствии Дефектной ведомостью и видами работ, перечисленными в таблице № 1 «Виды и объем выполняемых работ»:
Таблица № 1
	Виды и объемы выполняемых работ

	На ремонт крыльца главного входа в здание, расположенного по адресу:
 г. Челябинск, ул. Хохрякова, д.21

	№ п.п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во (объем работ)

	1
	3
	4
	5

	1
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	м
	5.4

	2
	Установка на место перильного ограждения (прим.)
	м
	5.4

	3
	Разборка покрытия крыльца: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм (30 мм - прим.)
	м2
	5.74

	4
	Демонтаж цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм
	м ступен
	4.44

	5
	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм
	м ступен
	4.44

	6
	Демонтаж грязезащитных решеток (прим.)
	шт
	2

	7
	Бетонирование приямка
	м3
	0.6

	8
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4
	м3
	0.612

	9
	Облицовка площадки гранитом (прим.)
	м2
	8.74

	10
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для мраморной плитки
	т
	0.10488

	11
	Плита гранитная облицовочная термообработанная, бучардированная, размеры 350х600 мм, толщина 30 мм
	м2
	8.82

	12
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0.8

	13
	Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0.8

	14
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 40 км
	т груза
	0.8



5. Требования к качественным характеристикам услуг, требования к функциональным характеристикам услуг, безопасности: Подрядчик обязан выполнять работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и настоящим Техническим заданием.
Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, определить номер телефона, выделить адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения таких изменений.
Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора, но не позднее даты начала выполнения работ, обязан предоставить Заказчику список сотрудников для прохода на территорию Заказчика в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по адресу выполнения работ в порядке, согласованном с Заказчиком, в котором указывается: ФИО, должность, паспортные данные, контактный номер мобильного телефона и место выполнения работ.
Персонал Подрядчика, задействованный при выполнении работ, должен владеть русским языком, иностранные граждане должны иметь надлежаще оформленное разрешение на работу. Персонал Подрядчика должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным для выполнения работ подобного рода.
Персонал Подрядчик обязан соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о работе Заказчика, если эти сведения получены работниками Подрядчика во время их нахождения на территории или в помещениях Заказчика.
Персонал, выполняющий работы, должен иметь форменную специальную одежду, обувь, средства индивидуальной защиты. Обеспечение работников специальной одеждой, инвентарем, оборудованием, механизмами и материалами для выполнения необходимого объема работ возлагается на Подрядчика в строгом соответствии с технологической последовательностью производства выполняемых работ и входит в стоимость работ.
Подрядчик выполняет работы с применением собственного профессионального оборудования, инвентаря, расходных материалов и механизмов. Все материалы и комплектующие, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты качества, соответствия и т.п.

Количество материалов для выполнения работ определяется в соответствии с Таблицей №1  (приложение № 1 к Извещению).
При выполнении работ Подрядчик обязан использовать оборудование, механизмы и материалы, сертифицированные и применяющиеся на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Все материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь информацию о производителе с указанием наименования юридического лица, его адреса, номера телефона, даты (времени) выработки или производства товара, срока хранения, условий хранения и предельного срока годности.
Все материалы при отгрузке должны быть упакованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной продукции. Упаковка должна обеспечивать сохранность при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Перечень выполняемых работ:
Выполняемые работы должны осуществляться с соблюдением технологии в соответсвии технологическим операциям, указанными в таблице № 1 «Виды и объем выполняемых работ». 
Выполняемые работы должны осуществляться без повреждений конструкции, инженерных коммуникаций, ограждающих конструкций, зеленых насаждений и прочего имущества Заказчика. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, его сотрудникам, физическим лицам, движимому и недвижимому имуществу, а также окружающей среде, при условии доказанности вины Подрядчика.  
Выполнение работ по ремонту главного крыльца здания должно соответствовать следующим требованиям: 
- подрядчик должен обеспечить на объекте, наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей, составить список и передать Заказчику;
- используемые материалы должны быть новые, изготовленные не позднее 2025 г.;
- Подрядчик обязан применять материалы, соответствующие требованиям ГОСТ и технических условий, имеющие современные, эффективные, долговечные, эксплуатационные характеристики. При этом на все применяемые материалы и оборудование обязательно наличие соответствующих сертификатов, если применяемые материалы и оборудование подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, технических паспортов и/или других документов, удостоверяющих их качество. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов с момента поставки материалов должны находиться на Объекте, а также быть представлены Заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ, по которым предъявляются к приемке работы, выполненные с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.
При приемке выполненных работ подлежит освидетельствованию актами скрытых работ:
- бетонирование приямка
Подрядчик гарантирует выполнение работ с соблюдением следующих условий:
- Подрядчик обязан обеспечить разработку и выполнение плана мероприятий по производству работ, обеспечивающий безопасные условия работы;
- на время выполнения работ, места выполнения работ должны быть огорожены Подрядчиком специальными знаками и надписями в соответствии с ГОСТ Р 12.4.-026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
- по окончании работ все места выполненных работ Подрядчик очищает от образовавшегося мусора, мыльной пены, убирает ограждающие знаки;
- работы по ремонту главного крыльца здания выполняются своевременно, в полном объеме;
- работы выполняются профессионально, с соблюдением технологии по ремонту и последовательности осуществления требуемых технологических операций;
После выполнения работ крыльцо должно удовлетворять следующим требованиям:
- иметь заданные уклоны;
- не иметь местных обратных уклонов, где может задерживаться вода;
- гранит должен быть надежно приклеен к основанию.
  Запрещается хранение в помещении, предоставляемом Заказчиком, легковоспламеняющихся, ядовитых и иных аналогичных веществ, способных причинить ущерб здоровью работников Заказчика, либо имуществу последнего.
Работы выполняются согласно разработанным Подрядчик применительно к объекту Заказчика операционно-технологическим документам, действующим внутренним процедурам и должностным инструкциям для сотрудников Подрядчик.
Работы должны выполняться Подрядчиком с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и производственных инструкций для персонала.
Во время нахождения на территории Заказчика представителей Подрядчиком, Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.
Подрядчик выполняет работы надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными договором, законодательством РФ, государственными стандартами, иными нормами и правилами и обеспечивает постоянный контроль качества за выполняемыми работами.
6. Требования к безопасности выполнения работ:
Ответственность за нарушение требований техники безопасности при выполнении работ и компенсация ущерба пострадавшим, в течение всего срока действия Договора лежит на Подрядчике. Подрядчик обязуется самостоятельно выплачивать страховые взносы по страховке на случай возможного получения трудового увечья при выполнении работ
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с требованиями актов, указанных в пункте 6 настоящего Технического задания.
Подрядчик гарантирует, что применяемое оборудование, механизмы и материалы соответствуют следующим требованиям:
- используемое при выполнении работ оборудование, механизмы и материалы отвечают требованиям безопасности, разрешены к применению на территории Российской Федерации и Подрядчик гарантирует обеспечение их надлежащего хранения и применения;
- постоянно обеспечивается наличие оборудования, механизмов и материалов, необходимых для обеспечения качественного выполнения работ на объекте Заказчика;
- после окончания всех работ необходимо выполнить требования экологической чистоты:
- утилизация отработанных материалов, используемых при выполнении работ, а также бытовых отходов обслуживаемого объекта производится Подрядчиком самостоятельно на основании действующих нормативных актов.
Персоналу Подрядчика запрещается:
- употребление спиртных напитков, наркотических средств и психотропных веществ на территории Заказчика;
- курение производится в специально отведенных местах на территории Заказчика; 
- появление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на территории Заказчика.
При эксплуатации электрооборудования должны быть соблюдены требования электробезопасности в соответствии с требованиями нормативами, установленными правовыми актами Российской Федерации.
7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): 
- Федеральный Закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1)»;
- Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- Приказ Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».
- ГОСТ 25328-82 «Цемент для строительных растворов. Технические условия»;
8. Срок выполнения работ:
- начало работ:  не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора;
- общий срок выполнения работ: не более 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
9. Требования к выполненным работам и иные показатели, связанные с определением соответствия выполненных работ потребностям Заказчика (приемка услуг)
	Не позднее 3 (трех) рабочих дней после завершения выполнения работ в сроки, не превышающие сроков, указанных в п. 8. настоящего Технического задания, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ и представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, и Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (далее - Акт о приемке выполненных работ), подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах. К Акту о приемке выполненных работ должны быть приложены следующие отчетные документы:
- счет-фактура (при необходимости) в одном экземпляре;
- счет на оплату выполненных работ;
- справку о стоимости выполненных работ по форме КС-2; КС-3;
- материалы – фотофиксацию хода производства работ;
- акт скрытых работ; 
- сертификаты соответствия на применяемые в процессе выполнения работ материалы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если законодательством Российской Федерации при выполнении подобного рода работ предусмотрено получение и предоставление иных документов, не перечисленных в настоящем пункте, Подрядчик обязан передать Заказчику копии указанных документов, заверенные надлежащим образом.
Приемка результатов выполненных работ происходит путем подписания Акт о приемке выполненных работ по факту выполнения работ.
10. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:
Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. 
При обнаружении дефектов Исполнитель своими силами в кратчайший срок устраняет их  с надлежащим качеством
Объем выполненных работ должен соответствовать технологии выполнения данного вида работ и требованиям, установленным в Перечне видов работ к настоящему Техническому заданию;
Качество используемого Подрядчиком оборудования, инвентаря, материалов и механизмов должно соответствовать требованиям правовых актов Российской Федерации. 




	Управляющий директор
ООО «УК «Содействие»
__________________/Р.А. Фролов/
	
	Директор

________________/________________/



