Техническое задание
на выполнение работ по изготовлению и монтажу фризы и логотипа 

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	32.99‌‍‍.59.000
	Фриза и логотип
	
	Не применено
Предмета закупки нет в списке
	✓

	2
	43.99.70.000
	Выполнение работ
	
	
	


1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:
[bookmark: _Hlk181802425][bookmark: _Hlk210639264]В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№
	Наименование
товара, работы, услуги
	Характеристика товара, работы, услуги
	Кол-во

	1.
	Фриза и логотип
	 Дизайн - макет носит информативный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком:
[image: ]
Фриз композит с пленкой с печатью и ламинацией, цветок акрил с плёнкой с печатью и ламинацией. 
Данный элемент в размерах: не менее 2400*2400 мм по высоким точкам. 
Длинная полоса на фризе: не менее 12 500*850 мм
	1

	2.
	Выполнение работ
	1. Предварительные уточненные замеры места размещения фризы и логотипа
2. Разработка и согласование с Заказчиком дизайн – макета фризы и логотипа
3. [bookmark: _GoBack]Доставка к месту установки
4. Демонтаж старых и монтаж новых фриз и логотипов
	1


2.  Место передачи вещественного результата работ и монтажа: 628485, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Когалым, пр-кт Шмидта, 20
3. Срок выполнения работ: в течение 15 календарных дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка изделий, погрузо-разгрузочные работы, до места передачи вещественного результата работ, демонтаж и монтаж осуществляется за счет Подрядчика. 
4. Требования к качеству и безопасности передаваемого результата работ:
4.1. Изделия изготавливается по индивидуальному заказу и должны соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Изделия должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, качество изделий должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорту изделия, и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Материалы, комплектующие и фурнитура, используемые Подрядчиком, должны быть новыми, качественными и не иметь дефектов. Использование материалов должно соответствовать техническому заданию;
4.4. Все соединения, крепления, компоненты должны быть надежными и обеспечивать безопасное и неподвижное крепление изделий к стене (несущей поверхности) на весь срок службы.
4.5. Изделия должны быть безопасными для жизни, здоровья людей, имущества заказчика и окружающей среды при условиях обычной эксплуатации, указанных в руководстве (паспорте) изделия  и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности их эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.6. Внешний вид изделий должен полностью соответствовать утвержденным Заказчиком цветовым палитрам, макетам и образцам материалов. 
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара: 
5.1. Подрядчик обязан осуществить упаковку (защиту) каждого изделия способом, обеспечивающим его полную сохранность при транспортировке и разгрузке наземным транспортом до места передачи результата работ. Уровень защиты должен исключать возможность механических повреждений, царапин, загрязнений и воздействия влаги.
5.2. К партии изделий должен быть приложен комплект документов: упаковочный лист с перечнем всех позиций, копия Акта сдачи-приемки, руководство по монтажу/эксплуатации (при необходимости).
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантийный срок на изделия составляет 12 (двенадцать) месяцев, со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
6.2. В течение гарантийного срока Подрядчик гарантирует, что изделия будут соответствовать всем требованиям качества и безопасности, установленным настоящим Договором, и обязуется безвозмездно устранять любые выявленные недостатки, возникшие по его вине (вследствие скрытых дефектов материалов, нарушений технологии изготовления и сборки).
6.3. Под гарантийными обязательствами понимается:
Безвозмездное устранение выявленных дефектов (ремонт, замена дефектных компонентов) силами и за счет Подрядчика. В случае невозможности устранения дефекта в разумный срок или его повторного возникновения – замена неисправного изделия на новый аналогичный.
6.4. Гарантия на отдельные комплектующие может быть установлена в соответствии с гарантией их производителей, о чем Подрядчик предоставляет соответствующие документы.
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