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Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему ремонту на объекте: Здание, литер А по адресу: г. Уфа, ул. Чернышевского, 112 (ремонт кровли)
Код ОКПД 2: 43.91.19.110 — «Работы кровельные»
Срок выполнения работ
С даты подписания контракта до 30 сентября 2026 года (включительно).
Требования к качеству и гарантии выполнения работ
 Работы выполняются Подрядчиком согласно настоящему Техническому заданию (Приложение № 2), Локальному сметному расчету (Приложение № 1).
Ремонт мягкой кровли выполняется методом спекания с последующим монтажом одного слоя рулонного гидроизоляционного материала.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (МЕТОД «СПЕКАНИЯ»)
1. Регенерация существующего кровельного ковра:
1.1. Работы по ремонту кровли выполняются инновационным методом регенерации существующего битумного гидроизоляционного ковра с использованием инфракрасного нагрева (метод «спекания») без демонтажа старого покрытия.
1.2. Старый гидроизоляционный ковер не демонтируется. Подрядчик выполняет его нагрев до температуры плавления битума с использованием:
для сплошных участков — инфракрасные нагреватели мягкой кровли (типа АП);
для труднодоступных мест и примыканий — ручного инфракрасного облучателя.
1.3. В процессе нагрева происходит:
сплавление («спекание») всех имеющихся слоев старого ковра в единый монолитный гидроизоляционный слой;
выпаривание влаги из структуры ковра;
удаление воздушных включений.
1.4. После завершения нагрева и спекания восстановленный кровельный ковер должен быть выровнен и уплотнен с помощью катка (ручного или механического) массой не менее 50 кг.
1.5. Подготовленное основание должно представлять собой ровный, прочный, сухой и монолитный слой, пригодный для укладки нового рулонного покрытия.
2. Укладка нового гидроизоляционного слоя:
2.1. На восстановленный и выровненный кровельный ковер монтируется 1 (один) слой нового рулонного битумно-полимерного материала (типа «Техноэласт», «Унифлекс») с теплостойкостью не менее 100°С.
2.2. Наплавление рулонного материала производится с использованием инфракрасного оборудования (без применения открытого пламени).
2.3. В местах где производится устройство стяжки кровельный ковер монтируется в 2 (два слоя) нового рулонного битумно-полимерного материала (типа «Техноэласт», «Унифлекс») с теплостойкостью не менее 100°С.
2.4. При смене мелких покрытий из листовой стали, сталь листовая оцинкованная применяется толщиной ни менее 0,7мм.
2.5. На «Высокую часть» кровельный ковер монтируется из ПВХ мембран с устройством разделительного слоя из геотекстиля.
2.6. При обнаружении после приемки работ недостатков, которые не могли быть обнаружены при приемке, Заказчик направляет Подрядчику претензию. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Подрядчиком такой претензии Стороны проводят совместную работу по составлению перечня выявленных недостатков и подписывают Акт выявленных после приемки работ недостатков.
2.7. В случае установления вины Подрядчика, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта устраняет недостатки. Гарантийный срок на выполненные работы продлевается на период устранения недостатков.
2.8. Подрядчик возмещает Заказчику прямой действительный ущерб от повреждения или уничтожения имущества Заказчика, причиненный в ходе выполнения работ, и/или устраняет повреждения за собственный счет в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения претензии.
2.9. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ (форма КС-2).
3. Требования перед началом выполнения работ
3.1. Перед началом выполнения Работ Подрядчик обязан: 
     – Подрядчик обязан своих сотрудников страховочным оборудованием.
– обеспечить прохождение своим работниками вводного инструктажа на объекте работ, организованного специалистом Заказчика;
– провести на объекте работ своим работникам инструктаж по охране труда и технике безопасности уполномоченным лицом Подрядчика;
– обеспечить своих работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты (каски, перчатки, страховочные привязи при работе на высоте);
– установить границы зон повышенной опасности, оградить место выполнения работ специальными знаками и обеспечить безопасную зону для прохода пешеходов;
– организовать рабочее место на объекте работ, произвести своими силами и средствами разгрузку, подъем инструментов и оборудования к месту проведения работ. 
  3.2. При выполнении работ на высоте (в том числе на кровле зданий) Подрядчик обязан соблюдать требования Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н).
  3.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику (до начала работ) копии удостоверений о допуске к работам на высоте на каждого работника, задействованного при выполнении высотных работ.
  3.4. Подрядчик обязан обеспечить своих работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ):
 - страховочной привязью (строительной или промышленной) — индивидуально на каждого работающего на высоте;
 -  удерживающей стропой;
 -  каской строительной;
 -  спецобувью с противоскользящей подошвой;
-   средствами защиты от падения с высоты.
3.5. Все СИЗ должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
3.6. Подрядчик несет исключительную ответственность за:
- наличие и исправность страховочного оборудования;
- правильность его применения работниками;
- соблюдение работниками правил безопасности при работе на высоте;
- несчастные случаи, происшедшие с его работниками при выполнении работ.
3.7. Заказчик вправе отстранить от работы любого работника Подрядчика, не имеющего удостоверения на высотные работы или не обеспеченного страховочным оборудованием, до устранения нарушения.
4. Требования во время выполнения работ
4.1. Работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами.
4.2. Работы выполняются в условиях действующего учреждения Заказчика только в отведенной для них зоне, без ущерба основной деятельности Заказчика.
4.3. Допуск работников Подрядчика на объект работ производится только в установленное время по согласованным с Заказчиком спискам.
4.4. Во время выполнения работ Подрядчик обязан:
– не привлекать к выполнению работ работников, не имеющих допуска для проведения специальных видов работ;
– в случае проведения скрытых работ Подрядчик информирует об этом Заказчика, ведет фотофиксацию до и после их окончания и составляет акты освидетельствования скрытых работ;
– Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ Заказчиком;
–  своими силами, средствами и за свой счет обеспечить ежедневную уборку мест проведения работ, сбор и вывоз строительного мусора;
– устранять выявленные Заказчиком недостатки работ в течение 2 (двух) рабочих дней.
5. Требования по окончанию выполнения работ
5.1. Своими силами, средствами и за свой счет осуществить после окончания работ ликвидацию рабочей зоны (разборку ограждений, уборку), погрузку собственных инструментов, машин и оборудования, образовавшихся мусора и отходов и их вывоз с территории Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5.2. Произвести проверку места выполнения работ на предмет наличия повреждений совместно с ответственным лицом Заказчика.
5.3. Сдать результат работ ответственному лицу Заказчика по месту сдачи результатов выполненных работ.
6. Порядок сдачи-приемки работ 
6.1. Приемка выполненных работ осуществляется комиссионно с участием представителей Заказчика и Подрядчика, согласно утвержденной форме Заказчика.
6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
По завершении работ Подрядчик передает Заказчику:
акты КС-2, КС-3;
акт освидетельствования скрытых работ (на подготовку основания, спекание, примыкания);
паспорта (сертификаты) на материалы;
журнал производства работ;
фотофиксацию этапов работ.
Документы предоставляются на бумажном носителе (прошитые, заверенные). 
   7. Дефектная ведомость:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Кровля

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	0,2319
(77,3*0,3) / 100
	 

	2
	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм, прим.
	100 м2
	0,025
2,5 / 100
	 

	3
	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01
	100 м2
	0,025
2,5 / 100
	 

	4
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм
	100 отверстий
	0,03
3 / 100
	 

	5
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 100 мм. прим. Аэраторы
	шт
	3
	 

	6
	Аэратор кровельный из ПВХ, устойчивый к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению, диаметр 100 мм, высота 375 мм, прим.
	шт
	3
	 

	7
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
	100 м
	0,01
1,0 / 100
	 

	8
	Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций, прим.
	кг
	0,9
0,3*3
	 

	9
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0,01
	 

	10
	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100
	м3
	0,0104
	 

	11
	Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного нагревателя и устройством нового покрытия: в один слой. прим. "Метод спекания"
	м2
	349,979
411,74*0,85
	 

	12
	Ремонт мягкой кровли из рубероида с применением инфракрасного нагревателя и устройством нового покрытия: в два слоя. прим. "Метод спекания"
	м2
	61,761
411,74*0,15
	 

	13
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, толщина 4,2 мм, масса 5,3 кг/м2
	м2
	469,3836
411,74*1,14
	 

	14
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/500 Н (±200 Н), гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 4 кг/м2, толщина 2,8 мм
	м2
	71,02515
61,761*1,15
	 

	15
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (50мм)
	100 м2
	0,41174
(411,74*10,0%) / 100
	 

	16
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01
	100 м2
	0,41174
(411,74*10,0%) / 100
	 

	17
	Приготовление растворов вручную: цементных
	м3
	2,099874
0,6299622+1,4699118
	 

	18
	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В40 (М550)
	т
	4,199748
2,099874*2
	 

	19
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	100 м
	0,324
(25+2+5,4) / 100
	 

	20
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,095256
	 

	21
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,49
49 / 100
	 

	22
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
	м3
	0,656
65,6*0,1*0,1
	 

	23
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПП-80, полужесткие, плотность 76-90 кг/м3
	м3
	0,63632
	 

	24
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2
	0,0984
(65,6*0,15) / 100
	 

	25
	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 45х45 мм
	м2
	10,6272
	 

	26
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	0,3072
(76,8*0,4) / 100
	 

	27
	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, горячая, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,25-1,0/0,2-0,8 МПа
	кг
	13,824
0,013824*1000
	 

	28
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м
	0,768
76,8 / 100
	 

	29
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °C, теплостойкость не ниже +100 °C, толщина 4,2 мм, масса 5,3 кг/м2
	м2
	193,536
	 

	30
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м
	0,53
53 / 100
	 

	31
	Рейка алюминиевая прижимная кровельная краевая, размеры 32х3 мм
	м
	54,06
53*1,02
	 

	32
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
	100 м
	0,53
53 / 100
	 

	33
	Герметик однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий высокоэластичный для уплотнения и герметизации внутренних и наружных швов, стыков
	л
	10,335
	 

	34
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ранее демонтированных)
	100 м2
	0,504
(56*0,9) / 100
	 

	высокая часть

	35
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	100 м
	0,04
4,0 / 100
	 

	36
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,01176
	 

	37
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м
	100 м
	0,2
20,0 / 100
	 

	38
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
	т
	0,0648
	 

	39
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	0,01
1,0 / 100
	 

	40
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01
	100 м2
	0,01
1,0 / 100
	 

	41
	Приготовление растворов вручную: цементных
	м3
	0,051
0,0153+0,0357
	 

	42
	Смеси сухие цементные (пескобетон), класс В40 (М550)
	т
	0,102
0,051*2
	 

	43
	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона
	100 м2
	0,41
41,0 / 100
	 

	44
	Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 5,6/3,6 кН/м, поверхностная плотность 150 г/м2
	м2
	45,1
	 

	45
	Мембрана кровельная гидроизоляционная из ПВХ, армированная сеткой из полиэстера, с фунгицидными добавками, пожарно-технические характеристики РП1, Г2, В2, гибкость при пониженной температуре от -40 до -30 °C, толщина 1,5 мм
	м2
	47,15
	 

	46
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м
	0,24
24,0 / 100
	 

	47
	Рейка алюминиевая прижимная кровельная краевая, размеры 32х3 мм, прим.3*25
	м
	24,48
24*1,02
	 

	48
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
	100 м
	0,24
24,0 / 100
	 

	49
	Герметик однокомпонентный полиуретановый быстросохнущий высокоэластичный для уплотнения и герметизации внутренних и наружных швов, стыков
	л
	4,68
	 

	50
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0,2
	 

	51
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	1т груза
	0,2
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