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на поставку оборудования

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.20.14.150
	Серверная платформа
	
	✓
	

	1.1.
	62.01.29.000
	Базовая система ввода-вывода
	Применено
поз. 146 - Программа для электронной вычислительной машины и (или) базы данных
	
	

	1.2.
	62.01.29.000
	Система управления 
	Применено
поз. 146 - Программа для электронной вычислительной машины и (или) базы данных
	
	

	2
	26.20.15.140
	Моноблок
	
	✓
	



[bookmark: _Hlk181802425][bookmark: _Hlk221888732]В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

1. Описание объекта закупки: 
	№ п/п
	
Наименование
товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Серверная платформа
	Исполнение для монтажа в 19” серверную стойку или шкаф по ГОСТ 28601.
Монтажная высота не более 2U
Монтажная глубина не более 790мм
Наличие монтажного комплекта полного выдвижения для установки сервера в серверную стойку
Наличие монтажного приспособления для укладки кабелей
Наличие запираемой съемной верхней крышки для предотвращения несанкционированного доступа к внутренним частям сервера.
Наличие предустановленных винтов с механизмом предотвращения от выпадения для крепления сервера в стойке.
Наличие не менее 2 радиаторов для охлаждения процессоров
Наличие не менее 6 системных вентиляторов охлаждения с PWM-управлением, мониторингом скорости вращения, поддержкой горячей замены и резервирования по схеме N+2 с суммарной потребляемой мощностью не более 450Вт.
Наличие на лицевой панели элементов управления и индикации: кнопка/индикатор включения/выключения питания, кнопка перезагрузки системы, кнопка/индикатор идентификации сервера, индикатор состояния системы
Наличие на задней панели элементов управления и индикации: кнопка/индикатор идентификации сервера, индикатор состояния системы
Наличие на лицевой панели не менее 12 универсальных отсеков форм-фактора 3.5” с поддержкой «горячей замены» для накопителей с интерфейсами SATA/SAS/NVMe, 
Наличие на задней панели не менее 2 универсальных отсеков для накопителей SATA/SAS/NVMe форм-фактора 2.5" с поддержкой «горячей замены»
Не менее 4 отсеков для накопителей на передней панели должны быть подключены к четырем PCIe G4 x4 шинам системной платы без использования дополнительных контроллеров или плат расширения. 
Должна быть предусмотрена возможность подключения всех отсеков для накопителей на передней панели к PCIe G4 x4 шинам системной платы без использования дополнительных контроллеров или плат расширения. 
Наличие в поставке полного комплекта кассет во всех отсеках с поддержкой «горячей замены».
Наличие не менее 2 съемных блоков питания мощностью не менее 1600 Вт каждый, сертификация не ниже 80PLUS Platinum, с поддержкой резервирования по схеме 1+1 и возможностью горячей замены
Наличие механизмов фиксации питающих кабелей от случайного отключения 
Наличие не менее 1 слота для карт памяти microSD на серверной системной плате.
Наличие не менее двух микросхем BIOS.
Наличие не менее двух микросхем BMC.
Должна быть предусмотрена возможность замены хотя бы одной микросхемы BIOS и хотя бы одной микросхемы BMC без применения пайки. 
Поддержка не менее 2 процессоров, наличие не менее 2 сокетов LGA4189 для установки процессоров
Наличие не менее 32 слотов для установки модулей оперативной памяти с поддержкой кода коррекции ошибок
Поддержка работы оперативной памяти с максимальной частотой не менее 3200 МТ/с в режиме двух DIMM на каждый канал памяти установленного процессора
Поддержка энергонезависимых модулей памяти (BPS)
Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти не менее 8 ТБ
Наличие не менее 3 разъемов SFF-8654 SlimSAS x4 с поддержкой не менее 12 портов SATA 6 Гбит/с, 
Наличие не менее 2 портов M.2 2280 с поддержкой SSD накопителей с интерфейсом SATA 6 Гбит/с
Наличие не менее 7 внутренних разъемов Slimline x8 (SFF-8654) с поддержкой PCI Express Gen4
Наличие интегрированного видеоадаптера
Наличие не менее 2 портов VGA, из них не менее 1 доступного с лицевой панели корпуса
Наличие не менее 2 портов USB 3.0 Type-A, доступных с лицевой панели корпуса
Наличие не менее 2 портов USB 3.0 Type-A, доступных с задней панели корпуса
Наличие не менее 1 внутреннего порта USB 3.0 Type-A
Наличие не менее 2 внутренних портов USB 2 Type-A
Наличие не менее 1 внутренних разъема PLD-10R с ключом для подключения двух внешних USB 2.x портов Type-A.
Наличие не менее 1 слота расширения PCI Express x16 Gen4 половинной высоты полной длины, доступного с задней панели корпуса
Наличие не менее 4 слотов расширения PCI Express x16 Gen4 полной высоты и полной длины, доступных с задней панели корпуса
Наличие не менее 1 внутреннего слота расширения PCI Express x16 Gen4)
Наличие не менее 1 слота расширения PCI Express x16 Gen4 для установки устройств расширения открытого формата OCP 3.0 доступного с задней панели корпуса

Поддержка установки GPU
Наличие не менее двух коннекторов ESP12V для питания GPU общей мощностью не менее 600Вт.

Контроллер ЛВС тип 1 - не менее 1 шт
Интерфейс не хуже PCI Express 3.0 x8
На каждом контроллере должно быть не менее 2 портов типа RJ-45
Поддерживаемые протоколы сетевого порта – Ethernet
Скорость каждого сетевого порта Ethernet не менее 10 Гбит/c
Форм-фактор контроллера OCP 3.0

Контроллер ЛВС тип 2 – не менее 1 шт
Интерфейс не хуже PCI Express 2.0 x4
На каждом контроллере должно быть не менее 2 портов RJ-45
Поддерживаемые протоколы сетевого порта – Ethernet
Скорость каждого сетевого порта Ethernet не менее 1 Гбит/c
Форм-фактор контроллера – карта расширения

Микропроцессор (CPU) – не менее 1 шт.
Количество ядер у каждого CPU не менее 18
Количество потоков у каждого CPU не менее 36
Тактовая частота CPU без учета использования технологий кратковременного повышения тактовой частоты процессора не менее 3.0 ГГц
Тактовая частота CPU в режиме повышенной нагрузки не менее 3.6 ГГц
Объем кэш-памяти L3 CPU не менее 39 МБ
Интегрированный контроллер памяти не хуже DDR4 с поддержкой кода коррекции ошибок и рабочей частотой модулей памяти не менее 3200 МГц
Максимальный CPU TDP не более 210 Вт
Поддержка технологий виртуализации
Поддержка 64-разрядных приложений

Модуль оперативной памяти – не менее 2 шт.
Объем каждого модуля памяти не менее 32 ГБ
Тип каждого модуля памяти – DDR4, регистровый, с функцией коррекции ошибок
Максимальная скорость передачи данных каждого установленного модуля памяти не менее 3200 МТ/с
Рабочая тактовая частота каждого установленного модуля памяти должна быть не меньше частоты, поддерживаемой контроллерами памяти установленных процессоров

Контроллер RAID – не менее 1 шт.
Интерфейс не менее PCI Express 3.0 x8
Наличие не менее 16 внутренних портов
Поддержка накопителей с интерфейсами SATA не менее 6 Гбит/с и SAS не менее 12 Гбит/с
Объем кэш-памяти не менее 4 ГБ, наличие подключенного модуля защиты кэш-памяти при потере питания сервером, модуль защиты кэш-памяти не должен занимать отдельный слот PCIe
Поддержка уровней RAID не менее 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
Поддержка режима JBOD
Контроллер должен быть подключен к отсекам для накопителей с поддержкой горячей замены, расположенным на фронтальной и задней панели. 

Твердотельный накопитель (SSD) – не менее 2 шт.
Интерфейс SATA не менее 6 Гбит/с
Объем каждого твердотельного накопителя не менее 960 ГБ (паспортное значение)
Ресурс флеш-памяти - возможность перезаписи не менее 1 объема накопителя в день в течение не менее 5 лет
Форм-фактор накопителя - 2.5", наличие адаптера для установки в отсек 3.5” с горячей заменой

Привод для чтения и записи оптических дисков (ODD) – не менее 1 шт.
Место размещения - внутренний;
Интерфейс -	SATA-6G;
Типы поддерживаемых оптических носителей, не менее: DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-R DL, DVD-RW, CD-R, CD-RW;
Максимальная скорость чтения и записи СD, не менее 24x;
Максимальная скорость чтения DVD, не менее 8x;
Максимальная скорость записи DVD, не менее DVD+R 8x, DVD+R DL 6x, DVD+RW 8x, DVD-R 8x, DVD-RAM 5x, DVD-R DL 6x, DVD-RW 6x;
Возможность установки операционной системы - требуется

BIOS и BMC (62.01.29.000-запрет)
Базовая система ввода-вывода (UEFI/BIOS) и система управления (BMC) должны обладать следующими минимальными характеристиками:

Язык интерфейса русский и английский.
Отображение сведений о текущей версии микрокодов (BIOS/BMC).
Отображение сведений о:
•	производителе, модели и серийном номере сервера, 
•	состоянии электропитания, общем объем ОЗУ, количестве установленных процессоров;
•	производителях и серийных номерах (индивидуально для каждого) - системной платы и шасси;
•	источниках питания (индивидуально для каждого) – производитель/модель/эффективность/входная мощность, Вт.
•	Вентиляторах – Скорость вращения каждого (rpm).
•	Процессорах (индивидуально для каждого) – Расположение; Производитель; Модель; Архитектура; Набор инструкций; Максимальная частота, МГц; Количество ядер; Количество потоков.
•	Модулях памяти DIMM (индивидуально для каждого) – номер слота/парт-номер/серийный номер/тип памяти и тип модуля; объем модуля; рабочая скорость МГц.
•	Отсеках с установленными накопителями (индивидуально для каждого) – тип накопителя (SAS/SATA/NVMe) и его состояние (Ok/Fail/Locate)
•	Устройствах PCI Express (с возможностью фильтрации) – имя/производитель/класс/скорость интерфейса.
Поддержка протоколов IPMI 2.0, Redfish API 1.9.0.
Мониторинг и отображение в реальном времени состояния:
•	 системных датчиков системы (температура, напряжение, сила тока, мощность) с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по статусу.
•	системных вентиляторов, управление вентиляторами в случае отказа.
Возможность удаленного управления индикатором идентификации (ID) сервера: включение, выключение.
Наличие удаленной графической консоли сервера с поддержкой видеозаписи действий пользователя с экрана, наличием индикатора количества отображаемых кадров за одну секунду, наличием индикатора скорости передаваемых данных для функции удаленного монтирования образов ISO.
Наличие удаленной консоли с перенаправлением вывода последовательного порта.
Возможность удаленного монтирования двух независимых образов ISO с рабочего места администратора, поддержка загрузки, возможность доступа к содержимому подключенного образа ISO в среде ОС семейства Windows.
Возможность удаленного монтирования двух независимых образов ISO с внешнего сервера по протоколу HTTPS/SMB/CIFS, поддержка загрузки и выполнения установки операционной системы семейства Linux.
Возможность управления питанием сервера: включение, «холодное» и «горячее» выключение, «холодная» и «горячая» перезагрузка.
Наличие журнала событий BMC с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по уровню, статусу, временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл, очистки журнала.
Наличие журнала POST-кодов для диагностики с указанием для каждой записи временной метки и номера загрузки, с возможностью полнотекстового поиска, фильтрации по временному диапазону, экспорта выбранных/всех записей в файл.
Возможность получения уведомлений о событиях посредством syslog, протоколов SMTP и SNMP v1/v2/v3 с указанием уровня и критериев выборки событий.
Возможность установки даты и времени BMC вручную и настройки синхронизации по протоколу NTP.
Возможность управления протоколом Secure Boot в BIOS.
Возможность включения запрета загрузки с USB-накопителей.
Возможность включения запрета загрузки по сети (PXE/HTTP).
Возможность включения запрета загрузки встроенной среды UEFI Shell.
Возможность отображения и настройки параметров сетевого интерфейса BMC:
•	состояние и скорости соединения;
•	включение/выключение доступа к BMC через сетевой интерфейс;
•	включение/выключение использования DHCP;
•	отображение имени хоста и возможность его изменения;
•	отображение MAC-адреса и возможность его изменения;
•	отображение IP-адреса и возможность его изменения;
•	отображение маски подсети и возможность ее изменения;
•	отображение IP-адреса шлюза и возможность его изменения.
Возможность удаленной перезагрузки BMC.
Возможность удаленного сброса настроек BMC до заводских значений.
Возможность удаленного обновления микрокода BMC.
Возможность удаленного обновления микрокода BIOS.
Возможность полного отключения внешнего интерфейса IPMI BMC.
Возможность полного отключения внешнего протокола SSH BMC.
Наличие ролевой модели доступа пользователей к BMC.
Возможность аутентификации пользователей посредством интеграции с сервисами LDAP и Active Directory.
Возможность управления активными сессиями подключений к BMC.
Наличие механизмов регистрации и учета событий информационной безопасности.
Возможность регистрации успешных и неуспешных попыток доступа.

Политика доступа к BMC должна обеспечивать:
•	возможность установки минимальной длины пароля пользователя не менее 8 символов;
•	возможность установки максимальной длины пароля пользователя не менее 255 символов;
•	возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, спецсимволов;
•	возможность установки срока действия пароля пользователя;
•	возможность установки таймаута сессии пользователя;
•	возможность установки максимального количества попыток входа пользователя;
•	возможность установки метода разблокировки пользователя (ручное или автоматическое по истечению указанного таймаута в секундах).
Политика доступа к BIOS должна обеспечивать:
•	возможность установки административного пароля;
•	максимальную длину пароля не менее 32 символов;
•	возможность включения требования обязательного использования в пароле прописных латинских букв, строчных латинских букв, цифр, спецсимволов;
•	возможность задания минимально допустимой длины пароля;
•	возможность задания максимального количества неудачных попыток ввода пароля;
•	возможность задания времени, в течение которого необходимо ввести пароль;
•	возможность фиксации попыток авторизации в журнале.
	шт
	1

	2. 
	Моноблок 
	Корпус моноблока
Размер диагонали экрана ≥ 27 Дюйм (25,4 мм)
Разрешение экрана 1920 x 1080 Пикселей
Технология изготовления матрицы дисплея - IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, HIS, HFS)
кнопки отключения экрана - Наличие
кнопок регулировки яркости экрана - Наличие
Возможность регулировки экрана по высоте - Наличие
Максимальная регулировка экрана по высоте ≥ 130 Миллиметр
Возможность поворота экрана в портретный режим - Наличие
Возможность регулировки угла наклона экрана - Наличие
Возможность поворота экрана вокруг своей оси влево и вправо на угол не менее чем 45 градусов - Наличие
Суммарное количество встроенных портов USB 2.0 Type-A ≥ 5 Штука
Суммарное количество встроенных портов USB 3.2 Gen 1 Type-A ≥ 2 Штука
Суммарное количество встроенных портов USB 3.2 Gen 1 Type-C ≥ 2 Штука
Суммарное количество встроенных портов USB 3.2 Gen 2х2 ≥ 2 Штука
Количество встроенных портов USB 3.2 Gen 1 Type-A на передней панели ≥ 2 Штука
Количество встроенных портов USB 3.2 Gen 1 Type-C на передней панели ≥ 2 Штука
встроенный микрофон - Наличие
встроенные динамики - Наличие
Суммарная мощность встроенных динамиков ≥ 6 Ватт
Суммарное количество встроенных аудиоразъемов ≥ 3 Штука
встроенный выходной аудиоразъем - Наличие
встроенный входной аудиоразъем для микрофона - Наличие
встроенного комбинированного аудиоразъема на передней панели - Наличие
Суммарное количество встроенных COM портов ≥ 1 Штука
Наличие встроенной веб-камеры - Да
Разрешение встроенной веб-камеры ≥ 5 Мпиксель
Возможность механической блокировки видеопотока встроенной веб-камеры - Наличие
Возможность наклона встроенной веб-камеры без изменения угла наклона экрана - Наличие
Угол изменения наклона камеры ≥ 90 Градус
встроенный картридер на передней панели - Наличие
встроенный беспроводной модуль Wi-Fi - Наличие
встроенный беспроводной модуль Bluetooth - Наличие
Внешний блок питания - Наличие
Мощность блока питания ≥ 120 Ватт
поддержка крепления VESA - Наличие
слот замка безопасности - Наличие
Количество отверстий для установки пломб с целью предотвращения несанкционированного вскрытия корпуса моноблока ≥ 2 Штука
Диаметр отверстий для установки пломб ≥ 25 Миллиметр
встроенный в подставку моноблока кабельного органайзера - Наличие
Внутренние части моноблока соединены без использования внешних проводов, внешних адаптеров, переходников и внешних модулей - Наличие
Материнская плата
Общий поддерживаемый объем оперативной памяти ≥ 64 Гигабайт
Тип оперативной памяти - DDR5
Количество встроенных выходных разъемов HDMI ≥ 1 Штука
Количество встроенных выходных разъемов DisplayPort ≥ 1 Штука
Количество встроенных выходных разъемов Mini DisplayPort ≥ 1 Штука
Количество встроенных выходных разъемов DisplayPort over Type-C ≥ 1 Штука
Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера ≥ 2500 Мегабит в секунду
Количество встроенных разъемов 8P8C (RJ-45) ≥ 1 Штука
Количество слотов M.2 Key M ≥ 2 Штука
Количество слотов M.2 Кеу E ≥ 1 Штука
Процессор
Количество ядер процессора ≥ 10 Штука
Количество потоков процессора ≥ 16 Штука
Базовая тактовая частота производительных ядер процессора ≥ 2,5 Гигагерц
Максимальная тактовая частота процессора ≥ 4,6 Гигагерц
Объем кэш памяти процессора ≥ 20 Мегабайт
Интегрированный видеоадаптер - Наличие
Оперативная память
Общий объем установленной оперативной памяти ≥ 16 Гигабайт
Количество установленных модулей оперативной памяти ≥ 1 Штука
Накопитель
Тип накопителя - SSD
Объем SSD накопителя ≥ 480 Гигабайт
МКВ
В состав изделия должен входить аппаратный комплекс – электронный замок, предназначенный для предотвращения несанкционированного доступа к программному обеспечению персонального компьютера несанкционированными пользователями до загрузки операционной системы, обладающий следующими функциональными возможностями:
Аутентификация и авторизация пользователя информационной системы;
Обеспечение кодирования включения;
Защита от случайного изменения введенной кодировки;
Точность восприятия кодов, как во время обучения устройства, так и во время штатной эксплуатации;
Поддержка кодирования до 8 бит;
Ограничение попыток входа в систему по времени;
В случае отсутствия кодирования устройство не должно препятствовать включению персонального компьютера в штатном режиме;
Возможность реализации схемы аварийного сброса кодировки; 
Монтаж устройства должен осуществляться внутри корпуса персонального компьютера.
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2. Место поставки: 655017, Россия, Хакасия Респ., г. Абакан, ул. Щетинкина, 18
3.Сроки поставки: с момента заключения договора в течении 75 календарных дней
Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
[bookmark: _GoBack]4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.



