[bookmark: _GoBack]Техническое задание
[bookmark: _Hlk188867435]на поставку наборов учебного БПЛА для базового кружка технической направленности

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
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	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	30.30.32.152
	Набор "ПОЛЁТ" (Эксперт)
	
	✓
	

	1.1
	62.01.29.000
	Flytonica (Бессрочная лицензия)
	✓
	
	



1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Описание объекта закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Набор "ПОЛЁТ" (Эксперт)[image: ][image: ][image: ]

	Базовый набор учебного беспилотного летательного аппарата.
Размер изделия: не менее 80х80х45 мм
Разрешение видеокамеры: не менее 800 TVL
Максимальная высота полета: не менее 30 м
Вес квадрокоптера с аккумулятором не более 35 г
Скорость полета не менее 10 км/ч
Продолжительность полёта не менее 5 минут
наличие FPV системы передачи данных
квадрокоптер Meteor75 elrs 2.4g
Вес не более 31,33 г
Камера-FPV-камера C03
Макс. угол наклона-не менее 30°/20°
Пропеллеры Gemfan не менее 45mm не менее 3-лопастные
Модель двигателя-Двигатель 1102 22000KV
Вариант приёмника-ELRS не менее 2,4 ГГц
радиоконтроллер RADIO MASTER TX-12
Размер (см) не менее 170х159х108 мм
Частота передачи не менее 2,400 ГГц не более 2,480 ГГц
Модуль передатчика-ExpressLRS (ELRS) / CC2500
Рабочий ток (ELRS) не менее	320 мА при 8,4 В
Рабочий ток (CC2500) не менее 180 мА при 8,4 В
Рабочее напряжение не менее 6,6 - 8,4 В
Прошивка-EdgeTX
Количество каналов не менее 16
Экран не менее 128 × 64 монохромный ЖК-дисплей
Стики	высокоточные датчики Холла
Внешний модуль--JR/FrSKY/Crossfire
USB-зарядка-быстрая зарядка USB-C
очки SKYZONE COBRA X V4 5.8GHZ
Экран: LCD, разрешение не менее 1280 × 720, угол обзора не менее 50°.Формат экрана: Переключаемый между 4:3 и 16:9. Приёмник: не менее 5.8 ГГц, не менее 48 каналов (SteadyView V3.3). Функции: Встроенный видеорегистратор (DVR) и Head Tracker (отслеживание положения головы)
В состав набора входит:
-батарея не менее 300 мАч (не менее 8 штук);
-зарядное устройство на не менее 6 портов;
-квадрокоптер Meteor75 elrs 2.4g;
-радиоконтроллер RADIO MASTER TX-12;
-очки SKYZONE COBRA X V4 5.8GHZ;
-аккумулятор 18650 (не менее 3 шт.)
Программное обеспечение Flytonica (Бессрочная лицензия) (62.01.29.000-запрет) - симулятор для отработки навыков, достоверно имитирующий управление квадрокоптерами с реалистичными полетными заданиями, локациями и трассами. Помимо ПО в лицензию включены методические материалы и инструкция по эксплуатации.
Навыки, приобретаемые с помощью VR/ПК-симулятора Flytonica:
Базовые навыки
Базовые навыки управления квадрокоптером с имитацией калибровки аппарата перед стартом: подготовка, запуск, полёт, прохождение препятствий, посадка.
Полётные задачи
Отработка полетных заданий: доставка груза, поиск заданных объектов, фото и видео-фиксация, пролет трассы на скорость.
Реакция и решения
Скорость реакции и навык принятия оптимальных решений в потенциально аварийных ситуациях.
Режимы пилотирования
Пилотирование квадрокоптера как в соло режиме, так и в режиме мультиплеера.
Реалистичная физика
Симулятор точно воспроизводит динамику движения квадрокоптера в зависимости от внешних факторов, включая ветер
и нестабильность сигнала.
Многопользовательский режим
С функцией подключения преподавателя к тренировочным сессиям для оценки действий учеников
и помощи в режиме реального времени.
Пульт радиоуправления
Поддержка беспроводного подключения пульта для тренировки навыков пилотирования в условиях, близких к реальным.
Редактор карт
Преподаватель может использовать готовые сценарии или создавать свои собственные для адаптации к учебным целям.
Управление обучением
Система управления уроками (LMS) с автоматической оценкой точности прохождения трассы и просмотром записей пролета.
Методические материалы
Комплект уроков и пособие по внедрению в процесс обучения.
Соревнования и лидерборд
Полноценная система соревнований для групп: преподаватели могут создавать турниры, выбирать критерии победы и фиксировать результаты. Реализован лидерборд, позволяющий видеть обновление результатов в режиме реального времени.
Не менее 4 квадрокоптера на выбор с настройками режимов управления.
Не менее 6 сценариев: пролет по флажкам, пролет по кольцам, доставка груза, фотографирование, работа с тепловизором, свободный полет
Разнообразие локаций с возможностью конструировать собственные сценарии и трассы
Стадион
Стартовая локация служит отправной точкой для будущих специалистов по пилотированию и предоставляет возможность освоить и отработать базовые навыки управления квадрокоптером: взлёт и посадку, прямолинейное движение, движение по кругу, повороты, прохождение препятствий и другие.
Завод
Локация для тренировки навыков пилотирования квадрокоптера при столкновении с различными проблемами: сбой сигнала, отказ оборудования и частичная потеря контроля над управлением. Ученик получает навык быстрого принятия оптимального решения, чтобы безопасно посадить квадрокоптер на землю.
Ангар
Специальная локация для безопасного обучения пилотированию в условиях ограниченного пространства и видимости. Также ученики отрабатывают навыки поиска объектов, доставки грузов, фотографирования. Локация оборудована препятствиями, маркерами и контрольными точками.
Flytonica –ПО, работающее в двух режимах:
VR-режим
без подключения к ПК / в автономном режиме / с подключением к интернету или сети
управление с помощью контроллеров виртуальной реальности и/или пульта, подключенных к шлему виртуальной реальности
ПК-режим
в автономном режиме / с подключением к интернету или локальной сети
управление с помощью клавиатуры и мыши и/или пульта, подключенного к ноутбуку
редактор сценариев
	набор
	3


Фотография, макет, эскиз (носят информативный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком)
2. Место поставки товара: 628680, Ханты-Мансийский - Югра автономный округ, город Мегион, ул Свободы, д. 6 
3. Срок поставки Товара: с даты заключения Договора до 31.08.2026г.
3.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;
4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара 
и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
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