ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку спортивного инвентаря 

	№ п/п
	Код ﻿﻿‍⁠​‌﻿⁠​⁠﻿‌‌﻿​⁠﻿⁠‌﻿‍⁠​﻿⁠﻿‌‌​​‍‌​​‍​⁠﻿‌﻿﻿﻿‌​ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1
	20.59.41.000
	Парафин скольжения 
	
	
	✓

	2
	32.30.15.292
	Фиберлен
	
	
	✓

	3
	20.59.41.000
	Жидкая мазь скольжения 
	
	
	✓

	4
	20.59.41.000
	Жидкая мазь скольжения 
	
	
	✓

	5
	20.59.41.000
	Жидкая мазь скольжения 
	
	
	✓

	6
	20.59.41.000
	Жидкая мазь скольжения 
	
	
	✓

	7
	32.30.15.292
	Скребок 
	
	
	✓

	8
	32.30.12.110
	Ботинки лыжные 
	
	✓
	

	9
	32.30.12.110
	Ботинки лыжные 
	
	✓
	

	10
	32.30.11.129
	Перчатки лыжные 
	
	✓
	

	11
	32.30.15.292
	Накатка 
	
	
	✓

	12
	20.59.41.000
	Эмульсия 
	
	
	✓

	13
	14.14.30.120
	Майка
	✓
	
	



В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара
	№
	Наименование товара 

	Фактические характеристики
	Кол-во 
	Ед. изм.

	1. 
	Парафин скольжения Vauhti HF COLD 
	Содержание фтора- Высокофторовый
Особенно хорошо работает на натуральном и мелкозернистом снегу.
Тип_товара- Мазь скольжения
Температура нанесения: не более 140°С.
Температурный диапазон не менее  от -2°С до -20°С. 
Форма выпуска-парафин 
Фасовка не менее 90г

	шт
	2

	2. 
	Фиберлен 
Vauhti EV110-00980
	Назначение - Для обработки лыж и сноубордов
Состав -нетканое полотно
Размер -не менее 10м
	шт
	1

	3. 
	Жидкая мазь скольжения Vauhti RC SPEED LDR
	Температурный диапазон не менее от +5°С до -10°С
Для всех типов снега, особенно для старого и искусственного снега. 
Комбинация из сверхвысокофтористых мазей скольжения UF и FC 100% фторуглеродов-соответствие
Фасовка не менее 80г

	шт
	2

	4. 
	Жидкая мазь скольжения Vauhti HF WARM GLIDE 
	Содержание фтора — Высокое
Особенно хорошо работают на натуральном и мелкозернистом снегу.
Температурный диапазон не менее от +7⁰C до -3⁰C
Фасовка не менее 80г
	шт
	2

	5. 
	Жидкая мазь скольжения Vauhti HF COLD GLIDE г
	Содержание фтора — Высокое
Особенно хорошо работают на натуральном и мелкозернистом снегу. 
Температурный диапазон не менее от -2°С до -20°С
Фасовка не менее 80г
	шт
	2

	6. 
	Жидкая мазь скольжения Vauhti HF LDR GLIDE 
	Содержание фтора — Высокое
Особенно хорошо работают на натуральном и мелкозернистом снегу. 
Температурный диапазон не менее от от +5°С до -10°С.
Фасовка не менее 80г
	шт
	2

	7. 
	Скребок металический  START
	Материал-металл
Назначение- для удаления загрязнения с рабочей поверхности лыж, он так же для снятия лишней смазки после горячей обработки.
Размеры (Д х Ш х В): не менее  50 x 100 x 2 мм.
	шт
	1

	8. 
	Ботинки лыжные Fischer RC5 Combi S18523
	Система шнуровки -Закрытая
Вид спорта-Беговые лыжи
Назначение-Спортивные
Уровень подготовки-Начинающий
Вид товара-Ботинки для комбинированного хода
Материалы
Верх: полиуретан, нейлон; подкладка: нейлон; подошва: ТПУ, сталь
Колодка Race Fit Concept — облегчённая, гоночного типа
Поддержка голеностопа — высокая манжета Hinged Polymer Cuff из EVA
Устойчивость в пятке — пластиковая вставка Injected Exterior Heel Cap анатомической формы.
Размеры: 
35-2 пары; 
36-3 пары; 
38-2 пары; 
46-2 пары; 
47-1 пара
	пар
	10

	9. 
	Ботинки лыжные Fischer RC5 Combi S18523
	Система шнуровки -Закрытая
Вид спорта-Беговые лыжи
Назначение-Спортивные
Уровень подготовки-Начинающий
Вид товара-Ботинки для комбинированного хода
Материалы
Верх: полиуретан, нейлон; подкладка: нейлон; подошва: ТПУ, сталь
Колодка Race Fit Concept — облегчённая, гоночного типа
Поддержка голеностопа — высокая манжета Hinged Polymer Cuff из EVA
Устойчивость в пятке — пластиковая вставка Injected Exterior Heel Cap анатомической формы.
Размеры: 
39-4 пары; 
42-3 пары; 
41-2 пары; 
40-2 пары
	пар
	11

	10. 
	Перчатки лыжные (варежки) KinetiXx Sol X-Warm
	Состав: не менее 90% полиэфир, не более 10% эластан
Сезон: Зима
Тип: рукавицы
Внутренний подклад: дополнительный слой флиса на тыльной стороне ладони-наличие.
эластичные манжеты-наличие ,
система легкого надевания-наличие ,
ветрозащитный флис в верхней части большого пальца-наличие ,
	шт
	5

	11. 
	Накатка RED CREEK 036 
	Назначение: для нанесения структуры (рисунка) на скользящую поверхность лыж
Структура: "диагональ", 
Температурный диапазон не менее от -5° до -20°С.
	шт
	1

	12. 
	Эмульсия START HF1 
	Содержание фтора — Высокое
Нанесение поверх фторовых парафинов или порошков
Назначение: улучшить скольжение лыж и усилить грязеотталкивающие свойства уже нанесённой смазки.
Температурный диапазон не менее от +2 до -5°С.
Объем не менее 30мл
	шт
	1

	13. 
	Майка PROTEAM с номером в дизайне 
	Состав: не менее 82% переработанный полиэстер, не более 18% Эластан
Обладает высокой эластичностью- соответствие
Хорошая воздухопроницаемость- соответствие
Посадка свободная- соответствие
Каждая майка с номером- соответствие
Номера  на каждой майке с 1 по 200-соответствие
Дизайн  печати на майках по согласованию с Заказчиком
Макеты готовых изделий согласуются Исполнителем с Заказчиком
Цвет по согласованию с Заказчиком
Размеры по согласованию с Заказчиком
	шт
	200


      
2. Место поставки: 628647, Ханты-Мансийский - Югра автономный округ, Нижневартовский район, поселок городского типа Новоаганск, ул. 70 лет Октября, д.25
3. Срок поставки: в течение 45 календарных дней с момента заключения Договора.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором
﻿​​​​​​﻿​​﻿‍‍‍﻿​⁠​‍﻿⁠​‍‌﻿​⁠‌‍‍‌​‌​‍‍​‌​﻿‌‌‌​
