Техническ﻿‍﻿​⁠⁠‌﻿﻿⁠​﻿‍​‍‍‌⁠‍﻿‍‍‌​​﻿﻿﻿﻿‌⁠​﻿‌‍‍​﻿​‍‌‍‍‌ое задание
 на поставку блок-контейнера (раздевалки)

1. Объект закупки:
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	25.11.10.000
	блок-контейнер (раздевалка)
	
	
	✓



[bookmark: _Hlk181802425][bookmark: _Hlk221888732]В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

	Наименование товара (объекта закупки)
	Наименование показателей товара (объекта закупки) 
	Ед. изм.
	Требуемые максимальные и(или) минимальные значения показателей; значения показателей, для которых указаны варианты; значения показателей, которые не могут изменяться; значения показателей, которые определяются диапазоном; иные характеристики, связанные с определением соответствия объекта закупки потребностям заказчика
	Ед. изм.
	Количество

	Блок-контейнер (раздевалка) или эквивалент 
	Назначение 
	
	Для размещения персонала, переодевания, временного отдыха, хранения инвентаря, использования в качестве бытового или вспомогательного помещения в условиях круглогодичной эксплуатации
	шт
	1

	
	Комплект поставки
	
	Блок-контейнер в собранном виде, техническая документация (паспорт изделия, инструкция по сборке/эксплуатации на русском языке)
	
	

	
	Минимальная комплектность
	
	Каркас металлический сварной;   основание (швеллер 100х50х3 мм);   угловые стойки (уголок 90х90х3 мм);   стены и потолок (доска обрезная не менее 40х100 мм);   утепление (минеральная вата не менее 50 мм) – стены, пол, потолок;   гидропароизоляция (мембрана класса В) – стены, пол, потолок;   внешняя отделка стен – профлист оцинкованный С8 0,4 мм;   внутренняя отделка стен и потолка – ДВП;   пол: дно – профнастил оцинкованный С8 не менее 0,4 мм, лаги – доска не менее 40х100 мм, черновой пол – доска 25х100 мм, чистовой пол – ОСБ 15 мм;   крыша плоская сварная – металлический лист не менее 0,8 мм, швы обработаны мастикой, эмалированные;   окно ПВХ 800х1000 мм (1 шт., однокамерное поворотное);   дверь входная оргалитовая глухая 800х2000 мм с наружной обшивкой оцинкованным листом (1 шт.)
	
	

	
	Общие требования к конструкции 
	
	Конструкция представляет собой цельнометаллический блок-контейнер с несущим каркасом из холодногнутых профилей. Каркас сварной, обеспечивает жесткость и устойчивость к нагрузкам. Основание – швеллер 100х50х3 мм. Угловые стойки – уголок 90х90х3 мм. Каркас второстепенный – из обрезной доски не менее 40х100 мм. Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептиком (за исключением оговоренных случаев). Утепление минеральной ватой не менее 50 мм по всем поверхностям (стены, пол, потолок) с обязательной гидро- и пароизоляцией мембраной класса В. Внешняя отделка – профлист оцинкованный С8 толщиной не менее 0,4 мм. Внутренняя отделка стен и потолка – ДВП. Пол чистовой – ОСБ-3 толщиной не менее 15 мм. Крыша плоская сварная из металлического листа не менее 0,8 мм с герметизацией швов мастикой и окраской. Контейнер должен быть пригоден для транспортировки и перестановки краном или автопогрузчиком.
	
	

	
	Класс пожарной опасности  материалов для внутренней отделки
	
	не выше КМ3 (Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
	
	

	
	Электропроводка е кабель канале
	
	Электропроводка «Стандарт» (светильник, две двойных розетки, выключатель, два автомата, проводка в кабель–канале)
	
	

	
	Общие требования к электробезопасности
	
	При наличии электропроводки (по требованию Заказчика) – обеспечена комплексом электрозащитных мероприятий: УЗО, автоматы защиты, заземление корпуса
	
	

	
	Габаритные размеры блок-контейнера:
	мм
	не менее 6000
	
	

	
	Габаритные размеры блок-контейнера: ширина
	мм
	не менее 2400
	
	

	
	Габаритные размеры блок-контейнера: высота
	мм
	не менее 2400
	
	

	
	Общая площадь 
	кв.м
	не менее 14,4
	
	

	
	Размер окна 
	мм
	800х1000 (±5%)
	
	

	
	Размер дверного проема
	мм
	не менее 800х2000
	
	

	
	Толщина утеплителя (стены, пол, потолок)
	мм
	не менее 50
	
	

	
	Толщина металла каркаса (швеллер)
	мм
	не менее 3
	
	

	
	Толщина металла угловых стоек
	мм
	не менее 3
	
	

	
	Толщина профлиста наружной обшивки
	мм
	не менее 0,4
	
	

	
	Толщина листа крыши
	мм
	не менее 0,8
	
	

	
	Толщина чистового пола (ОСБ)
	мм
	не менее 15
	
	

	
	Расчетный срок службы 
	лет
	не менее 10
	
	

	
	Гарантийный срок 
	год
	не менее 1
	
	

	
	Габаритные размеры корпуса: ширина
	мм
	не более 1200 
	
	


2. Место поставки и монтажа: Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Жуково, ул. Озёрная, д. 18
3. Срок поставки и монтажа: с момента заключения Договора в течение 10 календарных дней
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, установка выполняются силами Поставщика.
3.2. Требования к доставке и монтажу: цена договора включает стоимость товара, упаковки, маркировки, доставки до места установки, разгрузки, монтажа (сборки) на месте, крепления к основанию (при необходимости).
3.3. Обязанности поставщика: доставить блок-контейнер в собранном или разобранном виде (по согласованию с Заказчиком) по указанному адресу;
[bookmark: _GoBack]· произвести выгрузку, перемещение на подготовленное основание (при необходимости – установку на опорные блоки/фундаментные подушки);
· выполнить сборку (если контейнер поставляется разобранным) и герметизацию всех стыков;
· обеспечить сохранность покрытий и целостность конструкции при транспортировке и монтаже;
· при наличии электропроводки – подключить к внешней сети 220 В через вводной щит с автоматом защиты и заземлением;
· проверить работоспособность дверей, окон, замков, вентиляции;
· убрать строительный мусор и упаковку после монтажа;
· провести инструктаж представителя Заказчика по правилам эксплуатации.
Приемка осуществляется по акту ввода в эксплуатацию.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором
[bookmark: _Hlk219709078][bookmark: _Hlk199492794]7. Порядок выполнения монтажных работ.
7.1. Работы по установке, подключению Оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.
7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже Оборудования, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.
8. Требования к выполнению работы:
8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.
8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников.
8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.
9. Требования к безопасности выполняемых работ:
9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.
9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.

