
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение подрядных работ по ремонту 
системы автоматической пожарной сигнализации АСУСО «Крутинский ДИ»
1. Перечень объектов и элементов системы автоматической пожарной сигнализации.
Выполнение работ по ремонту системы автоматической пожарной сигнализации, по адресу: 646130, Омская область, р.п. Крутинка, ул. Красный Путь д. 196
2. Перечень выполняемых работ.
 Требования к видам и объемам работ определены в соответствии со сметной документацией.
3. Ремонт АПС должен включать в себя следующие работы:
- монтаж проводов, шлейфов автоматической пожарной сигнализации, установка и подключение извещателей пожарных дымовых, извещателей пожарных ручных, световых оповещателей «Выход», модулей речевого оповещения и приборов;
- измерение электрических параметров комплексов технических средств АПС с обязательной регистрацией в журнале;
- интегрирование с установленной системой АПС;
- проверка работоспособности комплекса технических средств АПС совместно с системой передачи извещения с обязательной записью в журнале.
4. Требования к результатам выполненных работ: технически исправное состояние системы, смонтированной на объектах Заказчика.
5. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
6. Требования к качеству и техническим характеристикам выполняемых работ: работы должны выполняться  в соответствии с технической документацией на отдельные технические средства и другими регламентирующими и нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации. Требования к безопасности: При выполнении работ должны соблюдаться правила техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. 
При оказании работ Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными документами в области обеспечения пожарной безопасности:
- Федеральный закон от 12.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;
- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово- предупредительный ремонт»;
- РТМ 25.488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранно- пожарной сигнализации. Нормативы численности персонала, занимающегося техническим обслуживанием и текущим ремонтом»;
- МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре» (к СНиП 2.04.05-91*); 
- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;
- НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;
- иными нормативными документами.
 При выполнении работ  Исполнитель обязан соблюдать требования пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда. Персонал Исполнителя должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные правила, действующие на территории Заказчика.

7. Срок выполнения работ: начало работ не позднее 3 рабочих дней с момента заключения договора окончание работ 10 рабочих дней с даты начала выполнения работ 
8. Требования к Исполнителю: 
Подрядчик должен предоставить копию лицензии в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с указанием перечня видов работ и услуг:
-  монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
Перед заключением Договора Подрядчик предоставляет: Лицензию МЧС, удостоверения по электробезопасности технического персонала Исполнителя в электроустановках до 1000 В не менее чем на трех человек (III группа по электробезопасности), копии удостоверений работников прохождении повышения квалификации в области пожарной безопасности жизнедеятельности и проверки знаний по программе «Пожарная безопасность объектов. Организация деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на электронную почту Заказчика krutinkatm@yandex.ru

  Обращаем Ваше внимание, что не предоставление требуемых документов будет основанием для отказа от заключения договора.
 Стаж работы в данной области не менее 1 года.



